臺中市建築物增設停車空間鼓勵要點
中華民國一百年一月二十六日府授都建字第○九九一○○三五四五號函頒發
1、 本要點依建築技術規則建築設計施工編第五十九條之二規定訂定之。
2、 本要點所稱增設停車空閒，係指建築物依都市計畫書、建築技術規則及其他有關法令規定所應附設停車空間樓地板面積外另行增設之停車空間。

3、 依本要點鼓勵增設停車空間之建築物，其樓地板面積合計之最大值(ΣFA)依下列公式計算：
ΣFA=FA+ΔFAu+ΔFAd。
FA：建築基地基準樓地板面積，於未實施容積管制地區依建築技術規則，核算地面層以上各層樓地板面積之和(不含屋頂突出物及法定騎樓)；於實施容積管制地區依容積管制規定核算。
ΔFAu：地面層以上增設停車空間樓層之樓地板面積之和。但每輛停車空間換算樓地板面積最大不得超過四十平方公尺。
ΔFAd：增設地下層之停車空間允許額外增加之樓地板面積。

ΔFAd＝25×N×M≦0.2FA。
Ｎ：增設停車空間之停車數量(設機械停車設備者每一停車空間以○．六輛計算，每層增設停車位數量小於十輛者，Ｎ值以零計算。但採用全自動昇降之機械停車設備者，不在此限)。
    Ｍ：鼓勵係數，如下表：
	

	住宅區

行政區

機關用地
	商業區

市場用地

	6M≦WR＜8M
	1/3
	1/2

	8M≦WR＜15M
	1/2
	2/3

	15M≦WR
	2/3
	1


WR：面臨道路寬度。
基地臨接兩條以上寬度不同之道路時，其鼓勵係數按最寬道路之係數計算。

其他都市計畫土地使用分區、公共設施用地及非都市土地甲、乙、丙、丁種建築用地，經臺中市政府（以下簡稱本府）認有必要得准予增設停車空間。其樓地板面積之鼓勵，得依第一項表列住宅區規定辦理。
4、 增設停車空間建築物之允建高度、允建樓層數及依建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條規定之檢討，得將基地地面(GL)提高ΔH值起算。
ΔH值(地下層整層作停車使用其停車空閒數量在十五輛以上，且增設停車空間在十輛以上者，該樓層高度得計算在內)。
ΔH值最大值如下表。但每層停車空間高度超過三公尺以上者以三公尺計算。
依前項規定興建之建築物，其日照仍應依有關規定辦理。
	使用分區

△Ｈ值

路寬
	住宅區

行政區

機關用地
	商業區

市場用地

	6M≦WR＜8M
	3M（或一樓）
	6M（或二樓）

	8M≦WR＜15M
	6M（或二樓）
	9M（或三樓）

	15M≦WR
	9M（或三樓）
	12M（或四樓）


地面層需設置法定騎樓時，其高度依有關規定核計。但最大不得超過四公尺。
其他都市計畫土地使用分區、公共設施用地及非都市土地甲、乙、丙、丁種建築用地，經本府認有必要准予增設停車空間者，其ΔH值按表列住宅區規定辦理。 

5、 增設停車空間之樓層，應整層供停車使用，並得與法定停車空間設於同一樓層。除建築法第十條之建築物設備外，不得為其他使用，且每層增設停車空間不得少於十輛。
6、 於地面上增設停車空間者應自地面層向上(含地面層)連續樓層設置，其於地面下增設停車空間者，應自該層連續樓層設置為限。
7、 地面層以上供停車空間使用之樓層(樓梯間、電梯間及排煙室除外)，其面向道路之外牆，每一立面應透空二分之一以上，並不得設置窗戶。但設置全自動昇降之機械停車空間者，不在此限。
8、 依本要點增設之停車空間，應提供公眾使用，除應於建造執照、使用執照及平面圖上加註「於Ｘ層設公共停車空間Ｘ輛供公眾使用」外，起造人或所有權人並應於建築物進出口明顯位置設置標示牌，並負責管理維護。(標示牌規格如附表)
9、 依本要點核准增設停車空間，應由本府建卡檢查列管。
附表：標示牌
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	臺中市
	區增設停車空間標示牌

	所有者
	
	編號
	

	增設之樓層數
	容量

	層
	輛

	層
	輛
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