臺中市建築管理自治條例草案總說明
　　原臺中縣建築管理自治條例全部條文共計四十一條，及臺中市建築管理自治條例全部條文共計四十七條，為配合縣市合併後建築管理相關規定條文之整合，及因應建築管理業務需要，擬制定合併後條文共計六十六條，說明如下：

1、 明定本自治條例之法源依據。(草案第一條)

2、 明定主管機關及執行單位。(草案第二條)
3、 明定免由建築師設計、監造及營造業承造之建築物或雜項工作物規模，統一以造價規模限制；土木包工業得承造之建築物或雜項工作物規模；依據原台中市九十八年建管座談第二十案提案決議，本條第一項第一款工程造價訂為五十萬元以下；營造業法第二十三條第二項規定訂定之營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法第二條授權規定訂定本條第三項規定。(草案第三條)
4、 明定建築物及雜項工作物之造價計算標準之規定。(草案第四條)

5、 明定申請建造執照應檢附之書圖文件；因核發「無三七五租約」證明之各區公所現已無辦理該項業務（即已無核發該項證明）且本市為三七五租約土地均已登載於土地登記簿謄本，故本條不訂定應檢附三七五租約之規定；依建築法第三十二條規定敘明申請執照應檢附施工說明書，爰訂定第一項第二款第十二目規定。(草案第五條)

6、 明定申請雜項執照應檢附之書圖文件；因核發「無三七五租約」證明之各區公所現已無辦理該項業務（即已無核發該項證明）且本市為三七五租約土地均已登載於土地登記簿謄本，故本條不訂定應檢附三七五租約之規定。(草案第六條)

7、 明定公寓大廈建築物申請建築執照、變更使用執照或室內裝修許可時，因不易取得全體區分所有權人使用權同意書，故以檢附區分所有權人會議決議紀錄視同土地及建築物同意書之規定。(草案第七條)

8、 明定土地及建築物產權獨立，但與相鄰土地建築物共同領有使用執照時，因他戶之使用權同意書不易取得，於拆除重建時經檢討法令不影響他戶權益情形下，得免辦理法定空地分割及免附他戶之土地使用權同意書之規定。(草案第八條)

9、 明定起造人領得建造執照或雜項執照後，申請變更起造人、設計人、監造人、承造人、專業工業技師之規定。(草案第九條)

10、 明定領得建造執照於工程進行中申請變更設計之規定。(草案第十條)
11、 明定建築基地得申請指定（示）建築線、指示農路或得免申請指定（示）建築線之規定。(草案第十一條)
12、 明定申請指定（示）建築線或指示農路應檢附之書圖文件。(草案第十二條)
13、 明定受理指定（示）建築線或指示農路辦理時程及准駁之規定；指定（示）建築線或指示農路應繳納手續費之規定。(草案第十三條)
14、 明定建築基地連接建築線之最小寬度之規定。(草案第十四條)
15、 明定建築線指定（示）圖應註明事項之規定。(草案第十五條)
16、 明定建築基地臨接計畫道路或現有巷道申請建築應辦理通路及排水之拓築之規定。(草案第十六條)
17、 明定建築物排水設計應配合地區排水系統之規定。(草案第十七條)
18、 明定建築基地應設置騎樓、庇廊或無遮簷人行道之規定。(草案第十八條)
19、 明定騎樓、無遮簷人行道、迴廊及帶狀開放空間設置綠美化設施及街道家俱之規定。(草案第十九條)
20、 明定現有巷道之定義；現有巷道指定建築線之規定；現有巷道認定爭議得申請爭議協調之規定。(草案第二十條)
21、 明定面臨現有巷道之基地應退讓建築，其巷道之寬度、長度及退縮地得否計入法定空地之規定。(草案第二十一條)
22、 明定現有巷道申請改道或廢止之規定。(草案第二十二條)
23、 明定建築基地面臨現有巷道或以私設通路連接建築線，申請建築時，檢附巷道或通路之土地權利證明文件之規定。(草案第二十三條)
24、 明定為改善環境增進市容觀瞻、維護交通安全，得指定牆面線之規定；基地沿道路交叉口建築者，應留設截角之規定。(草案第二十四條)
25、 明定建築工程因施工需要申請使用道路之規定；建築工程因故停工時，廢止其使用道路許可及恢復道路使用之規定。(草案第二十五條)
26、 明定施工工地設置工程圖樣、說明書、執照影本及工程告示牌之規定。(草案第二十六條)
27、 明定建造執照及執照執照計算建築期限之規定。(草案第二十七條)
28、 明定建築物施工計畫書應載事項之規定；依內政部營建署97.2.12營署建管字第0970005134號函參酌內政部消防署擬定之「興建中(新建)建築物預防火災注意事項」併同防災緊急應變措施訂於本條第一項第七款；施工計畫書應簽證負責人員；施工工地安全措施應設置完成期限；訂定施工管制辦法之法源依據。(草案第二十八條)
29、 明定營建剩餘土石方完成後應向本府申報之期限。(草案第二十九條)
30、 明定施工勘驗應申報項目及時程；承造人及其專任工程人員應先行查驗，並會同監造人、專業工業技師查核簽證項目及時程；土地界址申請鑑定及越界建築之相關權責；申報施工勘驗文件之保存期限；指定勘驗及其方式與項目之規定；非供公眾使用建築物之施工勘驗簡化辦法之法源依據。(草案第三十條)
31、 明定建築工程開挖地下室或基礎後有違反本法第五十八條之處理方式。(草案第三十一條)
32、 明定申請使用執照應檢附之書圖文件。(草案第三十二條)
33、 明定施工尺寸之誤差限制。(草案第三十三條)
34、 明定為避免無法管理依本法第六十三條之規定應設之設備及措施致危害環境，承造人應繳納環境維護保證金，於必要時由本府代為進行之規定。(草案第三十四條)
35、 明定建築物於請領使用執照前應設置、修復或拆除完成之設施或設備；建築物於請領使用執照前無法完成設置、修復或拆除之設施或設備，得以繳納環境維護保證金方式辦理之規定；為利於騎樓（無遮簷人行道）及行動不便者使用設施於建築物使用執照核發後之後續使用管理，增列於本條第一項規定之。(草案第三十五條)
36、 明定環境維護及修復保證金之計算標準及使用管理定於建築物施工管制辦法之法源依據。(草案第三十六條)
37、 明定本法第七十條所稱建築物之主要設備。(草案第三十七條)
38、 明定本法或實施都市計畫以外地區建築物管理辦法施行前，已建築完成之建築物，其補申請核發使用執照應檢附之書圖文件；「舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」名稱依內政部96年5月16日台內營字第 0960802764 號令修正為『原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法』。(草案第三十八條)
39、 明定中華民國六十年十二月二十二日本法修正公布前已領有建造執照之建築物，其補申請核發使用執照應檢附之書圖文件；「舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」名稱依內政部96年5月16日台內營字第 0960802764 號令修正為『原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法』。(草案第三十九條)
40、 明定依前二條規定補申請核發使用執照申請案件應檢討之規定與項目。(草案第四十條)
41、 明定補申請核發使用執照建築物應符合都市計畫相關法令之規定。(草案第四十一條)
42、 訂定除依第三十八條及第三十九條以外之建築物補辦建築執照相關辦法之法源依據。(草案第四十二條)
43、 明定本府得隨時檢查供公眾使用建築物之構造、設備及使用，及其檢查人員資格之規定。(草案第四十三條)
44、 明定建築物外部及其附屬構造物破損、污漬、傾頹朽壞等嚴重影響市容觀瞻之管理及改善之規定。(草案第四十四條)
45、 明定申請拆除執照應檢附之書圖文件。(草案第四十五條)
46、 明定拆除工程之期限及安全防護措施之設置及監督。(草案第四十六條)
47、 明定申請拆除竣工證明檢附之書圖文件；辦理建築物滅失、塗銷稅籍，拆除併建照案仍於拆除竣工後申請核發竣工證明，以利辦理；辦理拆除執照建物未全部份拆除者，為剩餘建物部分之使用安全，應檢具結構安全證明文件或鑑定報告書。(草案第四十七條)
48、 明定依規核准之綠美化設施及街道家俱，擅自變更或未維護其合法使用與構造及設備安全之罰則及強制拆除之規定。(草案第四十八條)
49、 明定建築工程未依規使用道路之罰則。(草案第四十九條)
50、 明定未依施工計畫書內容施工或違反建築物施工管制辦法規定之罰則。(草案第五十條)
51、 明定營建剩餘土石方處理完成未依規申報之罰則；為利控管及積極性作為，故限期通知補正。(草案第五十一條)
52、 明定工地未依本府要求回填土石方或採取必要防護措施之罰則。(草案第五十二條)
53、 明定建築物外部及其附屬構造物破損、污漬、傾頹朽壞致嚴重影響市容觀瞻之罰則。(草案第五十三條)
54、 明定拆除工程未於規定期限取得竣工證明之罰則。(草案第五十四條)
55、 明定拆除施工未依規設置施工安全措施之罰則及本府得代為設置之規定。(草案第五十五條)
56、 明定不適用本法全部或一部規定得向本府申請核定之建築物；該建築物應將工程圖樣說明書及建築期限申報本府都市發展局備查之規定；建築物或雜項工作物因興辦公共設施，其改建或增建建築之管理辦法之法源依據；臨時性建築物之許可、施工及使用相關辦法之法源依據。(草案第五十六條)
57、 明定興辦公共設施拆除剩餘之合法建築物申請改建或增建之期限。(草案第五十七條)
58、 明定建築法規小組之業務職掌及成員資格。(草案第五十八條)
59、 依原臺中市政府98年7月9日召開「臺中市友善城市諮詢策進座談會」第三次會議，經臺中市建築開發商業同業公會提案建議，訂定本條有關辦理容積移轉事項註記於土地使用分區證明及土地登記證明文件，以利管理及維護土地買受人權益。(草案第五十九條)
60、 明定招牌或樹立廣告物應併同雜項（建造、使用）執照申請之規定；廣告物審查作業得委託專業技術團體辦理之規定。(草案第六十條)
61、 明定本府得授權區公所辦理建築管理業務相關事項。(草案第六十一條)
62、 明定本府得委託專業公會或團體辦理之建築管理業務，及其審查辦法及費用標準之規定；委託業務採雙軌制，第一項事項申請人得向本府或專業公會或團體申請；委託施工勘驗得由申請人提供符合資格三家事務所後，由本局指定一家辦理。(草案第六十二條)
63、 明定申請營業登記、立案、設立案件得由申請人委託建築師檢查簽證合格之證明文件辦理，免會辦本府都市發展局，以提昇行政效率。(草案第六十三條)
64、 明定依本自治條例所需各種申請書表由本府另訂之規定。(草案第六十四條)
65、 明定依本自治條例之解釋事項相關公告事宜。(草案第六十五條)
66、 明定本自治條例之公布施行日。(草案第六十六條)
臺中市建築管理自治條例逐條說明

	條　　文
	說　　明

	第一章　總 則
	

	第一條　本自治條例依建築法（以下簡稱本法）第一百零一條規定制定之。
	明定本自治條例之法源依據。

	第二條  本自治條例之主管機關為臺中市政府（以下簡稱本府）。但必要時，本府得依法將權限委任所屬機關執行之。
	明定主管機關及執行單位。

	第三條　本法第十六條規定得免由建築師設計、監造及營造業承造之建築物或雜項工作物如下：

一、工程造價一般地區在新臺幣五十萬元以下，和平區在新臺幣七十萬元以下者。
二、鳥舍、涼棚、容量二公噸以下之水塔、本身高度在六公尺以下之瞭望臺、廣告牌（物）、廣播塔或煙囪、或高度在二公尺以下之圍牆、駁崁或挖填土石方者。

三、農業用地經農業主管機關核准且在一定規模以下之農作產銷設施、畜牧設施、水產養殖設施或林業設施。
四、位於非屬山坡地地區之農業區內依都市計畫法臺中市施行細則之規定，准予興建之自用農舍者。
雜項工作物或非非供公眾使用建築物，其工程造價在新臺幣六百萬元以下、建築物高度在十點五公尺以下、樓層在三樓以下，且無附建地下室及鋼筋混凝土擋土牆高度未達一點五公尺者，得由土木包工業承造。但同一建築基地同時以分照方式申請建造執照時，其工程造價金額應累積計算。

第一項各款之建築物及雜項工作物分次申請建築時，其金額、面積、高度、容量等數額應累積計算。
	1、 明定免由建築師設計、監造及營造業承造之建築物或雜項工作物規模，統一以造價規模限制。

2、 明定土木包工業得承造之建築物或雜項工作物規模。

3、 依據原台中市九十八年建管座談第二十案提案決議，本條第一項第一款工程造價訂為五十萬元以下。

4、 依營造業法第二十三條第二項規定訂定之營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法第二條授權規定訂定本條第三項規定。

	第四條　建築物之造價計算標準，由本府定之。雜項工作物之造價，應由建築師覈實估算，由本府核定。
	明定建築物及雜項工作物之造價計算標準之規定。

	第二章　建築許可
	

	第五條　申請建造執照應依本法規定備具申請書，並檢附下列文件向本府提出：
一、土地權利證明文件：

（一）土地登記簿謄本。

（二）地籍圖謄本。

（三）土地使用權同意書（限土地非自有者）。

二、工程圖樣及說明書：

（一）基地位置圖：載明基地位置、方位、附近道路、鄰近各種公共設施、機關學校或明顯建築物、都市計畫土地使用分區或區域計畫土地使用編定及比例尺。

（二）地盤圖：載明基地之方位、地號及境界線、建築線、臨接道路之名稱及寬度、建築物之配置。

（三）配置圖：載明基地之方位、地形、四週道路、附近建築物情況（含層數及構造）、申請建築物之位置、騎樓（人行道）、防火間隔、空地、基地與道路高程、排水系統及排水方向。

（四）各層平面圖及屋頂平面圖：註明各部分之用途及尺寸、面積計算，並標示新舊溝渠位置及流水方向。

（五）建築物立面圖：各向立面圖應以座向標示之，並註明碰撞間隔。

（六）剖面圖：註明建築物各部尺寸及所用材料。

（七）各層結構平面圖。

（八）結構詳圖：載明各部斷面大小及所用材料。但所附結構計算書業載明斷面大小及材料者，其結構詳圖得於開工前送本府備查。
（九）設備圖：載明第三十八條所定建築物主要設備之配置。但消防、專用下水道及場鑄污水處理設施設計圖說得於開工前補送本府備查。
（十）騎樓或無遮簷人行道設計高程圖及縱、橫剖面圖，比例尺不得小於五十分之一。

（十一）公共建築物依建築技術規則建築設計施工編第十章規定設置行動不便者使用設施詳細設計圖說，比例尺不得小於五十分之一。

（十二）施工說明書。

三、結構計算書：
（一）二層以下跨度超過六公尺之鋼筋混凝土樑，應檢附該部分應力計算書。
（二）跨度超過十二公尺之鋼架構造，應檢附鋼架應力計算書。

（三）三層之鋼筋混凝土構造建築物，樑跨度超過五公尺者，應檢附結構計算書。

（四）四層以上或供公眾使用建築物一律檢附結構計算書。

四、地基調查報告：建築技術規則建築構造編第六十四條規定之建築物或經本府認有必要者，應檢附地基調查報告。

五、建築線指定（示）圖。

六、其他有關文件：

（一）使用共同壁者，應檢附協定書。

（二）起造人委託設計人請領執照者，應檢附委託書。

（三）申請興建自用農舍者，應檢附農民身分證明文件及無自用農舍證明書。

（四）增建者應檢附房屋權利證明文件及合法房屋證明文件。

（五）辦理空地套繪所需之地籍套繪圖。

（六）現地彩色照片。

（七）起造人為建築開發業者，應檢附加入本市建築開發商業同業公會之會員證書。

（八）依其他有關法令之規定檢附者。

經本府公告免指定(示)建築線者，免檢附第一項第五款之建築線指定(示)圖。

第一項第二款及第三款文件得以本府指定格式之電子文件方式檢附。
	1、 明定申請建造執照應檢附之書圖文件。

2、 因核發「無三七五租約」證明之各區公所現已無辦理該項業務（即已無核發該項證明）且本市為三七五租約土地均已登載於土地登記簿謄本，故本條不訂定應檢附三七五租約之規定。

3、 依建築法第三十二條規定敘明申請執照應檢附施工說明書，爰訂定第一項第二款第十二目規定。

	第六條　申請雜項執照，除依本法規定外，並檢附下列文件：

一、土地權利證明文件：

（一）土地登記簿謄本。

（二）地籍圖謄本。

（三）土地使用權同意書（限土地非自有者）。

二、房屋權利證明文件（限附著於建築物者）：

（一）建物登記簿謄本。

（二）建物測量成果圖。

（二）房屋使用權同意書。

三、工程圖樣：位置圖、地盤圖、平面圖、立面圖與剖面詳細圖。

四、建築線指定（示）圖。

五、其他有關文件：

（一）使用共同壁者應檢附協定書。

（二）起造人委託設計人請領執照者，應檢附委託書。

（三）現地彩色照片。

（四）附著於建築物者，應檢附原有建築物之使用執照竣工圖說。

經本府公告免指定(示)建築線者，免檢附前項第四款之建築線指定(示)圖。
山坡地範圍內之土地申請雜項執照者，除應依前項規定辦理外，並依山坡地建築管理辦法之規定辦理。
	1、 明定申請雜項執照應檢附之書圖文件。

2、 因核發「無三七五租約」證明之各區公所現已無辦理該項業務（即已無核發該項證明）且本市為三七五租約土地均已登載於土地登記簿謄本，故本條不訂定應檢附三七五租約之規定。

	第七條　依公寓大廈管理條例之規定，由區分所有權人會議決議進行公寓大廈之重大修繕或改良請領建築執照或變更使用執照或室內裝修許可者，其決議紀錄視同土地及建築物共有部分使用權同意證明文件。
	明定公寓大廈建築物申請建築執照、變更使用執照或室內裝修許可時，因不易取得全體區分所有權人使用權同意書，故以檢附區分所有權人會議決議紀錄視同土地及建築物同意書之規定。

	第八條　實施容積管制地區同一宗基地內，地籍已分割完竣之建築物，其座落基地非與同宗基地內其他土地所有權人共有部分拆除重建者，該部分應依現行之建蔽率、容積率及停車空間檢討外，其整宗基地內之建築面積及容積樓地板面積經檢討亦符合現行之建蔽率、容積率及停車空間規定者，得免辦理法定空地分割，並免附他戶之土地使用權同意書。

容積移轉之接受基地不適用前項規定。
	明定土地及建築物產權獨立，但與相鄰土地建築物共同領有使用執照時，因他戶之使用權同意書不易取得，於拆除重建時經檢討法令不影響他戶權益情形下，得免辦理法定空地分割及免附他戶之土地使用權同意書之規定。

	第九條　起造人領得建造執照或雜項執照後，變更起造人、設計人、監造人、承造人、專業工業技師者，應確實載明工程進度，依變更事項填具申請書並檢附有關文件，向本府申報備案。

前項申報變更承造人者，並應檢附新承造人承接原承造人後續施工權利義務之應辦事項同意書。

第一項申報變更監造人者，並應檢附新監造人之委託書及新監造人承接原監造人應辦事項同意書。
	明定起造人領得建造執照或雜項執照後，申請變更起造人、設計人、監造人、承造人、專業工業技師之規定。

	第十條　工程進行中變更設計者，應依本法第三十九條前段規定提出申請。但因防範緊急危險，工程變更部分得於施工後一個月內補辦手續。
	明定領得建造執照於工程進行中申請變更設計之規定。

	第三章　建築基地
	

	第十一條　建築基地臨接計畫道路、廣場、市區道路、公路或合於本自治條例規定之現有巷道者，除第三項情形外應申請指定（示）建築線。

建築基地臨接農路者，應依規定申請農路現況指示。

道路或廣場開闢完成，其境界線經本府確定為建築線者，應定期公告得免申請指定（示）建築線範圍，其有變更時應即公告。

屬中央專案輔導合法化之砂石碎解洗選場毗臨或以私設道路連接水防道路，並以該水防道路為必要出入通行之基地申請建築，除臨接計畫道路或供公眾通行之現有巷道者仍應依法申請指定（示）建築線外，得免指定（示）建築線。
實施區域計畫地區之非都市土地地區，申請興建農舍及農業產銷必要設施如基地未臨接建築線，基於農舍及農業產銷必要設施其目的同屬經營農業不可分離之設施物，為便利農民之原則下，得免臨接道路。

前二項基地進出通路應由土地所有權人、起造人自行解決，並依本法第二十六條第二項規定負其責任。
	明定建築基地得申請指定（示）建築線、指示農路或得免申請指定（示）建築線之規定。

	第十二條　申請指定（示）建築線或指示農路應填具申請書，並檢附地籍圖謄本一份及下列文件一式二份向本府提出：

一、地籍套繪圖：應描繪一個街廓以上，並應標明建築基地之地段、地號、方位、基地範圍及鄰近之各種公共設施、道路之寬度。

二、基地位置圖：載明基地位置、方位、附近道路、鄰近各種公共設施、機關學校或明顯建築物、都市計畫土地使用分區或區域計畫土地使用編定及比例尺。
三、現況圖：應標明基地高程、地形、鄰近現有建築物、道路及溝渠，其比例尺不得小於地籍圖。

四、測量成果圖：基地臨接現有巷道或山坡地，或位於山坡地地區或非免建築線指定（示）地區，應檢附標示道路高程之測量成果圖。

五、建築線剖面圖及相關圖例標示。（指示農路者免附）

六、山坡地經測量基地與周邊道路高程有明顯落差者，應提出順平計畫。
	明定申請指定（示）建築線或指示農路應檢附之書圖文件。

	第十三條　本府受理指定（示）建築線或指示農路應自收件日起十日內辦理完竣，並將指定（示）圖發給申請人。但面臨公路須會同主管機關辦理者為二十日。

前項申請案件本府認不符規定者，應予駁回。但其情形得改正者，本府應詳予列舉一次通知限期改正。

申請指定（示）建築線或指示農路者，應繳納手續費，其數額由本府另定之。
	1、 明定受理指定（示）建築線或指示農路辦理時程及准駁之規定。

2、 明定指定（示）建築線或指示農路應繳納手續費之規定。

	第十四條　建築基地與建築線接連部分之最小寬度，規定如下：

一、建築基地不得小於臺中市畸零地使用自治條例規定之基地最小寬度。

二、畸零地寬度不足，依規定不必補足者，不得小於二公尺。

三、以私設通路連接建築線者，不得小於建築技術規則所定私設通路之最小寬度。
	明定建築基地連接建築線之最小寬度之規定。

	第十五條　建築線指定（示）圖應註明下列事項：
一、主要計畫及細部計畫發布實施日期文號。

二、基地所屬之使用分區、建蔽率、容積率。
三、騎樓、無遮簷人行道或退縮地寬度。
四、都市計畫道路之樁位，但免指定（示）建築線地區除外。

五、道路寬度、標高、牆面線及退縮線。
六、道路高程規劃完成地區建築線高程。

七、其他與建築許可有關之事項。
	明定建築線指定（示）圖應註明事項之規定。

	第十六條　建築基地臨接之計畫道路或經指定建築線之現有巷道，其舖面、排水溝等公共設施尚未闢築完成者，申請建築應依規定辦理其出入通路及排水系統之拓築。

　　　前項出入通路及排水系統拓築之規定，由本府另定之。
	明定建築基地臨接計畫道路或現有巷道申請建築應辦理通路及排水之拓築之規定。

	第十七條　建築物之排水方式與出水方向應配合該地區之排水系統設計，必要時得由本府規定其構造規格與型式。
	明定建築物排水設計應配合地區排水系統之規定。

	第十八條　臨接寬度七公尺以上計畫道路、人行步道、廣場之建築基地應設置騎樓或無遮簷人行道，但因地形特殊及都市景觀上需要，經臺中市都市設計委員會或臺中市都市更新審議委員會審議通過者，依其決議辦理。
前項騎樓、無遮簷人行道之設置，依都市計畫細部計畫說明書另有規定者，從其規定。

第一項騎樓或無遮簷人行道之設置標準由本府另訂之。

依第一項及第二項規定應設置騎樓或無遮簷人行道者，因基地情形特殊，且無妨礙市容觀瞻、消防車輛出入及公共交通之建築物或臨時性建築物，經本市都市設計審查委員會、本府預審小組或本府復核會議審議通過者，依通過內容設置騎樓、無遮簷人行道，不受前項設置標準限制。
	明定建築基地應設置騎樓、庇廊或無遮簷人行道之規定。



	第十九條　騎樓、無遮簷人行道、迴廊及帶狀開放空間得設置綠美化設施及街道家俱，其設置及管理辦法由本府另定之。
	1、 明定騎樓、無遮簷人行道、迴廊及帶狀開放空間設置綠美化設施及街道家俱之規定。

2、 其餘騎樓及無遮簷人行道設置另訂定設置標準，本條不納入。

	第四章　建築界線
	

	第二十條　本自治條例所稱現有巷道，包括下列情形：
一、供公眾通行，具有公用地役關係之巷道。
二、私設通路或基地內通路經土地所有權人出具供公眾通行同意書或捐獻土地為道路使用，經依法完成土地移轉登記手續者。
三、本自治條例公布實施前，曾指定建築線且已建築完成之巷道，經本府認定無礙公共安全、公共衛生、公共交通及市容觀瞻者。

四、都市計畫細部計畫規定之都市設計審查地區，並經都市設計審查委員會審定兼供車道通行之防火巷。
前項第一款巷道，應由本府本於職權就其寬度、使用性質、使用時間、通行情形及公益上需要認定之，並符合下列情形之一：
一、巷道旁之房屋已編有二戶以上門牌，戶籍登記或建築完成逾二十年者。
二、該現有巷道土地登記之地目為道或非都市土地編定為交通用地，並有通行事實存在者。

建築基地臨接本條第一項以外之現有通路，建築時依現況保留，不得指定建築線。依建築技術規則建築設計施工編規定所留設私設通路，除僅供特定人通行使用，不得以私設道路認定為現有巷道予以指定建築線外，得申請指定建築線。

現有巷道認定爭議事件，得向本府建築爭議事件評審委員會申請爭議協調。
	1、 明定現有巷道之定義。

2、 明定現有巷道指定建築線之規定。

3、 明定現有巷道認定爭議得申請爭議協調之規定。

	第二十一條　面臨現有巷道之基地，其建築線之指定（示），應依下列規定辦理：

一、巷道為單向出口長度在四十公尺以下，雙向出口在八十公尺以下，寬度不足四公尺者，以該巷道中心線為準，兩旁均等退讓，以合計達到四公尺寬度之邊界線作為建築線；巷道長度超過上開規定者，兩旁亦應均等退讓，以合計達到六公尺寬度之邊界線作為建築線。但工業區內面臨現有巷道之基地，應以合計達八公尺寬度之邊界線作為建築線。因而退讓之土地，均不得以空地計算。

二、地形特殊不能通行車輛者，前款巷道之寬度得分別減為三公尺及四公尺。

三、建築基地正面臨接計畫道路或現有巷道，其側面或背面臨接現有巷道者，於申請指定（示）建築線時，應一併指定（示）該巷道之邊界線或建築線，其側面或背面因而退讓為現有巷道之土地，得以空地計算。

四、現有巷道之寬度大於四公尺或六公尺者，仍應保持原有之寬度。

五、建築基地與都市計畫道路間夾有具公用地役關係之現有巷道，得以現有巷道之邊界線作為建築線，並納入都市計畫道路。

前項第一款所稱單向出口，係指巷道僅一端接通計畫道路者。

都市計畫區內巷道之長度，應自連接計畫道路之出口起算。
	明定面臨現有巷道之基地應退讓建築，其巷道之寬度、長度及退縮地得否計入法定空地之規定。

	第二十二條　現有巷道之改道或廢止，應向本府申請之，本府應將廢止或改道之路段公告三十日，徵求異議，公告期滿無異議或認定異議無理由者，核准其申請。

前項異議如有爭議，得由本府於公告期滿後十四日內送請本府建築爭議事件評審委員會審議。

申請廢、改道者，除應檢附廢止巷道、新設巷道位置圖及測量成果圖外，並應檢附廢止巷道所臨周邊土地所有權人同意書及新設巷道土地所有權人出具供公眾通行及變更地目為道之同意書，或捐獻土地為道路使用之同意書。

現有巷道改道後之新巷道寬度，應合於前條規定。

新巷道自開闢完成供公眾通行之日起，其土地所有權人不得為違反供公眾通行之使用，原巷道土地所有權人於新巷道開闢通行並辦理變更地目為道，或將新巷道土地完成捐獻移轉登記手續之日起，得申請廢止原巷道。

以未開闢（徵收）可通行之計畫道路為替代道路申請改道或廢止原巷道者，應檢附該用地供公眾通行地主同意書，免依前項辦理變更地目及捐獻。
	明定現有巷道申請改道或廢止之規定。

	第二十三條　建築基地面臨經指定（示）建築線之現有巷道申請建築，得免附該巷道之土地權利證明文件。

建築基地以私設通路或基地內通路連接建築線者，應檢附該私設通路或基地內通路之土地權利證明文件。但已依法申請建築所留設之私設通路或基地內通路，原面臨該通路建造之建築物坐落之基地申請建築者，不在此限。
	明定建築基地面臨現有巷道或以私設通路連接建築線，申請建築時，檢附巷道或通路之土地權利證明文件之規定。

	第二十四條　本府為改善環境增進市容觀瞻、維護交通安全，調整路段內建築物之位置，得指定牆面線或退縮線。對於面臨河湖、廣場之基地申請建築，有退讓必要者本府得會同有關機關劃定退讓之界線。

前項指定牆面線或退縮線由本府公告之。

本市指定牆面線地區，其退縮部分得計入面前道路寬度。

前項所稱牆面線係指以高度三點五公尺以上且無礙市容觀瞻及人行通行之圍牆、牌樓、牌坊、裝飾塔、光廊、迴廊、光柱、列柱、植栽綠籬或其他經本府認定之構造形式所型塑之界線，但經都市設計審議委員會審議通過者，不在此限。

除第二項指定牆面線地區以外，臨接寬度未達七公尺之計畫道路、人行步道、廣場之建築基地免留設騎樓或無遮簷人行道者，地面層應自建築線退縮五十公分為牆面線。
沿道路交叉口建築者，除都市計畫另有規定者外，依附表規定退讓，但依第二十條第一項第二款規定者，不在此限：

一、上表截角改為圓弧時，其截角長度即為該弧之切線長。

二、切角所作之三角形應為等腰三角形。

三、交叉角度超過一百二十度者無須截角。
	1、 明定為改善環境增進市容觀瞻、維護交通安全，得指定牆面線之規定。

2、 基地沿道路交叉口建築者，應留設截角之規定。

	第五章　施工管理
	

	第二十五條　建築工程使用道路者，應依下列規定辦理：

一、道路寬度在四公尺以下者，不得使用。超過四公尺者，除經本府交通局核准外，其使用寬度如下：

（一）道路寬度超過四公尺未達六公尺者，不得超過一公尺。

（二）道路寬度六公尺以上未達十二公尺者，不得超過一‧五公尺。

（三）道路寬度十二公尺以上者，不得超過二公尺。

二、申請使用道路，應於申報開工時檢附現況範圍圖及使用範圍圖送本府都市發展局審查。

三、於核准使用之範圍設置安全圍籬。使用人行道者，應在安全圍籬外設置有頂蓋之行人安全走廊。

四、經核准使用道路之範圍，仍應依本法第六十四條規定辦理。
建築工程因故停工逾三個月者， 本府得廢止其使用道路許可。起造人或承造人應即清理現場，回復原道路使用。
	1、 明定建築工程因施工需要申請使用道路之規定。

2、 明定建築工程因故停工時，廢止其使用道路許可及恢復道路使用之規定。

	第二十六條　建造執照、雜項執照、拆除執照等核准之工程圖樣及說明書應置於施工地點，並應將相關執照影本張掛或張貼於施工地點之明顯處所。

建築工程應於安全圍籬載明建築執照字號、設計及監造人之姓名、開業證書字號及承造人、專任工程人員、工地負責人之姓名、電話號碼。
	明定施工工地設置工程圖樣、說明書、執照影本及工程告示牌之規定。

	第二十七條　本府依本法第五十三條核定建築期限時，以三個月為基數，另依下列規定增加日數：

一、地下層每層四個月。

二、地面各樓層每層二個月。

三、雜項工程三個月。

建築期限如因構造特殊、施工困難、工程鉅大或情形特殊顯有增加日數之必要者，得視實際需要，酌予增加。

第一項建築期限以開工之日起算。
	明定建造執照及執照執照計算建築期限之規定。

	第二十八條　建築物施工計畫書之內容應包括下列事項：

一、承造人之專任工程人員、工地負責人、勞工安全衛生管理人員之姓名、地址、連絡電話。

二、工程概要。

三、施工程序及預定進度。

四、施工方法及作業時間。

五、施工場所佈置各項安全措施、工寮、材料堆置及加工場之圖說及配置。

六、施工安全衛生措施。

七、建築工地預防火災注意事項及防災緊急應變措施。

前項施工計畫書由專任工程人員依營造業法及相關法令規定辦理，並免經設計人或監造人簽章。

第一項第五款之安全措施應於放樣勘驗進度申報前完成。

建築物施工管制辦法，由本府另定之。
	1、 明定建築物施工計畫書應載事項之規定。

2、 依內政部營建署97.2.12營署建管字第0970005134號函參酌內政部消防署擬定之「興建中(新建)建築物預防火災注意事項」併同防災緊急應變措施訂於本條第一項第七款。

3、 明定施工計畫書應簽證負責人員。

4、 明定施工工地安全措施應設置完成期限。

5、 訂定施工管制辦法之法源依據。

	第二十九條　營建剩餘土石方處理完成後，承造人應於基礎勘驗申報後三十日內，將處理完成證明文件報本府都市發展局備查。
	明定營建剩餘土石方完成後應向本府申報之期限。

	第三十條　建築工程必須勘驗部分，應由承造人及其專任工程人員、會同監造人依下列施工階段辦理。但依本法第十三條第一項但書規定應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師辦理者，應會同其專業工業技師辦理：

一、放樣勘驗：建築物放樣後，挖掘基礎土方前。

二、基礎勘驗：基礎土方挖掘後、澆置混凝土前；其為鋼筋混凝土構造者，配筋完畢，如有基椿者，基椿施工完成。

三、鋼骨鋼筋勘驗：鋼筋混凝土、鋼骨鋼筋混凝土、鋼骨混凝土構造及加強磚造之各層樓板或屋頂配筋（骨）完畢後，澆置混凝土前；鋼骨構造、鋼骨結構組立完成作防火覆蓋前。

四、屋架勘驗：屋架豎立後屋面施工前。

五、現場構築式污水處理設施勘驗。

申報勘驗前，應由承造人及其專任工程人員先行查驗，並會同監造人、結構專業工業技師查核簽章後，於該階段工程施工前送達本府都市發展局次日始得繼續施工。但有緊急施工之必要者，監造人或承造人得監督先行施工並於三日內報備，依第三條規定免由營造業承造及建築師監造之建築物、雜項工作物，由起造人自行依核定圖樣施工，免予施工勘驗。

前項查驗應包括建築物位置相關事項、防空避難設備、配筋、騎樓及其標高、公共交通、衛生及安全措施。

放樣及基礎之勘驗，有關建築物之位置，臨接建築線部分，以本府所定建築線為準，土地界址由土地所有權人申請地政機關鑑定之，地界未經鑑定致越界建築者，由起造人或承造人分別負其責任。

勘驗之文件應與建築執照申請書件及工程圖說一併保存至該建築物拆除或滅失為止。

本府得指定必須申報勘驗部分，並派員勘驗合格後，始得繼續施工；其勘驗方式及勘驗項目由本府另定之。

非供公眾使用建築物之施工勘驗簡化辦法，由本府另定之。
	1、 明定施工勘驗應申報項目及時程。

2、 明定承造人及其專任工程人員應先行查驗，並會同監造人、專業工業技師查核簽證項目及時程。
3、 明定土地界址申請鑑定及越界建築之相關權責。
4、 明定申報施工勘驗文件之保存期限。
5、 明定指定勘驗及其方式與項目之規定。

6、 訂定非供公眾使用建築物之施工勘驗簡化辦法之法源依據。

	第三十一條　建築工程開挖地下室或基礎後，經本府認定或本府委託之建築師或相關專業工業技師之團體鑑定有違反本法第五十八條各款情事之一者，應即通知起造人及承造人限期改善，本府得勒令回填土石方或採取其他必要之防護措施，回填土石方應以原土質種類相同或經改良之土質種類回填。
	明定建築工程開挖地下室或基礎後有違反本法第五十八條之處理方式。

	第六章　使用管理
	

	第三十二條　申請使用執照除依本法規定外，並應檢附下列文件：

一、建築物竣工照片：各向立面、屋頂、開放空間、法定空地、防火間隔、天井、停車空間、騎樓或無遮簷人行道等。

二、建築物申請新建者，應檢附門牌證明。

三、地盤圖、位置圖、面積計算表、竣工平面圖、立面圖。
四、起造人委託承造人請領執照者，應檢附委託書。

五、其他經本府認定之文件。
	明定申請使用執照應檢附之書圖文件。

	第三十三條　建築物應依核准圖說施工，但竣工尺寸有下列情形者，視為相符：

一、高度誤差在百分之一以下或未逾三十公分。

二、各樓層高度誤差在百分之三以下或未逾十公分。

三、各樓地板面積誤差在百分之三以下且未逾三平方公尺。

四、其他各部分尺寸誤差在百分之二以下或未逾十公分者。

五、臨接騎樓線或指定牆面線、退縮線部分，其誤差未逾五公分者。

六、騎樓地面高程施工誤差未逾三公分者。
	明定施工尺寸之誤差限制。

	第三十四條　依本法第六十三條之規定應設之設備及措施，為避免因特殊情形，無法管理致危害環境，建築工程期限三年以上者，承造人應於申報開工前繳納法定工程造價百分之一以下環境維護保證金，於必要時由本府代為進行設置、維護或影響公共安全設施之拆除，並於使用執照核發時，除不足部分應予補足外，扣除前開費用無息退還。
	明定為避免無法管理依本法第六十三條之規定應設之設備及措施致危害環境，承造人應繳納環境維護保證金，於必要時由本府代為進行之規定。

	第三十五條　建築物竣工時，起造人或承造人應將損壞之道路、溝渠、路燈、都市計畫樁等公共設施或公有建築物修復，並將損毀之行道樹補植，私設通路、基地內通路、路面、騎樓、無遮簷人行道及行動不便者使用設施施設完竣；搭蓋之圍籬、遮板、鷹架、工棚、樣品屋及須拆除之舊有建築物拆除完竣、清理一切廢棄物及疏通水溝後，始得申請核發使用執照。

前項公共設施、公有建築物之修復、騎樓及無遮簷人行道，起造人或承造人得以前條環境維護保證金抵充或另行繳納環境修復保證金之方式，於領得使用執照後四個月內修復完竣，並無息退還。逾期未修復完竣，由本府代為施工修復者，其剩餘款應予發還。
	1、 明定建築物於請領使用執照前應設置、修復或拆除完成之設施或設備。

2、 明定建築物於請領使用執照前無法完成設置、修復或拆除之設施或設備，得以繳納環境維護保證金方式辦理之規定。

3、 為利於騎樓（無遮簷人行道）及行動不便者使用設施於建築物使用執照核發後之後續使用管理，增列於本條第一項規定之。

	第三十六條　前二條環境維護及修復保證金之計算標準及使用管理，由本府於建築物施工管制辦法中定之。
	明定環境維護及修復保證金之計算標準及使用管理定於建築物施工管制辦法之法源依據。

	第三十七條　本法第七十條所稱建築物主要設備如下：

一、消防設備。

二、避雷設備。

三、污物、污水或其他廢棄物處理設備。

四、昇降設備。

五、防空避難設備。

六、停車設備。
	明定本法第七十條所稱建築物之主要設備。

	第三十八條　本法或實施都市計畫以外地區建築物管理辦法施行前，已建築完成之建築物，其補申請核發使用執照，應填具申請書並檢附下列文件向本府提出，免由營造業簽章：

一、建築線指定（示）證明。

二、土地及房屋權利證明文件。

三、基地位置圖、地盤圖、建築物之平面圖、立面圖。

四、建築師或專業工業技師出具之安全鑑定書。

五、房屋完成日期證明文件。

六、其他有關文件。

前項建築物之防火避難設施及消防設備，應依原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法改善完成。
	1、 明定本法或實施都市計畫以外地區建築物管理辦法施行前，已建築完成之建築物，其補申請核發使用執照應檢附之書圖文件。

2、 「舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」名稱依內政部96年5月16日台內營字第 0960802764 號令修正為『原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法』。

	第三十九條　於中華民國六十年十二月二十二日本法修正公布前已領有建造執照之建築物，其補申請核發使用執照，應填具申請書並檢附下列文件向本府提出，免由營造業簽章：

一、原領建造執照及核准之設計圖說。

二、施工中已辦理中間勘驗者，檢附勘驗記錄，未辦理者，檢附建築師或專業工業技師出具之安全鑑定書。

三、同時變更起造人名義者，應附土地及房屋權利證明文件。

四、房屋完成日期證明文件。

五、其他有關文件。

前項建築物之防火避難設施及消防設備，應依原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法改善完成。

第一項第二款無勘驗紀錄者，應依本法第八十七條規定予以處罰。
	1、 明定中華民國六十年十二月二十二日本法修正公布前已領有建造執照之建築物，其補申請核發使用執照應檢附之書圖文件。

2、 「舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」名稱依內政部96年5月16日台內營字第 0960802764 號令修正為『原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法』。

	第四十條　供公眾使用之建築物，依前二條規定補申請核發使用執照者，其出入口、走廊及樓梯應符合現行建築技術規則之規定。但樓梯及走廊如利用原有樓梯修改構造，得不限制其寬度；增設之安全梯、昇降設備得免計入建築面積。
	明定依前二條申請案件應檢討之規定與項目。

	第四十一條　依第三十八條、第三十九條規定補申請核發使用執照之建築物用途，應符合都市計畫法及有關法令之規定。但在都市計畫發布前已取得營利事業許可者，不在此限。
	明定補申請核發使用執照建築物應符合都市計畫相關法令之規定。

	第四十二條　第三十八條、第三十九條以外之建築物，未經申請許可即先行施作、使用之建築物，其補辦建築執照辦法，由本府另定之。
	訂定除依第三十八條及第三十九條以外之建築物補辦建築執照相關辦法之法源依據。

	第四十三條　本府得派專業人員會同其他目的事業主管機關，隨時檢查供公眾使用建築物之構造、設備及使用。


	明定本府得隨時檢查供公眾使用建築物之構造、設備及使用，及其檢查人員資格之規定。

	第四十四條　建築物所有權人、管理人、使用人或起造人應負維護管理責任；建築物外部及其附屬構造物破損、污漬、傾頹朽壞等嚴重影響市容觀瞻時，本府得命所有權人、管理人、使用人或起造人限期改善。逾期未改善完成者，本府得代為改善，所需費用由所有權人、使用人、管理人、起造人或人為肇事責任者連帶負擔。

    
	明定建築物外部及其附屬構造物破損、污漬、傾頹朽壞等嚴重影響市容觀瞻之管理及改善之規定。

	第七章　拆除管理
	

	第四十五條　申請拆除執照應備具申請書並檢附下列文件向本府提出：

一、建築物權利證明文件或其他合法證明。

二、建築物平面圖或地政機關建物測量成果圖謄本。

三、現地彩色照片。

四、使用道路範圍（限使用道路者者）。

五、使用共同壁者，應檢附建築師或專業工業技師簽證之結構安全證明文件。


	明定申請拆除執照應檢附之書圖文件。



	第四十六條　拆除執照未併同建築執照申請者，應於領得拆除執照後三個月內向本府申報開工，並應於開工後六個月內申報竣工，逾期未申報者，執照失其效力。

建築物拆除時，應設置安全防護措施；並由建築師或營造業及其專任工程人員監督。

拆除執照併同建築執照申請者，拆除建物及新建建物非座落於同一位置，得於申請使用執照時一併辦理拆除竣工證明。
	明定拆除工程之期限及安全防護措施之設置及監督。

	第四十七條　申請拆除竣工證明應於工程完竣後填具申請書並檢附下列文件向本府提出：

一、建築物平面圖及立面圖。（全部拆除者免附）

二、現地彩色照片。

三、營造業及其專任工程人員或建築師監督証明文件。

四、營建剩餘土石方或建築廢棄物之處理完成證明文件。
六、建築物未全部拆除者，拆除剩餘部分應檢附建築師出具之結構安全證明文件，但六層以上或供公眾使用者應檢附建築師公會或相關專業技師公會出具之結構安全鑑定報告。
	1、 明定申請拆除竣工證明檢附之書圖文件。

2、 辦理建築物滅失、塗銷稅籍，拆除併建照案仍於拆除竣工後申請核發竣工證明，以利辦理。

3、 辦理拆除執照建物未全部份拆除者，為剩餘建物部分之使用安全，應檢具結構安全證明文件或鑑定報告書。

	第八章　罰則
	

	第四十八條　違反第十九條規定，擅自變更或未維護綠美化設施及街道家俱合法使用與其構造及設備安全者，處管理人新臺幣九千元罰鍰，並限期改善，逾期未改善者，得連續處罰，並限期自行拆除，逾期不拆除者，強制拆除之，所需拆除費用由管理人負擔。
	明定依規核准之綠美化設施及街道家俱，擅自變更或未維護其合法使用與構造及設備安全之罰則及強制拆除之規定。

	第四十九條　違反第二十五條規定者，處起造人或承造人新臺幣九千元罰鍰，並通知限期改善，逾期未改善者，並得連續處罰。
	明定建築工程未依規使用道路之罰則。

	第五十條　擅自變更第二十八條第一項規定之施工計畫書或違反建築物施工管制辦法規定，處承造人新臺幣九千元以下罰鍰，並限期改善，逾期仍未改善者，得連續處罰，必要時得勒令停工。
	明定未依施工計畫書內容施工或違反建築物施工管制辦法規定之罰則。

	第五十一條　違反第二十九條規定者，處承造人新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期三十日內補正；逾期仍未補正者，得按次處罰，並得勒令停工。
	1、 明定營建剩餘土石方處理完成未依規申報之罰則。

2、 為利控管及積極性作為，故限期通知補正。

	第五十二條　違反第三十一條規定，經本府通知限期改善，逾期未改善者，處承造人新臺幣三萬元罰鍰，並得連續處罰。
	明定工地未依本府要求回填土石方或採取必要防護措施之罰則。

	第五十三條　違反第四十四條規定，經本府通知限期改善而未改善者，得處新臺幣一萬二千元以上六萬元以下罰鍰；再經通知限期改善仍未改善者，得按次處罰之。
	明定建築物外部及其附屬構造物破損、污漬、傾頹朽壞致嚴重影響市容觀瞻之罰則。

	第五十四條　拆除工程未於核准期限內申請拆除竣工證明者，處申請人、營造業或建築師新臺幣九千元罰鍰。
	明定拆除工程未於規定期限取得竣工證明之罰則。

	第五十五條　違反第四十六條第二項規定者，勒令停工，並處營造業及其專任工程人員或建築師新臺幣九千元罰鍰。經本府通知限期改善，逾期未改善者，得連續處罰；其安全措施並得由本府強制設置，其費用由拆除執照申請人負擔。
	明定拆除施工未依規設置施工安全措施之罰則及本府得代為設置之規定。

	第九章　附 則
	

	第五十六條　本法第九十九條第一項規定之建築物，起造人應依下列規定辦理後，敘明不適用本法全部規定或一部規定之條款及其理由，申請本府核定。但供公眾使用建築物之消防設備圖說仍應送本市消防局審查核准。

一、紀念性之建築物為古蹟、歷史建築及聚落者，應照原有形貌保存，有修護再利用必要者，其修護再利用之工程計畫，應先報經古蹟主管機關許可。

二、候車亭、郵筒、電話亭、警察崗亭、變電箱、開關箱及地面下之建築物，在市區道路範圍內建造者，其工程計畫應先申請市區道路管理機關許可。

三、海港、碼頭、鐵路車站、航空站等範圍內雜項工作物之建造，其工程計畫應先經各該目的事業主管機關許可。

四、臨時性之建築物應先行附圖說向目的事業主管機關申請核定使用計畫，於竣工查驗合格後發給臨時使用許可，並核定其使用期限，使用期滿未申請展期者，由起造人或建築物所有權人自行拆除，逾期不拆者，強制拆除之，所需拆除費用由起造人或建築物所有權人負擔。

前項第一款至第三款建築物，經核定不適用本法全部之規定者，仍應將工程圖樣說明書及建築期限申報本府都市發展局備查。

本法第九十九條第一項第五款、第六款之建築物或雜項工作物因興辦公共設施，其改建或增建建築之管理辦法，由本府另定之。

臨時性建築物之許可程序、施工及使用等事項之管理，由本府另定之。
	1、 明定不適用本法全部或一部規定得向本府申請核定之建築物。

2、 明定建築物應將工程圖樣說明書及建築期限申報本府都市發展局備查之規定。
3、 訂定建築物或雜項工作物因興辦公共設施，其改建或增建建築之管理辦法之法源依據。

4、 訂定臨時性建築物之許可、施工及使用相關辦法之法源依據。

	第五十七條　興辦公共設施拆除剩餘之合法建築物申請改建或增建者，應於公共工程完工後二年內向本府提出就地整建建造執照申請，其建築物剩餘部分同時辦理拆除，逾期不予受理。
	明定興辦公共設施拆除剩餘之合法建築物申請改建或增建之期限。

	第五十八條　本府設建築法規小組，其職掌如下：

一、研訂本市建築自治法規。

二、處理建築法規適用疑義事項。

前項法規小組成員由相關業務單位主管及超過半數具有法規素養之民間專業人士組成。
	明定建築法規小組之業務職掌及成員資格。

	第五十九條　依都市計畫相關規定進行容積移轉，經核定通過者，本府應送地政機關於土地登記謄本註記。
	依原臺中市政府98年7月9日召開「臺中市友善城市諮詢策進座談會」第三次會議，經臺中市建築開發商業同業公會提案建議，訂定本條有關辦理容積移轉事項註記於土地使用分區證明及土地登記證明文件，以利管理及維護土地買受人權益。

	第六十條　招牌或樹立廣告物應申請許可，其規模如已達應申請雜項執照規模，應再申請雜項（建造、使用）執照。但廣告物併同建造執照辦理者，得於申請書中載明雜項工作物內容，免另申請雜項執照。

廣告物審查作業，得委託專業技術團體辦理。
	1、 明定招牌或樹立廣告物應併同雜項（建造、使用）執照申請之規定。

2、 明定廣告物審查作業，得委託專業技術團體辦理之規定。

	第六十一條　下列事項本府得授權區公所辦理：

1、 自用農舍之建築許可與施工管理。
2、 偏遠地區非供公眾使用之建築物或雜項工作物之建築許可與施工管理。
3、 建築物或雜項工作物之施工檢查與勘驗。

4、 公有畸零地合併使用證明書核發。

5、 建築物違規事項查報與處理。

6、 違規廣告物查報與處理。

7、 興辦公共設施拆除合法建築物剩餘部分就地整建之建築許可與施工管理。

前項授權地區及適用範圍由本府另行公告之。
	明定本府得授權區公所辦理建築管理業務相關事項。

	第六十二條　下列事項本府得委託專業公會或團體辦理：

1、 建築執照之審查及竣工勘驗。

2、 施工勘驗。

3、 變更使用執照之審查。

4、 變更使用執照竣工勘驗。

5、 室內裝修許可審查及竣工勘驗。

6、 廣告物許可審查及竣工勘驗。

7、 公寓大廈管理條例第五十七條第一項規定之見證移交事項。

8、 建築物辦理使用執照設置行動不便者使用設施竣工勘驗。

前項事項申請人得向本府或受委託專業公會或團體申請。

申請人向本府委託專業公會或團體申請審查，應向審查單位繳交審查費用。

第一項委託辦理之費用標準及作業事項 ，由本府另定臺中市委託建築管理作業辦法規定之。

第一項第二款委託業務得由申請人提供三家符合勘驗資格之建築師、土木技師或結構技師事務所，由本局指定一家辦理。受委託勘驗資格及勘驗費用依前項辦法辦理。

前項委託施工勘驗所需文件由本府另定之。
	1、 明定本府得委託專業公會或團體辦理之建築管理業務，及其審查辦法及費用標準之規定。

2、 明定採雙軌制，第一項事項申請人得向本府或專業公會或團體申請。

3、 委託施工勘驗得由申請人提供符合資格三家事務所後，由本局指定一家辦理。

	第六十三條  本府各目的事業主管機關受理建築物營業登記、立案、設立案件，涉建築管理部分，得由申請人檢具建築師檢查簽證合格之證明文件辦理，免會辦本府都市發展局。
前項建築師簽證內容應包括下列項目：

一、使用執照用途是否符合。

二、建築物室內裝修有無許可。

三、現況是否與最後一次核准圖說相符。

四、廣告物是否領有設置許可。
	明定申請營業登記、立案、設立案件得由申請人委託建築師檢查簽證合格之證明文件辦理，免會辦本府都市發展局，以提昇行政效率。

	第六十四條　本自治條例所需各種申請書表格式，由本府另定之。但中央主管機關已訂定者，從其規定。
	明定依本自治條例所需各種申請書表由本府另訂之規定。

	第六十五條　有關本自治條例解釋事項，除刊登本府公報外，本府應分別通知本市建築師公會、營造業公會、建築開發商業同業公會、土木包工商業同業公會、廣告工程商業同業公會及其他相關公會。
	明定依本自治條例之解釋事項相關公告事宜。

	第六十六條　本自治條例自公布日施行。
	明定本自治條例之施行日期。
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	合併後條文
	臺中縣現行條文
	臺中市現行條文
	說明

	第一章　總 則
	
	第一章　總 則
	

	第一條　本自治條例依建築法（以下簡稱本法）第一百零一條規定制定之。
	第一條　本自治條例依建築法（以下簡稱本法）第一百零一條規定制定之。
	第一條　本自治條例依建築法（以下簡稱本法）第一百零一條規定制定之。
	明定本自治條例之法源依據。

	第二條  本自治條例之主管機關為臺中市政府（以下簡稱本府）。但必要時，本府得依法將權限委任所屬機關執行之。
	
	
	明定主管機關及執行單位。

	第三條　本法第十六條規定得免由建築師設計、監造及營造業承造之建築物或雜項工作物如下：

一、工程造價一般地區在新臺幣五十萬元以下，和平區在新臺幣七十萬元以下者。
二、鳥舍、涼棚、容量二公噸以下之水塔、本身高度在六公尺以下之瞭望臺、廣告牌（物）、廣播塔或煙囪、或高度在二公尺以下之圍牆、駁崁或挖填土石方者。

三、農業用地經農業主管機關核准且在一定規模以下之農作產銷設施、畜牧設施、水產養殖設施或林業設施。
四、位於非屬山坡地地區之農業區內依都市計畫法臺中市施行細則之規定，准予興建之自用農舍者。
雜項工作物或非非供公眾使用建築物，其工程造價在新臺幣六百萬元以下、建築物高度在十點五公尺以下、樓層在三樓以下，且無附建地下室及鋼筋混凝土擋土牆高度未達一點五公尺者，得由土木包工業承造。但同一建築基地同時以分照方式申請建造執照時，其工程造價金額應累積計算。

第一項各款之建築物及雜項工作物分次申請建築時，其金額、面積、高度、容量等數額應累積計算。
	第十七條　本法第十六條規定得免由建築師設計、監造或營造業承造之建築物或雜項工作物如下：
一、工程造價在一定金額以下者。
二、建築物之建築面積在四十五平方公尺以下，簷高 在三‧五公尺以下者，或農業區內依都市計畫法臺灣省施行細則之規定，准予興建之自用農舍。
三、鳥舍、涼棚、容量二公噸以下之水塔、本身高度在六公尺以下之瞭望臺、廣告牌、廣播塔或煙囪、或高度在二公尺以下之圍牆、駁崁或挖填土石方者。
四、經農業主管機關核准一定規模以下之農業設施、畜牧設施、養殖設施或林業設施。
本法第十六條規定得免由建築師監造之建築物或雜項工作物如下：
一、木造或加強磚造三樓以下無附建地下室者，其高度在十公尺以下，樑跨度在六公尺以下，肱（懸）臂樑跨度在二公尺以下或屋架跨度在十二公尺以下其總樓地板面積，竹木造未逾一千平方公尺，加強磚造未逾三百平方公尺者。
二、雜項工作物之承載物頂端高度在九公尺以下，其載重量未逾二公噸者。
第一項第一款工程造價之一定金額由本府定之。
第一項及第二項各款之建築物分次申請建築，其金額、面積、高度、容量等數額應累計計算。
	第二條　本法第十六條規定得免由建築師設計、監造及營造業承造之建築物或雜項工作物如下：

一、工程造價在新臺幣三十萬元以下者。

二、鳥舍、涼棚、容量二公噸以下之水塔、本身高度在六公尺以下之瞭望臺、廣告牌（物）、廣播塔或煙囪、或高度在二公尺以下之圍牆、駁崁或挖填土石方者。

前項以外雜項工作物之承載物頂端高度在九公尺以下，其重量未逾二公噸者，得免由建築師監造。

非供公眾使用建築物或雜項工作物，其工程造價在新臺幣六百萬元以下、高度在一○．五公尺以下，且樓層在三樓以下無附建地下室者，得由土木包工業承造。但同一建築基地同時以分照方式申請建造執照時，其工程造價金額應累積計算。

第一項各款之建築物分次申請建築時，其金額、高度、容量等數額應累積計算。
	5、 明定免由建築師設計、監造及營造業承造之建築物或雜項工作物規模，統一以造價規模限制。

6、 明定土木包工業得承造之建築物或雜項工作物規模。

7、 依據原台中市九十八年建管座談第二十案提案決議，本條第一項第一款工程造價訂為五十萬元以下。

8、 依營造業法第二十三條第二項規定訂定之營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法第二條授權規定訂定本條第三項規定。

	第四條　建築物之造價計算標準，由本府定之。雜項工作物之造價，應由建築師覈實估算，由本府核定。
	第十八條　前條建築物之造價估算標準，由本府定之。但雜項工作物之造價，應由建築師覈實估算，由本府主管建築機關核定。
	第三條　建築物及雜項工作物之造價估算標準，由臺中市政府（以下簡稱本府）定之。
	明定建築物及雜項工作物之造價計算標準之規定。

	第二章　建築許可
	
	第二章　建築許可
	

	第五條　申請建造執照應依本法規定備具申請書，並檢附下列文件向本府提出：
一、土地權利證明文件：

（一）土地登記簿謄本。

（二）地籍圖謄本。

（三）土地使用權同意書（限土地非自有者）。

二、工程圖樣及說明書：

（一）基地位置圖：載明基地位置、方位、附近道路、鄰近各種公共設施、機關學校或明顯建築物、都市計畫土地使用分區或區域計畫土地使用編定及比例尺。

（二）地盤圖：載明基地之方位、地號及境界線、建築線、臨接道路之名稱及寬度、建築物之配置。

（三）配置圖：載明基地之方位、地形、四週道路、附近建築物情況（含層數及構造）、申請建築物之位置、騎樓（人行道）、防火間隔、空地、基地與道路高程、排水系統及排水方向。

（四）各層平面圖及屋頂平面圖：註明各部分之用途及尺寸、面積計算，並標示新舊溝渠位置及流水方向。

（五）建築物立面圖：各向立面圖應以座向標示之，並註明碰撞間隔。

（六）剖面圖：註明建築物各部尺寸及所用材料。

（七）各層結構平面圖。

（八）結構詳圖：載明各部斷面大小及所用材料。但所附結構計算書業載明斷面大小及材料者，其結構詳圖得於開工前送本府備查。
（九）設備圖：載明第三十八條所定建築物主要設備之配置。但消防、專用下水道及場鑄污水處理設施設計圖說得於開工前補送本府備查。
（十）騎樓或無遮簷人行道設計高程圖及縱、橫剖面圖，比例尺不得小於五十分之一。

（十一）公共建築物依建築技術規則建築設計施工編第十章規定設置行動不便者使用設施詳細設計圖說，比例尺不得小於五十分之一。

（十二）施工說明書。

三、結構計算書：
（一）二層以下跨度超過六公尺之鋼筋混凝土樑，應檢附該部分應力計算書。
（二）跨度超過十二公尺之鋼架構造，應檢附鋼架應力計算書。

（三）三層之鋼筋混凝土構造建築物，樑跨度超過五公尺者，應檢附結構計算書。

（四）四層以上或供公眾使用建築物一律檢附結構計算書。

四、地基調查報告：建築技術規則建築構造編第六十四條規定之建築物或經本府認有必要者，應檢附地基調查報告。

五、建築線指定（示）圖。

六、其他有關文件：

（一）使用共同壁者，應檢附協定書。

（二）起造人委託設計人請領執照者，應檢附委託書。

（三）申請興建自用農舍者，應檢附農民身分證明文件及無自用農舍證明書。

（四）增建者應檢附房屋權利證明文件及合法房屋證明文件。

（五）辦理空地套繪所需之地籍套繪圖。

（六）現地彩色照片。

（七）起造人為建築開發業者，應檢附加入本市建築開發商業同業公會之會員證書。

（八）依其他有關法令之規定檢附者。

經本府公告免指定(示)建築線者，免檢附第一項第五款之建築線指定(示)圖。

第一項第二款及第三款文件得以本府指定格式之電子文件方式檢附。
	第十一條　申請建造執照除依本法規定外，並應檢附下列文件：

1、 土地權利證明文件：

（一）土地登記謄本。

（二）地籍圖謄本。

（三）土地使用同意書（限土地非自有者）。

2、 工程圖樣：

（一）基地位置圖：載明基地位置、方位、都市計畫土地使用分區或區域計畫土地使用編定及比例尺。

（二）配置圖（含地盤圖）：載明基地之方位、地形、地號及境界線、建築線、臨接道路之名稱及寬度、附近建築物情況（含層數及構造）及申請建築物之位置、騎樓、 防火間隔、空地、基地標高、排水系統及排水方向。

（三）各層平面圖及屋頂平面圖： 註明各部分之用途及尺寸，並標示新舊溝渠位置及流水方向。

（四）建築物立面圖：各向立面圖應以座向標示之，並註明碰撞間隔。

（五）剖面圖：註明建築物各部尺寸及所用材料。

（六）各層結構平面圖。

（七）結構詳圖：載明各部斷面大小及所用材料。但所附結構計算書業載明斷面大小及材料者，其結構詳圖得於開工前送本府備查。

（八）設備圖：載明第三十三條所定建築物主要設備之配置。但消防、電力、專用下水道及場鑄污水處理設施設計圖說得於開工前補送本府備查。

3、 結構計算書：

（一）二層以下跨度超過六公尺之鋼筋混凝土樑，應檢附該部分應力計算書。

（二）跨度超過十二公尺之鋼架構造，應檢附鋼架應力計算書。

（三）三層之鋼筋混凝土構造建築物，樑跨度超過五公尺者，應檢附結構計算書。

（四）四樓以上建築物一律檢附結構計算書。

4、 地質鑽探報告書：建築技術規則建築構造編第六十四條規定之建築物或經本府認有必要者，應檢附地質鑽探報告書。

5、 建築線指定圖。

6、 其他有關文件：

（一）使用共同壁者，應檢附協定書。

（二）起造人委託建築師辦理申請建築執照者，應檢附委託書。

（三）申請興建自用農舍者，應檢附自耕農身分證明書及無自用農舍證明書。

（四）增建者應檢附合法房屋證明文件。

（五）使用耕地者應檢附無耕地三七五租約證明書。

（六）辦理空地套繪所需之地籍套繪圖。

（七）起造人為建築開發業者，應檢附加入本縣建築開發商業同業公會之會員證書。

（八）依有關法令之規定應檢附者。


	第四條　申請建造執照除依本法規定外，並檢附下列文件：

一、土地權利證明文件：

（一）土地登記簿謄本。

（二）地籍圖謄本。

（三）土地使用權同意書（限土地非自有者）。

二、工程圖樣：

（一）基地位置圖：載明基地位置、方位、都市計畫土地使用分區或區域計畫土地使用編定及比例尺。

（二）地盤圖：載明基地之方位、地號及境界線、建築線、臨接道路之名稱及寬度、建築物之配置。

（三）配置圖：載明基地之方位、地形、四週道路、附近建築物情況（含層數及構造）、申請建築物之位置、騎樓、防火間隔、空地、基地標高、排水系統及排水方向。

（四）各層平面圖及屋頂平面圖：註明各部分之用途及尺寸、面積計算，並標示新舊溝渠位置及流水方向。

（五）建築物立面圖：各向立面圖應以座向標示之，並註明碰撞間隔。

（六）剖面圖：註明建築物各部尺寸及所用材料。

（七）各層結構平面圖。

（八）結構詳圖：載明各部斷面大小及所用材料。

（九）設備圖：載明第三十三條所定建築物主要設備之配置，得於開工前補送本府備查。

（十）騎樓或無遮簷人行道設計高程圖及縱、橫剖面圖，比例尺不得小於五十分之一。

（十一）公共建築物依建築技術規則建築設計施工編第十章規定設置行動不便者使用設施詳細設計圖說。

三、結構計算書：
（一）二層以下跨度超過六公尺之鋼筋混凝土樑，應檢附該部分應力計算書。
（二）跨度超過十二公尺之鋼架構造，應檢附鋼架應力計算書。

（三）三層之鋼筋混凝土構造建築物，樑跨度超過五公尺者，應檢附結構計算書。

（四）四層以上或供公眾使用建築物一律檢附結構計算書。

四、地基調查報告：建築技術規則建築構造編第六十四條規定之建築物或經本府認有必要者，應檢附地基調查報告。

五、建築線指定（示）圖。

六、其他有關文件：

（一）使用共同壁者，應檢附協定書。

（二）起造人委託設計人請領執照者，應檢附委託書。

（三）申請興建自用農舍者，應檢附農民身分證明文件及無自用農舍證明書。

（四）增建者應檢附房屋權利證明文件及合法房屋證明文件。

（五）農業區應檢附無耕地三七五租約證明書。

（六）辦理空地套繪所需之地籍套繪圖。

（七）現地彩色照片。

（八）依其他有關法令之規定檢附者。

前項結構詳圖得於開工前送本府備查。

臺中市都市計畫地區內之基地，面臨已公告發布實施之計畫道路經開闢完成二側水溝道路者，除該範圍內基地側面或背面臨接尚未開闢之計畫道路或現有巷道者外，已經本府公告免指定(示)建築線者，免檢附第一項第五款之建築線指定(示)圖。

第一項第二款及第三款文件得以本府指定格式之電子文件方式檢附。
	4、 明定申請建造執照應檢附之書圖文件。

5、 因核發「無三七五租約」證明之各區公所現已無辦理該項業務（即已無核發該項證明）且本市為三七五租約土地均已登載於土地登記簿謄本，故本條不訂定應檢附三七五租約之規定。

6、 依建築法第三十二條規定敘明申請執照應檢附施工說明書，爰訂定第一項第二款第十二目規定。

	第六條　申請雜項執照，除依本法規定外，並檢附下列文件：

一、土地權利證明文件：

（一）土地登記簿謄本。

（二）地籍圖謄本。

（三）土地使用權同意書（限土地非自有者）。

二、房屋權利證明文件（限附著於建築物者）：

（一）建物登記簿謄本。

（二）建物測量成果圖。

（二）房屋使用權同意書。

三、工程圖樣：位置圖、地盤圖、平面圖、立面圖與剖面詳細圖。

四、建築線指定（示）圖。

五、其他有關文件：

（一）使用共同壁者應檢附協定書。

（二）起造人委託設計人請領執照者，應檢附委託書。

（三）現地彩色照片。

（四）附著於建築物者，應檢附原有建築物之使用執照竣工圖說。

經本府公告免指定(示)建築線者，免檢附前項第四款之建築線指定(示)圖。
山坡地範圍內之土地申請雜項執照者，除應依前項規定辦理外，並依山坡地建築管理辦法之規定辦理。
	第十二條　申請雜項執照，除依本法規定外，並應檢附下列文件：
一、權利證明文件：
（一）土地登記謄本。
（二）地籍圖謄本。
（三）土地使用同意書（限土地非自有者）。
二、工程圖樣：位置圖、地盤圖、平面圖、立面圖與剖面詳細圖。
三、建築線指定圖。
四、其他有關文件：
（一）使用共同壁者應檢附協定書。
（二）起照人委託建築師設計及請領建築執照者，應檢附委託書。
（三）使用耕地者應檢附無耕地三七五租約證明書。
開發山坡地範圍內之土地申請雜項執照者，除應依前項規定辦理外，並應依山坡地開發建築管理辦法之規定辦理。
	第五條　申請雜項執照，除依本法規定外，並檢附下列文件：

一、土地權利證明文件：

（一）土地登記簿謄本。

（二）地籍圖謄本。

（三）土地使用權同意書（限土地非自有者）。

二、房屋權利證明文件（限附著於建築物者）：

（一）建物登記簿謄本。

（二）房屋使用權同意書。

三、工程圖樣：位置圖、地盤圖、平面圖、立面圖與剖面詳細圖。

四、建築線指定（示）圖。

五、其他有關文件：

（一）使用共同壁者應檢附協定書。

（二）起造人委託設計人請領執照者，應檢附委託書。

（三）農業區應檢附無耕地三七五租約證明書。

（四）現地彩色照片。

開發山坡地範圍內之土地申請雜項執照者，除應依前項規定辦理外，並依山坡地建築管理辦法之規定辦理。
	3、 明定申請雜項執照應檢附之書圖文件。

4、 因核發「無三七五租約」證明之各區公所現已無辦理該項業務（即已無核發該項證明）且本市為三七五租約土地均已登載於土地登記簿謄本，故本條不訂定應檢附三七五租約之規定。

	第七條　依公寓大廈管理條例之規定，由區分所有權人會議決議進行公寓大廈之重大修繕或改良請領建築執照或變更使用執照或室內裝修許可者，其決議紀錄視同土地及建築物共有部分使用權同意證明文件。
	
	第六條　依公寓大廈管理條例之規定，由區分所有權人會議決議進行公寓大廈之重大修繕或改良請領建築執照者，其決議紀錄視同土地及建築物共有部分使用權同意證明文件。
	明定公寓大廈建築物申請建築執照、變更使用執照或室內裝修許可時，因不易取得全體區分所有權人使用權同意書，故以檢附區分所有權人會議決議紀錄視同土地及建築物同意書之規定。

	第八條　實施容積管制地區同一宗基地內，地籍已分割完竣之建築物，其座落基地非與同宗基地內其他土地所有權人共有部分拆除重建者，該部分應依現行之建蔽率、容積率及停車空間檢討外，其整宗基地內之建築面積及容積樓地板面積經檢討亦符合現行之建蔽率、容積率及停車空間規定者，得免辦理法定空地分割，並免附他戶之土地使用權同意書。

容積移轉之接受基地不適用前項規定。
	
	
	明定土地及建築物產權獨立，但與相鄰土地建築物共同領有使用執照時，因他戶之使用權同意書不易取得，於拆除重建時經檢討法令不影響他戶權益情形下，得免辦理法定空地分割及免附他戶之土地使用權同意書之規定。

	第九條　起造人領得建造執照或雜項執照後，變更起造人、設計人、監造人、承造人、專業工業技師者，應確實載明工程進度，依變更事項填具申請書並檢附有關文件，向本府申報備案。

前項申報變更承造人者，並應檢附新承造人承接原承造人後續施工權利義務之應辦事項同意書。

第一項申報變更監造人者，並應檢附新監造人之委託書及新監造人承接原監造人應辦事項同意書。
	
	第七條　起造人領得建造執照或雜項執照後，變更起造人、設計人、監造人、承造人、專業工業技師者，應確實載明工程進度，依變更事項檢附申請書及有關證件，向本府申報備案。

前項申報變更承造人者，並應檢附新承造人承接原承造人後續施工權利義務之應辦事項同意書。

第一項申報變更監造人者，並應檢附新監造人之委託書及新監造人承接原監造人應辦事項同意書。
	明定起造人領得建造執照或雜項執照後，申請變更起造人、設計人、監造人、承造人、專業工業技師之規定。

	第十條　工程進行中變更設計者，應依本法第三十九條前段規定提出申請。但因防範緊急危險，工程變更部分得於施工後一個月內補辦手續。
	第二十九條　工程進行中變更設計者，應依本法第三十九條前段規定提出申請。但地下層部分因防範緊急危險，得於施工後七日內補辦手續。
	第八條　工程進行中，變更設計者，應依本法第三十九條前段規定提出申請。但因防範緊急危險，工程變更部分得於施工後一個月內補辦手續。
	明定領得建造執照於工程進行中申請變更設計之規定。

	
	第十五條　供公眾使用建築物應於建築執照申請書及建築執照上註明之。
	
	因現行建築物使用執照內容業已登載該執照建築物是否為供公眾使用，故本條不訂定。

	第三章　建築基地
	
	第三章　建築基地
	

	第十一條　建築基地臨接計畫道路、廣場、市區道路、公路或合於本自治條例規定之現有巷道者，除第三項情形外應申請指定（示）建築線。

建築基地臨接農路者，應依規定申請農路現況指示。

道路或廣場開闢完成，其境界線經本府確定為建築線者，應定期公告得免申請指定（示）建築線範圍，其有變更時應即公告。

屬中央專案輔導合法化之砂石碎解洗選場毗臨或以私設道路連接水防道路，並以該水防道路為必要出入通行之基地申請建築，除臨接計畫道路或供公眾通行之現有巷道者仍應依法申請指定（示）建築線外，得免指定（示）建築線。
實施區域計畫地區之非都市土地地區，申請興建農舍及農業產銷必要設施如基地未臨接建築線，基於農舍及農業產銷必要設施其目的同屬經營農業不可分離之設施物，為便利農民之原則下，得免臨接道路。

前二項基地進出通路應由土地所有權人、起造人自行解決，並依本法第二十六條第二項規定負其責任。
	第二條（第一項）　建築基地面臨計畫道路、廣場、市區道路、公路或合於本自治條例規定之現有巷道者，得申請指定建築線。
第二條（第四項）　道路或廣場開闢完成，其境界線經本府確定為建築線，應於一個月內公告得免申請指定建築線，其有變更時應即公告修正。
第二條（第五項）　都市計畫農業區建地目土地，或屬中央專案輔導合法化之砂石碎解洗選場毗臨或以私設道路連接水防道路，並以該水防道路為必要出入通行之基地申請建築，除面臨計畫道路或供公眾通行之現有巷道者仍應依法申請指定建築線外，得免指定建築線。
第二條（第六項）　都市計畫農業區及區域計畫地區，申請興建農舍如基地未臨接建築線，基於農舍其目的同屬經營農業不可分離之設施物，為便利農民之原則下不需指定建築線。
第二條（第七項）　區域計畫特定農業區及一般農業區內。甲種建築用地申請建築除面臨公路仍應依法申請指定建築線外，得免指定建築線。但面臨其他道路者，仍應依實施區域計畫地區建築管理辦法相關規定退縮建築。
第二條（第八項）　前三項基地進出通路應由土地所有權人、起造人自行解決，並依本法第二十六條第二項規定負其責任。
	第十條　建築基地面臨計畫道路、廣場、市區道路、公路、農路或合於本自治條例規定之現有巷道者，得申請指定（示）建築線或指示農路。

申請指定（示）建築線或指示農路者，應繳納手續費，其數額由本府另定之。

本府指定（示）建築線應自收件次日起八日內辦理完竣，並將指定（示）圖發給申請人。但面臨公路須會同主管機關辦理者為十五日。

前項建築線申請案件認不符規定者，應將其不合條款之處，詳為列舉，一次通知改正。

道路或廣場開闢完成，其境界線經本府確定為建築線者，應定期公告得免申請指定（示）建築線範圍，其有變更時應即公告。
	明定建築基地得申請指定（示）建築線、指示農路或得免申請指定（示）建築線之規定。

	第十二條　申請指定（示）建築線或指示農路應填具申請書，並檢附地籍圖謄本一份及下列文件一式二份向本府提出：

一、地籍套繪圖：應描繪一個街廓以上，並應標明建築基地之地段、地號、方位、基地範圍及鄰近之各種公共設施、道路之寬度。

二、基地位置圖：載明基地位置、方位、附近道路、鄰近各種公共設施、機關學校或明顯建築物、都市計畫土地使用分區或區域計畫土地使用編定及比例尺。
三、現況圖：應標明基地高程、地形、鄰近現有建築物、道路及溝渠，其比例尺不得小於地籍圖。

四、測量成果圖：基地臨接現有巷道或山坡地，或位於山坡地地區或非免建築線指定（示）地區，應檢附標示道路高程之測量成果圖。

五、建築線剖面圖及相關圖例標示。（指示農路者免附）

六、山坡地經測量基地與周邊道路高程有明顯落差者，應提出順平計畫。
	第三條　申請指定建築線應填具申請書，並檢附下列文件：

一、地籍套繪圖應描繪一個街廓以上，並應標明建築基地之地段、地號、方位、基地範圍及鄰近之各種公共設施、道路之寬度。
二、基地位置圖應簡明標出基地位置、附近道路、機關學校或其他明顯建築物之相關位置。
三、現況圖應標明地形、鄰近現有建築物、道路及溝渠，其比例尺不得小於地籍圖。
	第九條　申請指定（示）建築線或指示農路應填具申請書，並檢附地籍圖謄本一份及下列文件一式二份：

一、地籍套繪圖：應描繪一個街廓以上，並應標明建築基地之地段、地號、方位、基地範圍及鄰近之各種公共設施、道路之寬度。

二、基地位置圖：應簡明標出基地位置、鄰近之各種公共設施、附近道路、機關學校或其他明顯建築物之相關位置。

三、現況圖：應標明地形、鄰近現有建築物、道路及溝渠，其比例尺不得小於地籍圖。

四、建築線剖面圖及相關圖例標示。（指示農路者免附）
	明定申請指定（示）建築線或指示農路應檢附之書圖文件。

	第十三條　本府受理指定（示）建築線或指示農路應自收件日起十日內辦理完竣，並將指定（示）圖發給申請人。但面臨公路須會同主管機關辦理者為二十日。

前項申請案件本府認不符規定者，應予駁回。但其情形得改正者，本府應詳予列舉一次通知限期改正。

申請指定（示）建築線或指示農路者，應繳納手續費，其數額由本府另定之。
	第二條（第三項）　 本府指定建築線應自收件次日起八日內辦理完竣，並將指定圖發給申請人。但面臨公路須會同道路主管機關辦理者為十五日。
第二條（第二項）　申請指定建築線者，應繳納手續費，其數額由臺中縣政府(以下簡稱本府)定之。
	第十一條　申請人申請指定（示）建築線或指示農路應於接獲通知改正日起三十日內，依照通知改正事項改正完竣後送請指定；未依期限改正完竣者，得將該申請案件予以註銷。
	3、 明定受理指定（示）建築線或指示農路辦理時程及准駁之規定。

4、 明定指定（示）建築線或指示農路應繳納手續費之規定。

	第十四條　建築基地與建築線接連部分之最小寬度，規定如下：

一、建築基地不得小於臺中市畸零地使用自治條例規定之基地最小寬度。

二、畸零地寬度不足，依規定不必補足者，不得小於二公尺。

三、以私設通路連接建築線者，不得小於建築技術規則所定私設通路之最小寬度。
	第八條　建築基地與建築線接連部分之最小寬度，規定如下：

一、建築基地不得小於臺中縣畸零地使用自治條例所定基地最小寬度之規定。
二、畸零地寬度不足，依規定不必補足者，不得小於二公尺。

三、以私設通路連接建築線者，不得小於建築技術規則所定私設通路之最小寬度。
	第十二條　建築基地與建築線接連部分之最小寬度，規定如下：

一、建築基地不得小於本市畸零地使用規則所定基地最小寬度之規定。

二、畸零地寬度不足，依規定不必補足者，不得小於二公尺。

三、以私設通路連接建築線者，不得小於建築技術規則所定私設通路之最小寬度。
	明定建築基地連接建築線之最小寬度之規定。

	第十五條　建築線指定（示）圖應註明下列事項：
一、主要計畫及細部計畫發布實施日期文號。

二、基地所屬之使用分區、建蔽率、容積率。
三、騎樓、無遮簷人行道或退縮地寬度。
四、都市計畫道路之樁位，但免指定（示）建築線地區除外。

五、道路寬度、標高、牆面線及退縮線。
六、道路高程規劃完成地區建築線高程。

七、其他與建築許可有關之事項。
	第九條　本府應於測定建築線後，在指定建築線之文件上註明下列事項：
一、樁位。
二、基地所屬之使用分區用地。
三、主要計畫及細部計畫發布實施日期文號。

四、騎樓寬度。
五、道路寬度、標高及牆面線。
六、其他與設計有關之各項資料。
	第十三條　建築線指定（示）文件上應註明下列事項：
一、基地所屬之使用分區、建蔽率、容積率。
二、騎樓、無遮簷人行道或退縮地寬度。
三、道路寬度及牆面線、退縮線。

四、都市計畫道路之樁位、標高。
五、道路系統完成地區建築線高程。

六、其他與建築許可有關之事項。
	明定建築線指定（示）圖應註明事項之規定。

	第十六條　建築基地臨接之計畫道路或經指定建築線之現有巷道，其舖面、排水溝等公共設施尚未闢築完成者，申請建築應依規定辦理其出入通路及排水系統之拓築。

　　　前項出入通路及排水系統拓築之規定，由本府另定之。
	
	
	明定建築基地臨接計畫道路或現有巷道申請建築應辦理通路及排水之拓築之規定。

	第十七條　建築物之排水方式與出水方向應配合該地區之排水系統設計，必要時得由本府規定其構造規格與型式。
	第十條　建築物之排水溝渠與出水方向應配合該地區之排水系統設計，必要時得由本府規定溝渠構造規格與型式。
	第十四條　建築物之排水溝渠與出水方向應配合該地區之排水系統設計，必要時得由本府規定溝渠構造規格與型式。
	明定建築物排水設計應配合地區排水系統之規定。

	第十八條　臨接寬度七公尺以上計畫道路、人行步道、廣場之建築基地應設置騎樓或無遮簷人行道，但因地形特殊及都市景觀上需要，經臺中市都市設計委員會或臺中市都市更新審議委員會審議通過者，依其決議辦理。
前項騎樓、無遮簷人行道之設置，依都市計畫細部計畫說明書另有規定者，從其規定。

第一項騎樓或無遮簷人行道之設置標準由本府另訂之。

依第一項及第二項規定應設置騎樓或無遮簷人行道者，因基地情形特殊，且無妨礙市容觀瞻、消防車輛出入及公共交通之建築物或臨時性建築物，經本市都市設計審查委員會、本府預審小組或本府復核會議審議通過者，依通過內容設置騎樓、無遮簷人行道，不受前項設置標準限制。
	第二十條　面臨計畫道路之建築基地設置騎樓或庇廊或無遮簷人行道規定如下：

一、商業區面臨七公尺以上計畫道路之建築基地應一律設置騎樓或庇廊。但讓出其寬度作為無遮簷人行道退後建築，經本府許可者不在此限。
二、商業區內因地形特殊及都市景觀上之需要，經臺中縣都市計畫委員會或臺中縣都市更新審議委員會審議通過並報內政部核定者，得免設置騎樓、庇廊或無遮簷人行道。

三、商業區以外地區面臨計畫道路之建築基地，其騎樓、庇廊或無遮簷人行道之設置，得由本府依據地方實際情形訂定。但都市計畫說明書或都市更新事業計畫書內另有規定者從其規定。
	第十五條　面臨計畫道路之建築基地設置騎樓或無遮簷人行道規定如下：

一、面臨七公尺以上計畫道路之建築基地應一律設置騎樓或無遮簷人行道。

二、商業區內因地形特殊及都市景觀上之需要，經本府核定者，得免設置騎樓、無遮簷人行道。

三、商業區以外地區面臨計畫道路之建築基地，其騎樓、無遮簷人行道之設置，得由本府依據實際情形訂定。

前項騎樓、無遮簷人行道之設置，依都市計畫細部計畫說明書另有規定者，從其規定。
	明定建築基地應設置騎樓、庇廊或無遮簷人行道之規定。



	第十九條　騎樓、無遮簷人行道、迴廊及帶狀開放空間得設置綠美化設施及街道家俱，其設置及管理辦法由本府另定之。
	
	第十五條之一　騎樓及無遮簷人行道應配合道路高程設置，並與鄰地之騎樓、無遮簷人行道高程保持順平。但基地地形特殊，無法順平，經本府核准者，不在此限。
騎樓及無遮簷人行道之寬度、構造規定如下：

一、騎樓及無遮簷人行道寬度，自道路境界線至建築物地面層外牆（柱）面應為四公尺以上。

二、騎樓有立柱者，柱正面應自道路境界線退縮五十公分，其可供通行淨寬度不得小於二點五公尺。

三、騎樓高度由公共排水溝溝面或人行道面，至正面屋簷桁或過（挑）樑下端應為三點五公尺以上。

四、騎樓及無遮簷人行道地板面應與人行道齊平，無人行道者，應高出公共排水溝溝面十公分，並向道路境界線作成四十分之一洩水坡度。但基地地形特殊，經本府核准者，得在高低差二十公分內酌減其洩水坡度。設有私溝時，應築暗溝，接入公共排水溝。

五、每一基地得於建築線退縮五十公分範圍內，設置一處寬度八十公分以上，一百二十公分以下，供行動不便者使用坡道。

六、騎樓及無遮簷人行道地板應為防滑鋪面，表面應舖裝平整。

前二項騎樓、無遮簷人行道高程應預留地坪裝修工程所需施工厚度。

基地情形特殊、無妨礙市容觀瞻、消防車輛出入及公共交通之建築物或臨時性建築物，經本市都市設計審查委員會審議通過者，依通過內容設置騎樓，不受第二項各款限制。

騎樓、無遮簷人行道、迴廊及帶狀開放空間得設置綠美化設施及街道家俱。

依前項規定設置綠美化設施或街道家俱者，應依本府核定圖說設置、維護及使用，並維護其完整及美觀。

前二項設置及管理辦法由本府另定之。
	3、 明定騎樓、無遮簷人行道、迴廊及帶狀開放空間設置綠美化設施及街道家俱之規定。

4、 其餘騎樓及無遮簷人行道設置另訂定設置標準，本條不納入。

	第四章　建築界線
	
	第四章　建築界線
	

	第二十條　本自治條例所稱現有巷道，包括下列情形：
一、供公眾通行，具有公用地役關係之巷道。
二、私設通路或基地內通路經土地所有權人出具供公眾通行同意書或捐獻土地為道路使用，經依法完成土地移轉登記手續者。
三、本自治條例公布實施前，曾指定建築線且已建築完成之巷道，經本府認定無礙公共安全、公共衛生、公共交通及市容觀瞻者。

四、都市計畫細部計畫規定之都市設計審查地區，並經都市設計審查委員會審定兼供車道通行之防火巷。
前項第一款巷道，應由本府本於職權就其寬度、使用性質、使用時間、通行情形及公益上需要認定之，並符合下列情形之一：
一、巷道旁之房屋已編有二戶以上門牌，戶籍登記或建築完成逾二十年者。
二、該現有巷道土地登記之地目為道或非都市土地編定為交通用地，並有通行事實存在者。

建築基地臨接本條第一項以外之現有通路，建築時依現況保留，不得指定建築線。依建築技術規則建築設計施工編規定所留設私設通路，除僅供特定人通行使用，不得以私設道路認定為現有巷道予以指定建築線外，得申請指定建築線。

現有巷道認定爭議事件，得向本府建築爭議事件評審委員會申請爭議協調。
	第四條　本自治條例所稱現有巷道包括下列情形：
一、供公眾通行，具有公用地役關係之巷道。

二、私設通路經土地所有權人出具供公眾通行同意書或捐獻土地為道路使用，經依法完成土地移轉登記手續者。

三、於中華民國七十三年十一月七日本法修正公布前，曾指定建築線之現有巷道，經本府認定無礙公共安全、公共衛生、公共交通及市容觀瞻者。
前項第一款所稱供公眾通行之巷道，經由本府就其寬度、使用性質、使用期間、通行情形及公益上需要定之。
	第十六條　本自治條例所稱現有巷道，包括下列情形：
一、供公眾通行，具有公用地役關係之巷道。
二、私設通路或基地內通路經土地所有權人出具供公眾通行同意書或捐獻土地為道路使用，經依法完成土地移轉登記手續者。

三、本自治條例公布實施前，曾指定建築線且已建築完成之現有巷道，經本府認定無礙公共安全、公共衛生、公共交通及市容觀瞻者。

四、都市計畫細部計畫規定之都市設計審查地區，並經都市設計審查委員會審定兼供車道通行之防火巷。
前項第一款所稱供公眾通行之巷道，應由本府就其寬度、使用性質、使用時間、通行情形及公益上需要認定之，並符合下列情形之一：
一、巷道旁之房屋已編有二戶以上門牌，戶籍登記或建築完成逾二十年者。
二、該現有巷道土地登記之地目為道，並有通行事實存在者。
	4、 明定現有巷道之定義。

5、 明定現有巷道指定建築線之規定。

6、 明定現有巷道認定爭議得申請爭議協調之規定。

	第二十一條　面臨現有巷道之基地，其建築線之指定（示），應依下列規定辦理：

一、巷道為單向出口長度在四十公尺以下，雙向出口在八十公尺以下，寬度不足四公尺者，以該巷道中心線為準，兩旁均等退讓，以合計達到四公尺寬度之邊界線作為建築線；巷道長度超過上開規定者，兩旁亦應均等退讓，以合計達到六公尺寬度之邊界線作為建築線。但工業區內面臨現有巷道之基地，應以合計達八公尺寬度之邊界線作為建築線。因而退讓之土地，均不得以空地計算。

二、地形特殊不能通行車輛者，前款巷道之寬度得分別減為三公尺及四公尺。

三、建築基地正面臨接計畫道路或現有巷道，其側面或背面臨接現有巷道者，於申請指定（示）建築線時，應一併指定（示）該巷道之邊界線或建築線，其側面或背面因而退讓為現有巷道之土地，得以空地計算。

四、現有巷道之寬度大於四公尺或六公尺者，仍應保持原有之寬度。

五、建築基地與都市計畫道路間夾有具公用地役關係之現有巷道，得以現有巷道之邊界線作為建築線，並納入都市計畫道路。

前項第一款所稱單向出口，係指巷道僅一端接通計畫道路者。

都市計畫區內巷道之長度，應自連接計畫道路之出口起算。
	第五條　面臨現有巷道之基地，其建築線之指定，應依下列規定辦理：
一、巷道為單向出口長度在四十公尺以下，雙向出口長度在八十公尺以下，寬度不足四公尺者，以該巷道中心線為準，兩旁均等退讓，以合計達到四公尺寬度之邊界線作為建築線；巷道長度超過上開規定者，兩旁亦應均等退讓，以合計達到六公尺寬度之邊界線作為建築線。但面臨工業區內現有巷道之基地，應以合計達八公尺寬度之邊界作為建築線。
二、地形特殊不能通行車輛者，前款巷道之寬度得分別減為三公尺及四公尺。
三、建築基地正面臨接道路，側面或背面臨接現有巷道者，於申請指定建築線時，應一併指定該巷道之邊界線或建築線，其側面或背面在現有巷道部分及退讓之土地，得以空地計算。
四、現有巷道之寬度大於四公尺或六公尺者，仍應保持原有之寬度。
五、建築基地與都市計畫道路間夾有具公用地役關係之現有巷道，得以現有巷道之邊界線作為建築線，並納入都市計畫道路。
依前項第一款退讓土地，不得以空地計算。
第一項第一款所稱單向出口係指巷道僅一端接通計畫道路者。
都市計畫區內巷道之長度應自與計畫道路連接之出口起算。
	第十七條　面臨現有巷道之基地，其建築線之指定（示），應依下列規定辦理：

一、巷道為單向出口長度在四十公尺以下，雙向出口在八十公尺以下，寬度不足四公尺者，以該巷道中心線為準，兩旁均等退讓，以合計達到四公尺寬度之邊界線作為建築線；巷道長度超過上開規定者，兩旁亦應均等退讓，以合計達到六公尺寬度之邊界線作為建築線。但面臨工業區內現有巷道之基地，應以合計達八公尺寬度之邊界線作為建築線。因而退讓之土地，不得以空地計算。

二、地形特殊不能通行車輛者，前款巷道之寬度得分別減為三公尺及四公尺。

三、建築基地正面臨接計畫道路或現有巷道，其側面或背面臨接現有巷道者，於申請指定（示）建築線時，應一併指定（示）該巷道之邊界線。其因而退讓之土地，得以空地計算。

四、現有巷道之寬度大於四公尺或六公尺者，仍應保持原有之寬度。

五、建築基地與都市計畫道路間夾有具公用地役關係之現有巷道，得以現有巷道之邊界線作為建築線，並納入都市計畫道路。

前項第一款所稱單向出口，係指巷道僅一端接通計畫道路者。

都市計畫區內巷道之長度，應自連接計畫道路之出口起算。
	明定面臨現有巷道之基地應退讓建築，其巷道之寬度、長度及退縮地得否計入法定空地之規定。

	第二十二條　現有巷道之改道或廢止，應向本府申請之，本府應將廢止或改道之路段公告三十日，徵求異議，公告期滿無異議或認定異議無理由者，核准其申請。

前項異議如有爭議，得由本府於公告期滿後十四日內送請本府建築爭議事件評審委員會審議。

申請廢、改道者，除應檢附廢止巷道、新設巷道位置圖及測量成果圖外，並應檢附廢止巷道所臨周邊土地所有權人同意書及新設巷道土地所有權人出具供公眾通行及變更地目為道之同意書，或捐獻土地為道路使用之同意書。

現有巷道改道後之新巷道寬度，應合於前條規定。

新巷道自開闢完成供公眾通行之日起，其土地所有權人不得為違反供公眾通行之使用，原巷道土地所有權人於新巷道開闢通行並辦理變更地目為道，或將新巷道土地完成捐獻移轉登記手續之日起，得申請廢止原巷道。

以未開闢（徵收）可通行之計畫道路為替代道路申請改道或廢止原巷道者，應檢附該用地供公眾通行地主同意書，免依前項辦理變更地目及捐獻。
	第六條　現有巷道之改道或廢止，應向本府申請之，本府應將廢止或改道之路段公告一個月，徵求異議。

依前項申請改道者，除應檢附新設巷道位置圖外，並應檢附新設巷道土地所有權人出具供公眾通行及變更地目為道之同意書，或捐獻土地為道路使用之同意書。
現有巷道改道後之新巷道寬度應合於前條規定。
新巷道自開關完成供公眾通行之日起，其土地所有權人不得為違反供公眾通行之使用，原巷道土地所有權人於新巷道開關通行並辦理變更地目為道，或將新巷道土地完成捐獻移轉登記手續之日起，得申請廢止原巷道。
	第十八條　現有巷道之改道或廢止，應向本府申請之，本府應將廢止或改道之路段公告三十日，徵求異議，公告期滿無異議或認定異議無理者，核准其申請。

依前項申請改道者，除應檢附新設巷道與現有巷道位置圖外，並應檢附新設巷道土地所有權人出具供公眾通行及變更地目為道之同意書，或捐獻土地為道路使用之同意書。

現有巷道改道後之新巷道寬度，應合於前條規定。

新巷道自開闢完成供公眾通行之日起，其土地所有權人不得為違反供公眾通行之使用，原巷道土地所有權人於新巷道開闢通行並辦理變更地目為道，或將新巷道土地完成捐獻移轉登記手續之日起，得申請廢止原巷道。

以上未開闢（徵收）可通行之計畫道路為替代道路，應檢附該部分用地地主同意書，免依前項辦理變更地目及捐獻。
	明定現有巷道申請改道或廢止之規定。

	第二十三條　建築基地面臨經指定（示）建築線之現有巷道申請建築，得免附該巷道之土地權利證明文件。

建築基地以私設通路或基地內通路連接建築線者，應檢附該私設通路或基地內通路之土地權利證明文件。但已依法申請建築所留設之私設通路或基地內通路，原面臨該通路建造之建築物坐落之基地申請建築者，不在此限。
	第七條　建築基地面臨現有巷道申請建築，免附該巷道之土地權利證明文件。
建築基地以私設通路連接建築線者，應檢附該私設通路之土地權利證明文件。但已依法申請建築所留設之私設通路，其原面臨該通路建造之建築物申請增建、改建、修建或重建者，不在此限。
	第十九條　建築基地面臨經指定（示）建築線之現有巷道申請建築，得免附該巷道之土地權利證明文件。

建築基地以私設通路（或基地內通路）連接建築線者，應檢附該私設通路（或基地內通路）之土地權利證明文件。但已依法申請建築所留設之私設通路（或基地內通路），原面臨該通路建造之建築物其基地申請建築者，不在此限。
	明定建築基地面臨現有巷道或以私設通路連接建築線，申請建築時，檢附巷道或通路之土地權利證明文件之規定。

	第二十四條　本府為改善環境增進市容觀瞻、維護交通安全，調整路段內建築物之位置，得指定牆面線或退縮線。對於面臨河湖、廣場之基地申請建築，有退讓必要者本府得會同有關機關劃定退讓之界線。

前項指定牆面線或退縮線由本府公告之。

本市指定牆面線地區，其退縮部分得計入面前道路寬度。

前項所稱牆面線係指以高度三點五公尺以上且無礙市容觀瞻及人行通行之圍牆、牌樓、牌坊、裝飾塔、光廊、迴廊、光柱、列柱、植栽綠籬或其他經本府認定之構造形式所型塑之界線，但經都市設計審議委員會審議通過者，不在此限。

除第二項指定牆面線地區以外，臨接寬度未達七公尺之計畫道路、人行步道、廣場之建築基地免留設騎樓或無遮簷人行道者，地面層應自建築線退縮五十公分為牆面線。
沿道路交叉口建築者，除都市計畫另有規定者外，依附表規定退讓，但依第二十條第一項第二款規定者，不在此限：

一、上表截角改為圓弧時，其截角長度即為該弧之切線長。

二、切角所作之三角形應為等腰三角形。

三、交叉角度超過一百二十度者無須截角。
	第二十一條　本府為改善環境增進市容觀瞻，調整路段內建築物之位置，得指定牆面線。

第三十四條　本府對於面臨河湖、廣場等地帶申請建築，有退讓必要者，得會同有關機關劃定退讓之界線，經本府核定後公告之。
沿道路交叉口建築者，應依附表規定退讓：

一、上表截角改為圓弧時，其截角長度即為該弧之切線長。
二、切角所作之三角形應為等腰三角形。
	第二十條　本府為改善環境增進市容觀瞻、維護交通安全，調整路段內建築物之位置，得指定牆面線或退縮線。對於面臨河湖、廣場等地帶申請建築，有退讓必要者得會同有關機關劃定退讓之界線。

前項指定牆面線或退縮線由本府公告之。

本市指定牆面線地區，其退縮部分得計入面前道路寬度。

前項所稱牆面線係指以高度三‧五公尺以上且無礙市容觀瞻及人行通行之圍牆、牌樓、牌坊、裝飾塔、光廊、迴廊、光柱、列柱、植栽綠籬或其他經本府認定之構造形式所型塑之界線。

沿道路交叉口建築者，依附表規定退讓。
	3、 明定為改善環境增進市容觀瞻、維護交通安全，得指定牆面線之規定。

4、 基地沿道路交叉口建築者，應留設截角之規定。

	
	第三十六條　風景區之建築物應依下列規定維護之：
一、具有觀瞻及保存價值之古樹、林木及地貌應予保存。
二、建築物之高度、色彩及造型應配合周圍自然環境與景觀。
三、原有建築物之修繕（包括外牆粉刷、屋面修改、塔蓋涼棚等）應報經本府核准。
	第二十一條　風景區之建築物應依下列規定：

一、具有觀瞻及保存價值之古樹、林木及地貌應予保存。

二、建築物之高度、色彩及造型應配合周圍自然環境與景觀。

三、原有建築物之外牆粉刷、屋面修繕等，如變更其顏色、材質、型態，應經本府核准。

前項建築物得由本府訂定設計規範。
	因風景區之建築限制業於都市計畫（細部計畫）中明定，故本條不訂定。

	第五章　施工管理
	
	第五章　施工管理
	

	第二十五條　建築工程使用道路者，應依下列規定辦理：

一、道路寬度在四公尺以下者，不得使用。超過四公尺者，除經本府交通局核准外，其使用寬度如下：

（一）道路寬度超過四公尺未達六公尺者，不得超過一公尺。

（二）道路寬度六公尺以上未達十二公尺者，不得超過一‧五公尺。

（三）道路寬度十二公尺以上者，不得超過二公尺。

二、申請使用道路，應於申報開工時檢附現況範圍圖及使用範圍圖送本府都市發展局審查。

三、於核准使用之範圍設置安全圍籬。使用人行道者，應在安全圍籬外設置有頂蓋之行人安全走廊。

四、經核准使用道路之範圍，仍應依本法第六十四條規定辦理。
建築工程因故停工逾三個月者， 本府得廢止其使用道路許可。起造人或承造人應即清理現場，回復原道路使用。
	第十九條　建築工程使用道路者，應依下列規定辦理：
一、使用道路寬度：
（一）道路寬度在四公尺以下者，不得使用。
（二）道路寬度超過四公尺未達六公尺，使用寬度不得超過一公尺。
（三）道路寬度六公尺以上未達十二公尺者，使用寬度不得超過一公尺半。
（四）道路寬度十二公尺以上者，使用寬度不得超過二公尺。
二、申請使用道路，應填具申請書，檢附使用範圍圖，送由本府於核准開工時同時核定，並記載於執照上。
三、使用道路應依核准使用之範圍設置安全圍籬。使用人行道者，應在安全圍籬外設置有頂蓋之行人安全走廊。
四、經核准使用道路之範圍，仍應依本法第六十四條規定辦理。
	第二十二條　建築工程使用道路者，應依下列規定辦理：

一、道路寬度在四公尺以下者，不得使用。超過四公尺以上者，除經本府交通處核准外，其使用寬度如下：

（一）道路寬度超過四公尺未達六公尺者，不得超過一公尺。

（二）道路寬度六公尺以上未達十二公尺者，不得超過一‧五公尺。

（三）道路寬度十二公尺以上者，不得超過二公尺。

二、申請使用道路，應於施工計畫書中，檢附使用範圍圖，送由本府都市發展處於申報開工時同時備查。

三、使用道路應依核准使用之範圍設置安全圍籬。使用人行道者，應在安全圍籬外設置有頂蓋之行人安全走廊。

四、經核准使用道路之範圍，仍應依本法第六十四條規定辦理。

五、使用道路後因故停工逾三個月者， 本府得廢止其使用許可。起造人或承造人應即清理現場，回復原道路使用。
	3、 明定建築工程因施工需要申請使用道路之規定。

4、 明定建築工程因故停工時，廢止其使用道路許可及恢復道路使用之規定。

	第二十六條　建造執照、雜項執照、拆除執照等核准之工程圖樣及說明書應置於施工地點，並應將相關執照影本張掛或張貼於施工地點之明顯處所。

建築工程應於安全圍籬載明建築執照字號、設計及監造人之姓名、開業證書字號及承造人、專任工程人員、工地負責人之姓名、電話號碼。
	第二十二條　建造執照、雜項執照、拆除執照等核准之工程圖樣及說明書應置於施工地點。並應影印一份張掛或張貼於施工地點之明顯處所。
本府主管建築機關對於前項規定應隨時派員查驗。
建築工程之廣告物應載明建築執照字號、設計監造人之姓名、開業證字號及承造人之名稱。
公有及供公眾使用建築物應於竣工時將設計人、監造人、承造人及開工、竣工日期標明於建築物上。
	第二十三條　建造執照、雜項執照、拆除執照等核准之工程圖樣及說明書應置於施工地點，並應影印上開執照一份張掛或張貼於施工地點之明顯處所。

建築工程應於安全圍籬載明建築執照字號、設計及監造人之姓名、開業證書字號，及承造人、專任工程人員、工地負責人之姓名、電話號碼。
	明定施工工地設置工程圖樣、說明書、執照影本及工程告示牌之規定。

	第二十七條　本府依本法第五十三條核定建築期限時，以三個月為基數，另依下列規定增加日數：

一、地下層每層四個月。

二、地面各樓層每層二個月。

三、雜項工程三個月。

建築期限如因構造特殊、施工困難、工程鉅大或情形特殊顯有增加日數之必要者，得視實際需要，酌予增加。

第一項建築期限以開工之日起算。
	第二十四條　本府依本法第五十三條核定建築期限時，以三個月為基數，另依下列規定增加日數：
一、地下層每層四個月。

二、地面各樓層每層二個月。
三、雜項工程三個月。
前項建築期限，如因構造特殊、施工困難、工程鉅大或情形特殊顯有增加日數之必要者，得視實際需要，酌予增加。
第一項建築期限以開工之日起算。
	第二十四條　本府依本法第五十三條核定建築期限時，以三個月為基數，另依下列規定增加日數：

一、地下層每層四個月。

二、地面各樓層每層二個月。

三、雜項工程三個月。

建築期限如因構造特殊、施工困難、工程鉅大或情形特殊顯有增加日數之必要者，得視實際需要，酌予增加。

第一項建築期限以開工之日起算。
	明定建造執照及執照執照計算建築期限之規定。

	第二十八條　建築物施工計畫書之內容應包括下列事項：

一、承造人之專任工程人員、工地負責人、勞工安全衛生管理人員之姓名、地址、連絡電話。

二、工程概要。

三、施工程序及預定進度。

四、施工方法及作業時間。

五、施工場所佈置各項安全措施、工寮、材料堆置及加工場之圖說及配置。

六、施工安全衛生措施。

七、建築工地預防火災注意事項及防災緊急應變措施。

前項施工計畫書由專任工程人員依營造業法及相關法令規定辦理，並免經設計人或監造人簽章。

第一項第五款之安全措施應於放樣勘驗進度申報前完成。

建築物施工管制辦法，由本府另定之。
	第二十七條　建築物施工計畫書之內容應包括下列各項：

一、承造人之主任技師、工地負責人、勞工安全衛生管理人員之姓名、地址、連絡電話。

二、工程概要。

三、施工程序及預定進度。

四、施工方法及作業時間。
五、施工場所佈置各項安全措施、工寮、材料堆置及加工場之圖說及配置。　　　　　　　　　　　　                     

六、施工安全衛生措施：施工安全衛生設備、工地環境之維護、施工廢棄物處理及剩餘土石方處理。
前項施工計畫書於實施都市計畫以外地區或偏遠地區內，非供公眾使用或四樓以下建築物，本府得依據當地情形簡化其內容。
	第二十五條　建築物施工計畫書之內容應包括下列事項：

一、承造人之專任工程人員、工地負責人、勞工安全衛生管理人員之姓名、地址、連絡電話。

二、工程概要。

三、施工程序及預定進度。

四、施工方法及作業時間。

五、施工場所佈置各項安全措施、工寮、材料堆置及加工場之圖說及配置。

六、施工安全衛生措施：施工安全衛生設備、工地環境之維護。

七、營建剩餘土石方、建築廢棄物之處理計畫及防災緊急應變措施。

前項施工計畫書由專任工程人員簽證負責，並免經設計人或監造人簽章。

第一項第五款之安全措施應於放樣勘驗進度申報前完成。

建築物施工管制辦法，由本府另定之。
	6、 明定建築物施工計畫書應載事項之規定。

7、 依內政部營建署97.2.12營署建管字第0970005134號函參酌內政部消防署擬定之「興建中(新建)建築物預防火災注意事項」併同防災緊急應變措施訂於本條第一項第七款。

8、 明定施工計畫書應簽證負責人員。

9、 明定施工工地安全措施應設置完成期限。

10、 訂定施工管制辦法之法源依據。

	第二十九條　營建剩餘土石方處理完成後，承造人應於基礎勘驗申報後三十日內，將處理完成證明文件報本府都市發展局備查。
	
	第二十六條　營建剩餘土石方處理完成後，承造人應於一樓頂版勘驗申報後三十日內，另將處理完成證明文件報本府都市發展處備查。
	明定營建剩餘土石方完成後應向本府申報之期限。

	第三十條　建築工程必須勘驗部分，應由承造人及其專任工程人員、會同監造人依下列施工階段辦理。但依本法第十三條第一項但書規定應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師辦理者，應會同其專業工業技師辦理：

一、放樣勘驗：建築物放樣後，挖掘基礎土方前。

二、基礎勘驗：基礎土方挖掘後、澆置混凝土前；其為鋼筋混凝土構造者，配筋完畢，如有基椿者，基椿施工完成。

三、鋼骨鋼筋勘驗：鋼筋混凝土、鋼骨鋼筋混凝土、鋼骨混凝土構造及加強磚造之各層樓板或屋頂配筋（骨）完畢後，澆置混凝土前；鋼骨構造、鋼骨結構組立完成作防火覆蓋前。

四、屋架勘驗：屋架豎立後屋面施工前。

五、現場構築式污水處理設施勘驗。

申報勘驗前，應由承造人及其專任工程人員先行查驗，並會同監造人、結構專業工業技師查核簽章後，於該階段工程施工前送達本府都市發展局次日始得繼續施工。但有緊急施工之必要者，監造人或承造人得監督先行施工並於三日內報備，依第三條規定免由營造業承造及建築師監造之建築物、雜項工作物，由起造人自行依核定圖樣施工，免予施工勘驗。

前項查驗應包括建築物位置相關事項、防空避難設備、配筋、騎樓及其標高、公共交通、衛生及安全措施。

放樣及基礎之勘驗，有關建築物之位置，臨接建築線部分，以本府所定建築線為準，土地界址由土地所有權人申請地政機關鑑定之，地界未經鑑定致越界建築者，由起造人或承造人分別負其責任。

勘驗之文件應與建築執照申請書件及工程圖說一併保存至該建築物拆除或滅失為止。

本府得指定必須申報勘驗部分，並派員勘驗合格後，始得繼續施工；其勘驗方式及勘驗項目由本府另定之。

非供公眾使用建築物之施工勘驗簡化辦法，由本府另定之。
	第二十八條　建築工程必須勘驗部分，依下列施工階段辦理：
一、放樣勘驗：建築物放樣後，挖掘基礎土方前。
二、基礎勘驗：基礎土方挖掘後，澆置混凝土前，其為鋼筋混凝土構造者，配筋完畢，如有基樁者，基樁施工完成。
三、配筋勘驗：鋼筋混凝土構造及加強磚造各層樓板或屋頂配筋完畢，澆置混凝土前。
四、鋼骨勘驗：鋼骨鋼筋混凝土構造各層鋼骨組立完成裝置模板前或鋼骨構造、鋼骨結構組立完成作防火覆蓋之前。
五、屋架勘驗：屋架豎立後蓋屋面之前。
前項勘驗應包括建築物位置相關事項、防空避難設備、配筋、騎樓及其標高、公共交通、衛生及安全措施。
申報勘驗前，應由承造人及其專任工程人員先行查驗，並會同監造人查核簽章後，於階段工程施工前送達本府，次日方得繼續施工。但有緊急施工之必要者，監造人或承造人得監督先行施工並於三日內報備，依第十七條規定免由營造業承造及建築師監造之建築物由起造人自行依核定圖樣施工免予施工勘驗。
依第十七條規定免由建築師設計、監造及營造業承造之建築物由起造人自行依核定圖樣施工，免予施工勘驗。
放樣及基礎之勘驗，有關建築物之位置，臨接建築線部分，以本府所定建築線為準，土地界址由土地所有權人申請主管地政機關鑑定之，地界未經鑑定致越界建築者由起造人負責。
本府得指定必須申報勘驗部分，應經派員勘驗合格後，方得繼續施工。其勘驗方式及勘驗項目由本府另定之。
勘驗紀錄應與建築執照申請書件及工程圖說一併保存至該建築物拆除或損毀為止。
	第二十七條　建築工程必須勘驗部分，應由承造人及其專任工程人員、會同監造人、結構專業工業技師依下列施工階段辦理。但依本法第十三條第一項但書規定得免由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師辦理者，得免會同結構專業工業技師：

一、放樣勘驗：建築物放樣後，挖掘基礎土方前。

二、基礎勘驗：基礎土方挖掘後、澆置混凝土前；其為鋼筋混凝土構造者，配筋完畢，如有基椿者，基椿施工完成。

三、鋼骨鋼筋勘驗：鋼筋混凝土、鋼骨鋼筋混凝土、鋼骨混凝土構造之各層樓板或屋頂配筋（骨）完畢後，澆置混凝土前；鋼骨構造、鋼骨結構組立完成作防火覆蓋前。

四、屋架勘驗：屋架豎立後屋面施工前。

申報勘驗前，應由承造人及其專任工程人員先行查驗，並會同監造人、結構專業工業技師查核簽章後，於該階段工程施工前送達本府都市發展處次日方得繼續施工。但有緊急施工之必要者，監造人或承造人得監督先行施工並於三日內報備，依第二條規定免由營造業承造及建築師監造之建築物、雜項工作物，由起造人自行依核定圖樣施工，免予施工勘驗。

前項勘驗應包括建築物位置相關事項、防空避難設備、配筋、騎樓及其標高、公共交通、衛生及安全措施。

放樣及基礎之勘驗，有關建築物之位置，臨接建築線部分，以本府所定建築線為準，土地界址由土地所有權人申請地政機關鑑定之，地界未經鑑定致越界建築者，由起造人或承造人分別負其責任。

勘驗之文件應與建築執照申請書件及工程圖說一併保存至該建築物拆除或滅失為止。

本府得指定必須申報勘驗部分，並派員勘驗合格後，方得繼續施工；其勘驗方式及勘驗項目由本府另定之。

非供公眾使用建築物之施工勘驗簡化辦法，由本府另定之。
	7、 明定施工勘驗應申報項目及時程。

8、 明定承造人及其專任工程人員應先行查驗，並會同監造人、專業工業技師查核簽證項目及時程。
9、 明定土地界址申請鑑定及越界建築之相關權責。
10、 明定申報施工勘驗文件之保存期限。
11、 明定指定勘驗及其方式與項目之規定。

12、 訂定非供公眾使用建築物之施工勘驗簡化辦法之法源依據。

	第三十一條　建築工程開挖地下室或基礎後，經本府認定或本府委託之建築師或相關專業工業技師之團體鑑定有違反本法第五十八條各款情事之一者，應即通知起造人及承造人限期改善，本府得勒令回填土石方或採取其他必要之防護措施，回填土石方應以原土質種類相同或經改良之土質種類回填。
	
	第二十七條之一　建築工程開挖地下室或基礎後，停工三個月以上，經本府認定有違反本法第五十八條各款情事之一者，應即通知起造人及承造人限期改善，本府得勒令回填土石方或採取其他必要之防護措施。
	明定建築工程開挖地下室或基礎後有違反本法第五十八條之處理方式。

	
	第二十六條　本法第五十四條所稱之開工，係指起造人會同承造人、監造人依本法規定向本府申報開工，並在現地實施拆除原有房屋、整地、挖地、打樁或從事安全措施等工程。
	
	依內政部營建署95.01.20營署建管字第0950002509號函釋辦理，本條不訂定。 

	第六章　使用管理
	
	第六章　使用管理
	

	第三十二條　申請使用執照除依本法規定外，並應檢附下列文件：

一、建築物竣工照片：各向立面、屋頂、開放空間、法定空地、防火間隔、天井、停車空間、騎樓或無遮簷人行道等。

二、建築物申請新建者，應檢附門牌證明。

三、地盤圖、位置圖、面積計算表、竣工平面圖、立面圖。
四、起造人委託承造人請領執照者，應檢附委託書。

五、其他經本府認定之文件。
	第十三條　申請使用執照除依本法規定外，並應檢附下列文件：

一、建築物竣工照片（各向立面、屋頂、法定空地、防火間隔、天井、停車空間等）。
二、建築物申請新建者，應檢附門牌證明。
	第二十八條　申請使用執照除依本法規定外，並應檢附下列文件：

一、建築物竣工照片（各向立面、屋頂、開放空間、法定空地、防火間隔、天井、停車空間、騎樓或無遮簷人行道等）。

二、建築物申請新建者，應檢附門牌證明。

三、地盤圖、位置圖、面積計算表、竣工平面圖、立面圖。
四、起造人委託承造人請領執照者，應檢附委託書。

建築物與核定工程圖樣完全相符者，得免檢附前項第三款之圖說。
	明定申請使用執照應檢附之書圖文件。

	第三十三條　建築物應依核准圖說施工，但竣工尺寸有下列情形者，視為相符：

一、高度誤差在百分之一以下或未逾三十公分。

二、各樓層高度誤差在百分之三以下或未逾十公分。

三、各樓地板面積誤差在百分之三以下且未逾三平方公尺。

四、其他各部分尺寸誤差在百分之二以下或未逾十公分者。

五、臨接騎樓線或指定牆面線、退縮線部分，其誤差未逾五公分者。

六、騎樓地面高程施工誤差未逾三公分者。
	第三十條　建築物之竣工尺寸，高度誤差在百分之一以下，未逾三十公分；各樓層高度誤差在百分之三以下，未逾十公分；各樓地板面積誤差在百分之三以下，未逾三平方公尺；其他各部分尺寸誤差在百分之二以下，未逾十公分者，視為符合核定計畫。但臨接騎樓線或指定牆面線部分，其誤差不得超過五公分。
	第二十九條　建築物應依核准圖說施工，但竣工尺寸有下列情形者，視為相符：

一、高度誤差在百分之一以下或未逾三十公分。

二、各樓層高度誤差在百分之三以下或未逾十公分。

三、各樓地板面積誤差在百分之三以下且未逾三平方公尺。

四、其他各部分尺寸誤差在百分之二以下或未逾十公分者。

五、臨接騎樓線或指定牆面線、退縮線部分，其誤差未逾五公分者。

六、騎樓地面高程施工誤差未逾三公分者。
	明定施工尺寸之誤差限制。

	第三十四條　依本法第六十三條之規定應設之設備及措施，為避免因特殊情形，無法管理致危害環境，建築工程期限三年以上者，承造人應於申報開工前繳納法定工程造價百分之一以下環境維護保證金，於必要時由本府代為進行設置、維護或影響公共安全設施之拆除，並於使用執照核發時，除不足部分應予補足外，扣除前開費用無息退還。
	
	第三十條　依本法第六十三條之規定應設之設備及措施，為避免因特殊情形，無法管理致危害環境，建築工程期限三年以上者，承造人應於申報開工前繳納法定工程造價百分之一以下環境維護保證金，於必要時由本府代為進行設置、維護或影響公共安全設施之拆除，並於使用執照核發時，除不足部分應予補足外，扣除前開費用無息退還。
	明定為避免無法管理依本法第六十三條之規定應設之設備及措施致危害環境，承造人應繳納環境維護保證金，於必要時由本府代為進行之規定。

	第三十五條　建築物竣工時，起造人或承造人應將損壞之道路、溝渠、路燈、都市計畫樁等公共設施或公有建築物修復，並將損毀之行道樹補植，私設通路、基地內通路、路面、騎樓、無遮簷人行道及行動不便者使用設施施設完竣；搭蓋之圍籬、遮板、鷹架、工棚、樣品屋及須拆除之舊有建築物拆除完竣、清理一切廢棄物及疏通水溝後，始得申請核發使用執照。

前項公共設施、公有建築物之修復、騎樓及無遮簷人行道，起造人或承造人得以前條環境維護保證金抵充或另行繳納環境修復保證金之方式，於領得使用執照後四個月內修復完竣，並無息退還。逾期未修復完竣，由本府代為施工修復者，其剩餘款應予發還。
	第三十一條　建築物竣工時，起造人或承造人應將損壞之道路、溝渠、路燈、都市計畫樁等公共設施或公有建築物修復，並將損毀之行道樹補植，私設通路路面鋪設完竣；搭蓋之圍籬、遮板、鷹架、工棚、樣品屋及須拆除之舊有建築物拆除完竣、清理一切廢棄物及疏通水溝後始得申請核發使用執照。
前項公共設施、公有建築物之修復，起造人或承造人得以繳納代金方式由本府或有關主管機關於繳納代金之日起一個月內代為修復。
	第三十一條　建築物竣工時，起造人或承造人應將損壞之道路、溝渠、路燈、都市計畫樁等公共設施或公有建築物修復，並將損毀之行道樹補植，私設通路（基地內通路）路面舖設完竣；搭蓋之圍籬、遮板、鷹架、工棚、樣品屋及須拆除之舊有建築物拆除完竣、清理一切廢棄物及疏通水溝後，始得申請核發使用執照。

前項公共設施、公有建築物之修復，起造人或承造人得以前條環境維護保證金抵充或另行繳納環境修復保證金之方式，於領得使用執照後四個月內修復完竣，並無息退還。逾期未修復完竣，由本府代為施工修復者，其剩餘款應予發還。
	4、 明定建築物於請領使用執照前應設置、修復或拆除完成之設施或設備。

5、 明定建築物於請領使用執照前無法完成設置、修復或拆除之設施或設備，得以繳納環境維護保證金方式辦理之規定。

6、 為利於騎樓（無遮簷人行道）及行動不便者使用設施於建築物使用執照核發後之後續使用管理，增列於本條第一項規定之。

	第三十六條　前二條環境維護及修復保證金之計算標準及使用管理，由本府於建築物施工管制辦法中定之。
	
	第三十二條　前二條環境維護金繳納數額、使用、管理，由本府於建築物施工管制辦法中定之並送議會審議。
	明定環境維護及修復保證金之計算標準及使用管理定於建築物施工管制辦法之法源依據。

	第三十七條　本法第七十條所稱建築物主要設備如下：

一、消防設備。

二、避雷設備。

三、污物、污水或其他廢棄物處理設備。

四、昇降設備。

五、防空避難設備。

六、停車設備。
	第三十二條　本法第七十條所稱建築物主要設備，係指下列各項：
一、消防設備。
二、避雷設備。
三、污物、污水或其他廢棄物處理設備。
四、昇降設備。
五、防空避難設備。

六、附設之停車空間。
	第三十三條　本法第七十條所稱建築物主要設備如下：

一、消防設備。

二、避雷設備。

三、污物、污水或其他廢棄物處理設備。

四、昇降設備。

五、防空避難設備。

六、停車設備。
	明定本法第七十條所稱建築物之主要設備。

	第三十八條　本法或實施都市計畫以外地區建築物管理辦法施行前，已建築完成之建築物，其補申請核發使用執照，應填具申請書並檢附下列文件向本府提出，免由營造業簽章：

一、建築線指定（示）證明。

二、土地及房屋權利證明文件。

三、基地位置圖、地盤圖、建築物之平面圖、立面圖。

四、建築師或專業工業技師出具之安全鑑定書。

五、房屋完成日期證明文件。

六、其他有關文件。

前項建築物之防火避難設施及消防設備，應依原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法改善完成。


	第三十七條　建築物在適用本法前或實施都市計畫以外地區建築物管理辦法施行前，已建築完成，應檢附下列文件，申請補發使用執照，並免由建築師及營造業簽章：
一、使用執照申請書。
二、建築線指定證明。
三、土地及房屋權利證明文件。
四、基地位置圖、地盤圖、建築物之平面圖、立面圖。
五、建築師安全鑑定書。
六、房屋完成日期證明文件。
七、其他有關文件。
	第三十四條　本法或實施都市計畫以外地區建築物管理辦法施行前，已建築完成之建築物，應檢附下列文件，其申請補發使用執照，免由建築師及營造業簽章：

一、使用執照申請書。

二、建築線指定證明。

三、土地及房屋權利證明文件。

四、基地位置圖、地盤圖、建築物之平面圖、立面圖。

五、建築師或專業工業技師出具之安全鑑定書。

六、房屋完成證明文件。

七、其他有關文件。

前項建築物之防火避難設施及消防設備，應依舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法改善完成。
	3、 明定本法或實施都市計畫以外地區建築物管理辦法施行前，已建築完成之建築物，其補申請核發使用執照應檢附之書圖文件。

4、 「舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」名稱依內政部96年5月16日台內營字第 0960802764 號令修正為『原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法』。

	第三十九條　於中華民國六十年十二月二十二日本法修正公布前已領有建造執照之建築物，其補申請核發使用執照，應填具申請書並檢附下列文件向本府提出，免由營造業簽章：

一、原領建造執照及核准之設計圖說。

二、施工中已辦理中間勘驗者，檢附勘驗記錄，未辦理者，檢附建築師或專業工業技師出具之安全鑑定書。

三、同時變更起造人名義者，應附土地及房屋權利證明文件。

四、房屋完成日期證明文件。

五、其他有關文件。

前項建築物之防火避難設施及消防設備，應依原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法改善完成。

第一項第二款無勘驗紀錄者，應依本法第八十七條規定予以處罰。
	第三十八條　於中華民國六十年十二月二十二日本法修正公布前已領有建造執照之建築物，應檢附下列文件，申請補發使用執照，並免由建築師及營造業簽章：
一、使用執照申請書。
二、原領建造執照及核准之設計圖說。
三、施工中有辦理中間勘驗者，檢附勘驗紀錄，未辦理者，檢附建築師安全鑑定書。
四、同時變更起造人名義者，應附土地及房屋權利證明文件。
五、房屋完成日期證明文件。
六、其他有關文件。
前項第三款無勘驗紀錄者，應依本法第八十七條規定予以處罰。
	第三十五條　六十年十二月二十二日本法修正公布前已領有建造執照之建築物，得檢附下列文件，申請補發使用執照，並免由建築師及營造業簽章：

一、使用執照申請書。

二、原領建造執照及核准之設計圖說。

三、施工中已辦理中間勘驗者，檢附勘驗記錄，未辦理者，檢附建築師或專業工業技師出具之安全鑑定書。

四、同時變更起造人名義者，應附土地及房屋權利證明文件。

五、房屋完成證明文件。

前項建築物之防火避難設施及消防設備，應依舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法改善完成。
	3、 明定中華民國六十年十二月二十二日本法修正公布前已領有建造執照之建築物，其補申請核發使用執照應檢附之書圖文件。

4、 「舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」名稱依內政部96年5月16日台內營字第 0960802764 號令修正為『原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法』。

	第四十條　供公眾使用之建築物，依前二條規定補申請核發使用執照者，其出入口、走廊及樓梯應符合現行建築技術規則之規定。但樓梯及走廊如利用原有樓梯修改構造，得不限制其寬度；增設之安全梯、昇降設備得免計入建築面積。
	第三十九條　供公眾使用之建築物，依前二條規定申請補發使用執照者，其出入口、走廊、樓梯及消防設備應符合建築技術規則及消防法規之規定。但樓梯及走廊如利用原有樓梯修改構造，得不限制其寬度。增設之安全梯免計入建築面積。
	第三十六條　供公眾使用之建築物，依前二條規定申請補發使用執照者，其出入口、走廊及樓梯應符合建築技術規則。但樓梯及走廊如利用原有樓梯修改構造，得不限制其寬度；增設之安全梯、昇降設備得免計入建築面積。
	明定依前二條申請案件應檢討之規定與項目。

	第四十一條　依第三十八條、第三十九條規定補申請核發使用執照之建築物用途，應符合都市計畫法及有關法令之規定。但在都市計畫發布前已取得營利事業許可者，不在此限。
	第四十條　依第三十七條及第三十八條規定申請補發使用執照之建築物，其建蔽率、高度應符合都市計畫法及有關法令之規定。但建築物在適用本法前或實施都市計畫以外地區建築物管理辦法施行前已建築完成或符合原核准建造執照者，不在此限。
前項建築物之用途，應符合都市計畫法及有關法令之規定。但在都市計畫發布前已取得營利事業許可者，不在此限。
	第三十七條　依第三十四條、第三十五條規定申請補發使用執照之建築物用途，應符合都市計畫法及有關法令之規定。但在都市計畫發布前已取得營利事業許可者，不在此限。
	明定補申請核發使用執照建築物應符合都市計畫相關法令之規定。

	第四十二條　第三十八條、第三十九條以外之建築物，未經申請許可即先行施作、使用之建築物，其補辦建築執照辦法，由本府另定之。
	
	第三十七條之一　第三十四條、第三十五條以外之建築物，未經申請許可即先行施作、使用之建築物，其補辦建築執照辦法，由本府另定之。
	訂定除依第三十八條及第三十九條以外之建築物補辦建築執照相關辦法之法源依據。

	第四十三條　本府得派專業人員會同其他目的事業主管機關，隨時檢查供公眾使用建築物之構造、設備及使用。


	第三十三條　公眾使用之建築物，本府應會同消防、民防、交通、衛生等有關機關，每半年至少定期檢查一次，凡經檢查不合規定者，應於接獲通知之日起二十日內改善，經複檢不合格者，停止其供公眾使用，必要時令其拆除或強制拆除之。
	第三十八條　本府得派專業人員會同其他目的事業主管機關，隨時檢查供公眾使用建築物之構造、設備及使用。

前項檢查人員，應具備相關科系畢業，並定期參加專業講習。


	明定本府得隨時檢查供公眾使用建築物之構造、設備及使用，及其檢查人員資格之規定。

	第四十四條　建築物所有權人、管理人、使用人或起造人應負維護管理責任；建築物外部及其附屬構造物破損、污漬、傾頹朽壞等嚴重影響市容觀瞻時，本府得命所有權人、管理人、使用人或起造人限期改善。逾期未改善完成者，本府得代為改善，所需費用由所有權人、使用人、管理人、起造人或人為肇事責任者連帶負擔。

    
	
	第三十八條之一　建築物所有權人、管理人、使用人、起造人或人為肇事責任者應負維護管理責任；建築物外部及其附屬構造物因地震、水災、風災、火災或其他重大事變造成破損、污漬、傾頹朽壞等影響市容觀瞻時，本府得命所有權人、管理人、使用人、起造人或人為肇事責任者限期改善。逾期未改善完成者，本府得代為改善，所需費用由所有權人、管理人、使用人、起造人或人為肇事責任者連帶負擔。
	明定建築物外部及其附屬構造物破損、污漬、傾頹朽壞等嚴重影響市容觀瞻之管理及改善之規定。

	
	第十六條　建築物變更為供公眾使用者，除依本法第七十四條規定外，並應檢附隔間及必要之裝修詳圖。
	
	因變更為供公眾使用之建築物涉及室內裝修應併案申請室內裝修許可，故本條不訂定。

	
	第二十三條　已領有建築執照尚未開工或正在施工中之建築物，因都市計畫之變更而有妨礙變更後之都市計畫者，本府應通知起造人於六個月內，辦理辦更設計。但依下列規定完成之樓層，得按其核准範圍申領使用執照：
一、已完成基礎工程者，准其完成至一層樓為止。
二、超出一層樓並已建成外牆一公尺以上或建柱高達二公尺半以上者，准其完成至各該樓層為止。但僅豎立鋼筋 得視為建柱。
	
	已領有建築執照尚未開工或正在施工中之建築物，中央訂有「新訂擴大變更都市計畫禁建期間特許興建或繼續施工辦法」法令可供遵循，故本條不訂定。

	
	第二十五條　依本法第五十四條作廢之建造執照或雜項執照，本府應於執照作廢後三十日內，派員實地勘查，其擅自建築者，應依本法第八十六條規定處理。
	
	因無足夠人力就逾期作廢之執照予以清查，故執照作廢後派員勘查部分實有執行上困難，但如經查報發現有執照逾期作廢擅自建築情事，仍依規查處，故本條不訂定。

	第七章　拆除管理
	
	第七章　拆除管理
	

	第四十五條　申請拆除執照應備具申請書並檢附下列文件向本府提出：

一、建築物權利證明文件或其他合法證明。

二、建築物平面圖或地政機關建物測量成果圖謄本。

三、現地彩色照片。

四、使用道路範圍（限使用道路者者）。

五、使用共同壁者，應檢附建築師或專業工業技師簽證之結構安全證明文件。


	第十四條　申請拆除執照除依本法規定外，並應檢附下列文件：
一、建築物之位置圖、平面圖。

二、建築物權利證明文件或其他合法證明。
	第三十九條　申請拆除執照除依本法規定外，並應檢附下列文件：

一、申請書。

二、審查表。

三、建築物權利證明文件或其他合法證明。

四、建築物平面圖或地政單位建物測量成果圖。

五、現地彩色照片。

六、使用道路範圍（限使用道路者者）。

七、經環保局核定之廢棄物清理計畫書及管制編號。

前項第七款文件經申請人提出證明並經本府同意或屬拆除執照與建造執照合併申請者，得於混合物、廢棄物產出前檢附。

拆除工程使用道路者，依第二十二條規定辦理。
	明定申請拆除執照應檢附之書圖文件。



	第四十六條　拆除執照未併同建築執照申請者，應於領得拆除執照後三個月內向本府申報開工，並應於開工後六個月內申報竣工，逾期未申報者，執照失其效力。

建築物拆除時，應設置安全防護措施；並由建築師或營造業及其專任工程人員監督。

拆除執照併同建築執照申請者，拆除建物及新建建物非座落於同一位置，得於申請使用執照時一併辦理拆除竣工證明。
	
	第四十條　拆除執照未併同建築執照申請者，工程期限於領得拆除執照後九個月為原則，逾期作廢。

建築物拆除時，應設置安全防護措施；並由建築師或營造業及其專任工程人員監督。


	明定拆除工程之期限及安全防護措施之設置及監督。

	第四十七條　申請拆除竣工證明應於工程完竣後填具申請書並檢附下列文件向本府提出：

一、建築物平面圖及立面圖。（全部拆除者免附）

二、現地彩色照片。

三、營造業及其專任工程人員或建築師監督証明文件。

四、營建剩餘土石方或建築廢棄物之處理完成證明文件。
六、建築物未全部拆除者，拆除剩餘部分應檢附建築師出具之結構安全證明文件，但六層以上或供公眾使用者應檢附建築師公會或相關專業技師公會出具之結構安全鑑定報告。
	
	第四十一條　拆除執照未併同建築執照申請者，申請拆除竣工證明應檢附下列文件：

一、申請書。

二、審查表。

三、建築物平面圖或地政單位建物測量成果圖、立面圖。（全部拆除者免附）

四、現地彩色照片。

五、營造業及其專任工程人員或建築師監督証明文件。

六、營建剩餘土石方及建築廢棄物之處理完成證明文件。


	4、 明定申請拆除竣工證明檢附之書圖文件。

5、 辦理建築物滅失、塗銷稅籍，拆除併建照案仍於拆除竣工後申請核發竣工證明，以利辦理。

6、 辦理拆除執照建物未全部份拆除者，為剩餘建物部分之使用安全，應檢具結構安全證明文件或鑑定報告書。

	第八章　罰則
	
	第七章之一　罰則
	

	第四十八條　違反第十九條規定，擅自變更或未維護綠美化設施及街道家俱合法使用與其構造及設備安全者，處管理人新臺幣九千元罰鍰，並限期改善，逾期未改善者，得連續處罰，並限期自行拆除，逾期不拆除者，強制拆除之，所需拆除費用由管理人負擔。
	
	第四十一條之七　違反第十五條之一第五項規定，擅自變更或未維護綠美化設施及街道家俱合法使用與其構造及設備安全者，處管理人新臺幣九千元罰鍰，並限期改善，逾期未改善者，得連續處罰，並限期自行拆除，逾期不拆除者，強制拆除之，所需拆除費用由管理人負擔。
	明定依規核准之綠美化設施及街道家俱，擅自變更或未維護其合法使用與構造及設備安全之罰則及強制拆除之規定。

	第四十九條　違反第二十五條規定者，處起造人或承造人新臺幣九千元罰鍰，並通知限期改善，逾期未改善者，並得連續處罰。
	
	第四十一條之一　違反第二十二條規定者，處起造人或承造人新臺幣九千元罰鍰，經本府通知限期改善，逾期未改善者，並得連續處罰。
	明定建築工程未依規使用道路之罰則。

	第五十條　擅自變更第二十八條第一項規定之施工計畫書或違反建築物施工管制辦法規定，處承造人新臺幣九千元以下罰鍰，並限期改善，逾期仍未改善者，得連續處罰，必要時得勒令停工。
	
	
	明定未依施工計畫書內容施工或違反建築物施工管制辦法規定之罰則。

	第五十一條　違反第二十九條規定者，處承造人新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期三十日內補正；逾期仍未補正者，得按次處罰，並得勒令停工。
	
	第四十一條之六　違反第二十六條規定者，處承造人新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期補正；逾期仍未補正者，得按次處罰，並得勒令停工。
	3、 明定營建剩餘土石方處理完成未依規申報之罰則。

4、 為利控管及積極性作為，故限期通知補正。

	第五十二條　違反第三十一條規定，經本府通知限期改善，逾期未改善者，處承造人新臺幣三萬元罰鍰，並得連續處罰。
	
	第四十一條之二　違反第二十七條之一規定，經本府通知限期改善，逾期未改善者，處承造人新臺幣三萬元罰鍰，並得連續處罰。
	明定工地未依本府要求回填土石方或採取必要防護措施之罰則。

	第五十三條　違反第四十四條規定，經本府通知限期改善而未改善者，得處新臺幣一萬二千元以上六萬元以下罰鍰；再經通知限期改善仍未改善者，得按次處罰之。
	
	第四十一條之八　違反第三十八條之一規定，經本府通知限期改善而未改善者，得處新臺幣一萬二千元以上六萬元以下罰鍰；再經通知限期改善仍未改善者，得按次處罰之。
	明定建築物外部及其附屬構造物破損、污漬、傾頹朽壞致嚴重影響市容觀瞻之罰則。

	第五十四條　拆除工程未於核准期限內申請拆除竣工證明者，處申請人、營造業或建築師新臺幣九千元罰鍰。
	
	第四十一條之四　拆除工程未於核准期限屆滿後一個月內，取得拆除竣工證明者，限期補正，逾期未補正，處申請人、營造業或建築師新臺幣九千元罰鍰。
	明定拆除工程未於規定期限取得竣工證明之罰則。

	第五十五條　違反第四十六條第二項規定者，勒令停工，並處營造業及其專任工程人員或建築師新臺幣九千元罰鍰。經本府通知限期改善，逾期未改善者，得連續處罰；其安全措施並得由本府強制設置，其費用由拆除執照申請人負擔。
	
	第四十一條之三　違反第四十條第二項規定者，勒令停工，並處營造業及其專任工程人員或建築師新臺幣九千元罰鍰。經本府通知限期改善，逾期未改善者，得連續處罰；其安全措施並得由本府強制設置，其費用由拆除執照申請人負擔。
	明定拆除施工未依規設置施工安全措施之罰則及本府得代為設置之規定。

	
	
	第四十一條之五　違反第四十四條之一第一項規定者，處建築物所有權人、土地所有權人或使用人新臺幣四萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續者，得連續處罰。必要時，得命其限期自行拆除，逾期未拆除者，得由本府依行政執行法規定處理。
	依最高行政法院96年判字第2049號判例函釋，「…建築法第 95 條之 3  所規範者，包含在本條修正施行前未經申請審查許可，所擅自設置之招牌廣告或樹立之廣告，而於本條修正施行後仍屬未經申請審查許可擅自設置之招牌廣告或樹立之廣告…」，依建築法規定無法令適用問題，故本條不訂定。

	第九章　附 則
	
	第八章　附 則
	

	第五十六條　本法第九十九條第一項規定之建築物，起造人應依下列規定辦理後，敘明不適用本法全部規定或一部規定之條款及其理由，申請本府核定。但供公眾使用建築物之消防設備圖說仍應送本市消防局審查核准。

一、紀念性之建築物為古蹟、歷史建築及聚落者，應照原有形貌保存，有修護再利用必要者，其修護再利用之工程計畫，應先報經古蹟主管機關許可。

二、候車亭、郵筒、電話亭、警察崗亭、變電箱、開關箱及地面下之建築物，在市區道路範圍內建造者，其工程計畫應先申請市區道路管理機關許可。

三、海港、碼頭、鐵路車站、航空站等範圍內雜項工作物之建造，其工程計畫應先經各該目的事業主管機關許可。

四、臨時性之建築物應先行附圖說向目的事業主管機關申請核定使用計畫，於竣工查驗合格後發給臨時使用許可，並核定其使用期限，使用期滿未申請展期者，由起造人或建築物所有權人自行拆除，逾期不拆者，強制拆除之，所需拆除費用由起造人或建築物所有權人負擔。

前項第一款至第三款建築物，經核定不適用本法全部之規定者，仍應將工程圖樣說明書及建築期限申報本府都市發展局備查。

本法第九十九條第一項第五款、第六款之建築物或雜項工作物因興辦公共設施，其改建或增建建築之管理辦法，由本府另定之。

臨時性建築物之許可程序、施工及使用等事項之管理，由本府另定之。
	第三十五條　本法第九十九條第一項規定之建築物，起造人應依下列規定辦理後，敘明不適用本法全部規定或一部規定之條款及其理由申請本府核定。

一、紀念性之建築物為古蹟者，應照原有形貌保存，有修復必要者，其修復之工程計畫，應先報經古蹟主管機關許可。

二、候車亭、郵筒、電話亭、警察崗亭、變電箱、開關箱及地面下之建築物，在市區道路範圍內建造者，其工程計畫應先申請市區道路管理機關許可。

三、海港、碼頭、鐵路車站、航空站等範圍內雜項工作物之建造，其工程計畫應先經各該主管機關許可。
四、臨時性之建築物於竣工查驗合格後發給臨時使用執照，並核定其使用期限，使用期滿由造起人自行拆除，逾期不拆者，強制拆除之，所需拆除費用由起造人負擔。
興辦公共設施，在拆除合法建築物基地內改建或增建建築之管理辦法，由本府另定之。
前項第一款、第二款、第三款建築物，經核定不適用本法全部之規定者，仍應將工程圖樣說明書及建築期限申報本府備查。
	第四十二條　本法第九十九條第一項規定之建築物，起造人應依下列規定辦理後，敘明不適用本法全部規定或一部規定之條款及其理由，申請本府核定。但供公眾使用建築物之消防設備圖說仍應送本市消防局審查核准。

一、紀念性之建築物為古蹟、歷史建築及聚落者，應照原有形貌保存，有修護再利用必要者，其修護再利用之工程計畫，應先報各該主管機關許可。

二、候車亭、郵筒、電話亭、警察崗亭、變電箱、開關箱及地面下之建築物，在市區道路範圍內建造者，其工程計畫應先申請道路管理機關許可。

三、海港、碼頭、鐵路車站、航空站等範圍內雜項工作物之建造，其工程計畫應先經各該目的事業主管機關許可。

四、臨時性之建築物於竣工查驗合格後發給臨時使用許可，並核定其使用期限，使用期滿未申請展期者，由起造人或建築物所有權人自行拆除，逾期不拆者，強制拆除之，所需拆除費用由起造人或建築物所有權人負擔。

前項第一款至第三款建築物，經核定不適用本法全部之規定者，仍應將工程圖樣說明書及建築期限申報本府都市發展處備查。

本法第九十九條第一項第五款、第六款之建築物或雜項工作物因興辦公共設施，其改建或增建建築之管理辦法，由本府另定之。

臨時性建築物之許可程序、施工及使用等事項之管理，由本府另定之。
	5、 明定不適用本法全部或一部規定得向本府申請核定之建築物。

6、 明定建築物應將工程圖樣說明書及建築期限申報本府都市發展局備查之規定。
7、 訂定建築物或雜項工作物因興辦公共設施，其改建或增建建築之管理辦法之法源依據。

8、 訂定臨時性建築物之許可、施工及使用相關辦法之法源依據。

	第五十七條　興辦公共設施拆除剩餘之合法建築物申請改建或增建者，應於公共工程完工後二年內向本府提出就地整建建造執照申請，其建築物剩餘部分同時辦理拆除，逾期不予受理。
	
	第四十二條之一　興辦公共設施拆餘合法建築物申請改建或增建者，應於公共工程完工後一年內向本府提出就地整建建造執照申請，其建築物剩餘部份得同時辦理拆除，逾期得不予受理。
	明定興辦公共設施拆除剩餘之合法建築物申請改建或增建之期限。

	第五十八條　本府設建築法規小組，其職掌如下：

一、研訂本市建築自治法規。

二、處理建築法規適用疑義事項。

前項法規小組成員由相關業務單位主管及超過半數具有法規素養之民間專業人士組成。
	
	第四十三條　本府設建築法規小組，其職掌如下：

一、研訂本市建築自治法規。

二、處理建築法規適用疑義事項。

前項法規小組成員由相關業務單位主管及超過半數具有法規素養之民間專業人士組成。
	明定建築法規小組之業務職掌及成員資格。

	
	
	第四十三條之一　依都市計畫相關規定進行都市設計，經審查通過者，自審查通過日起算三個月內依審查通過結果申請建築執照，得依都市設計審查通過時之都市計畫細部計畫說明書辦理。
	因申請都市設計審查案件均應先掛件申請建築執照後，再行辦理都市設計審查，並無都市設計審查通過後，建築執照掛件期限之問題，故本條不訂定。

	第五十九條　依都市計畫相關規定進行容積移轉，經核定通過者，本府應送地政機關於土地登記謄本註記。
	
	
	依原臺中市政府98年7月9日召開「臺中市友善城市諮詢策進座談會」第三次會議，經臺中市建築開發商業同業公會提案建議，訂定本條有關辦理容積移轉事項註記於土地使用分區證明及土地登記證明文件，以利管理及維護土地買受人權益。

	第六十條　招牌或樹立廣告物應申請許可，其規模如已達應申請雜項執照規模，應再申請雜項（建造、使用）執照。但廣告物併同建造執照辦理者，得於申請書中載明雜項工作物內容，免另申請雜項執照。

廣告物審查作業，得委託專業技術團體辦理。
	
	第四十四條　招牌或樹立廣告物應申請許可或雜項（建造、使用）執照。但廣告物併同建造執照辦理得於申請書中載明雜項工作物內容，免另申請雜項執照。

廣告物審查作業，得委託專業技術團體辦理。
	3、 明定招牌或樹立廣告物應併同雜項（建造、使用）執照申請之規定。

4、 明定廣告物審查作業，得委託專業技術團體辦理之規定。

	
	
	第四十四條之一　於九十二年六月五日本法修正前業已設置之招牌廣告及樹立廣告，應於九十六年六月三十日前向本府申請審查許可。
	本條不訂定。

	第六十一條　下列事項本府得授權區公所辦理：

1、 自用農舍之建築許可與施工管理。
2、 偏遠地區非供公眾使用之建築物或雜項工作物之建築許可與施工管理。
3、 建築物或雜項工作物之施工檢查與勘驗。

4、 公有畸零地合併使用證明書核發。

5、 建築物違規事項查報與處理。

6、 違規廣告物查報與處理。

7、 興辦公共設施拆除合法建築物剩餘部分就地整建之建築許可與施工管理。

前項授權地區及適用範圍由本府另行公告之。
	
	
	明定本府得授權區公所辦理建築管理業務相關事項。

	第六十二條　下列事項本府得委託專業公會或團體辦理：

1、 建築執照之審查及竣工勘驗。

2、 施工勘驗。

3、 變更使用執照之審查。

4、 變更使用執照竣工勘驗。

5、 室內裝修許可審查及竣工勘驗。

6、 廣告物許可審查及竣工勘驗。

7、 公寓大廈管理條例第五十七條第一項規定之見證移交事項。

8、 建築物辦理使用執照設置行動不便者使用設施竣工勘驗。

前項事項申請人得向本府或受委託專業公會或團體申請。

申請人向本府委託專業公會或團體申請審查，應向審查單位繳交審查費用。

第一項委託辦理之費用標準及作業事項 ，由本府另定臺中市委託建築管理作業辦法規定之。

第一項第二款委託業務得由申請人提供三家符合勘驗資格之建築師、土木技師或結構技師事務所，由本局指定一家辦理。受委託勘驗資格及勘驗費用依前項辦法辦理。

前項委託施工勘驗所需文件由本府另定之。
	
	第四十四條之二　下列事項得向本府委託之專業公會或團體申請辦理：

1、 建築許可之審查。

2、 施工勘驗。

3、 變更使用執照之審查。

4、 變更使用執照竣工勘驗。

5、 公寓大廈管理條例第五十七條第一項規定之見證移交事項。

前項費用由申請人負擔。

第一項之委託審查、勘驗、見證移交及費用標準 ，由本府另定之。


	1、 明定本府得委託專業公會或團體辦理之建築管理業務，及其審查辦法及費用標準之規定。

2、 明定採雙軌制，第一項事項申請人得向本府或專業公會或團體申請。

3、 委託施工勘驗得由申請人提供符合資格三家事務所後，由本局指定一家辦理。

	第六十三條  本府各目的事業主管機關受理建築物營業登記、立案、設立案件，涉建築管理部分，得由申請人檢具建築師檢查簽證合格之證明文件辦理，免會辦本府都市發展局。
前項建築師簽證內容應包括下列項目：

一、使用執照用途是否符合。

二、建築物室內裝修有無許可。

三、現況是否與最後一次核准圖說相符。

四、廣告物是否領有設置許可。
	
	
	明定申請營業登記、立案、設立案件得由申請人委託建築師檢查簽證合格之證明文件辦理，免會辦本府都市發展局，以提昇行政效率。

	第六十四條　本自治條例所需各種申請書表格式，由本府另定之。但中央主管機關已訂定者，從其規定。
	
	第四十五條　本自治條例所需各種申請表格，由本府另定之。但中央主管機關已訂定者，從其規定。
	明定依本自治條例所需各種申請書表由本府另訂之規定。

	第六十五條　有關本自治條例解釋事項，除刊登本府公報外，本府應分別通知本市建築師公會、營造業公會、建築開發商業同業公會、土木包工商業同業公會、廣告工程商業同業公會及其他相關公會。
	
	第四十六條　有關本自治條例解釋事項，除刊登本府公報外，本府應分別通知本市建築師公會、營造業公會、建築開發商業同業公會、土木包工商業同業公會、廣告工程商業同業公會及其他相關公會。
	明定依本自治條例之解釋事項相關公告事宜。

	第六十六條　本自治條例自公布日施行。
	第四十一條　本自治條例自公布日施行。
	第四十七條　本自治條例自公布日施行。
	明定本自治條例之施行日期。


合併後臺中市-附表

	截  路寬

  角

    長

路寬  度
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	20
	25
	30
	40
	50
	60
	70
	100
	

	6 
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	一、單位：公尺

二、路寬為非整數者，按四捨五入計算。

三、本表所稱之道路係指依有關法令公布之道路、經指定建築線之現有巷道。



	7 
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	

	8 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	

	9 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	

	10 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	

	11 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	

	12 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	

	13 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	

	14 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	

	15 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	

	20 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	

	25 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	30 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	40 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	50 
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	60 
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	70 
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	100 
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	


原臺中縣-附表

	截 路寬

  角

    長

路寬  度
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	20
	25
	30
	40
	50
	60
	70
	100

	6
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	7
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	8
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6

	9
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6

	10
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6

	11
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6

	12
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	13
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	14
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10

	15
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10

	20
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10

	25
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	30
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	40
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	50
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	60
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	70
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	100
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	（一）單位：公尺。

（二）路寬為非整數者，按四捨五入計算。

（三）本表所稱之道路係指依有關法令公布之道路，經指定建築線之現有巷道。


原臺中市-附表

	截  路寬

  角

    長

路寬  度
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	20
	25
	30
	40
	50
	60
	70
	100
	

	6 
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	一、單位：公尺

二、路寬為非整數者，按四捨五入計算。

三、本表所稱之道路係指依有關法令公布之道路、經指定建築線之現有巷道。

四、本表截角改為圓弧時，其截角長度即為該弧之切線長。

五、切角所成之三角形應為等腰三角形。

六、交叉角度超過一百二十度者無須截角。

	7 
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	

	8 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	

	9 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	

	10 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	

	11 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	

	12 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	

	13 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	

	14 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	

	15 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	

	20 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	

	25 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	30 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	40 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	50 
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	60 
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	70 
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	100 
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
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