附表：

Ｅ×ＬＡ

公式計算Ｔ＝（Ｐ×Ｃ＋──────）×ＰＡ

ΣＦＡ

臺灣省建築物造價標準表：

	臺灣省建築物造價標準表

	構造類別
	單位
	單價

	鋼骨或鋼筋混凝土構造五層以下
	平方公尺
	四、四一０

	鋼骨或鋼筋混凝土構造六－十層
	平方公尺
	五、三四０

	鋼骨或鋼筋混凝土構造十－十五層
	平方公尺
	七、七七０

	鋼骨或鋼筋混凝土構造十六－二十層
	平方公尺
	八、二四０

	鋼骨構造二十一層以上
	平方公尺
	九、二八０

	鋼骨混凝土加強磚造
	
	三、四八０

	磚造
	
	二、四九０

	木造
	
	二、四九０

	磚木造
	
	二、四九０

	磚石造
	
	二、四九０

	鋼鐵造（有牆者）
	
	三、一三０

	鋼鐵造（無牆者）
	
	二、０九０


註：建築證照遺失補發工本維持每件二００元不予調整。

假設：

[例一]：豐樂里地區（第八期市地重劃）

	地點：大墩南路與文春東路交角地

土地使用分區：第二種住宅區

建蔽率：六０％

層數：四層
	基地面積：二００平方公尺（ＬＡ）

造價係數：二（Ｐ）

建築物總樓地板面積：四四０平方公尺（ΣＦＡ）

容積率：二二０％

建築基地當期公告現值：一六、二六九元（Ｅ）

建築物法定工程造價：四、四一０元（Ｃ）

停車空間面積：二五平方公尺（ＰＡ）

	16,269×200

T＝(2×4,410＋───────)×(25×停位數) ＝405,375×停車位數

400


假設：

[例二]：干城地區（第六期市地重劃）

	地點：南京路與復興路五段交角地

土地使用分區：第四重商業區

容積率：五００％

建蔽率：七０％

層數：十層
	基地面積：二、七一二平方公尺(ＬＡ）

造價係數：二（Ｐ）

建築物總樓地板面積：一三、五六０平方公尺（ΣＦＡ）

建築基地當期公告現值：一一七、一六０元（Ｅ）

建築物法定工程造價：五、三四０元（Ｃ）

停車空間面積：二五平方公尺（ＰＡ）

	117,160×2,712

T＝(2×5,340＋────────)×(25×停位數) ＝852,800×停車位數

13,560


