
臺中市鋼鐵業空氣污染物排放標準草案
第一條　　本標準依空氣污染防制法第二十條第二項規定訂定之。
第二條　　本標準之用詞，定義如下：

一、鋼鐵業：指從事生產各種鋼鐵產品且具第二款至第七款定義之工廠設備者。

二、燒結工場：指藉由高溫將鐵礦砂、焦炭與其他礦石混合燒結成塊之製程。

三、煉焦工場：指將冶金煤混合、破碎、攪拌後，使產生高溫膠結反應以生產焦炭之製程。

四、高爐工場：指將塊鐵礦、燒結礦、焦炭及助熔劑等原料由爐頂加入爐內，由爐下部鼓風嘴鼓入高溫熱風，使其產生還原及熔融反應以生產鐵水之製程。

五、轉爐工場：指在鐵水中加入助熔劑、合金、廢鋼等並吹入氧氣，將鐵水中的碳、錳等雜質脫除，以生產鋼液的精練製程。

六、電弧爐：指利用電弧產生的熱量熔煉礦石和金屬的工業爐。

七、熱軋工場：指以軋輥將熱鋼胚軋製成鋼板、條鋼、線材、鋼捲等之製程。

八、煉鐵爐頂加料：指煉鐵設備由頂部投入煉鐵原料之行為。

九、出鐵：指由煉鐵設備取出鐵水或將鐵水直接鑄模行為。

十、高爐出鐵間：指高爐工場從事出鐵作業行為之場所。

十一、煉焦爐出焦期：指煉焦完成後，在煉焦爐團邊以機械裝置將焦炭由爐體推入軌道冷卻車內之行為。

十二、煉焦加料期：指將煤由煉焦爐團頂端進料口置入之行為。

十三、煉鋼加料期：指自煉鋼設備爐蓋開啟加料至爐蓋關閉後之三分鐘。

十四、煉鋼出鋼期：指自煉鋼設備開始傾斜出鋼時至恢復直立位置後之三分鐘。

十五、二次集塵：指處理非熔煉期(加料、出鋼期)所逸散之煙塵之集塵系統。

十六、戴奧辛：指兩個氧原子連結一對苯環類化合物之多氯二聯苯戴奧        辛（Polychlorinated dibenzo-p-dioxins)及一個氧原子連結一對苯環類化合物之多氯二聯苯喃（Polychlorinated dibenzo-furans）。

十七、奈克：ng，相等於10-9公克。

十八、毒性當量：TEQ（Toxicity Equivalency Quantityof 2，3，7，8-tetrach-l or inated dibenzo-p-dioxin），計算戴奧辛毒性濃度之方式。

十九、Nm3:在凱氏溫二七三度(273K)及標準一大氣壓下之立方公尺體積。

二十、K1：排放係數，單位為kg/T

二十一、β：防制效率，單位為%
二十二、D：堆置密度，單位為T/m3
二十三、密閉系統：指有外牆及屋頂包覆之建築物，除依法設置之通風口外，其餘開口部分隨時保持關閉。

二十四、防塵網：指製作成網狀，具抑制粒狀污染物逸散功能之設施。

二十五、防塵布：指以布料、帆布或塑膠布等材料製作，具抑制粒狀污染物逸散功能之設施。
第三條　　本標準適用於臺中市轄內鋼鐵業包含煉鋼或煉鐵設備作業程序之公私場所。
第四條　　本標準所稱既存污染源、新設污染源之認定，除另有規定外，其原則如下：

一、新設污染源指本標準發布日後設立之污染源。

二、既存污染源指本標準發布日前已完成建造、建造中、完成工程發包程序或未經發包程序已完成工程發包簽約之污染源。但因有關設備之更換或擴增致單一污染物排放量增加達已核發之操作許可證記載之該污染物年許可排放量百分之十以上者，以新設污染源論。

第五條　　本標準規定值如下：

一、燒結工場排放標準依附表一。

二、煉焦工場排放標準依附表二。

三、高爐工場排放標準依附表三。

四、轉爐工場排放標準依附表四。

五、電弧爐排放標準依附表五。

六、熱軋工場排放標準依附表六。

七、原物料貯存設備排放標準依附表七。

第六條　　公私場所於環境影響說明書或環境影響評估報告書中承諾之固定污染源排放濃度較本標準嚴者，其排放濃度不得高於該承諾值。

第七條　　本標準有關排放管道濃度值計算均以凱氏溫度二七三度及一大氣壓下未經稀釋之乾燥排氣體積為計算基準，污染物濃度依下列計算式校正之：
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C：指經含氧量參考基準校正之污染物濃度，單位為依附表內所測定項目之單位。

Cs：指依測定方法測得，未經含氧量參考基準校正之污染物濃度，單位為依附表內所測定項目之單位。

On：排氣中含氧百分率之參考基準值，單位為百分比。

Os：指排氣中含氧量實測值，單位為百分比。其大於二十者，以百分之二十計算。

燒結工場燒結機排氣含氧量以百分之十五為參考基準，其它燃燒過程排氣中氧氣百分率如無特別其它規定以百分之六氧氣為參考基準，非燃燒過程則以未經稀釋之乾燥氣體排氣體積為基準。

第八條　　本標準各項污染物採樣及測定方法依中央主管機關之規定。

第九條　　本標準除另定施行日期者外，自發布日施行。

附表一　 臺中市鋼鐵業燒結工場空氣污染物排放標準

	項目
	排放標準
	施行日期
	備註

	粒狀污染物
	重量濃度

(mg/Nm3)
	新設污染源
	20
	自發布日施行
	

	
	
	既存污染源
	20
	
	

	硫氧化物(SOx)

(以SO2表示)
	ppm
	新設污染源
	50
	自發布日施行
	

	
	
	既存污染源
	50
	
	

	
	克/公斤燒結礦
	新設污染源
	0.50
	自發布日施行
	依「公私場所固定污染源空氣污染物排放量申報管理辦法」之規定每季申報硫氧化物排放量及燒結礦產量資料為計算基準

	
	
	既存污染源
	0.50
	
	

	氮氧化物(NOx)

(以NO2表示)
	ppm
	新設污染源
	65
	自發布日施行
	

	
	
	既存污染源
	65
	
	

	
	克/公斤燒結礦
	新設污染源
	0.39
	自發布日施行
	依「公私場所固定污染源空氣污染物排放量申報管理辦法」之規定每季申報氮氧化物排放量及燒結礦產量資料為計算基準

	
	
	既存污染源
	0.39
	
	

	戴奧辛
	ng-TEQ/Nm3
	新設污染源
	0.4
	自發布日施行
	

	
	
	既存污染源
	0.4
	
	


附表二　 臺中市鋼鐵業煉焦工場空氣污染物排放標準

	污染源
	項目
	排放標準
	施行日期

	煉焦爐加料及出焦期
	粒狀污染物
	重量濃度

(mg/Nm3)
	新設污染源
	10
	102年1月1日

	
	
	
	既存污染源
	10
	

	煉焦爐排氣設備
	粒狀污染物
	重量濃度

(mg/Nm3)
	新設污染源
	20
	102年1月1日

	
	
	
	既存污染源
	20
	

	
	硫氧化物(SOx)

(以SO2表示)
	ppm
	新設污染源
	50
	102年1月1日

	
	
	
	既存污染源
	50
	

	
	氮氧化物(NOx)

(以NO2表示)
	ppm
	新設污染源
	120
	102年1月1日

	
	
	
	既存污染源
	120
	


附表三　　臺中市鋼鐵業高爐工場空氣污染物排放標準

	污染源
	項目
	排放標準
	施行日期

	高爐出鐵間
	粒狀污染物
	重量濃度

(mg/Nm3)
	新設污染源
	10
	102年1月1日

	
	
	
	既存污染源
	10
	

	熱風爐

排氣設備
	粒狀污染物
	重量濃度

(mg/Nm3)
	新設污染源
	25
	102年1月1日

	
	
	
	既存污染源
	25
	

	
	硫氧化物(SOx)

(以SO2表示)
	ppm
	新設污染源
	30
	102年1月1日

	
	
	
	既存污染源
	30
	

	
	氮氧化物(NOx)

(以NO2表示)
	ppm
	新設污染源
	65
	102年1月1日

	
	
	
	既存污染源
	65
	


附表四　　臺中市鋼鐵業轉爐工場空氣污染物排放標準

	污染源
	項目
	排放標準
	施行日期

	廢氣集塵排放口
	粒狀污染物
	重量濃度

(mg/Nm3)
	新設污染源
	25
	102年1月1日

	
	
	
	既存污染源
	25
	

	二次集塵排放口
	粒狀污染物
	重量濃度

(mg/Nm3)
	新設污染源
	10
	102年1月1日

	
	
	
	既存污染源
	10
	


附表五　　臺中市鋼鐵業電弧爐空氣污染物排放標準

	污染源
	項目
	排放標準
	施行日期

	集塵設備排放口
	粒狀污染物
	重量濃度

(mg/Nm3)
	新設污染源
	10
	自發布日施行

	
	
	
	既存污染源
	15
	

	
	戴奧辛
	ng-TEQ/Nm3
	新設污染源
	0.4
	自發布日施行

	
	
	
	既存污染源
	0.4
	


附表六　　臺中市鋼鐵業熱軋工場空氣污染物排放標準

	污染源
	項目
	排放標準
	施行日期

	鋼胚加熱爐廢氣
	硫氧化物
	新設污染源
	氣體燃料 70ppm

液體燃料 200ppm

固體燃料 200ppm 
	102年1月1日

	
	
	既存污染源
	氣體燃料 80ppm

液體燃料 240ppm

固體燃料 240ppm
	

	
	氮氧化物
	新設污染源
	氣體燃料 100ppm

液體燃料 180ppm

固體燃料 180ppm 
	102年1月1日

	
	
	既存污染源
	氣體燃料 120ppm

液體燃料 200ppm

固體燃料 200ppm
	


附表七  臺中市鋼鐵業原物料貯存設備空氣污染物排放標準
	污染物種類
	排放標準
	施行日期
	備註

	粒狀物
	(1) 0.3 K1D kg/m3
(2) 0.05 K1D kg/m3
	1.標準(1)自發布日施行
2.標準(2)自108年1月1日施行
	1.排放濃度計算式：(1-βi) x K1 x D (i=1...n)

2.防制效率(βi)之認定
3. K1 = 0.06 kg/T

種類
防制效率(β)

密閉系統
95%

覆蓋(防塵布)

70%

覆蓋(防塵網)

50%

灑水(1次/2小時)

75%

灑水(1次/4小時)

50%
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