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一、審查原則
(一)校舍確屬老舊、危險、有耐震疑慮，已具立即或潛在危險或補強不符經濟效益，確需拆除重建者。
(二)必須優先考量小型學校整併及學區調整策略，並以區域均衡角度，整體評估教育資源合理分配之可行性，減班學校拆除危險教室後，勿再興建大量校舍造成資源浪費。
(三)考量未來五年學校規模，尤應注意學齡人口減少趨勢，勿高估入學人口。
(四)考量現有校舍數量，如拆除老舊危險校舍後，既有建物已足供使用，則不需再新建。
(五)請各縣市檢視審核學校所提需求，依實際需求及輕重緩急提出，偏遠、特殊或經濟弱勢地區確有必要者，應優先納入。
(六)提報工程經費需求前，應完成土地產權清查，方可提出。
(七)有關先期規劃設計作業，應儘可能於前一年12月底前完成，作業不及者則列入下一年度以後需求。
(八)應注意具有效益之規劃階段審查時機，以規劃設計30％～60％階段為可再修正規劃之有效時機，並且具備充足圖說供審查閱讀理解與提出具體建議。
二、審查方式
(一)必要性評估：邀請學者專家透過訪視現勘，並依相關法規或專業鑑定結果，以評估建築物拆除、重建或補強整修之必要性。
(二)需求性評估：透過實地訪視及書面審查瞭解需求之核實性。
 三、申請範圍
(一)申請量體包含教室、樓梯、廁所、地下室及其他(含地質改良、水土保持及校舍拆除等確有實需之經費)，其中「防空避難空間」應符合建築技術規則等相關規定設置。
(二)上述教室空間以普通教室、專科教室、行政空間及宿舍為原則，不含活動中心。
四、審查指標
(一)學校規模推估：
1.減班學校：以未來五年預估規模作為推估規模。
2.增班學校：應考量區域性教育資源分配，以總量管制或學區重新劃分作為當學年度班級數之學校規模推估。
3.班級含普通班、特殊班及幼教班。
4.國中以當年度每班編制人數調整換算班級數。
(二)教室數量推估：
1.以全校教室總間數(含普通、專科、行政、圖書、資訊、會議、教具室、印刷室、器材室、檔案室…等)除以班級數之比值推估。
2.教室以標準普通教室大小計算。
3.間數計算方式以下述指標計算基本數(小數點無條件進位)後，外加4間計算。
           (1)12班以下，教室數/班級數小於2.2。
           (2)13-36班，教室數/班級數小於1.5。
           (3)37-60班，教室數/班級數小於1.3。
           (4)61班以上，教室數/班級數小於1.1。
           (5)前述以累進方式計算。舉例說明如下：
  例1：24班，12*2.2+12*1.5=44.4間教室，無條件進位為45間，再外加4間，則該校以49間教室計算。
  例2：48班，12*2.2+24*1.5+12*1.3=78間教室，再外加4間，則該校以82間教室計算。
(三)公設比：教室及地下室主體以一間112.5平方公尺計算，其餘公共設施不得超過主體20%，樓梯及廁所各半間教室56.25平方公尺計算，以計算其總樓地板面積。例如：新建一棟6間4層樓之教室，二邊各一支樓梯一間廁所，主體為112.5*24=2,700平方公尺。公設2,700*20%=540平方公尺，樓梯及廁所56.25*4(間)*4(層)=900平方公尺，則總樓地板面積建議為4,140平方公尺。
(四)前述教室間數及教室面積，得視各直轄市及縣(市)政府實際需求及規劃設計辦理。
(五)單價：
    1.教室：一般地區每平方公尺2萬2,000元、原住民、離島及特殊地區每平方公尺2萬4,000元為原則，各直轄市及縣(市)政府得因應在地物價、區域及距離等考量，予以適度調整。
    2.宿舍：單獨設置宿舍者，總樓地板面積330平方公尺以下者，每平方公尺3萬元為原則；總樓地板面積超過330平方公尺者，每平方公尺2萬8,000元為原則。
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