附表一
臺中市建築工程施工圍籬綠美化計畫書

本公司  承造臺中市     區     段    小段     地號等基地地下     層、地上    層新建工程（領有           字第 　    號建造執照），依臺中市建築物施工管制辦法第三條第二項、第三項規定檢送施工圍籬綠美化計畫概要如下，請惠予登錄。

	1、 適用規模：

· 實施都市計畫地區面前道路寬度達二十公尺以上、臨接長度二十五公尺以上且建築物層數在六層以上者。

· 應辦理都市設計審議者。

· 依都市計畫法令或建築法令規定得獎勵容積者。

· 辦理容積移轉之接受基地。

· 應實施環境影響評估者。

2、 面積計算表：

項目

數據（單位）

備註

1.沿街面施工圍籬高度（H）
（公尺）

應扣除防溢座高度

2.沿街面安全圍籬長度(L）
（公尺）

施工門部分不計入施工圍籬長度、面積
3.施工圍籬面積(H*L)

（平方公尺）

4.施工圍籬綠美化面積（A）
（平方公尺）

按綠美化圖說計算

5.施工圍籬綠美化比率

【A/(H*L)】*100％

（％）

綠美化面積應達沿街面安全圍籬面積百分之五十以上。




另檢送有關本基地施工圍籬綠美化相關圖說（包含施工圍籬位置圖、綠美化各向立面圖、澆灌圖說、綠美化養護方式等），如附件。本公司將依本計畫確實辦理至施工圍籬拆除為止。
此致

臺中市政府都市發展局
承 造 人：

負 責 人：

專任工程人員：

統一編號：

住    址：
中華民國     年    月     日
附表二
臺中市       中都建字第                  號建造執照 營造業專任工程人員現場勘驗照片
（一）、照片一

（二）、照片二

工   程   進  度：

專任工程人員簽章：

附註：一、照片須註明日期。照片內容應包含營造業專任工程人員。
二、本附表由營造業專任工程人員簽章。
附表三(刪除)
附表四
	臺中市政府都市發展局建築物施工勘驗查核紀錄表

紀錄表編號：              號

	建照號碼
	（  ）府授都建建（雜）字第       號
	開工日期
	  年     月     日

	建物位置
	       區
	預計竣工日期
	  年     月     日

	公共安全、交通、衛生措施查核項目
	是
	否
	建築物工程查核項目
	有
	無

	1
	安全圍籬設備及警示燈是否符合施工計畫規定
	
	
	1
	基地內舊有房屋己拆除
	
	

	
	
	
	
	2
	山坡地有關事項
	
	

	2
	地下室開挖是否設置安全支撐或護坡作業
	
	
	3
	申報進度︰        樓版
	
	

	
	
	
	
	4
	有無施工損鄰檢舉案件
	
	

	3
	樓層開口處及可能發生跌落處是否設置安全護欄
	
	
	5
	發現主要構造或位置或高度或面積與核定工程圖樣及說明書不符
	
	

	4
	工程標示板內容及設置位置是否符合施工計畫規定
	
	
	
	
	
	

	5
	鷹架、護網（帆布）、斜籬是否依施工計畫設置
	
	
	起造人
	

	6
	道路使用寬度及臨時性使用道路是否已申請核准
	
	
	承造人
	                  營造

	7
	施工場所出入口車輛進出時是否派遣指揮交通人員
	
	
	監造人
	                  建築師

	8
	應設安全走廊地區是否依規設置並維護通行功能
	
	
	工地

電話
	

	9
	是否於圍籬外道路範圍內堆置營建廢棄物或污染路面
	
	
	現場人員（監造人、專任工程人員、專業技師或其他在場者）
	（簽名）

	10
	是否設置施工工地污水排放截流措施及衛生設備
	
	
	
	（簽名）

	
	
	
	
	
	（簽名）

	綜合意見
	□違反建築法第       條規定，依同法第       條處新臺幣           元罰鍰（處分書另送）。

□請於    日內完成改善，並將函知都發局申請複查。

□危害公共安全、公共交通、公共衛生，請立即停工並進行改善作業。

□
檢查日期：  年   月   日
	檢查人

	
	
	

	複       查       結       果
	檢查人

	綜合意見
	□已完成改善。

□第                      點仍未完成改善，違反建築法第        條規定，依同法第        條處新臺幣               元罰鍰（處分書另送）。

□危害公共安全、公共交通、公共衛生，請立即停工並進行改善作業。

□                         複查日期：  年   月   日
	


註： 1.對查核內容有異議者，請於二日內檢具異議說明書向本府都市發展局申訴。

2.接獲處分書不服處分者請於接到處分書之次日起三十日內繕具訴願書向本府提起訴願。
3.本表一式五份，一份存執照卷宗，起造人、監造人、承造人各執一份，第五聯內政部建管評鑑專用。

附表五
建築物未申報勘驗先行施作部分報告書

本公司  承造
臺中市  區  段  小段  地號等基地地下  層、地上  層、用途：    
本事務所監造

	                新建工程（領有 （  ）         字第         　 號建造執照），因未依建築法相關規定申報進度勘驗即先行施作，惟其各階段施工確實依建造執照核准圖說施作，由本公司專任工程人員及監造建築師依規勘驗後施作（未申報勘驗進度詳下表），並經         進行結構安全鑑定。謹隨案檢附           該樓層先行施作安全鑑定報告書（案號：                           ）及各進度申報勘驗文件，請惠予登錄勘驗進度。

工程進度
	
	
	
	
	
	

	配筋完成日期
	
	
	
	
	
	

	勘驗日期
	
	
	
	
	
	

	灌漿日期
	
	
	
	
	
	


此致

臺中市政府都市發展局
承 造 人：

負 責 人：

專任工程人員：

統一編號：

住    址：

監造人：      建築師事務所     建築師

開業證書字號：

執業所址：
註：一、結構安全鑑定報告書格式、內容依臺中市政府都市發展局規定辦理。

二、承造人之負責人、專任工程人員以及監造人均請簽章。
附表六  建築工程概要標示板規格
	工程名稱
	                                           新建工程

	建造執照
	  （    ）         字第                號

	起 造 人
	

	設 計 人
	建築師
	開業證書字號
	

	監 造 人
	建築師
	開業證書字號
	

	承 造 人
	
	專任工程人員
	

	工  　程

概  　要
	地下   層、地上     層      構造
	使  用

分  區
	

	
	開  工

日  期
	      年      月      日
	預定完工日期
	    年    月    日

	連絡服
務電話
	承造人
	
	監造人
	

	環保列

管編號
	
	
	


說明：

1.牌面材質：鋼版或壓克力版。

2.顏色：綠底白字（綠底以臺灣區塗料油漆工業同業公會色樣第六號）。

3.字體：正楷，字體應清晰。

4.牌面線條：外框1公分寬，內框0.5公分寬，白線。

5.告示牌以螺絲固定在安全圍籬上

6.尺寸單位：供公眾使用建築物或基地面積500平方公尺以上建築工程標示板應達80公分×120公分以上。其餘應達50公分×75公分以上。

7.設置位置：工程概要標示板於車輛進出口處標示。但其他各向安全圍籬長度逾五十公尺者，應於各向加設標示板。
附表七    拆除工程概要標示板規格
	工程名稱
	                                           拆除工程

	拆除執照
	  （    ）         字第                號

	申 請 人
	

	監 督 人

（營造業或建築師）
	建築師
	開業證書字號
	

	
	（營造業）
	專任工程人員
	

	拆除工程

概  　要
	地下   層、地上    層      構造
	建築物  用  途
	

	
	開  工

日  期
	      年      月      日
	預定拆竣日期
	    年    月    日

	監督人

服務電話
	市話：

行動電話:
	廢棄物管制編號
	


說明：

1.牌面材質：鋼版或壓克力版。

2.顏色：綠底白字（綠底以臺灣區塗料油漆工業同業公會色樣第六號）。

3.字體：正楷，字體應清晰。

4.牌面線條：外框1公分寬，內框0.5公分寬，白線。

5.告示牌以螺絲固定在安全圍籬上

6.尺寸單位：拆除工程標示板應達50公分×75公分以上。

7.設置位置：工程概要標示板於車輛進出口處標示。但其他各向安全圍籬長度逾五十公尺者，應於各向加設標示板。
附表八
	臺中市建築工程防颱作業工地自動檢查報告表

	基本資料
	建造
號碼
	
	建址
座落
	
	工程
進度
	

	
	監造人
	
	承造人
	
	檢查
日期
	

	檢查事項
	
	檢查項目
	固定方式或作業要求
	檢查
結果
	備註

	
	1
	安全圍籬
	設置穩固、支撐錨錠、繫接妥善
	
	

	
	2
	行人安全走廊
	設置穩固、支撐錨錠、繫接妥善
	
	

	
	3
	揚昇設備
	吊車、吊塔等設置繫接錨錠、束制穩固
	
	

	
	4
	施工架設置
	固定繫結於結構體上、施工架設置穩固、支撐錨錠、繫接妥善
	
	

	
	5
	施工架之護網、帆布、斜籬
	設置穩固、支撐錨錠、繫接妥善
	
	帆布無法抗風時，請暫時卸除，颱風過後應迅速恢復

	
	6
	工地假設事務所、倉庫
	錨錠、繫接妥善
	
	

	
	7
	工地廣告施工架、帆布
	錨錠、繫接、支撐妥善
	
	帆布無法抗風時，請暫時卸除

	
	8
	超越施工樓層施工架
	錨錠、繫接妥善
	
	

	
	9
	材料堆置
	置放穩固平坦處，整齊緊靠堆置
	
	

	
	10
	行道樹維護
	錨錠、繫接妥善
	
	

	
	11
	排水溝
	定期清理、保持暢通
	
	

	
	12
	山坡地水土保持
	截水溝、沉沙、消能設施設置妥善、定期清理、邊坡穩定妥善處理
	
	

	
	13
	防颱編組、防災設施
	工地有無防颱編組及派駐專人指揮聯絡、防災資料妥善準備
	
	

	
	14
	其他公共設施維護
	定期維護與清理
	
	

	結論
與建議
	
	工地負責人
	

	
	
	專任工程人員
	

	
	
	監造人
	

	填表須知
	1、 本檢查報告表係依「建築法」、及「臺中市建築物施工管制辦法」之規定訂定。
2、 相關權責負責人應依上開規定及「高架作業勞工保護措施」、「營造安全衛生設施標準」自行實施檢查，符合規定者打「ˇ」並將檢查之結論與建議填註表內。
3、 如因檢查不實造成損害，將依有關規定查處，並追究其責任。


□供公眾使用建築物


□非供公眾使用建築物
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