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臺中市政府海洋油污染緊急應變計畫  

中華民國一Ｏ五年十二月二十三日

府授環水字第一Ｏ五Ｏ二七六五八五號函修正訂定
壹、依據

依據海洋污染防治法施行細則第十條第二項及行政院「重大海洋油污染緊急應變計畫」，第一級：油外洩或有外洩之虞未達一百公噸-小型外洩，由海岸管理機關或地方政府應變。

貳、目標

臺中市政府（以下簡稱本府）為防止、排除或減輕臺中市（以下簡稱本市）海域海洋油污染緊急事件對人體、生態、環境或財產之影響，當有海洋油污染緊急事件發生之虞或發生時，依本計畫之通報、應變等系統及本市滾動式修正之海洋油污染風險地圖，及時有效整合各相關單位之各項資源，取得污染處理設備、專業技術人員，以共同達成安全、即時、有效且協調之應變作業。

前項所稱重大海洋油污染緊急事件，其範圍如下：

一、油輪發生事故，造成油料外洩或有油料外洩之虞者。

二、船舶發生海難或其他意外事件，造成船舶載運物質或油料外洩，致有危害人體健康、嚴重污染環境之虞者。

三、因油料排洩，造成嚴重海洋環境污染者。

海洋油污染緊急事件以外之海洋污染事件，得比照本計畫實施應變措施。

參、通報系統

一、航政主管機關、港口管理機關及相關單位於接獲海洋油污染通報後，應立即將相關資料通報本市政府環境保護局(以下稱環保局)、中部地區巡防局第三海岸巡防總隊及海洋巡防總局第三海巡隊；通報表如附件一。環保局接到通報後，應先研判是否屬於海洋油污染緊急事件，如屬重大且為第一級程度海洋油污染緊急事件時，應依本計畫成立「海洋油污染緊急應變中心」（以下簡稱緊急應變中心）；如屬重大且為第二級程度海洋油污染緊急事件時，應即速通報環保署。

二、海上救難單位於救援船難事故時，如發現船舶有嚴重洩油情形時，應依前款所定通報系統，進行通報。

三、於緊急應變中心成立後，中心成員應隨時掌握污染情形，持續檢討清除作業方式、進程及成效，並即刻填報最新處理情形，傳真緊急應變中心，其通報流程如附件二，回報書格式如附件三。

肆、分工及組織

一、緊急應變中心成員，包括本市政府環保局、行政院海岸巡防署海洋巡防總局第三海巡隊、行政院海岸巡防署中部地區巡防局第三海岸巡防總隊、臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司、交通部航港局中部航務中心、內政部消防署臺中港務消防隊、內政部警政署臺中港務警察總隊、本府海岸資源漁業發展所、本府消防局、衛生局、警察局、農業局、新聞局、法制局及民間機構。緊急應變中心各成員機關之職責分工表詳附件四，其組織架構圖如附件五；各成員機關應同時於內部成立應變小組，主動執行有關之應變處理事項。

二、各機關緊急應變窗口名冊如附件六（基於相關人員調動因素，所以表內名冊將採滾動修正方式，修正後不另修頒本計畫），並應隨時更新（傳真至本府環保局水質及土壤保護科○四-二二二九一七五五）。

三、緊急應變中心得視需要，聘請專家及學者擔任諮詢顧問。

伍、監測系統：

一、海上油污染動態監測及油污範圍界定評估部分，由海洋巡防總局第三海巡隊負責監測，必要時應洽請民間組織（如中油公司）協助。

二、海岸油污染動態監測及油污範圍界定評估部分，由中部地區巡防局第三海岸巡防總隊、海岸管理機關負責監測。

三、水域水質及污染物監測：

(一)沿海海域水質監測部分，由環保局就沿海海域水質及污染物質，進行採樣檢驗。
(二)其他海域水質監測部分，由海洋巡防總局第三海巡隊（必要時會同其他機構）就其他海域水質及污染物質，進行採樣檢驗。

陸、處理措施

一、即時應變

當海洋油污染發生時，應依其污染地點，分別由商港管理機關(負責商港區域)、漁港管理機關(負責漁港區域)、中部地區巡防局第三海岸巡防總隊及本府(負責其他海岸區域)、海洋巡防總局第三海巡隊(負責海上區域)，就近爭取時效，先採取抽除殘油、佈置防止油污擴散器材(攔油索、汲油器、吸油棉等器材)、堵漏等緊急應變措施，並備妥可動用之相關人力、機具。

二、應變層次

    環保局接獲通報後，決定所需之應變層次，成立「海洋油污染緊急應變中心」或轉知相關機關，採取應變措施。
(一)第一級：油外洩或有外洩之虞未達一百公噸-小型外洩，由海岸管理機關及臺中市政府應變。
(二)第二級：油外洩或有外洩之虞逾一百公噸以上-通報行政院環境保護署。

(三)下列情況，應考慮請求行政院環境保護署採行重大油污染(即第二級)應變：

１、船難可能帶來顯著污染之風險。

２、船舶之油外洩，可能需藉助海上或空中因應工具進行截流、擴散或中和。

３、油品事業機構之油外洩，其程度超越其因應能力，而需藉助海上或空中工具截流、擴散或中和。

４、外洩程度超過地方政府或目的事業主管機關其因應能力，雖已取得其他支援，仍無法應變時。

三、成立現場應變中心

經研判屬於海洋油污染應變層次，應即依本計畫成立緊急應變中心，應變中心成員應即刻進駐或配合各類緊急應變中心組織成立，並依事件發生地點，由下列權責機關成立現場應變中心，以即時有效獲得各項人力、設備資源：

(一)海岸：中部地區巡防局第三海岸巡防總隊、環保局。
(二)海上：海洋巡防總局第三海巡隊。

(三)商港區域：臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司。
(四)漁港區域：本府海岸資源漁業發展所。
四、海岸應變

(一)海岸油污染現場應變中心

由環保局於油污染現場附近成立現場應變中心，由下列人員進駐：

1、環保局指派一名任現場指揮官。

2、船東或油品事業機構代表。

3、海岸管理機關代表。

4、中部地區巡防局第三海岸巡防總隊代表。

5、海洋巡防總局第三海巡隊代表。
6、本府農業局代表。

7、相關學術機關及其他指定機關之代表。

(二)海岸油污染應變防治作業內容

1、確定油污染程度及範圍，並保全相關資料。

2、擬訂清除計畫，參考本市海洋油污染應變風險地圖內容（如附件七）。

3、評估是否需使用除油劑。

4、動員所需人力，集結所需設備、器材。

5、設置媒體之對話窗口。

6、建立與當地民眾溝通機制。

7、執行清除作業。

8、油污清除物妥為處置。

9、執行監測及復育計畫。

  10、進行求償相關作業。

五、海上應變

(一)海上油污染現場應變中心

由海洋巡防總局第三海巡隊成立事故現場應變中心，由下列人員進駐：

1、海洋巡防總局第三海巡隊指派一名任現場指揮官。

2、中部地區巡防局第三海岸巡防總隊代表。

3、船東或油品事業機構代表。

4、港口管理機關代表。

5、環保局代表
6、其他指定機關之代表。

(二)海上油污染應變防治作業內容

請參考附件八(海洋油污染應變策略)、附件九（海上油污染應變要領）及附件十(海面油污體積之估算)，及海岸油污染作業內容相關事項。

六、商港應變

由商港目的事業主管機關督導該商港管理機關負責應變，依商港法相關規定辦理。

七、漁港應變

由漁港目的事業主管機關督導該漁港管理機關，統籌漁港區域內之油污控制及清除處理相關事宜；其作業要領，參照海上及海岸油污染應變防治作業內容辦理。

柒、設施

一、器械設備之應用：

(一)各主管機關、港務單位、油品事業機構、海岸管理機構，應將應變作業所需之設備器材妥為備置，並應定期維護、保養、檢查。
(二)各成員機關及目的事業主管機關，應依本計畫之任務分工，備妥相關設備、器材、工具。

(三)各機關、單位、機構應定期將其保管之器具、設備、工具之詳細清單及貯置情形，通報環保局，請參考附件十一（基於相關品項與數量經常變動因素，所以表內數據將採滾動修正方式，修正後不另修頒本計畫）。
(四)各成員機關及民間機構所購置之清除油污設備，得相互支援備用；外借紀錄，應妥為保存。

(五)環保局應至少每年召集各成員機關檢討海洋污染緊急應變所需之設備器材、品名、規格及數量，並由各權責機關逐年汰舊換新或編列預算購置。

二、政府及民間相關海難救護機構。

附件一           臺中市政府海洋油污染事件通報表

	通報日期及時間
	     年    月    日      時      分

	通報機關(單位)
	
	通報人員
	

	聯絡電話
	
	傳真號碼
	

	事故原因
	□海難□漏油□污染物排放□其他：

	發生日期及時間
	     年    月    日      時      分

	事故地點(經、緯度)
	

	船舶國籍
	
	船舶名稱
	

	船舶所屬公司
	
	代理行名稱
	

	船舶種類、噸位
	
	燃料油數量
	

	載運物質、數量
	

	損害情形
	

	污染物外洩情形及外洩量
	

	油污控制狀況
	□已控制□未控制□其他：

	已採行重要處理措施
	

	是否已通報相關單位
	□是—通報時間：

通報單位：

□否

	事故之其他說明(如：氣象、海象、潮汐變化、污染源特性、可能影響之程度或範圍、拍照、取樣分析等)
	


說明：各單位於獲知海洋油污染事件後，應立即填報本表傳真至臺中市環保局、海岸巡防總局岸巡三總隊及海洋巡防總局第三海巡隊。

1.臺中市政府環保局

傳真號碼：04-22291755，聯絡電話：04-22289111。

2.中部地區巡防局第三海岸巡防總隊
傳真號碼：04-26575048，聯絡電話：04-26566059
3.海洋巡防總局第三海巡隊

傳真號碼：04-26572784，聯絡電話：04-26572782
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附件三        海洋油污染事件處理情形回報表
	事故(船舶)名稱
	

	通報日期及時間
	     年    月    日      時       分

	通報機關、單位
	

	通報人員姓名
	

	聯 絡 電 話
	(   )
	傳真號碼
	(   )

	最

新

處

理

情

形
	油污外洩情形及外洩量
	

	
	油污清除狀況及清除量(噸)
	

	
	目前海上尚有油污數量(噸)
	

	
	油污控制或擴散狀況
	

	
	事故船舶、設備損害及修復情形
	

	
	船舶尚有殘油量(噸)
	

	
	船舶尚有殘貨數量及處理情形
	

	
	已採取之具體措施：
	

	未來

採行

措施

	

	建

議
	


填表說明：

1.本通報表請於海洋油污染緊急應變中心成立後，各成員機關應將最新處理情形

傳真臺中市政府環保局水質及土壤保護科 聯絡電話：04-22289111#66335。

2.填報內容請參酌海洋油污染緊急應變中心分工表之內容提報。

3.本表如不敷使用，請自行影印。

臺中市政府海洋油污染緊急應變中心分工表
	機關別
	應變項目

	臺中市政府
環境保護局
	(一)陳報成立海洋污染緊急應變中心。
(二)海洋污染事件通報。
(三)統籌海岸污染處理相關事宜。
(四)海岸污染範圍及清除之確定。
(五)海岸污染控制、清除及處置技術之提供。
(六)提供有關環境資料。
(七)污染清除工作之協調整合。
(八)環境復育之協助。
(九)設置內部應變小組，彙整各成員機關所回報之最新處理情形。

	行政院海岸巡防署海洋巡防總局
第三海巡隊
	(一)統籌海上污染處理相關事宜。
(二)海洋污染事件通報。
(三)執行海上污染取締、蒐證、移送等事項。
(四)海上污染範圍及清除之確定。
(五)海上污染控制、清除及處置技術之提供。
(六)提供有關環境資料。
(七)海上污染清除工作之協調整合。
(八)協助海事污染求償事宜。
(九)設置內部應變小組，即時將最新處理情形回報緊急應變中心。

	行政院海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局第三海岸巡防總隊
	(1) 統籌海岸污染清除處理相關事宜。
(2) 海岸污染事件通報。
(3) 海岸污染範圍及清除之確定。
(4) 執行海岸污染取締、蒐證、移送等事項。
(5) 提供有關環境資料。
(6) 設置內部應變小組，即時將最新處理情形回報緊急應變中心。

	臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司
	(一)統籌商港區域之污染控制及清除處理相關事宜。
(二)商港污染範圍及清除之確定。
(三)商港污染清除工作之協調整合。
(四)協助海事調查及求償事宜。
(五)負責商港區域之環境保護。
(六)協助主管機關執行事故船舶離境管制相關事宜。

(七)協助主管機關督導事故船隻及其殘油、殘貨之移除。
(八)設置內部應變小組，即時將最新處理情形回報緊急應變中心。

	交通部航港局中部航務中心
	(一)負責海事調查。

(二)負責事故船舶離境管制相關事宜。
(三)督導商港區域外之事故船隻及其殘油、殘貨之移除。

(四)設置內部應變小組， 即時將最新處理情形回報緊急應變中心。

	內政部消防署臺中港務消防隊
	(一)污染地區火災之預防及搶救作業。
(二)協助海岸污染清除作業。
(三)設置內部應變小組，即時將最新處理情形回報緊急應變中
    心。

	臺中市政府
消防局
	(一)污染地區火災之預防及搶救作業。
(二)協助海岸污染清除作業。
(三)設置內部應變小組，即時將最新處理情形回報緊急應變中
心。
(四)提供污染地區緊急醫療救護(到院前)。

	臺中市海岸資源漁業發展所
	(一)統籌第二、三、四類漁港區域之污染控制及清除處理相關事宜。
(二)漁港區域污染監測及範圍界定。
(三)漁港污染範圍及清除之確定。
(四)漁港污染清除工作之協調整合。
(五)負責環境敏感地區及漁業損害污染肇事者求償事宜。
(六)協助海上、海岸污染監測及範圍界定。
(七)負責漁業資源之評估復育工作。
(八)負責沿岸地區養殖設施之確認、污染預防及污染清除事宜。
(九)提供漁業相關資料。
(十)受污染地區水產品之管制。
(十一)設置內部應變小組，即時將最新處理情形回報緊急應變中心。

	臺中市政府
農業局
	(一)負責環境敏感地區損害求償事宜。
(二)負責自然生態、沿海濕地之評估復育工作。
(三)負責野生動植物及亟需獲得特別保護之稀有野生動植物拯救與復建工作。
(四)設置內部應變小組，即時將最新處理情形回報緊急應變中心。

	臺中市政府
衛生局
	(一)提供污染地區緊急醫療救護(到院後)及當地居民健康之維護。
(二)設置內部應變小組，即時將最新處理情形回報緊急應變中心。

	內政部警政署臺中港務警察總隊
	(1) 負責商港區域油污染清理地區之安全維護及民眾抗爭之排除。
(2) 協助配合移民署辦理事故船員離境管制相關事宜。
(3) 配合航港局中部航務中心及港務分公司應變小組作業，即時將最新處理情形回報緊急應變中心。

	臺中市政府
警察局
	(1) 負責海岸污染清理地區之安全維護及民眾抗爭之排除。
(2) 負責事故船員離境管制相關事宜。
(3) 設置內部應變小組，即時將最新處理情形回報緊急應變中心。

	臺中市政府
法制局
	(1) 提供有關法律意見之相關諮詢事宜。
(2) 協助污染損害之求償事宜。

	臺中市政府
新聞局
	媒體聯繫及新聞發布。

	民間機構
	(1) 協助污染之清除。
(2) 協助污染動態監測。
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                                                              更新日期:105.11.25
臺中市海洋油污染事件緊急應變小組通訊錄           
	機關別
	派駐或

代理人
	姓名
	職稱
	聯絡電話
	傳真號碼

	臺中市政府
環境保護局
	派駐人
	江明山
	科長
	22289111 #66301

0937-765148
	22291755

	
	派駐人
	陳泓璋
	股長
	22289111 #66331

0970-129188
	22291755

	
	代理人
	廖榮志
	技士
	22289111 #66335
0922-960490
	22291755

	海岸巡防總局中部地區
巡防局
第三岸巡總隊
	派駐人
	林禮廷
	巡防官
	26582545 #630201

0931-046190
	值班室T:26582820

F:26584285

	
	代理人
	林書丞
	巡防官
	0910-532900
	26584285

	海洋巡防總局第三海巡隊
	派駐人
	劉鍾墾
	科員
	26572782~3 #203214

0918-062903
	26572784

	
	代理人
	張滄基
	隊員
	26572782~3 #203215
	26572784

	交通部航港局中部航務中心
	派駐人
	蔡嘉緒
	科長
	23690677

0972-762616
	26571375

	
	代理人
	楊朝宗
	技正
	23690676

0932-046949
	26571375

	
	代理人
	吳尚樺
	技士
	23690757

0928-816803
	26571375

	臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司
	派駐人
	蔡英材
	經理
	26642308
0920-605475
	26583613

	
	代理人
	顧益彰
	助理管理師
	26642409
0937-238742
	26583613

	
	代理人
	葉政宏
	助理管理師
	26562611 #587 

0919-062442
	26583613

	臺中市海岸資
源漁業發展所
	派駐人
	黃育珍
	所長
	26566494 #101
	26581941

	
	代理人
	唐安邦
	課長
	26566494 #201

0915-233552
	26581941

	
	代理人
	葉純甫
	技佐
	26581940 #305

0933-181516
	26581941

	
	代理人
	陳梓浩
	約僱人員
	26581940

0921-804188
	26581941

	臺中市政府
農業局
(林務自然保育科)
	派駐人
	邱淑敏
	科長
	22289111 #56201
	25261594

	
	代理人
	方文寬
	技士
	22289111 #56202
0919-389870
	25261594

	內政部消防署臺中港務消防隊
	派駐人
	吳克輝
	課長
	26572480 #225
0928-933181
	26572279

	
	代理人
	蔡賢迪
	課員
	26572480 #213
0937-773957
	26572279

	
	代理人
	黃敬雲
	課員
	26572480 #209
0912-132093
	26572279

	海洋巡防總局中部地區
機動海巡隊
	派駐人
	陳信吉
	科員
	26583582 #218214
	26583584

	
	代理人
	許宏培
	隊員
	26583582 #218212
	26583584

	臺中市政府
消防局
	派駐人
	吳章銘
	科長
	23811119 #250

0910-568396
	23826880

	
	代理人
	柯俊榕
	股長
	23811119 #258
0937-515908
	23826880

	
	代理人
	陳明宏
	科員
	23811119 #260
0911-699567
	23826880

	臺中市政府
衛生局
	派駐人
	何佩珍
	技正
	25265394 #3765
	25278953

	
	代理人
	蔣淑玫
	股長
	25265394 #3763
	25278953

	臺中市政府
警察局
(民防管制中心)
	派駐人
	柯俊慶
	警務正
	22222086
	23270816

	
	代理人
	汪毓人
	股長
	22222086
	23270816

	臺中市政府
法制局
(法規諮詢科)
	派駐人
	朱景裕
	科長
	22289111 #23301

0988-178336
	22544215

	
	代理人
	李春杉
	辦事員
	22289111 #23311
0923-633082
	22544215

	臺中市政府
新聞局
(新聞聯繫科)
	派駐人
	張世昌
	科長
	22289111 #15301

0975-785866
	22286967

	
	代理人
	陳冠吉
	科員
	22289111 #15319
	22286967

	內政部警政署
臺中港務警察總隊
	派駐人
	蘇永良
	科長
	26568446

0933-553195
	26583951

	
	代理人
	黃秀惠
	書記
	26568446

0972-076144
	26583951

	臺灣中油公司臺中港
供油中心
	派駐人
	楊基正
	經理
	26302275~6 #200

0911-130452
	26302274

	
	代理人
	周子欽
	油務主管
	26302275~6 #301

0911-151947
	26302274

	臺灣中油公司臺中供油中心
	派駐人
	洪碩亮
	經理
	26563494 #200

0921-638912
	26583951

	
	代理人
	李南瑋
	油駁
主管
	26563494 #306

0911-130481
	26561908

	臺灣電力股份有限公司
臺中發電廠
	派駐人
	尚偉賢
	環化

經理
	26302123 #3300

0912-365090
	26398971

	
	代理人
	李炎勳
	工安

經理
	26302123 #2500

0912-3650901
	26398971

	
	-
	王仁賢
	課長
	26302123 #3340
	26398971

	交通部航港局(海難救護)
	派駐人
	蔡育明
	代理科長
	0972-762608
	-

	台塑石化公司

桃園儲運站
	派駐人
	曹能通
	管理師
	03-4730141#305
0931-827839
	03-4730142

	
	代理人
	謝鴻霖
	高級專員
	03-4730141#267

0920-658915

0800062000
	03-4730142


臺中市風險地圖

[image: image3.png]O Bz
— RmAE

< R

(oL "]

AR L AAT R ROSR S





海洋油污染應變策略
壹、 海岸油污清除應變策略
臺中海岸介於大安溪及烏溪間，海岸線總長約41公里，海域海洋生物資源非常豐富而且多樣，海域範圍內亦有相關生態敏感區域，如大甲溪口旁之清水高美濕地、烏溪河口之大肚溪口野生動物保護區等多處敏感區域。本市轄內臺中港已是國際知名商港，往來的油輪或船隻數以萬計，沿海地區包括松柏、五甲、溫寮、北汕、梧棲及麗水等6處漁港。
圖一 臺中市海岸設施相關位置
一、生態敏感保護區優先順序
依據環保署調查完成之環境敏感指標(ESI)地圖，在溢油緊急應變期間可提供敏感區位所在，故應於油污上岸前，事先針對敏感區進行防護，並根據其海岸類型採用適當之清理方式，以減緩油污染對生態及人類環境造成的損害；一般而言，保護野生動物(如海鳥、海龜)要優先於保護岸邊生物(如海藻、藤壺、溼地植物)，因為野生動物數量的恢復及補充替換是相對較慢且困難；保護魚類及甲殼海產資源要優於保護休閒娛樂設施(沙灘、碼頭)，因為混凝土或沙石可相對較快被清理恢復。
二、生態敏感保護區溢油應變方法
生態敏感保護區溢油應變策略，主要需針對ESI地圖上提供之生態環境敏感區，先行以攔油索保護，再依據不同的海岸類型選用較合適之除污法；而在生態敏感區執行油污清理作業，應以下列方式執行，以取得最大環境淨利益： 
(一)運用攔油索佈放於敏感區外，配合當地風流狀況，以移離、圍堵、導引等方式阻擋尚未進入敏感區內之海面浮油，或可視環境許可狀況，以小快艇造浪方式暫時拘束海面浮油流向。
(二)徵詢當地熟悉該生態敏感區之生物專家與海洋環境專家，以決定以何種方式進入敏感區清理及清理的程度；另可視環境實況實施下列生物救援作業：
1.運用各種可用器具驅趕污染區域內活動之生物。
2.敏感區內尚未遭污染生物，可移離者儘速展開移離工作，並由受過訓練之工作人員執行。
3.由生態生物專家帶領團隊執行受污染生物救護工作，工作動線與除污團隊工作動線及冷、暖、熱區相區隔，以避免相互干擾。
(三)決議進入已遭污染之生態敏感區執行油污清理作業時，將以下列作法監督施行：
1.依污染實況建立臨時通道(圖二)，避免人員與除污器材進入後，全面破壞未污染區域。

圖二 環境敏感區救援通道
2.各類型重型機械不得進入，除污通道完成後，以人力、輕裝與分隊、分區方式，設定各劃設除污區域之完成時限。 
3.以吸油棉吸附、鏟土清除、水瓢舀水等方法回收油污，所有含油廢棄物以不易破裂之裝袋方式運離污染區，避免造成二次污染情況。 
(四)若遭遇不利回收清除區域，視環境現況利用舖設稻桿等有機吸附方式清理油污，舖設之有機材料置放原地以待自然分解。 
1.無法進入地區或進入後對人身安全有疑慮區域時，不可強行進入清污，以環境自淨方式處理。 
2.視現況可考量以低溫低壓沖洗配合吸油棉圈圍吸附方式集中回收油污。 
3.避免使用油分散劑。 
4油污對於各類型海岸滯留與衝擊之反應不同，故海岸清理也須以海岸類型選擇合適的清理方法，才能快速有效清理、避免不當處理造成二次污染或傷害；以下針對各類型海岸研擬應變清除油污策略如下(表一)：
表一 各類型海岸之應變方式
	海岸類型
	特色
	應變建議

	ESI 1暴露岩岸/暴露，固體的人造結構物 

 暴露海蝕海岸
(臺中商港外圍)

	1. 由於波浪的往復作用，溢油易被沖到遠離陡峭岩石的外海。
2. 黏附在峭壁上的溢油會被沖刷下來。
3. 滯留在岸線上的溢油會在高潮線以上部位形成一條不規則的油帶。
4. 溢油對潮間帶造成的影響一般是短期的。
5. 在岩石峭壁結合處，溢油會滲透到地下。
	1. 若進入該區很困難或是有危險的，附近亦無救援通道可供應變能量執行應變作業，建議可採自然風化方式實施大海自淨策略。
2. 經評估不損及當地環境生態或損失，且短期內可恢復的情況下，可採高壓沖洗沖洗併同吸附材清除縫隙中殘油，以避免油污慢慢滲出。
3. 水下若有珊瑚礁岩區，應事先以圍堵或移離海面油膜方式使油污不繼續湧進，並以人工撈除或使用吸附材料，均勻散佈於污染處，再以人工撈除，殘餘油污以水沖洗後以吸油棉等物質吸附油污，油污清除應將對該區域生物之影響降至最小。

	ESI 3 細沙灘
(大安、清水)

	1. 輕質油會沿著潮間帶的高潮線匯集。
2. 重質油會覆蓋整個岸灘表面。
3. 溢油會滲入細沙灘的深度達10/cm左右。
4. 生長在潮間帶的生物會致死。
	1. 最容易清潔的海岸類型。
2. 本類海岸若具觀光或人類利用價值則應防護，可嘗試海上佈設攔油索防護方式保護海岸，若海岸已遭油污染，清理油污期間應適時停止觀光活動，以避免二次污染肇生。
3. 海灘若可關閉人為活動或運用，則可導流油污至本類海岸實施油污清理，若無法停止人為活動，則可將海面飄浮油污移離至其它可犧牲之海岸實施清理作業。
4. 一旦浮油上岸後，應從灘面潮間帶上方開始除油，因基質滲透率低，作業時可以人工或機械刮除表面含油沙層之工法，惟應注意工作人員清理期間之二次污染防範。
5. 應嚴格限制含油區和沙丘區間的交通通道，以免輸具與工作人員污染乾淨的沙灘。
6. 儘量以人力移除，不建議以怪手、小山貓或鏟土機清除含油沙層，期將沙粒移除量降到最少；另外車輛或工作人員的移動應防止污油被壓到沙層更深處。
7. 利用機械移除油污期間，應由沙灘外圍輕度油污染的高潮線處開始往潮間帶下方移動清除油層，並避免在潮間帶清洗被污染的沙。

	ESI 6 礫石灘
(大甲)
	1. 底質孔隙大，溢油的滲透作用很強，油污可能滲入底質下數十公分，且表面油污清除後，海岸自然回復能力較差。
2. 在較暴露的海灘，溢油通常會被推到高潮線以上。
3. 油迅速地滲入海灘，不易清除。
4. 清除應集中在高潮汐沖刷區。
5. 遮蔽處油污可能會存留數年。
	1. 本類海岸應視為可犧牲海岸，可將海面飄浮油污導流至本類海岸實施油污清理作業。
2. 高度集中的油應盡速從灘面上移除，底質的移除量越少越好。
3. 因基質滲透率較高，作業時初期以人工或機械刮除表面含油礫石層，如油污已滲透至較深區域，應使用高溫低壓、低溫低壓或挖除清洗回填之工法。
4. 低壓沖洗可讓底部的油浮上表面，再以汲油器或吸附材回收；避免高壓水柱沖洗，因可能將受污染的細小沉積物帶到潮下帶或潮間帶。
5. 可用機械由沙灘外圍輕度油污染的高潮線處開始往潮間帶下方移動以移除油污。但是含油的沉積物不要堆放在潮間帶。
6. 清理油污期間應劃分冷、暖、熱區，以避免工安意外與二次污染肇生。

	ESI 8 遮蔽人工結構物
(臺中商港及漁港)

	1. 溢油的滲透作用很強
2. 波浪影響較低，油污可能覆蓋潮間帶表面的岩石並穿透岩石縫隙或孔洞。
	1. 本類海岸係人造結構，如海堤及漁港內外部均屬之，通常是為了美觀及避免油滲出才會清潔海堤。
2. 當油尚未風化，常溫的高壓或低壓水柱清洗是最有效的，高壓水柱沖洗應於高潮時進行，避免沖洗出來的油污附著於海岸結構物的底部，並配合吸附材料進行除污。
3. 將海面漂浮油污移離至其它類海岸，或將海岸開口部份以攔油索封閉以避免油污進入。
4. 若油污已進入污染海岸內部，清理油污期間應劃分冷、暖、熱區，以避免工安意外與二次污染肇生。
5. 實施油污清理作業期間應注意，若為棧橋式之中空碼頭，則應將開口處及碼頭區以攔油索封堵油污進入，繼以圈圍、集中、回收油污之機械方式執行海堤內部污清除作業，並注意清理期間之二次污染防範。
6. 為避免破壞鄰近生態與生物棲地，使用油分散劑之策略應慎重考量。

	ESI 10 紅樹林溼地
(高美濕地及大肚溪野生動物保護區)
	1. 生態豐富、生產力高的棲地環境，一旦受污染非常難清理，且回復相當緩慢，建議列為最高優先保護地區。
2. 溢油容易黏附於沼澤地帶。
3. 形成污染的油帶範圍可能比較寬，大片的油膜可能會覆蓋整個潮間帶。
4. 中等及重質油不易黏附或滲透至細的底質中，但容易匯集在沼澤地表面。
5. 輕質油容易滲入至底質數厘米處。
6. 現行的應變技術很難清除溢油，清除作業可能帶來更大的損害，應列為第一優先保護區，事先制定防止污染的保護性措施。
7. 波浪能量低，油可能存留多年，沉降速度高的油會帶入沉積物中
8. 油污在海水高潮時漂進紅樹林，退潮時滯留在氣生根及沉積物表面，導致油污呈班片狀分布。
	1. 本類海岸通常屬於生物敏感性最高海岸，油污進入後非常難清除，因此列為第一優先保護順序。應先期將海面飄浮油污移離至其它類海岸實施油污清理作業。
2. 沿著紅樹林的邊緣安排攔油索，以圍堵方式使油污不繼續湧進，可有效降低大量的油污進入，惟攔油索的佈放應試圖保護面積最大的地區，並持續保護，另應注意的是，佈放攔油索對於低黏度的精煉石油效果不大。
3. 若油污已進入污染海岸，清理油污期間應劃分冷、暖、熱區、工作通道與生物救護通道，以避免工安意外 、二次污染及油污清除與生物救護工作衝突。
4. 作業期間應以人工分區、分隊方式執行油污清除，並以人工或小型簡單工具，使用低溫低壓沖洗與人工撈除之工法清除油污，注意清理期間之二次污染防範。
5. 重機械與大型機械不可進入清理而造成溼地損害，以避免破壞生態與生物棲息地。
6. 須製訂規定每日工作時間、防止蟲毒害措施，規劃適當區域設置急救站，並預先規劃送醫管道。
7. 大量油污累積處應抽油或低壓水柱沖洗，避免擾動或混合讓油深入底層；若可能擾動底層或無法避免時，讓石油自然風化以靜待自然恢復是較好的方式；惟含油碎片可能變成長期性污染源，應將之移除，作業時不要擾動清除區域底層。
8. 作業期間避免踐踏到紅樹林的根部，植物絕不應切除或直接除去。
9. 在多數情況下，紅樹林敏感區最佳的防護策略是避免人為擾動，且為避免破壞生態環境，非必要不可使用油分散劑，在生態敏感區執行油污清理作業應以何種方式執行方可取得最大環境淨利益，實為最高策略考量，須因地因時制宜。


(資料來源：環保署海洋污染防治系統，本計畫自行整理)
貳、 海上溢油回收應變策略
一、預測：運用環保署衛星影像、空中載具、溢油模擬模式、海巡署海面船艇現場觀測等方式，準確掌握溢油未來漂移擴散區域。
二、現有應變能量評估：吸油棉耗材重量*吸油倍數(15-20)
三、圍攔：經由海流流向與事故海域潮汐流向預判，在當地海象許可作業狀況下（風力5 級以下、浪高2 米以下之作業條件），運用外海型或近海型攔油索、中大型汲油器與工作船舶，採取海面溢油圍攔集中回收與改變溢流方向措施，儘可能將海面浮油，控制於事故水域之內，並清除之，防止其擴散至它處
四、集中：圈圍與封堵污染源繼續外洩，避免造成更大區域污染，並在污油溢漏點或附近海面佈放攔油索，集中與增厚海面油膜層，以便於汲油器更有效率的執行回收工作。
五、回收：整合海上溢油回收應變能量並執行浮油回收後，根據清污船舶回收廢棄物特性，將含油廢棄物與廢油水分別送至本市垃圾焚化廠與中油公司、台塑石化公司實施終端處理作業，並由合格業者執行清運工作。
六、監測：海上作業船舶或監控油流船艇，在海象與任務許可之狀況下執行清污程序期間，可視實況加強對海域環境監測與採樣作業，但務必以確保清污人員安全為前提。
七、海上溢油回收實際作業策略：
(一)海上油污回收系統組成－依據國內現有海洋油污染應變設備與器材，本策略規劃完成適用於港外風浪5 級以下之近岸或外海水域，可執行汲油回收作業系統單一單位組合之需求：
1.大型堰式或中型以上之親油型汲油器與油污回收船（ORB）。
2.近海、外海型充氣式攔油索（用於圍攔集中回收浮油作業）；近海、外海型固體填充式/充氣式攔油索（用於防護圍堵難船或海岸作業）。
3.具備吊放與收回汲油器之吊桿，與寬闊甲板可佈放攔油索之工作船舶。
4.海上型儲油囊、油駁船、臨時之油污回收儲存船艇或其它海上儲油設施（需2 倍於當日油水回收量）。
5.空中觀測尋油載具。
(二)海上油污回收作業方式：囿於本市轄內汲油設備無遙控自走式，所以應視實際海上作業需求，儘可能以雙船或三船共同執行U 型或V 型圍攔回收方式執行。
(三)利用沿岸流向導引移離油污：在海面導引或移離油膜，避免其進入敏感區位之方式，依此方式可依環境水文現地實況保護敏感區，或將油污導入應變計畫所規劃之岸際清除區（可犧牲海岸）。
海上油污染應變要領
	一般說明

任何船舶均載燃料油，以為動力之需；有些船舶專用運油，因此每一件船舶意外事件均可能帶來海洋油污染風險。另岸邊探油、煉油、油管運輸等作業也帶有潛在油污染風險。

對海上大型油外洩因應雖然有數種方法，惟任何海上油污染之清除技術都有它的限制，效率受到油之種類、離岸距離與天氣條件的顯著影響。故應小心評估每一次意外事件之特殊情況，然後動員所需之工具或其他資源。

海上油污染因應

1、 油污染源評估

1.派遣船隻及潛水人員評估油污染種類。

2.設法從污染源阻斷油污染。

3.即刻佈設攔油索、撇油器等攔阻油污擴散。

4.調派船隻及抽油設備，抽出殘油。

二、海面油膜移動監測及油污染範圍界定評估

1.請氣象局提供氣象資料，評估未來數日氣象狀況，以掌握作業時間。

2.派遣船隻、飛機或航空器進行污染範圍界定及評估。

3.風與海流使得海面油膜漂移。電腦模式可用來預測其漂移。

4.如果油膜漂向海的方向，遠離岸邊，仍應繼續監測油膜之移動，因為風向可能隨時會改變。一旦油膜開始移向環境敏感處，應開始採取因應措施。

三、油分散劑之應用

1. 在下列情況，可考量使用油分散劑：

(1)環保團體認為油污染將造成鳥類、海中生物、生態敏感帶、遊憩海灘之損害。

(2)岸邊設施所有者，因安全理由，認為應施放油分散劑時。

2. 油外洩初期立即噴灑油分散劑，其效果最好。因此要在何時、何處噴灑分散劑，應及早決定。其時程受到油的種類與天氣情況的影響。

3. 油分散劑之使用可以解決岸邊油回收後尚須處理的問題，但也使得分散後的油將留在海中一段相當長的時間。因此分散劑之使用應同時考量效果、環境衝擊與費用。

四、油回收作業
1.將油從海面回收列為第一優先考量，以防止油飄浮到海岸，對生物或其他海上與岸邊地帶的資源，造成損害。
2. 應備有可以船載運之機械式油回收工具。作業時，可考量借用港務局或中油之拖船。

3. 佈置油回收工具時，應注意下列數點：

(1)由於油回收工具需藉助船舶之運送，因此需耗費一段時間才能到達現場。所以當天氣和外洩環境顯示海面油回收是有效的，應儘速運送工具到現場，以減少油之風化和擴散。

(2)風速、海浪之高度與流速影響攔油索之效率。油的種類與其風化程度也會影響回收作業。應選用適合現況的攔油索系統，依據所面臨之油種類和狀況，選用最有效的回收工具。

(3)應把撇油器佈置於油膜最厚之處，以提高油之回收速率。在連續外洩的情況，要把撇油器放在靠近釋放點處，此為油膜最厚的地方。

(4)要仔細規劃如何處置回收後的油。

4.協調聯絡煉油廠收集回收之油。

六、油回收工具之清洗

建立一個集中清洗站，以清除海岸或海上油污回收作業之工具，海巡單位應針對清洗站之設計、位置與運作，諮詢環保與漁業單位。

七、現場燃燒

1.海面油污現場燃燒的目的是藉由燃燒的步驟去除海面油污。如果成功，祇有很少部份的油以殘渣的型態存在。其他的部份便轉變成微粒和氣體進入空氣中。

2.在亂流水域，不適合採用現場燃燒。


[image: image4]
  海面油污體積之估算
－水面油外觀、厚度與體積關係－

	油型態/種類
	顏色
	大約厚度
mm
	大約體積
m3/km2

	油光澤
	銀色
	>0.0001
	0.1

	油光澤
	彩紅色
	>0.0003
	0.3

	原油/燃料油
	黑色/暗棕
	>0.1
	100

	水於油中浮化
	棕/橘色
	>1.0
	1000


資料來源：International Tanker Owners Pollution Federation Ltd-Technical Paper


	臺中市轄內海洋油污染應變設備器材清單(總表)                                                                 製作日期：105年7月20日

	設備名稱
	種類
	單位
	規格
	數量
	小計
	總計

	
	
	
	
	7
	3
	1
	1
	1
	2
	3
	2
	3
	1
	1
	
	

	
	
	
	
	環保局
	中區環督
	台中港務分公司
	中區機動海巡
	第三海巡
	第三岸巡
	中油台中供油
	中油台中港供油
	匯僑公司
	中華全球
	益州海岸
	
	

	攔油索
	外海型
	公尺
	高115cm，20M/條
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0
	4800

	
	近海型
	公尺
	高75cm，20M/條
	　
	500
	　
	　
	
	　
	120
	　
	　
	400
	　
	1020
	

	
	潮間帶型
	公尺
	高50cm，20M/條
	20
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	20
	

	
	港灣型(充氣式)
	公尺
	高50cm，20M/條
	　
	　
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　
	　
	0
	

	
	港灣型(固體填充式)
	公尺
	高50cm，20M/條
	　
	　
	930
	
	
	150
	200
	400
	300
	
	200
	2180
	

	
	河川型
	公尺
	高35cm，20M/條
	120
	　
	500
	　
	
	　
	　
	300
	　
	600
	　
	1520
	

	
	河川型
	公尺
	高35cm，15M/條
	60
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	60
	

	汲油器
	堰式-小型
	台
	　
	1
	1
	1
	　
	11
	　
	1
	1
	1
	
	　
	17
	34

	
	帶式
	台
	　
	　
	1
	　
	　
	4
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	6
	

	
	扇式
	台
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	7
	　
	7
	

	
	碟形
	台
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	

	
	刷式-一般
	台
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	1
	

	
	多功能
	台
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	　
	1
	

	吸油棉
	片狀吸油棉
	箱
	100片/箱
	93
	　
	　
	
	　
	16
	20
	20
	8
	　
	16
	173
	173

	
	捲狀吸油棉
	捲
	43M/捲
	60
	1
	99
	　
	　
	3
	10
	　
	　
	
	　
	173
	173

	
	索狀吸油棉
	米
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	18
	　
	18
	18

	
	索狀吸油棉
	條
	6m/條
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	38
	　
	　
	38
	38

	
	索狀吸油棉
	包
	3條/包(8"×10')
	75
	21
	51
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	120
	　
	297
	319

	
	索狀吸油棉
	包
	4條/包(5"×10')
	22
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	22
	

	
	條狀吸油棉
	包
	10條/包(3"×10')
	14
	　
	　
	5
	　
	5
	　
	20
	20
	
	38
	102
	102

	
	尼龍繩附油球
	包
	50個/箱
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	10
	10

	除油設施
	油分散劑
	L
	　
	　
	　
	1216
	　
	　
	　
	　
	　
	238
	1400
	800
	3654
	3654

	
	高壓噴槍清洗器
	部
	中型
	1
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　
	1
	2
	　
	6
	10

	
	高壓噴槍清洗器
	部
	小型
	　
	　
	1
	　
	1
	　
	　
	1
	　
	1
	　
	4
	

	
	發電機
	部
	5.5HP
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	2
	　
	　
	　
	4
	

	船
	淺灘型浮油回收小艇
	艘
	　
	　
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	8

	
	拖船
	艘
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4
	

	
	工作船
	艘
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0
	

	
	油駁船
	艘
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	　
	　
	　
	1
	3
	

	承辦科科長：江明山 聯絡電話：辦公期間：04-22289111#66301，非辦公期間：0937-765148 
器材連絡人：廖榮志 聯絡電話：辦公期間：04-22289111#66335，非辦公期間：0922-960490 


備註:鄰近縣市應變能量可上行政院環保署海洋污染防治管理系統(http://ocean.epa.gov.tw/ocean/)查詢。


	臺中市政府環境保護局海洋油污染應變設備器材清單分表：        儲置地點：烏日啤酒廠                地址：臺中市烏日區光華街1號 

聯絡人：廖榮志       聯絡電話：辦公期間（04）22289111#66335           非辦公期間0922-960490         填表時間：105.7.19

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	吸附材料 

(Sorbents) 
	片狀吸油棉
	100片/箱
	12箱（1200片）
	良好

	
	捲狀吸油棉
	43M/捲
	9捲
	良好

	
	索狀吸油棉
	3條/包（8´´×10´）
	10包（30條）
	良好

	防護設備
	防護衣
	C級
	80件
	良好


	臺中市政府環境保護局海洋油污染應變設備器材清單分表：        儲置地點：陽明大樓             地址：臺中市豐原區陽明街36號 

聯絡人：廖榮志       聯絡電話：辦公期間（04）22289111#66335           非辦公期間0922-960490         填表時間：105.7.19

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	吸附材料 

(Sorbents) 
	片狀吸油棉
	100片/箱
	8箱（800片）
	良好

	
	捲狀吸油棉
	43M/捲
	3捲
	良好

	
	條狀吸油棉
	10條/包（3´´×10´）
	3包（30條）
	良好

	
	索狀吸油棉
	3條/包（8´´×10´）
	4包（12條）
	良好



	臺中市政府環境保護局海洋油污染應變設備器材清單分表：     儲置地點：臺中港務分公司勞安處倉庫    地址：臺中市梧棲區臨海路83之3號
聯絡人：廖榮志       聯絡電話：辦公期間（04）22289111#66335           非辦公期間0922-960490         填表時間：105.7.19

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	吸附材料 

(Sorbents) 
	尼龍繩附油球
	50個/箱
	10箱
	良好

	
	片狀吸油棉
	100片/箱
	10箱（1000片）
	良好

	攔油索 

(Boom)  
	河川型
	高35cm，15M/條
	60M /4條
	良好

	
	河川型(固體填充式)
	高30cm，20M/條
	120M /6條
	良好

	
	潮間帶
	高50cm，20M/條
	20M /1條
	良好

	汲油器 

(Skimmer) 
	堰式汲油器(小型) 
	泵工作能力10噸/小時
	1組
	良好

	除油設施
	高壓噴槍清洗器
	Honda GX340 Power Washer 11HP
	1台
	良好

	儲油設備 

(Storage) 
	陸上儲油囊
	容量3000L
	1個
	良好

	其他
	發電機
	5.5HP
	1台
	良好

	
	套裝緊急應變處理箱
	
	10組
	良好

	
	攔油索注水機
	出水量500L/min,
	1台
	良好

	
	攔油索充氣機
	
	1台
	良好



	臺中市政府環境保護局海洋油污染應變設備器材清單分表：        儲置地點：臺中發電廠               地址：臺中市龍井區龍昌路1號
聯絡人：廖榮志       聯絡電話：辦公期間（04）22289111#66335           非辦公期間0922-960490         填表時間：105.7.19

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	吸附材料 

(Sorbents) 
	片狀吸油棉
	100片/箱
	14箱（1400片）
	良好

	
	捲狀吸油棉
	43M/捲
	3捲
	良好

	
	條狀吸油棉
	10條/包（3´´×10´）
	1包（10條）
	良好

	
	索狀吸油棉
	3條/包（8´´×10´）
	8包（24條）
	良好

	儲油設備 

(Storage) 
	海上儲油囊
	容量10000L
	1個
	良好

	
	陸上儲油囊
	容量5000L 
	3個
	良好

	
	暫存桶
	200L 
	1個
	良好

	防護設備
	防護衣
	C級
	48件
	良好



	臺中市政府環境保護局海洋油污染應變設備器材清單分表：   儲置地點：大甲幼獅工業區服務中心污水處理廠  地址：臺中市大甲區工五路一號
聯絡人：廖榮志       聯絡電話：辦公期間（04）22289111#66335           非辦公期間0922-960490         填表時間：105.7.19

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	吸附材料 

(Sorbents) 
	片狀吸油棉
	100片/箱
	20箱（2000片）
	良好

	
	捲狀吸油棉
	43M/捲
	15捲
	良好

	
	索狀吸油棉
	3條/包（8´´×10´）
	15包（45條）
	良好

	
	索狀吸油棉
	4條/包（5´´×10´）
	9包（36條）
	良好

	
	條狀吸油棉
	10條/包（3´´×10´）
	5包（50條）
	良好


	臺中市政府環境保護局海洋油污染應變設備器材清單分表：    儲置地點：臺中工業區服務中心污水處理廠     地址：臺中市西屯區工業區4路1號
聯絡人：廖榮志       聯絡電話：辦公期間（04）22289111#66335           非辦公期間0922-960490         填表時間：105.7.19

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	吸附材料 

(Sorbents) 
	片狀吸油棉
	100片/箱
	20箱（2000片）
	良好

	
	捲狀吸油棉
	43M/捲
	20捲
	良好

	
	索狀吸油棉
	3條/包（8´´×10´）
	33包（99條）
	良好

	
	索狀吸油棉
	4條/包（5´´×10´）
	8包（32條）
	良好

	
	條狀吸油棉

	10條/包（3´´×10´）
	5包（50條）
	良好



	臺中市政府環境保護局海洋油污染應變設備器材清單分表：  儲置地點：大里工業區污水處理廠   地址：臺中市大里區工業11路180號
聯絡人：廖榮志       聯絡電話：辦公期間（04）22289111#66335           非辦公期間0922-960490         填表時間：105.7.19

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	吸附材料 

(Sorbents) 
	片狀吸油棉
	100片/箱
	9箱（2000片）
	良好

	
	捲狀吸油棉
	43M/捲
	10捲
	良好

	
	索狀吸油棉
	3條/包（8´´×10´）
	5包（15條）
	良好

	
	索狀吸油棉
	4條/包（5´´×10´）
	5包（20條）
	良好


	

	臺中市轄內海洋油污染應變設備器材清單分表：       儲置地點：台中港供油服務中心      地址：台中市梧棲區南堤路3段297號
聯絡人：沈道遠           聯絡電話：(04) 26302275#301            非辦公期間：0928-087169            填表時間：105.06.30

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	攔油設備
	河川型攔油索
	高度35cm，長度150M/條
	2條
	良好

	
	港灣型攔油索
	高度65cm，長度200M/條
	2條
	良好

	除油設備
	高壓噴槍清洗器
	小型
	1台
	良好

	
	簡易型油水分離系統
	
	1組
	良好

	
	除油劑噴灑設備
	
	3台
	良好

	吸附設備
	片狀吸油棉
	100片/箱
	20箱
	良好

	
	條狀吸油棉
	3條/包（8´´×10´）
	20包
	良好

	
	親油式汲油器 
	多功能
	1組
	良好

	
	回收幫浦
	
	1個
	良好


其他

	
	發電機
	中型
	2台
	良好

	
	照明燈組
	400W
	2組
	良好

	
	背負式供氧救生設備
	
	3個
	良好

	
	攜帶式無線電
	
	8台
	良好

	


	

	臺中市轄內海洋油污染應變設備器材清單分表：     儲置地點：台中供油服務中心             地址：台中市清水區臨海路48-10號

聯絡人：李南瑋               聯絡電話：04) 26563494#306        非辦公期間：0911-130481              填表時間：105.07.01

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	攔油設備
	港灣型攔油索
	高度75cm，長度200M/條
	1條
	良好

	
	近海型攔油索
	高度35cm，長度120M/條
	1條
	良好

	吸附設備
	堰式汲油器 
	
	1台
	良好

	
	片狀吸油棉
	100片/箱
	20箱
	良好

	
	捲狀吸油棉
	43M
	10捲
	良好

	
	條狀吸油棉
	3條/包（8´´×10´）
	30包
	良好

	儲存設備
	海上儲油囊
	10M3
	1個
	良好

	
	陸上儲油囊
	10M3
	1個
	良好

	其他
	回收幫浦
	12KW
	1個
	良好

	
	發電機
	小型
	1台
	良好

	
	照明燈組
	500W
	2組
	良好

	
	攜帶式無線電
	
	4台
	良好

	
	油駁船
	
	2艘
	良好


	

	臺中市轄內海洋油污染應變設備器材清單分表：    儲置地點：中華全球石油股份有限公司     地址：台中市梧棲區南堤路3段291號
聯絡人：朱育德                聯絡電話：(04)26308825#103       非辦公期間：0926-722819             填表時間：105.06.30

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	攔油設備
	河川型攔油索
	高度45cm，長度20M/條
	30條
	良好

	
	近海型攔油索
	高度75cm，長度20M/條
	20條
	良好

	吸附設備
	D-Type扇形汲油器 
	處理量15m3/hr
	7台
	良好

	
	捲狀吸油棉
	43M/捲
	18捲
	良好

	
	索狀吸油棉
	3條/包（8´´×10´）
	120包
	良好

	
	防爆型抽油泵(氣動式)
	
	6個
	良好

	儲存設備
	陸上儲油囊
	5000L
	2個
	良好

	
	陸上儲油囊
	1000 L
	1個
	良好

	除油設備
	高壓噴槍清洗器
	小型(功率1000HP)
	2台
	良好

	
	高壓噴槍清洗器
	小型(功率800HP)
	1台
	良好

	
	油分散劑
	200L
	7桶
	良好


	

	臺中市轄內海洋油污染應變設備器材清單分表：儲置地點：益州海岸股份有限公司西五碼頭應變貨櫃  地址：台中市梧棲區東建路91號
聯絡人：詹許錦                聯絡電話：04-26579815            非辦公期間：0932-110581              填表時間：105.06.01

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	攔油設備
	港灣型攔油索
	高度20cm，長度20M/條
	10條
	良好

	吸附設備
	片狀吸油棉
	100片/箱
	16箱
	良好

	
	條狀吸油棉
	10條/包（3´´×10´）
	38包
	良好

	除油設備
	除油劑(油分散劑)
	400L
	2桶
	良好


其他

	
	油駁船
	出水量997ton
	1艘
	良好

	
	汲油器接頭
	
	2個
	良好


	

	臺中市轄內海洋油污染應變設備器材清單分表：儲置地點：匯僑股份有限公司                 地址：台中市梧棲區南堤路3段295號
聯絡人：童永修                聯絡電話：(04)26307375#202       非辦公期間：0921-371582              填表時間：105.07.01

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	攔油設備
	港灣型攔油索
	高度20cm，長度300M/條
	1條
	良好

	吸附設備
	堰式汲油器
	60M3/hr
	1台
	良好

	
	帶式汲油器
	60M3/ hr
	1台
	良好

	
	片狀吸油棉
	100片/箱
	8箱
	良好

	
	化學吸液棉(片狀)
	
	4箱
	良好

	
	條狀吸油棉
	3條/包（5´´×10´）
	20包
	良好

	
	索狀吸油棉
	3條/包（3´´×10´）
	38包
	良好

	
	真空輸油泵
	
	2個
	

	儲存設備
	海上儲油囊
	30000L
	1個
	良好

	除油設備
	高壓噴槍清洗器
	中型(功率5HP)
	1台
	良好

	
	除油劑(油分散劑)
	19L
	2桶
	良好

	
	除油劑(油分散劑)
	200L
	1桶
	良好

	
	除油劑(暫存槽)
	160L
	1桶
	良好

	
	除油劑(暫存槽)
	1000L
	10桶
	良好


其他

	
	叉動車(堆高機)
	重量2.5ton
	2輛
	良好

	
	木屑
	
	20Kg
	良好

	
	氧氣測定器
	
	3台
	良好

	
	數位照相機
	
	1台
	良好


	

	臺中市轄內海洋油污染應變設備器材清單分表：    儲置地點：中部地區機動海巡隊               地址：台中市清水區北堤路1-3號

聯絡人：陳信吉            聯絡電話：(04)26583582#218214      非辦公期間：(04)26583582#218214         填表時間：105.07.01

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	吸附設備
	條狀吸油棉
	
	5包
	良好

	防護設備
	個人防護具組
	
	15組
	良好


其他

	
	手持式雙眼高倍率望遠鏡
	
	2個
	良好

	
	頭盔型微光觀察鏡
	
	2個
	良好

	
	數位照相機
	
	1個
	良好

	
	數位攝影機
	水中拖曳式
	1個
	良好

	
	多功能傳真機
	
	1個
	良好

	
	貨櫃屋
	
	1個
	良好


	

	臺中市轄內海洋油污染應變設備器材清單分表：儲置地點：第三(台中)海巡隊                地址：台中市清水區海濱里北堤路1-2號

聯絡人：劉鍾墾               聯絡電話：(04)26572783#20314       非辦公期間：0918-062903             填表時間：105.06.30

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	吸附設備
	堰式汲油器
	
	2台
	良好

	
	堰式汲油器
	10M3/H
	6台
	良好

	
	堰式汲油器
	5M3/H
	3台
	良好

	
	帶式汲油器
	10M3/H
	4台
	良好

	
	碟式汲油器
	
	2台
	良好

	除油設備
	高壓噴槍清洗器
	中型
	1台
	良好

	
	高壓噴槍清洗器
	小型
	1台
	良好

	
	除油劑噴灑設備
	
	4台
	良好


其他

	
	拖曳式海洋資料收集系統
	
	3個
	良好

	
	都卜勒海流剖面分析儀
	
	2個
	良好

	
	遮蔽設備
	貨櫃屋
	5個
	良好


	

	臺中市轄內海洋油污染應變設備器材清單分表：儲置地點：岸巡第三總隊                         地址：台中港郵政第六四號信箱

聯絡人：林禮廷              聯絡電話：04-26582545 #630201        非辦公期間：0931-046190             填表時間：105.07.01

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	攔油設備
	港灣型攔油索
	
	150米
	良好

	吸附設備
	片狀吸油棉
	100片/箱
	16箱
	良好

	
	捲狀吸油棉
	43M/捲
	3捲
	良好

	
	條狀吸油棉
	10條/包（3´´×10´）
	5包
	良好


防護

	設備
	個人防護具組
	
	21組
	良好


	

	臺中市轄內海洋油污染應變設備器材清單分表：儲置地點：臺中港務分公司勞安處倉庫         地址：臺中市梧棲區臨海路83之3號

聯絡人：顧益彰               聯絡電話：(04)26642-409              非辦公期間：0937-238742            填表時間：105.05.10

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	攔油設備
	港灣型攔油索
	高50cm，20M/條
	930米
	良好

	
	河川型攔油索
	高35cm，20M/條
	500米
	良好

	吸附設備
	堰式汲油器
	10M3/H
	1台
	良好

	
	捲狀吸油棉
	43M/捲
	99捲
	良好

	
	條狀吸油棉
	3條/包（8´´×10´）
	51包
	良好

	
	吸附材料組
	
	4個
	良好

	除油設備
	高壓噴槍清洗器
	小型
	1台
	良好

	
	除油劑(油分散劑)
	19L
	64桶
	良好


其他

	
	海上拖船
	
	4艘
	良好

	
	數位照相機
	
	2台
	良好

	
	叉動車(堆高機)
	
	1輛
	良好

	
	環保稽查車
	
	1輛
	良好


	

	臺中市轄內海洋油污染應變設備器材清單分表：儲置地點：環境督察總隊中區督察大隊           地址：台中市黎明路二段497號6樓

聯絡人：洪義勇                聯絡電話：(04)22553349#903          非辦公期間：04-22585422           填表時間：105.07.01

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	攔油設備
	近海型攔油索
	
	25條
	良好

	吸附設備
	堰式汲油器
	10M3/H
	1台
	良好

	
	帶式汲油器
	20M3/H
	1台
	良好

	
	捲狀吸油棉
	43M/捲
	1捲
	良好

	
	條狀吸油棉
	3條/包（8´´×10´）
	21包
	良好

	儲存設備
	陸上儲油囊
	30公秉 
	1個
	良好

	其他
	淺灘型浮油回收小艇
	
	1艘
	良好

	
	貨櫃屋
	
	1個
	良好


	

	臺中市轄內海洋油污染應變設備器材清單分表：儲置地點：台中電廠           地址：台中市龍井區龍昌路1號
聯絡人：王仁賢                 聯絡電話：(04) 26302123#3340          非辦公期間：0936645246          填表時間：105.07.01

	設備名稱
	種類
	規格
	數量
	現況

	吸附設備
	回收幫浦
	30公秉
	2個
	良好

	防護設備
	防護衣
	
	4個
	良好

	
	手套
	工作手套
	4個
	良好

	
	防護面具
	半面罩
	4個
	良好

	其他
	空沙包袋
	
	100個
	良好











附件二





非屬油污染案件





附件四





海洋油污染緊急應變中心架構圖





附件五





污染賠償求償組(環保局、農業局、發展所)





民間機構及事業單位支援組(中油公司臺中營業處)





交通運輸組(臺中港務分公司、第三海巡、第三岸巡、警察局、消防局)








緊急醫療服務組(衛生局)





漁業及生態資源調查管制及復育組(農業局、環保局、發展所)





污染清除處理資訊組(環保局 、中油公司)





海上海岸污染勘查通報組(第三海巡隊、岸巡三總隊、中部航務中心、臺中港務分公司、環保局、警察局)





涉外事務處理組(警察局)





新聞聯繫組(新聞局)





事故船隻移除及船上污染物質清除評估組(中部航務中心、海巡隊)





漁港油污染控制清除組(農業局、海岸資源漁業發展所)





商港油污染控制清除組(臺中港務分公司)





海上油污染控制清除組(第三海巡隊)





海岸油污染控制清除組(環保局、岸巡三總隊)





海洋油污染緊急應變中心





漁港區域油污染範圍及清除之界定


漁港區域油污染清除工作之協調整合





統籌商港區域油污染處理相關事宜


商港區域油污染範圍及清除之界定





統籌海上油污染處理相關事宜


海上油污染範圍及清除之界定


海上油污染清除工作之協調整合





統籌海岸油污染處理相關事宜


海岸油污染範圍及清除之界定


海岸油污染清除工作之協調整合





負責賠償相關資料蒐集，並進行求償工作





負責協調聯繫污染事件新聞發布作業


提供污染地區民眾各項資訊作業








負責涉及外國船隻及人員之管制、聯繫事宜





負責協調聯繫油染地區之緊急交通運輸支援作業





負責提供緊急醫療救護及當地民眾健康之維護工作





負責提供油污染資訊及協助油污染之清除





負責提供油污染清除處理設備、器械工具等資訊


提供油污染清除處理技術資訊





負責污染地區漁業及生態資源調查、復育工作


負責沿岸地區養殖設施之確認、污染預防、污染清除








負責評估事故船隻移除可行性及移除作業


負責評估船上殘餘油料及殘貨清除及移除作業








負責污染範圍勘查及油污染動態監視


依污染發生地權責單位統籌油污處理








附件六





附件七





註：本地圖為依據臺中市環境敏感區、船舶航道及交通密集區、歷年發生溢油事件製作，採不定期滾動式更新資訊以符合實際應變需求。
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附件九





附件十





附件十一





海洋油污染應變設備器材清單（分表）





海洋油污染應變設備器材清單（分表）





海洋油污染應變設備器材清單（分表）





海洋油污染應變設備器材清單（分表）





海洋油污染應變設備器材清單（分表）





海洋油污染應變設備器材清單（分表）





海洋油污染應變設備器材清單（分表）





海洋油污染應變設備器材清單（分表）





海洋油污染應變設備器材清單（分表）





海洋油污染應變設備器材清單（分表）





海洋油污染應變設備器材清單（分表）





海洋油污染應變設備器材清單（分表）





海洋油污染應變設備器材清單（分表）





海洋油污染應變設備器材清單（分表）





海洋油污染應變設備器材清單（分表）





海洋油污染應變設備器材清單（分表）
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