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臺中市政府為加強本市道路挖掘管理，減少道路重複挖掘並提升市民在道路行車舒適性與便利性，進而增加道路使用年限減少道路維護的重複浪費，並增進日後道路上公共設施管線資料庫的更新，於一百零五年四月二十日公布「臺中市道路挖掘管理自治條例」全文四十二條。惟新法執行已屆一年，各管線單位施工執行部分已有窒礙難行之處，除新增分期分區概念以提升管線單位效能，另管線單位亦建議緊急性挖掘規定應予修正，故有修法之必要，本次修正重點如下：
1、 增列緊急性開啟孔蓋規定。（修正條文第六條）
2、 新增道路挖掘分期分區規定。（修正條文第八條之一）
3、 增列申請一般性挖掘、計畫性挖掘需檢附交通維持計畫書規定。（修正條文第九條）
4、 增列收取申請道路挖掘許可費及人手孔蓋啟閉規定。（修正條文第十條）
5、 新增道路挖掘許可費收費內容。（修正條文第十條之一）
6、 刪除緊急性挖掘需繳納修復費規定。（修正條文第十一條）
7、 配合自治條例第十一條刪除酌作文字修正及增列「及道路養護費」文字。（修正條文第十二條）
8、 增列「及道路養護費」文字。（修正條文第十三條）
9、 增列「查驗」文字。（修正條文第十五條）
10、 挖掘道路許可書註明之許可期限、位置及面積敘述移至第二項以符合第三十五條、三十六條裁罰規定。（修正條文第十八條）
11、 壓實度修正為百分之九十五以上使其與臺中市道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點規定一致，並加註管挖回填材質。（修正條文第二十五條）
12、 如現場回復已無材質，增列「但經建設局核准者，不在此限」之替代品規定；並增列已繳納修復費及道路養護費者路面修復規定。（修正條文第二十六條）
13、 修訂挖掘竣工後提交本局竣工圖檔天數及圖資管理單位確認規定。（修正條文第二十七條）
14、 路面保固年限比照臺中市道路管理自治條例第十條修訂並增列施工選項。（修正條文第二十八條）
15、 增列「設置」文字。（修正條文第三十一條）
16、 增列「建設局」辦理定期檢測或自辦不定期檢測（修正條文第三十三條）
17、 刪除「第三十一條」文字（修正條文第三十五條）。
18、 新增未依分期分段施工及未依規定辦理公告、申報開工及施工之罰則。（修正條文第三十六條之一）
19、 增列「第一項第二款及第三款」及「得廢止道路挖掘許可」，並刪除強制執行文字。（修正條文第三十八條）























臺中市道路挖掘管理自治條例部分條文修正草案條文對照表
		修正條文	
	現行條文
	說明

	第六條  管線埋設人辦理道路挖掘應使用道路挖掘管理資訊系統向建設局提出申請，經許可後，始得施工；其因配合公共建設工程辦理遷移或埋設管線者，得併同該工程提出申請。
  　　建設局辦理道路修復工程時，管線埋設人應配合工程辦理人孔、手孔蓋下地或減量，無法配合時，得由建設局代為辦理，其應繳納之相關費用由管線埋設人負擔。
  　　有多種管線工程需於同一道路挖掘時，建設局得協調各相關管線埋設人同時辦理。
    　管線埋設人於道路進行人孔、手孔蓋開啟或關閉，應先申請建設局核准，始得辦理。但具緊急性者，準用第七條規定辦理。
	第六條  管線埋設人辦理道路挖掘應使用道路挖掘管理資訊系統向建設局提出申請，經許可後，始得施工；其因配合公共建設工程辦理遷移或埋設管線者，得併同該工程提出申請。
建設局辦理道路修復工程時，管線埋設人應配合工程辦理人孔、手孔蓋下地或減量，無法配合時，得由建設局代為辦理，其應繳納之相關費用由管線埋設人負擔。
有多種管線工程需於同一道路挖掘時，建設局得協調各相關管線埋設人同時辦理。
管線埋設人於道路進行人孔、手孔蓋開啟或關閉，應先申請建設局核准，始得辦理。
	第四項增列緊急性開啟人手孔規定。

	第八條之一　道路挖掘範圍橫跨二條道路以上或長度超過一個街廓時，管線埋設人應於第八條第一項之工程計畫內，擬訂分期分段施工方案及分段施工進度表，並按其施工進度分期分段施工。
	
	一、本條為新增分期分段施工方案及分段施工進度表相關事宜。
二、本條參考高雄市道路挖掘管理自治條例第八條規定。

	第九條  申請一般性挖掘、計畫性挖掘經許可者，管線埋設人應利用道路挖掘管理資訊系統登入道路挖掘相關資料，並檢附交通維持計畫書等相關文件，向建設局提出申請。
	第九條  申請一般性挖掘、計畫性挖掘經許可者，管線埋設人應利用道路挖掘管理資訊系統登入道路挖掘相關資料，並檢附相關文件，向建設局提出申請。
	本條增列申請一般性挖掘、計畫性挖掘需檢附交通維持計畫書規定。

	第十條  申請道路挖掘經審核通過者，應依建設局所定期限繳納道路挖掘許可費、道路挖掘附加路面修復費（以下簡稱修復費）及道路養護費。但人手孔蓋啟閉不在此限。
前項費用應逐件繳納。未依前項規定繳納者，建設局應駁回其申請。
	第十條  申請道路挖掘應依建設局所定期限繳納道路挖掘附加路面修復費（以下簡稱修復費）及道路養護費。
  　　未依前項規定繳納者，建設局應駁回其申請。但民生管線案件或特殊情形經建設局許可者，不在此限。
	一、第一項增列道路挖掘許可費規定(參考內政部營建署市區道路條例第二十七條及台南市道路挖掘管理自治條例第七條規定)。
二、第一項增列人手孔蓋啟閉規定。


	第十條之一　申請道路挖掘，應依下列標準繳交道路挖掘許可費：
一、申請面積在五十平方公尺以下者，每件新臺幣一千元。
二、申請面積逾五十平方公尺且在一百平方公尺以下者，每件新臺幣一千五百元。
三、申請面積逾一百平方公尺且在二百平方公尺以下者，每件新臺幣三千元。
四、申請面積逾二百平方公尺者，每件除收取新臺幣三千元之基本費外，其逾二百平方公尺部分，每增加二百平方公尺加徵新臺幣三千元，其餘數不足二百平方公尺者，不予加徵。
    前項第一款之申請案件屬因家庭用戶新申裝管線設施或緊急性挖掘所提出者。依下列標準繳交道路挖掘許可費： 
一、申請面積在十平方公尺以下者，每件新臺幣一百元。
二、申請面積逾十平方公尺，未達五十平方公尺者，每件新臺幣五百元。 
	
	一、本條新增。
二、本條係參考彰化縣申請道路挖掘及修復收費辦法第四條規定。

	
	第十一條  申請緊急性挖掘者，應於搶修完竣後，按附表繳納修復費。
	一、本條刪除。
二、因緊急性挖掘已要求管線埋設人依第二十六條辦理路面修復，故將緊急性挖掘需繳納修復費規定刪除。

	第十二條  申請計畫性及一般性挖掘者，由建設局核算修復費及道路養護費並一次收取，完工後按實作面積計算，多退少補。
  前項道路養護費按所計修復費加收百分之二十。但不含第四項加倍收取之費用。
經建設局核准自行刨除修復道路且依第二十六條查驗合格者，得免繳納修復費及道路養護費。
管線埋設人於道路禁止挖掘路段、時間及範圍內申請挖掘道路者，建設局得加倍收取修復費，申請展延道路挖掘期間者亦同。
	第十二條  申請計畫性及一般性挖掘者，由建設局核算修復費及道路養護費並一次收取，完工後按實作面積計算，多退少補。
前項道路養護費按所計修復費加收百分之二十。但不含第四項加倍收取之費用。
政府機關施作之道路工程、重劃區鄰接之道路工程或其他特殊情形經建設局核准自行刨除修復道路者，得免繳納修復費。
管線埋設人於道路禁止挖掘路段、時間及範圍內申請挖掘道路者，建設局得加倍收取修復費，申請展延道路挖掘期間者亦同。
	第三項配合第十一條刪除酌作文字修正。

	第十三條  採用非明挖技術方式施工並符合公路法第三十條之一第五項第二款規定者，得經建設局核准免繳納修復費及道路養護費。但因施工造成路面、路基損壞或其他損害者，應負保固及修復責任。
	第十三條  採用非明挖技術方式施工並符合公路法第三十條之一第五項第二款規定者，得經建設局核准免繳納修復費。但因施工造成路面、路基損壞或其他損害者，應負保固及修復責任。
	增列「及道路養護費」文字。

	第十五條  修復費及道路養護費之用途如下：
一、代辦各類管線挖掘工程之路面修復。
二、市區道路刨除、翻修、封層、查驗工程。
三、道路人孔、手孔蓋升降、標線繪製等交通改善工程。
四、各項代辦工程之管理費。
五、辦理道路及交通安全維護管理所需設備費、業務費及人事費。
六、其他有關道路及其附屬設施之維護管理。
	第十五條  修復費及道路養護費之用途如下：
一、代辦各類管線挖掘工程之路面修復。
二、市區道路刨除、翻修、封層工程。
三、道路人孔、手孔蓋升降、標線繪製等交通改善工程。
四、各項代辦工程之管理費。
五、辦理道路及交通安全維護管理所需設備費、業務費及人事費。
六、其他有關道路及其附屬設施之維護管理。
	增列「查驗」文字。

	第十八條  管線埋設人取得挖掘道路許可書後，應於開工前通知有關之里辦公處，並公告於施工路段，另由道路挖掘管理資訊系統向建設局申報開工及施工情形。
管線埋設人應依挖掘道路許可書註明之許可期限、位置及面積施工。因故未於許可期限內施工或完工，應於許可期限屆滿前，以書面敘明理由並檢具相關證明文件向建設局申請展期或註銷施工許可，並以一次為限。
未於前項許可期限內申請者，挖掘道路許可書自期限屆滿時失其效力，其已繳交修復費按實際施作面積計算或核退。
	第十八條  管線埋設人取得挖掘道路許可書後，應於開工前通知有關之里辦公處，並公告於施工路段，另由道路挖掘管理資訊系統向建設局申報開工及施工情形，並依許可期限、位置及面積施工。
管線埋設人因故未於許可期限內施工或完工，應於許可期限屆滿前，以書面敘明理由並檢具相關證明文件向建設局申請展期或註銷施工許可，並以一次為限。
未於前項許可期限內申請者，挖掘道路許可書自期限屆滿時失其效力，其已繳交修復費按實際施作面積計算或核退。
	第一項後段敘述移至第二項以符合第三十五條、第三十六條裁罰規定。

	第二十五條  道路挖掘產生之土石、廢棄物，管線埋設人應即運至合法土石方資源堆置處理場。
  管線(路)鋪設完畢後，管線埋設人應以機軋砂石級配料或經由建設局核定之材料回填路面，以砂石級配料回填時，應分層壓實至相對壓實度百分之九十五以上並以瀝青混凝土材質回填，其施工品質應符合相關公共工程施工綱要或規範之要求。
道路挖掘長度逾三十公尺者，管線埋設人應於挖掘路面修復後委請具有國家實驗室認證標記之機構檢測，並於路面修復後七日內，將檢測合格之試驗報告書提送建設局備查。
    建設局得隨時抽驗施工品質；抽驗相關費用由道路挖掘之管線埋設人全額負擔。
	第二十五條  道路挖掘產生之土石、廢棄物，管線埋設人應即運至合法土石方資源堆置處理場。
管線(路)鋪設完畢後，管線埋設人應以機軋砂石級配料或經由建設局核定之材料回填路面，以砂石級配料回填時，應分層壓實至相對壓實度百分之九十以上，其施工品質應符合相關公共工程施工綱要或規範之要求。
  道路挖掘長度逾三十公尺者，管線埋設人應於挖掘路面修復後委請具有國家實驗室認證標記之機構檢測，並於路面修復後七日內，將檢測合格之試驗報告書提送建設局備查。
建設局得隨時抽驗施工品質；抽驗相關費用由道路挖掘之管線埋設人全額負擔。
	一、第二項壓實度酌修為百分之九十五以上使其與臺中市道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點規定一致。
二、第二項加註管挖回填材質。

	第二十六條  道路挖掘後之路面修復，應符合下列規定：
一、寬度六公尺(含)以下之瀝青混凝土道路，應依道路全寬度銑刨重鋪五公分厚度之面層。
二、寬度超過六公尺之瀝青混凝土道路，應依挖掘範圍內之車道全寬度銑刨重鋪五公分厚度之面層。
三、道路挖掘係施作人孔、手孔或接點至用戶間聯接管線工程且施作長度在三十公尺以下者，經建設局認有必要，除依前二款規定辦理者外，應依其挖掘長度銑刨重鋪一車道寬之原材質路面。
四、重鋪之面層材料應使用與原路面相同材質之材料，但經建設局核准者，不在此限。重鋪後之路面平坦度以三公尺直規沿平行於路中心線之方向檢測，其任何一點高低差，面層不得超過正負零點六公分；或使用高低平坦儀以每二百公尺為一檢驗單位量測平整度標準差不得超過二點八公厘。
五、混凝土之道路應先打除一車道寬度之路面後，再依原路面材質修築平順，並為與原路面相同之修飾。
已依第十二條規定繳納修復費及道路養護費者，仍須依第二十五條辦理路面修復，並得免依前項辦理。
	第二十六條  道路挖掘後之路面修復，應符合下列規定：
一、寬度六公尺(含)以下之瀝青混凝土道路，應依道路全寬度銑刨重鋪五公分厚度之面層。
二、寬度超過六公尺之瀝青混凝土道路，應依挖掘範圍內之車道全寬度銑刨重鋪五公分厚度之面層。
三、道路挖掘係施作人孔、手孔或接點至用戶間聯接管線工程且施作長度在三十公尺以下者，經建設局認有必要，除依前二款規定辦理者外，應依其挖掘長度銑刨重鋪一車道寬之原材質路面。
四、重鋪之面層材料應使用與原路面相同材質之材料。重鋪後之路面平坦度以三公尺直規沿平行於路中心線之方向檢測，其任何一點高低差，面層不得超過正負零點六公分；或使用高低平坦儀以每二百公尺為一檢驗單位量測平整度標準差不得超過二點八公厘。
五、混凝土之道路應先打除一車道寬度之路面後，再依原路面材質修築平順，並為與原路面相同之修飾。
	一、第一項第四點增列「但經建設局核准者，不在此限。」規定。
二、增列第二項已繳納修復費及道路養護費者，仍須依第二十五條辦理路面修復。

	第二十七條  管線埋設人應於道路挖掘竣工後七日內至道路挖掘管理資訊系統申報竣工；並應於申報竣工完成後三十日內，將挖掘施工之寬度、深度、回填材料、分層壓實、實驗報告、完工報告書、安全防護設施及相關照片等資料製成電子檔，利用道路挖掘管理資訊系統報請建設局審查。
      建設局接獲竣工報告後，得派員進行查(抽)驗，如查(抽)驗不合格，應限期改善。
      前項有關道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點由建設局另訂之。
    管線埋設人應於道路挖掘竣工後九十日內，竣工圖檔經管線埋設人圖資管理單位確認後，提交建設局，並以建設局指定之檔案格式及精度上傳至道路挖掘管理資訊系統申報竣工。建設局並得回饋建置完成之圖資給原管線埋設人。
    未依前項規定辦理者，建設局得視情形停發後續道路挖掘申請之許可至管線埋設人改善為止。
	第二十七條  管線埋設人應於道路挖掘竣工後七日內至道路挖掘管理資訊系統申報竣工；並應於申報竣工完成後三十日內，將挖掘施工之寬度、深度、回填材料、分層壓實、實驗報告、完工報告書、安全防護設施及相關照片等資料製成電子檔，利用道路挖掘管理資訊系統報請建設局審查。
      建設局接獲竣工報告後，得派員進行查(抽)驗，如查(抽)驗不合格，應限期改善。
      前項有關道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點由建設局另訂之。
      管線埋設人應於道路挖掘竣工後三十日內，將竣工圖檔送交建設局，並以建設局指定之檔案格式及精度上傳至道路挖掘管理資訊系統申報竣工。建設局並得回饋建置完成之圖資給原管線埋設人。
      未依前項規定辦理者，建設局得視情形停發後續道路挖掘申請之許可至管線埋設人改善為止。
	第四項修訂挖掘竣工後提交本局竣工圖檔天數及圖資管理單位確認規定。

	第二十八條  道路挖掘相關工程之管溝路面修復，應於道路挖掘次日內完成。
      前項修復應由管線埋設人依原有路面種類、品質及厚度復原。
      前項修復及第二十六條規定之修復，管線埋設人應於修復完工後負責路面保固三年。
      施工及保固期間發生路面高低不平、龜裂或凹陷等情事，經通知限期改善未依限改善者，建設局得代為修復。但情形急迫時，建設局得逕行修復。
      前項修護所需費用由管線埋設人負擔。
	第二十八條  道路挖掘相關工程之管溝路面修復，應於道路挖掘次日內完成。
      前項修復應由管線埋設人依原有路面種類、品質及厚度復原。
      前項修復及第二十六條規定之修復，管線埋設人應於修復完工後負責路面保固一年、路基保固三年。
      保固期間發生路面高低不平、龜裂或凹陷等情事，經通知限期改善未依限改善者，建設局得代為修復。但情形急迫時，建設局得逕行修復。
    前項修護所需費用由管線埋設人負擔。
	一、第二項保固年限比照臺中市道路管理自治條例第十條修訂為「路面保固三年」。
二、第三項增列「施工」選項。

	第三十一條  管線埋設人於道路上設置附屬設施，應填具申請書檢附施工圖說，向建設局申請核准設置後，始得申請道路挖掘。
	第三十一條  管線埋設人於道路上設置附屬設施，應填具申請書檢附施工圖說，向建設局申請核准後，始得申請道路挖掘。
	增列文字。

	第三十三條  管線埋設人辦理前條規定之定期檢測或自辦不定期檢測，如發現所埋設之管線、人孔、手孔蓋座及其相關設施有老舊腐蝕、破損或與路面有高低不平之情形者，應予以改善。
建設局得隨時依前項規定辦理，管線埋設人應予以配合。
	第三十三條  管線埋設人辦理前條規定之定期檢測或自辦不定期檢測，如發現所埋設之管線、人孔、手孔蓋座及其相關設施有老舊腐蝕、破損或與路面有高低不平之情形者，應即改善。
	一、應「即」改善酌修為應「予以」改善。
二、增列建設局得隨時依第一項辦理檢測事項。

	第三十五條  有下列規定情形之一，經建設局限期改善，屆期未改善者，處管線埋設人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並再命其限期改善；屆期仍未改善者，得按次處罰：
一、未依第五條、第十八條第一項、第二十七條規定繳交相關圖資及文件。
二、未依第二十一條、第二十五條、第二十六條、第二十八條規定施工。
三、施工品質查(抽)驗不符臺中市道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點之要求。
      管線埋設人違反前項規定，同一申請案達二次或不同申請案同一年度內達五次者，得視其情節輕重予以停止道路挖掘施工六個月以上一年以下。
	第三十五條  有下列規定情形之一，經建設局限期改善，屆期未改善者，處管線埋設人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並再命其限期改善；屆期仍未改善者，得按次處罰：
一、未依第五條、第十八條第一項、第二十七條、第三十一條規定繳交相關圖資及文件。
二、未依第二十一條、第二十五條、第二十六條、第二十八條規定施工。
三、施工品質查(抽)驗不符臺中市道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點之要求。
      管線埋設人違反前項規定，同一申請案達二次或不同申請案同一年度內達五次者，得視其情節輕重予以停止道路挖掘施工六個月以上一年以下。
	第一項第一款刪除「第三十一條」規定

	第三十六條之一  管線埋設人有下列情形之一者，處新臺幣二萬元以上八萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期仍未改善者，得按次處罰：
一、未依第八條之一規定分期分段施工。
二、未依第十八條規定  公告施工訊息於施工路段，並由道路挖掘管理資訊系統向建設局申報開工及施工情形。
	
	一、本條為新增未依分期分段施工及未依規定辦理公告、申報開工及施工之罰則。
二、本條比照高雄市道路挖掘管理自治條例第四十二條制訂

	第三十八條  逾越第三十五條第一項第二款及第三款、第三十六條期限，仍未改善者，建設局得廢止道路挖掘許可，並代為回復道路原狀，其所需費用由管線埋設人、承攬人或行為人負擔，並限期繳納。
	第三十八條  逾越第三十五條、第三十六條期限，仍未改善者，建設局得代為回復原狀，其所需費用由管線埋設人、承攬人或行為人負擔，並限期繳納，逾期未繳納移送強制執行。
	一、增列「第一項第二款及第三款」。
二、增列「得廢止道路挖掘許可」及「道路」文字。
三、刪除移送強制執行文字。




































附表：
附加路面修復費按下列項目及每平方公尺單價（新臺幣/元）計收：
	收費類別
	(一)於非禁挖路段、時間及範圍內開挖
	(二)於禁挖路段、時間及範圍內開挖
	(三)許可證展延十日以上者(除民生案件外)加收費用
	(四)許可證展延三十日以上者(除民生案件外) 加收費用
	

	項 次
	項目
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	備註

	1
	刨除五公分厚瀝青混凝土路面
	一百四十元
	一百四十元
	二百八十元
	二百八十元
	二百一十元
	二百一十元
	二百八十元
	二百八十元
	路面刨除費用

	2
	加封五公分厚瀝青混凝土路面
	三百六十元
	三百六十元
	七百二十元
	七百二十元
	五百四十元
	五百四十元
	七百二十元
	七百二十元
	瀝青混凝土路面修復封層費用

	3
	十公分厚瀝青混凝土路面修復
	一千一百二十五元
	一千一百二十五元
	二千二百五十元
	二千二百五十元
	一千六百八八元
	一千六百八八元
	二千二百五十元
	二千二百五十元
	

	4
	十五公分厚瀝青混凝土路面修復
	一千四百五十五元
	一千四百五十五元
	二千九百元
	二千九百元
	二千一八十三元
	二千一八十三元
	二千九百元
	二千九百元
	

	5
	十公分厚水泥混凝土路面修復
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	水泥混凝土路面修復費用

	6
	十五公分厚水泥混凝土路面修復
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	

	7
	二十公分厚水泥混凝土路面修復
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	

	8
	三十公分厚碎石路面修復
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	碎石路面修復費用

	9
	地磚人行道路面修復
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	地磚人行道路面修復費用

	10
	孔蓋調降及掩埋(孔蓋寬度或直徑≧45公分)
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	瀝青混凝土路面修復封層費用

	11
	孔蓋調降及掩埋(孔蓋寬度或直徑<45公分)
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	瀝青混凝土路面修復封層費用


附註：各項目面積（平方公尺）計算方式如下：
一、挖掘面積計算：
（一）路面沿道路縱向挖掘者：
應按損害該車道數全寬加收封層費。挖掘路段如需刨除既有瀝青混凝土路面，應按封層面積加收刨除費。
（二）路面沿道路橫向挖掘者：
      依施工長度乘三點五公尺計收封層費及刨除費。
（三）配合本府各項慶典活動需要或因自來水管線漏水、瓦斯管線漏氣等，須立即搶修，施工面積在四平方公尺以下者，其寬度應按實做路面修復最大寬度兩側各加十公分計收。
（四）以非明挖工法施工者，挖掘面積以工作井寬度沿管線方向依第（一）、（二）目寬度及長度計算方式核算。
二、管溝面積計算：
      管溝寬度以實際挖掘寬度兩側各加十公分為管溝寬度；管溝長度以實際挖掘長度計算。



























臺中市道路挖掘管理自治條例部分條文修正草案

第六條    管線埋設人辦理道路挖掘應使用道路挖掘管理資訊系統向建設局提出申請，經許可後，始得施工；其因配合公共建設工程辦理遷移或埋設管線者，得併同該工程提出申請。
  　　建設局辦理道路修復工程時，管線埋設人應配合工程辦理人孔、手孔蓋下地或減量，無法配合時，得由建設局代為辦理，其應繳納之相關費用由管線埋設人負擔。
  　　有多種管線工程需於同一道路挖掘時，建設局得協調各相關管線埋設人同時辦理。
    管線埋設人於道路進行人孔、手孔蓋開啟或關閉，應先申請建設局核准，始得辦理。但具緊急性者，準用第七條規定辦理。
第八條之一　  道路挖掘範圍橫跨二條道路以上或長度超過一個街廓時，管線埋設人應於第八條第一項之工程計畫內，擬訂分期分段施工方案及分段施工進度表，並按其施工進度分期分段施工。
第九條    申請一般性挖掘、計畫性挖掘經許可者，管線埋設人應利用道路挖掘管理資訊系統登入道路挖掘相關資料，並檢附交通維持計畫書等相關文件，向建設局提出申請。
第十條    申請道路挖掘經審核通過者，應依建設局所定期限繳納道路挖掘許可費、道路挖掘附加路面修復費（以下簡稱修復費）及道路養護費。但人手孔蓋啟閉不在此限。
前項許可費，應逐件繳納。未依前項規定繳納者，建設局應駁回其申請。
第十條之一　  申請道路挖掘，應依下列標準繳交道路挖掘許可費：
一、申請面積在五十平方公尺以下者，每件新臺幣一千元。
二、申請面積逾五十平方公尺且在一百平方公尺以下者，每件新臺幣一千五百元。
三、申請面積逾一百平方公尺且在二百平方公尺以下者，每件新臺幣三千元。
四、申請面積逾二百平方公尺者，每件除收取新臺幣三千元之基本費外，其逾二百平方公尺部分，每增加二百平方公尺加徵新臺幣三千元，其餘數不足二百平方公尺者，不予加徵。
前項第一款之申請案件屬因家庭用戶新申裝管線設施或緊急性挖掘所提出者。依下列標準繳交道路挖掘許可費：
一、申請面積在十平方公尺以下者，每件新臺幣一百元。
二、申請面積逾十平方公尺，未達五十平方公尺者，每件新臺幣五百元。
第十一條    (刪除)
第十二條    申請計畫性及一般性挖掘者，由建設局核算修復費及道路養護費並一次收取，完工後按實作面積計算，多退少補。
前項道路養護費按所計修復費加收百分之二十。但不含第四項加倍收取之費用。
經建設局核准自行刨除修復道路且依第二十六條查驗合格者，得免繳納修復費及道路養護費。
管線埋設人於道路禁止挖掘路段、時間及範圍內申請挖掘道路者，建設局得加倍收取修復費，申請展延道路挖掘期間者亦同。
第十三條    採用非明挖技術方式施工並符合公路法第三十條之一第五項第二款規定者，得經建設局核准免繳納修復費及道路養護費。但因施工造成路面、路基損壞或其他損傷者，應負保固及修復責任。
第十五條    修復費及道路養護費之用途如下：
一、代辦各類管線挖掘工程之路面修復。
二、市區道路刨除、翻修、封層、查驗工程。
三、道路人孔、手孔蓋升降、標線繪製等交通改善工程。
四、各項代辦工程之管理費。
五、辦理道路及交通安全維護管理所需設備費、業務費及人事費。
六、其他有關道路及其附屬設施之維護管理。
第十八條    管線埋設人取得挖掘道路許可書後，應於開工前通知有關之里辦公處，並公告於施工路段，另由道路挖掘管理資訊系統向建設局申報開工及施工情形。
管線埋設人應依挖掘道路許可書註明之許可期限、位置及面積施工。因故未於許可期限內施工或完工，應於許可期限屆滿前，以書面敘明理由並檢具相關證明文件向建設局申請展期或註銷施工許可，並以一次為限。
未於前項許可期限內申請者，挖掘道路許可書自期限屆滿時失其效力，其已繳交修復費按實際施作面積計算或核退。
第二十五條    道路挖掘產生之土石、廢棄物，管線埋設人應即運至合法土石方資源堆置處理場。
管線(路)鋪設完畢後，管線埋設人應以機軋砂石級配料或經由建設局核定之材料回填路面，以砂石級配料回填時，應分層壓實至相對壓實度百分之九十五以上並以瀝青混凝土材質回填，其施工品質應符合相關公共工程施工綱要或規範之要求。
道路挖掘長度逾三十公尺者，管線埋設人應於挖掘路面修復後委請具有國家實驗室認證標記之機構檢測，並於路面修復後七日內，將檢測合格之試驗報告書提送建設局備查。
    建設局得隨時抽驗施工品質；抽驗相關費用由道路挖掘之管線埋設人全額負擔。
第二十六條    道路挖掘後之路面修復，應符合下列規定：
一、寬度六公尺(含)以下之瀝青混凝土道路，應依道路全寬度銑刨重鋪五公分厚度之面層。
二、寬度超過六公尺之瀝青混凝土道路，應依挖掘範圍內之車道全寬度銑刨重鋪五公分厚度之面層。
三、道路挖掘係施作人孔、手孔或接點至用戶間聯接管線工程且施作長度在三十公尺以下者，經建設局認有必要，除依前二款規定辦理者外，應依其挖掘長度銑刨重鋪一車道寬之原材質路面。
四、重鋪之面層材料應使用與原路面相同材質之材料，但經建設局核准者，不在此限。重鋪後之路面平坦度以三公尺直規沿平行於路中心線之方向檢測，其任何一點高低差，面層不得超過正負零點六公分；或使用高低平坦儀以每二百公尺為一檢驗單位量測平整度標準差不得超過二點八公厘。
五、混凝土之道路應先打除一車道寬度之路面後，再依原路面材質修築平順，並為與原路面相同之修飾。
已依第十二條規定繳納修復費及道路養護費者，仍須依第二十五條辦理路面修復，並得免依前項辦理。
第二十七條    管線埋設人應於道路挖掘竣工後七日內至道路挖掘管理資訊系統申報竣工；並應於申報竣工完成後三十日內，將挖掘施工之寬度、深度、回填材料、分層壓實、實驗報告、完工報告書、安全防護設施及相關照片等資料製成電子檔，利用道路挖掘管理資訊系統報請建設局審查。
      建設局接獲竣工報告後，得派員進行查(抽)驗，如查(抽)驗不合格，應限期改善。
      前項有關道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點由建設局另訂之。
    管線埋設人應於道路挖掘竣工後九十日內，竣工圖檔經管線埋設人圖資管理單位確認後，提交建設局，並以建設局指定之檔案格式及精度上傳至道路挖掘管理資訊系統申報竣工。建設局並得回饋建置完成之圖資給原管線埋設人。
    未依前項規定辦理者，建設局得視情形停發後續道路挖掘申請之許可至管線埋設人改善為止。
第二十八條    道路挖掘相關工程之管溝路面修復，應於道路挖掘次日內完成。
      前項修復應由管線埋設人依原有路面種類、品質及厚度復原。
      前項修復及第二十六條規定之修復，管線埋設人應於修復完工後負責路面保固三年。
      施工及保固期間發生路面高低不平、龜裂或凹陷等情事，經通知限期改善未依限改善者，建設局得代為修復。但情形急迫時，建設局得逕行修復。
      前項修護所需費用由管線埋設人負擔。
第三十一條    管線埋設人於道路上設置附屬設施，應填具申請書檢附施工圖說，向建設局申請核准設置後，始得申請道路挖掘。
第三十三條    管線埋設人辦理前條規定之定期檢測或自辦不定期檢測，如發現所埋設之管線、人孔、手孔蓋座及其相關設施有老舊腐蝕、破損或與路面有高低不平之情形者，應予以改善。
建設局得隨時依前項規定辦理，管線埋設人應予以配合。
第三十五條    有下列規定情形之一，經建設局限期改善，屆期未改善者，處管線埋設人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並再命其限期改善；屆期仍未改善者，得按次處罰：
一、未依第五條、第十八條第一項、第二十七條規定繳交相關圖資及文件。
二、未依第二十一條、第二十五條、第二十六條、第二十八條規定施工。
三、施工品質查(抽)驗不符臺中市道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點之要求。
    管線埋設人違反前項規定，同一申請案達二次或不同申請案同一年度內達五次者，得視其情節輕重予以停止道路挖掘施工六個月以上一年以下。
第三十六條之一    管線埋設人有下列情形之一者，處新臺幣二萬元以上八萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期仍未改善者，得按次處罰：
一、未依第八條之一規定分期分段施工。
二、未依第十八條規定  公告施工訊息於施工路段，並由道路挖掘管理資訊系統向建設局申報開工及施工情形。
第三十八條    逾越第三十五條第一項第二款及第三款、第三十六條期限，仍未改善者，建設局得廢止道路挖掘許可，並得代為回復道路原狀，其所需費用由管線埋設人、承攬人或行為人負擔，並限期繳納。
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臺中市政府為加強本市道路挖掘管理，減少道路重複挖掘並提升市


民在道路行車舒適性與便利性，進而增加道路使用年限減少道路維護的


重複浪費，並增進日後道路上公共設施管線資料庫的更新，


於


一百零五


年


四


月


二十


日


公布


「


臺中市道路挖掘管理自治條例


」全文四十二條。


惟


新法


執行已


屆一


年


，


各


管線單位施工執行部分


已


有窒礙難行之處


，


除新增分期


分區概念以提升管線單位效能


，


另


管線單位


亦建議


緊急性挖掘規定應予


修正


，


故有修法之必要


，


本次修正重點如下


：


 


一、


 


增列緊急性


開啟孔蓋規定


。


（


修正


條文


第六


條


）


 


二、


 


新增道路挖掘分期分區規定


。（


修正條文


第八


條


之一）


 


三、


 


增列申請一般性挖掘、計畫性挖掘需檢附交通維持計畫書規定


。


（


修


正


條文


第九


條


）


 


四、


 


增列


收取


申請道路挖掘


許可費


及人手孔蓋啟閉


規定


。


（


修正


條文


第


十


條


）


 


五、


 


新增道路挖掘許可費收費內容


。（


修正條文


第十


條


之一）


 


六、


 


刪除緊急性挖掘需繳納修復費規定。


（


修正


條文


第十一


條


）


 


七、


 


配合


自治條例


第十一條刪除酌作文字修正


及增列


「


及道路養護費


」


文字


。


（


修正


條文


第十二


條


）


 


八、


 


增列


「


及道路養護費


」


文字


。


（


修正


條文


第十


三


條


）


 


九、


 


增列


「


查驗


」


文字


。


（


修正


條文


第十


五


條


）


 


十、


 


挖掘道路許可書註明之許可期限、位置及面積敘述移至第二項


以符


合第三十五條


、


三十六


條裁罰規定


。


（


修正


條文


第十八


條


）


 


十一、


 


壓實度


修


正


為百分之九十五以上使其與臺中市


道路


挖掘工程竣工


查驗抽驗標準作業要點規定一致


，


並


加註管挖回填材質


。


（


修正


條


文


第二十五


條


）


 


十二、


 


如


現場回復已無材質


，


增列


「


但經建設局核准者


，


不在此限


」


之替


代品


規定


；


並增列已繳納修復費及道路養護費者路面修復規定。


（


修正


條文


第二十六


條


）


 




臺中市道路挖掘管理自治條例 部分條文修正草案 總說明   臺中市政府為加強本市道路挖掘管理，減少道路重複挖掘並提升市 民在道路行車舒適性與便利性，進而增加道路使用年限減少道路維護的 重複浪費，並增進日後道路上公共設施管線資料庫的更新， 於 一百零五 年 四 月 二十 日 公布 「 臺中市道路挖掘管理自治條例 」全文四十二條。 惟 新法 執行已 屆一 年 ， 各 管線單位施工執行部分 已 有窒礙難行之處 ， 除新增分期 分區概念以提升管線單位效能 ， 另 管線單位 亦建議 緊急性挖掘規定應予 修正 ， 故有修法之必要 ， 本次修正重點如下 ：   一、   增列緊急性 開啟孔蓋規定 。 （ 修正 條文 第六 條 ）   二、   新增道路挖掘分期分區規定 。（ 修正條文 第八 條 之一）   三、   增列申請一般性挖掘、計畫性挖掘需檢附交通維持計畫書規定 。 （ 修 正 條文 第九 條 ）   四、   增列 收取 申請道路挖掘 許可費 及人手孔蓋啟閉 規定 。 （ 修正 條文 第 十 條 ）   五、   新增道路挖掘許可費收費內容 。（ 修正條文 第十 條 之一）   六、   刪除緊急性挖掘需繳納修復費規定。 （ 修正 條文 第十一 條 ）   七、   配合 自治條例 第十一條刪除酌作文字修正 及增列 「 及道路養護費 」 文字 。 （ 修正 條文 第十二 條 ）   八、   增列 「 及道路養護費 」 文字 。 （ 修正 條文 第十 三 條 ）   九、   增列 「 查驗 」 文字 。 （ 修正 條文 第十 五 條 ）   十、   挖掘道路許可書註明之許可期限、位置及面積敘述移至第二項 以符 合第三十五條 、 三十六 條裁罰規定 。 （ 修正 條文 第十八 條 ）   十一、   壓實度 修 正 為百分之九十五以上使其與臺中市 道路 挖掘工程竣工 查驗抽驗標準作業要點規定一致 ， 並 加註管挖回填材質 。 （ 修正 條 文 第二十五 條 ）   十二、   如 現場回復已無材質 ， 增列 「 但經建設局核准者 ， 不在此限 」 之替 代品 規定 ； 並增列已繳納修復費及道路養護費者路面修復規定。 （ 修正 條文 第二十六 條 ）  

