臺中市大眾捷運系統行車安全規則草案總說明
「臺中市大眾捷運系統行車安全規則」(以下簡稱本規則) 以臺中市政府主管之大眾捷運系統營運機構(以下簡稱營運機構)為適用範圍。為提供市民安全、快速、舒適及便捷之大眾運輸服務，增進公共福利，依據「大眾捷運法」規定訂定本規則，全文計三十二條，其要點如下：
一、本規則訂定之法源依據。(草案第一條)
二、本規則管轄適用範圍。(草案第二條)
三、定義本規則所引用之相關名詞解釋。(草案第三條)
四、依據大眾捷運法第六章第四十一條，為確保列車運轉之安全，營運機構需進行日常及定期檢查維護。(草案第四條)
[bookmark: _GoBack]五、為確保列車運轉之安全，規定營運機構於每日營運前進行巡查。(草案第五條)
六、依據大眾捷運法第六章第四十一條，規定緊急設施應載明引導及操作說明，避免設備遭旅客誤用或不知如何使用，營運機構並應經常檢查維護之。(草案第六條)
七、特殊情形下列車運轉時之防護措施。(草案第七條)
八、捷運相關設施設置之標示規定。(草案第八條)
九、為維持列車於軌道安全運行，規定安全界限內禁止放置物件之原則。(草案第九條)
十、為避免列車出軌或溜逸，規定路線應設置適當之安全防護措施。(草案第十條)
十一、考量維護作業有放置工具之需求，應避免有危害行車及逃生之虞。(草案第十一條)
十二、捷運列車及車站依消防法規定辦理。(草案第十二條)
十三、為維護月台候車旅客之安全，應予以警示提醒。(草案第十三條)
十四、為管制整體路線避免發生闖入，依其需要設置防護及相關表示或標誌，避免發生危害或影響行車。(草案第十四條)
十五、應顯示禁止進入號誌之情形。(草案第十五條)
十六、列車需依號誌規定運轉並強調號誌之顯示應考量煞車距離。(草案第十六條)
十七、轉轍器與號誌連鎖發生故障時之處置。(草案第十七條)
十八、列車前、後端兩側設置標誌，以輔助行車運轉安全。(草案第十八條)
十九、營運機構於必要提供行車參考之訊息地點應設置標誌，以輔助行車運轉安全。(草案第十九條)
二十、閉塞區間內只准一列車運轉與除外情事。營運機構應訂定運轉作業規定。(草案第二十條)
二十一、列車行駛之原則，號誌無顯示或不明確時，不得繼續進行。(草案第二十一條)
二十二、列車應依自動控制設備之號誌行駛，部分特殊情況無法運用閉塞原則行駛時，應根據其設備特性規劃運作方式，以替代方式行駛。(草案第二十二條)
二十三、各種情況下列車行駛之速度。(草案第二十三條)
二十四、列車編組完畢駛入正線前需確認設備與裝置功能正常。(草案第二十四條)
二十五、載客列車之車門關閉，須於安全無虞之情形下進行，以確保旅客安全上下車。(草案第二十五條)
二十六、營運機構應訂定具體的緊急事故應變計畫，並應執行訓練、演練及檢討。(草案第二十六條)
二十七、營運所需搶修器材應常整備，並加以訓練及演習。(草案第二十七條)
二十八、營運機構應於營運前設置緊急應變小組。(草案第二十八條)
二十九、列車有運轉障礙之虞時，營運機構應有之因應措施。(草案第二十九條)
三十、營運機構對於發生事故致人員傷亡時之處置。(草案第三十條)
三十一、營運機構應依據本規則訂定詳盡之相關實施作業規定，並報本府核定後實施。(草案第三十一條)
三十二、本規則之施行日期。(草案第三十二條)

臺中市大眾捷運系統行車安全規則草案
	名稱
	說明

	臺中市大眾捷運系統行車安全規則
	本規則名稱。

	條文
	說明

	第一章　總則
	章名。

	第一條  本規則依大眾捷運法第五十 
  三條規定訂定之。
	本規則訂定之法源依據。

	第二條  本規則以臺中市政府（以下簡  
  稱本府）主管之大眾捷運系統營運機構(以下簡稱營運機構)為適用範圍。
	本規則管轄適用範圍。

	第三條  本規則用詞定義如下：
1、 正線：指列車提供旅客運送服務    經常使用之路線。
2、 列車：指具備規定之標誌，     並能在正線上運轉之車輛。
3、 供電線路：指饋電線、電車線、     第三軌條、迴路及相關之支撐裝     置。
4、 建築界限：指與軌道保持一定空    間所設之界限。
5、 號誌：指依形、色、音、電訊及其他方式，指示列車或車輛在    一定區域內運轉條件之設備。
6、 標誌：指依形、色及其他方式，表示列車、車輛或設備之位置、方向、條件。
7、 閉塞區間：指同一區間不能同    時運轉二列以上列車，列車依行    車控制系統運轉。
8、 退行運轉：指列車與原來規定行    進方向相反之方向運轉。
	定義本規則所引用之相關名詞解釋。

	第二章　路線及設備
	章名。

	第四條  路線及行車相關設備應進行  日常及定期檢查維護，並確保功能正  常運作。前揭各種設備之新設、改  建、維修或停用後恢復使用時，應先  測試功能正常，其與列車行駛有關之  設備除日常之維修外，應以列車試運  轉。
	依據大眾捷運法第四十一條，為確保列車運轉之安全，營運機構需進行日常及定期檢查維護。

	第五條  正線及其供電線路每日營運  前應巡查一次以上，並保存巡查紀  錄。
	為確保列車運轉之安全，規定營運機構於每日營運前進行巡查。

	第六條  供旅客緊急使用有關之設  備，應標示位置、用途及使用方法。
	依據大眾捷運法第四十一條，緊急設施應載明引導及操作說明，避免設備遭旅客誤用或不知如何使用，營運機構並應經常檢查維護之。

	第七條  路線及供電線路因故無法使  列車依規定速度安全運轉時，應以號  誌表示之，必要時並派人監視。因災  害或事故致有妨礙列車運轉之虞  時，應即採取緊急安全防護措施，並  派人監視，必要時停止列車行駛。
	特殊情形下列車運轉時之防護措施。

	第八條  供電線路應有適當之安全防  護措施，設置有關安全標示，並分段  以警示燈表示通電情況。
	捷運相關設施設置之標示規定。

	第九條  建築界限內不得放置物件。但  因工作之必要且無妨礙列車行駛安  全者，不在此限。在建築界限外之物  件，如有影響行車安全之虞者，亦不  得放置。前項建築界限，由營運機構  訂定之。
	為維持列車於軌道安全運行，規定安全界限內禁止放置物件之原則。

	第十條  為避免列車出軌或溜逸，路線  應設置適當之安全防護措施。
	為避免列車出軌或溜逸，規定路線應設置適當之安全防護措施。

	第十一條  營運機構臨時停放之設備  或器具應離月台邊緣二公尺以上，並  不得放置於緊急逃生之出入口。
	考量維護作業有放置工具之需求，應避免有危害行車及逃生之虞。

	第十二條  列車、車站及相關附屬設施  之消防系統配置應符合消防法規，其  未規定之消防設施，應報請相關主管  機關核定。
	捷運列車及車站依消防法規定辦理。

	第十三條  列車到站及離站前，應以訊  號警示月台區人員。
	為維護月台候車旅客之安全，應予以警示提醒。

	第十四條  月台末端通道非供旅客使   用者，應設置管制及監視設施，且標  示禁止旅客進入。
	為管制整體路線避免發生闖入，依其需要設置防護及相關標示或標誌，避免發生危害或影響行車。

	第三章　號誌及標誌
	章名。

	第十五條  有下列情事之一者，應顯示  禁止進入之號誌：
1、 閉塞區間內有列車者。
2、 閉塞區間內有關轉轍器未開通正確方向者。
3、 鄰線之列車或車輛在正線分叉處妨礙行車之安全者。
4、 號誌發生故障者。
5、 單線運轉區間，其相反方向之號誌顯示進行者。
	應顯示禁止進入號誌之情形。

	第十六條  軌旁號誌及車內號誌之顯  示，應使接近該號誌之閉塞區間之列  車，能在其緊急煞車距離以上確認  之。
	列車需依號誌規定運轉並強調號誌之顯示應考量煞車距離。

	第十七條  正線之轉轍器應與有關號  誌聯鎖使用。因號誌故障致轉轍器不能與號誌聯鎖時，除應依第二十二條規定處置外，並應於列車通過前派員將轉轍器鎖定。
	轉轍器與號誌聯鎖發生故障時之處置。

	第十八條  列車應按下列規定設置標  誌：
1、 列車前端兩側各設置白光燈一盞，日、夜間均應開燈顯示。
2、 列車後端兩側各設置紅光燈一    盞，日、夜間均應開燈顯示。前項標誌於列車退行運轉時，應保持不變。
	列車前、後端兩側設置標誌，以輔助行車運轉安全。

	第十九條  除下列處所應設置標誌標    示外，路線得視情況設置各項適當標  誌：
1、 轉轍器開通方向之處所。
2、 列車折返處所。
3、 列車之停車位置。
4、 緊急斷電開關位置及其他供電線路必要之處所。
5、 軌道之終端。
	營運機構於必要提供行車參考之訊息地點應設置標誌，以輔助行車運轉安全。

	第四章　運轉
	章名。

	第二十條  正線應劃分閉塞區間，在同一閉塞區間內，同時只准一列車運轉。但有下列情事之一者，不在此限：
一、救援停留之故障列車。
二、因維修路線，在已運轉工程列車之閉塞區間內，需再運轉其他工程列車。
前項列車運轉之作業規定，由營運機構擬訂，報請主管機關核定。
	閉塞區間內只准一列車運轉與除外情事，營運機構應訂定運轉作業規定。

	第二十一條  列車應依號誌之顯示行駛。應有號誌顯示而無顯示或顯示不明確時，列車應立即停車，非俟顯示進行之號誌或接獲通告，不得繼續進行。非經行車控制中心之允許，並已作必要之安全措施，不得退行運轉。
	列車行駛之原則，號誌無顯示或不明確時，不得繼續進行。

	第二十二條  列車應依自動控制設備所顯示之號誌行駛。因自動控制設備故障，致列車無法依自動控制設備所顯示之號誌行駛時，得以替代方式運轉。
      前項替代方式，由營運機構擬訂，報請主管機關核定。
	列車應依自動控制設備之號誌行駛，部分特殊情況無法運用閉塞原則行駛時，應根據其設備特性規劃運作方式，以替代方式行駛。

	第二十三條  列車行駛正線速度規定如下：
1、 依號誌之顯示行車時，以號誌所設定之速度行駛。
2、 依第二十二條規定之替代方式行車時，應以二十公里以下之時速行駛。
3、 置有駕駛之列車，而駕駛不在列車行進方向之前端駕駛列車，應以十五公里以下之時速行駛。
4、 依第二十條規定行車時，應以十五公里以下之時速行駛。
前項第一款之速度，應按路線、供電線路之強度及車輛之構造情  況，由營運機構訂定之。
      第一項第三款情形，除於設有月台門之車站月台區且設有適當安全防護措施者外，應派人員於列車行進方向之前端引導。
      前項引導，應有維護引導人員安全之適當措施，始得為之。
	各種情況下列車行駛之速度。

	第二十四條  列車編組完畢駛入正線前，應確認下列項目之功能正常：
1、 連結裝置。
2、 煞車裝置及其聯動功能。
3、 行駛控制裝置。
4、 空調系統。
5、 車門裝置。
6、 通信裝置。
7、 警示信號。
8、 照明設備。
9、 逃生裝置。
	列車編組完畢駛入正線前需確認設備與裝置功能正常。

	第二十五條  載運旅客之列車於起動前，應關閉所有車門；於列車完全停止後，始得開啟車門。惟列車在設有月台門之車站停靠時，應停靠在允許誤差範圍內，如超過該範圍，非經行車控制中心之允許，並已作必要之安全措施時，不得開啟車門。
	載客列車之車門關閉，須於安全無虞之情形下進行，以確保旅客安全上下車。

	第五章　災害或事故應變處理
	章名。

	第二十六條  營運機構應就下列事故或災害擬訂適當之緊急應變計畫，其內容應包含預防、整備、訓練、通報、應變等規劃，報請主管機關核定：
1、 火災。
2、 列車衝撞或傾覆。
3、 供電中斷或電擊事故。
4、 人為危害事故。
5、 天然災害。
6、 其他。
      前項緊急應變計畫應與災害防救業務計畫整合，定期實施演練，並作缺失檢討及改善。
	營運機構應訂定具體的緊急事故應變計畫，並應執行訓練、演練及檢討。

	第二十七條  路線、車輛及其他行車設備所需之搶修器材，應經常整備於適當場所，搶修人員之召集及緊急出動，平時應施以訓練，並進行演習。
      前項人員召集、緊急出動、訓練及演習，由營運機構擬訂，報請主管機關核定。
	營運所需搶修器材應常整備，並加以訓練及演習。

	第二十八條  營運機構應設置緊急應變小組，於緊急事故發生時，負責溝通、協調及維持系統之運作。
	營運機構應於營運前設置緊急應變小組。

	第二十九條  有妨礙或危及列車運轉安全之虞時，應採取適當安全防護措施及維護旅客生命安全之處置措施，必要時應暫時停止列車運轉。
	列車有運轉障礙之虞時，營運機構應有之因應措施。

	第三十條  因事故或災害致人員傷亡時，應即時報告有關主管機關，並作下列處置：
1、 對死亡者應儘量保持現場，並儘速通知轄區司法警察機關轉請檢警單位到場實施勘驗，經檢警單位同意後，始得移動現場。
2、 應立即將傷者送醫救護，妥善處理。
3、 儘速通知死傷者之家屬。
	營運機構對於發生事故致人員傷亡時之處置。

	第六章　附則
	章名。

	第三十一條  營運機構依本規則訂定之相關實施作業規定，報請主管機關核定後實施。
	營運機構依據本規則訂定相關之實施作業規定，並報主管機關核定後實施。

	第三十二條  本規則自發布日施行。
	本規則之施行日期。





臺中市大眾捷運系統行車安全規則
第一章    總則
第一條    本規則依大眾捷運法第五十三條規定訂定之。       
第二條    本規則以臺中市政府（以下簡稱本府）主管之大眾捷運系統為適用範圍。
第三條    本規則所用名詞定義如下
一、正線：指列車提供旅客運送服務經常使用之路線。
二、列車：指具備規定之標誌，並能在正線上運轉之車輛。
三、供電線路：指饋電線、電車線、第三軌條、迴路及相關
              之支撐裝置。
        四、建築界限：指與軌道保持一定空間所設之界限。
五、號誌：指依形、色、音、電訊及其他方式，指示列車
    或車輛在一定區域內運轉條件之設備。
六、標誌：指依形、色及其他方式，表示列車、車輛或設
    備之位置、方向、條件。
七、閉塞區間：指不能同時運轉二列以上列車所界定之軌道 區間，正常運轉時，列車依行車控制系統運轉。
八、退行運轉：指列車與原來規定行進方向相反之方向運轉。
第二章    路線及設備
第四條    路線及行車相關設備應進行日常及定期檢查維護，並確保功能正常運作。前揭各種設備之新設、改建、維修或停用後恢復使用時，應先測試功能正常，其與列車行駛有關之設備除日常之維修外，應以列車試運轉。
第五條    正線及其供電線路每日營運前應巡查一次以上，並保存巡查紀錄。
第六條    供旅客緊急使用有關之設備，應標示位置、用途及使用方法。
第七條    路線及供電線路因故無法使列車依規定速度安全運轉時，應以號誌表示之，必要時並派人監視。因災害或事故致有妨礙列車運轉之虞時，應即採取緊急安全防護措施，並派人監視，必要時停止列車行駛。
第八條    供電線路應有適當之安全防護措施，設置有關安全標示，並分段以警示燈表示通電情況。
第九條    建築界限內不得放置物件。但因工作之必要且無妨礙列車行駛安全者，不在此限。在建築界限外之物件，如有影響行車安全之虞者，亦不得放置。前項建築界限，由營運機構訂定之。
第十條    為避免列車出軌或溜逸，路線應設置適當之安全防護措施。
第十一條    營運機構臨時停放之設備或器具應離月台邊緣二公尺以上，    並不得放置於緊急逃生之出入口。
第十二條    列車、車站及相關附屬設施之消防系統配置應符合消防法規，其未規定之消防設施，應報請相關主管機關核定。
第十三條    列車到站及離站前，應以訊號警示月台區人員。
第十四條    月台末端通道非供旅客使用者，應設置管制及監視設施，且標示禁止旅客進入。
第三章    號誌及標誌
第十五條    有下列情事之一者，應顯示禁止進入之號誌：
一、閉塞區間內有列車者。
二、閉塞區間內有關轉轍器未開通正確方向者。
三、鄰線之列車或車輛在正線分叉處妨礙行車之安全者。
四、號誌發生故障者。
五、單線運轉區間，其相反方向之號誌顯示進行者。
第十六條    軌旁號誌及車內號誌之顯示，應使接近該號誌之閉塞區間之列車，能在其緊急煞車距離以上確認之。
第十七條    正線之轉轍器應與有關號誌聯鎖使用。因號誌故障致轉轍器不能與號誌聯鎖時，除應依第二十二條規定處置外，並應於列車通過前派員將轉轍器鎖定。
第十八條    列車應按下列規定設置標誌：
  一、列車前端兩側各設置白光燈一盞，日、夜間均應開燈顯示。
  二、列車後端兩側各設置紅光燈一盞，日、夜間均應開燈顯示。前項標誌於列車退行運轉時，應保持不變。 
第十九條    除下列處所應設置標誌標示外，路線得視情況設置各項適     當標誌：
一、轉轍器開通方向之處所。
二、列車折返處所。
三、列車之停車位置。
四、緊急斷電開關位置及其他供電線路必要之處所。
五、軌道之終端。
第四章    運轉
第二十條    正線應劃分閉塞區間，在同一閉塞區間內，同時只准一列車運轉。但有下列情事之一者，不在此限：
一、救援停留之故障列車。
    二、因維修路線，在已運轉工程列車之閉塞區間內，需再運轉其他工程列車。
前項列車運轉之作業規定，由營運機構擬訂，報請主管機  
關核定。
第二十一條    列車應依號誌之顯示行駛。應有號誌顯示而無顯示或顯示不明確時，列車應立即停車，非俟顯示進行之號誌或接獲通告，不得繼續進行。非經行車控制中心之允許，並已作必要之安全措施，不得退行運轉。
第二十二條    列車應依自動控制設備所顯示之號誌行駛。因自動控制設備故障，致列車無法依自動控制設備所顯示之號誌行駛時，得以替代方式運轉。
　　　　　    前項替代方式，由營運機構擬訂，報請主管機關核定。
第二十三條    列車行駛正線速度規定如下：
一、依號誌之顯示行車時，以號誌所設定之速度行駛。
二、依第二十二條規定之替代方式行車時，應以二十公里以下之時速行駛。
三、置有駕駛之列車，而駕駛不在列車行進方向之前端駕駛列車時，應以十五公里以下之時速行駛。
四、依第二十條規定行車時，應以十五公里以下之時速行駛。
前項第一款之速度，應按路線、供電線路之強度及車輛之構造情況，由營運機構訂定之。
第一項第三款情形，除於設有月台門之車站月台區且設有適當安全防護措施者外，應派人員於列車行進方向之前端引導。
前項引導，應有維護引導人員安全之適當措施，始得為之。
第二十四條    列車編組完畢駛入正線前，應確認下列項目之功能正常：
一、連結裝置。
二、煞車裝置及其聯動功能。
三、行駛控制裝置。
四、空調系統。
五、車門裝置。
六、通信裝置。
七、警示信號。
八、照明設備。
九、逃生裝置。
第二十五條    載運旅客之列車於起動前，應關閉所有車門；於列車完全停止後，始得開啟車門。惟列車在設有月台門之車站停靠時，應停靠在允許誤差範圍內，如超過該範圍，非經行車控制中心之允許，並已作必要之安全措施時，不得開啟車門。
第五章    災害或事故應變處理
第二十六條    營運機構應就下列事故或災害擬訂適當之緊急應變計畫，其內容應包含預防、整備、訓練、通報、應變等規劃，報請主管機關核定：
一、火災。
二、列車衝撞或傾覆。
三、供電中斷或電擊事故。
四、人為危害事故。
五、天然災害。
六、其他。
　　　　　    前項緊急應變計畫應與災害防救業務計畫整合，定期實施演練，並作缺失檢討及改善。
第二十七條    路線、車輛及其他行車設備所需之搶修器材，應經常整備於適當場所，搶修人員之召集及緊急出動，平時應施以訓練，並進行演習。
　　　　　    前項人員召集、緊急出動、訓練及演習，由營運機擬訂，報請主管機關核定。
第二十八條    營運機構應設置緊急應變小組，於緊急事故發生時，負責溝通、協調及維持系統之運作。
第二十九條    有妨礙或危及列車運轉安全之虞時，應採取適當安全防護措施及維護旅客生命安全之處置措施，必要時應暫時停止列車運轉。
第三十條    因事故或災害致人員傷亡時，應即時報告有關主管機關，並作下列處置：
一、對死亡者應儘量保持現場，並儘速通知轄區司法警察機關轉請檢警單位到場實施勘驗，經檢警單位同意後，始得移動現場。
二、應立即將傷者送醫救護，妥善處理。
三、儘速通知死傷者之家屬。
第六章    附則
第三十一條    營運機構依本規則訂定之相關實施作業規定，報請主管機關核定後實施。
第三十二條　　本規則自發布日施行。
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  臺中市 大眾 捷運系統行車安全規則 草案 總說明   「 臺中市大眾捷運系統行車安全規則 」 ( 以下簡稱本規則 )   以臺中市 政府主管之大眾捷運系統營運機構 ( 以下簡稱營運機構 ) 為適用範圍 。為 提 供市民安全、快速、舒適及便捷之大眾運輸服務，增進公共福利，依 據 「 大眾捷運法 」 規定 訂 定 本 規則 ，全文 計 三十二 條，其要點如下：   一、 本規則訂定之法源依據。 ( 草案 第一條 )   二、 本規則管轄適用範圍。 ( 草案 第二條 )   三、 定義本規則所引用之相關名詞解釋。 ( 草案 第三條 )   四、 依據大眾捷運法第六章第四十一條 ， 為確保列車運轉之安全，營運 機構需進行日常及定期檢查維護。 ( 草案 第四條 )   五、 為確保列車運轉之安全，規定營運機構於每日營運前進行巡查。 ( 草 案 第五條 )   六、 依據大眾捷運法第六章第四十一條 ， 規定緊急設施應載明引導及操 作說明，避免設備遭旅客誤用或不知如何使用，營運機構並應經常 檢查維護之。 ( 草案 第六條 )   七 、 特殊情形下列車運轉時之防護措施。 ( 草案 第 七 條 )   八、 捷運相關設施設置之標示規定。 ( 草案 第八條 )   九、 為維持列車於軌道安全運行，規定安全界限內禁止放置物件之原則。 ( 草案 第九條 )   十、 為避免列車出軌或溜逸，規定 路線應設置適當之安全防護措施 。 ( 草 案 第十條 )   十一、 考量維護作業有放置工具之需求，應避免有危害行車及逃生之虞。 ( 草案 第十一條 )   十二、 捷運列車及車站依消防法規定辦理。 ( 草案 第十二條 )   十三、 為維護月台候車旅客之安全，應予以警示提醒。 ( 草案 第十三條 )   十四、為管制整體路線避免發生闖入，依其需要設置防護及相關表示或 標誌，避免發生危害或影響行車。 ( 草案 第十四條 )   十五、應顯示禁止進入號誌之情形。 ( 草案 第十五條 )   十六、 列車需依號誌規定運轉並強調號誌之顯示應考量煞車距離。 ( 草案 第十六條 )  

