臺中市特殊結構建築物委託審查辦法部分條文修正草案總說明
　　鑒於近年來各地地震災害頻傳，且臺中市曾於九二一地震蒙受重大損害，參酌有關專業公會團體及學術機構建議，針對地震災害類型、建築物耐震設計及結構檢討必要性，及因應一〇五年八月三十日修正「臺中市公有建築應送都市設計審議委員會審議要點」，學校建築物不再辦理「臺中市立中小學校園規劃審議小組」審查作業，研議修正建築物應辦理特殊結構委託審查之項目；修正草案考量部分委託審查團體因組織變更或學校名稱完整性，併案配合修正部分文字。另提出限制建築物結構之設計者，不得擔任其送審案件之委託審查人員之規定，同時放寬重新結構設計之建照變更設計申請案，不應受限送請原審查單位辦理之限制。又本局為配合內政部辦理「建造執照與雜項執照核發相關業務考核」將特殊結構外審制度是否訂有審查方式、期限等內容列為考評，且避免受理特殊結構委託審查機關學校或團體審查時程過於冗長，爰增修受理後辦理審查時程。故本辦法應有配合檢討修正之需要，爰進行本辦法第三條、第四條、第五條及第八條條文修正，其重點如下：

一、增修第五款「被動消能建築物」，增修第六款「液化高潛勢區」，
刪除第八款原條文但書規定，增修第九款但書「但具有頂蓋部分為
突出主要構造建築物以外不計入建築面積或樓地板面積之陽臺、屋
簷、花臺、雨遮、透空遮陽板或外牆裝飾物者，不在此限。」等文
字。（修正條文第三條）
二、配合部分團體組織變更，刪除原條文第一項「臺灣省建築師公會」、
「臺中縣建築師公會」、「臺中市建築師公會」，增修為「臺中市
大臺中建築師公會」、「社團法人臺中市土木技師公會」、「臺灣
省結構工程技師公會」、「臺中市結構工程技師公會」、「國立中
興大學」；第二項增修審查人員送本局備查名單應符合第六條規定
之審查人員比例，以避免審查人員備查名單無法辦理審查作業之情
形。（修正條文第四條）
三、修正第一項後段但書規定為「但建築物結構之設計者，不得擔任該
送審案件之審查人員。」；另第二項增修結構重新設計者不受原受
委託審查機關學校或團體辦理之限制規定。（修正條文第五條）
四、增修審查機關學校或團體受理案件後應於三個月內審查完成之規
定。（修正條文第八條）
臺中市特殊結構建築物委託審查辦法部分條文修正草案條文對照表
	修正條文
	現行條文
	說　　明

	第三條　下列建築物應將其結構設計委託審查：

一、高度超過十五層樓或五十公尺以上者。
二、除屋頂層外，鋼筋混凝土構造跨距在十五公尺以上，鋼骨構造、預力混凝土構造跨距在二十公尺以上者。

三、地下層含基礎之總深度超過十五公尺或地下層超過三層者。但開挖邊界線與基地境界線之最小距離大於開挖深度者，不在此限。

四、基本結構系統非屬建築技術規則耐震設計規範與解說一﹒七表一﹒三定義之承重牆系統、構架系統、抗彎矩構架系統、二元系統者。

五、隔震建築物、被動消能建築物。

六、建築基地位於都市計畫圖所劃設之活動斷層、經中央地質主管機關公告之活動斷層地質敏感區、液化高潛勢區、山崩與地滑地質敏感區或其他經本府公告之地區，其地下層含基礎之總深度超過七公尺或地下層超過一層者。

七、地震災害後必須維持機能之政府機構、醫院、消防、警務、電信或電力單位，其各幢建築物總樓地板面積超過三千平方公尺者。

八、學校、集會堂、活動中心、體育館等提供為救災執行公務或大眾庇護場所，其各幢建築物總樓地板面積超過三千平方公尺者。

九、依建築技術規則建築設計施工編第十五章實施都市計畫地區建築基地綜合設計專章申請預審案，且留設具有頂蓋之開放空間者。但具有頂蓋部分為突出主要構造建築物以外不計入建築面積或樓地板面積之陽臺、屋簷、花臺、雨遮、透空遮陽板或外牆裝飾物者，不在此限。
十、其他經都發局認為情況特殊並有安全顧慮者。
	第三條　下列建築物應將其結構設計委託審查：

一、高度超過十五層樓或五十公尺以上者。
二、除屋頂層外，鋼筋混凝土構造跨距在十五公尺以上，鋼骨構造、預力混凝土構造跨距在二十公尺以上者。

三、地下層含基礎之總深度超過十五公尺或地下層超過三層者。但開挖邊界線與基地境界線之最小距離大於開挖深度者，不在此限。

四、基本結構系統非屬建築技術規則耐震設計規範與解說一﹒七表一﹒三定義之承重牆系統、構架系統、抗彎矩構架系統、二元系統者。

五、隔震建築物。

六、建築基地位於都市計畫圖所劃設之活動斷層、經中央地質主管機關公告之活動斷層地質敏感區、山崩與地滑地質敏感區或其他經本府公告之地區，其地下層含基礎之總深度超過七公尺或地下層超過一層者。

七、地震災害後必須維持機能之政府機構、醫院、消防、警務、電信或電力單位，其各幢建築物總樓地板面積超過三千平方公尺者。

八、學校、集會堂、活動中心、體育館等提供為救災執行公務或大眾庇護場所，其各幢建築物總樓地板面積超過三千平方公尺者。但學校於擬定建築計畫時經臺中市立中小學校園規劃審議小組審查認定得免再行委外審查者，不在此限。
九、依建築技術規則建築設計施工編第十五章實施都市計畫地區建築基地綜合設計專章申請之預審案，且留設具有頂蓋之開放空間者。

十、其他經都發局認為情況特殊並有安全顧慮者。
	一、依社團法人臺中市土木技師公會、國立中興大學、臺中市結構工程技師公會建議，本條第五款增修「被動消能建築物」。
二、社團法人臺中市土木技師公會建議本條第六款增修「液化高潛勢區」。
三、依臺中市政府都市設計審議委員會第二三三次會議第二案決議，有關臺中市立中小學校園規劃審查小組審議案件涉及「臺中市公有建築應送都市設計委員會審議要點」者，為加強控管本府公有建築工程品質，自一〇五年三月一日起回歸都市發展局都市設計審議機制，並已於一〇五年八月三十日修正「臺中市公有建築應送都市設計審議委員會審議要點」。為因應學校建築物不再辦理「臺中市立中小學校園規劃審議小組」審查作業，故修正本條文第八款規定。
四、依建築技術規則建築設計施工編第十五章實施都市計畫地區建築基地綜合設計專章申請之預審案，留設具有頂蓋之開放空間位於建築物地面層，為結構安全需要，需納入提送結構特殊審查案件，但具有頂蓋部分僅屬附著於主要結構體不計入建築面積及樓地板面積之陽臺、屋簷、花臺、雨遮、透空遮陽板或外牆裝飾物等突出物，對結構影響較小部分予以排除，故修正本條第九款規定。



	第四條　本辦法之委託審查以下列機關學校或團體為限：

一、東海大學。

二、逢甲大學。

三、朝陽科技大學。

四、國立中興大學。

五、臺中市大臺中建築師公會。

六、臺灣省土木技師公會。

七、社團法人臺中市土木技師公會。

八、臺灣省結構工程技師公會。

九、臺中市結構工程技師公會。

十、其他經都發局核定之機關學校或團體。

　　　前項機關學校或團體應將符合第六條規定之審查人員報都發局備查，異動時亦同。

　　　前項審查人員須具有大學專任教師、建築師、土木技師、結構技師或大地技師資格，並以參加第一項機關學校或團體之一為限。
	第四條　本辦法之委託審查以下列機關學校或團體為限：

一、東海大學。

二、逢甲大學。

三、朝陽科技大學。

四、中興大學。

五、臺灣省建築師公會。

六、臺中縣建築師公會。

七、臺中市建築師公會。

八、臺灣省土木技師公會。

九、臺中市土木技師公會。

十、臺灣省結構技師公會。

十一、臺中市結構技師公會。

十二、其他經都發局核定之機關學校或團體。

　　　前項機關學校或團體應將其審查人員報都發局備查，異動時亦同。

　　　前項審查人員須具有大學專任教師、建築師、土木技師、結構技師或大地技師資格，並以參加第一項機關學校或團體之一為限。
	一、按中興大學完整校名應修正為「國立中興大學」。
二、配合部分團體組織變更修正本條第一項條文內容，款次併同修正：（一）建築師法部分條














文修正後，建築














師公會於直轄



















市、縣（市）組














設之，原已設立














之臺灣省建築



















師公會已解散。

(二)臺中縣建築師公














會與臺中市建築師









公會已合併為「臺










中市大臺中建築師









公會」。

(三)臺中市土木技師
　　　









公會已改為「社團










法人臺中市土木技









師公
會」。

(四)臺灣省結構工程














技師公會名稱更














正。

(五)臺中市結構工程














技師公會名稱更














正。
三、本條第二項增修審查人員送本局備查名單應符合第六條審查人員之比例規定，以避免審查人員備查名單無法辦理審查作業之情形。

	第五條　起造人應就前條第一項各款機關學校或團體之一，自行委託審查，並檢送審查所需書圖文件辦理。但建築物結構之設計者，不得擔任該送審案件之審查人員。

　　　變更設計申請案，仍由原受委託審查機關學校或團體辦理，惟結構重新設計者，不在此限。
	第五條　起造人應就前條第一項各款機關學校或團體之一，自行委託審查，並檢送審查所需書圖文件辦理。但建築物之結構係由擔任審查人員設計者，不得委託該審查人員所屬之機關學校或團體辦理審查。

　　　變更設計申請案，仍由原受委託審查機關學校或團體辦理。
	1、 依臺中市結構工程技師公會建議修正本條第一項後段但書規定，並增列“送審”二字。
二、為考量建照變更設計案因結構重新設計，與原結構設計已無差異分析之必要，故增修不受第二項原受委託審查機關學校或團體辦理之限制規定。


	第八條　審查機關學校或團體應於起造人函請委託審查文到後三個月內審查完成，並將審查結果函知都發局。

	第八條　審查機關學校或團體應將審查結果函知都發局。
	配合內政部辦理「建造執照與雜項執照核發相關業務考核」將特殊結構外審制度是否訂有審查方式、期限等內容列為考評項目，同時為避免受理特殊結構委託審查機關學校或團體審查時程過於冗長，特參考「臺北市建造執照申請有關特殊結構委託審查原則」規定及新北市、高雄市作法，增修受理後辦理審查時程之規定。


臺中市特殊結構建築物委託審查辦法部分條文修正草案
第三條　　下列建築物應將其結構設計委託審查：

一、高度超過十五層樓或五十公尺以上者。

二、
除屋頂層外，鋼筋混凝土構造跨距在十五公尺以上，鋼骨構　
　　造、預力混凝土構造跨距在二十公尺以上者。

三、地下層含基礎之總深度超過十五公尺或地下層超過三層者。
　　但開挖邊界線與基地境界線之最小距離大於開挖深度者，不
　　在此限。

四、基本結構系統非屬建築技術規則耐震設計規範與解說一﹒七


　　表一﹒三定義之承重牆系統、構架系統、抗彎矩構架系統、
　　二元系統者。

五、隔震建築物、被動消能建築物。

六、建築基地位於都市計畫圖所劃設之活動斷層、經中央地質主
　　管機關公告之活動斷層地質敏感區、液化高潛勢區、山崩與
　　地滑地質敏感區或其他經本府公告之地區，其地下層含基礎
　　之總深度超過七公尺或地下層超過一層者。
　　　七、地震災害後必須維持機能之政府機構、醫院、消防、警務、
　　電信或電力單位，其各幢建築物總樓地板面積超過三千平方
　　公尺者。

八、學校、集會堂、活動中心、體育館等提供為救災執行公務或
　　大眾庇護場所，其各幢建築物總樓地板面積超過三千平方公

　　尺者。

九、依建築技術規則建築設計施工編第十五章實施都市計畫地區

　　建築基地綜合設計專章申請預審案，且留設具有頂蓋之開放
　　空間者。但具有頂蓋部分為突出主要構造建築物以外不計入

　　建築面積或樓地板面積之陽臺、屋簷、花臺、雨遮、透空遮
　　陽板或外牆裝飾物者，不在此限。

十、其他經都發局認為情況特殊並有安全顧慮者。
第四條　　本辦法之委託審查以下列機關學校或團體為限：

　一、東海大學。

　二、逢甲大學。


三、朝陽科技大學。

　四、國立中興大學。

　五、臺中市大臺中建築師公會。

　六、臺灣省土木技師公會。

　七、社團法人臺中市土木技師公會。

　八、臺灣省結構工程技師公會。

　九、臺中市結構工程技師公會。

　十、其他經都發局核定之機關學校或團體。

　　　　　前項機關學校或團體應將符合第六條規定之審查人員報都發
　局備查，異動時亦同。

　　　前項審查人員須具有大學專任教師、建築師、土木技師、結
　構技師或大地技師資格，並以參加第一項機關學校或團體之一為
　限。
第五條　　起造人應就前條第一項各款機關學校或團體之一，自行委託
　審查，並檢送審查所需書圖文件辦理。但建築物結構之設計者，
　不得擔任該送審案件之審查人員。

　　　變更設計申請案，仍由原受委託審查機關學校或團體辦理，
　惟結構重新設計者，不在此限。
第八條　　審查機關學校或團體應於起造人函請委託審查文到後三個月內審查完成，並將審查結果函知都發局。
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