臺中市道路挖掘管理自治條例修正總說明
臺中市政府為加強轄內道路挖掘管理，減少道路重複挖掘並提升市民在道路行車舒適性與便利性，進而增加道路使用年限及減少道路維護的重複浪費，並增進日後道路上公共設施管線資料圖資之更新，業於一百零五年四月二十日公布臺中市道路挖掘管理自治條例全文共四十二條。惟新法施行已逾一年，各管線機關（單位）施工執行部分已有窒礙難行之處，爰有修法之必要，本次修正重點如下：
1、 增列權限委任之規定。（修正條文第二條）
2、 明定管線埋設人應於所定期限內繳交相關圖資，並刪除第二項未繳交或繳交不完全通知限期繳交之規定。（修正條文第五條）
3、 增列道路挖掘分期分段施工之規定。（修正條文第六條）
4、 增列緊急性挖掘開啟或關閉人孔、手孔蓋免先申請核准之規定。（修正條文第七條）
5、 增列收取道路挖掘許可費。（修正條文第十條）
6、 修正相對壓實度比例，並明定回填材質。（修正條文第二十四條）
7、 明定已繳交修護費及道路養護費之修復原則。（修正條文第二十五條）
8、 修正挖掘竣工後繳交竣工圖檔之天數及經圖資管理單位確認之規定。（修正條文第二十六條）
9、 具體明定處罰之構成要件，以符合明確性原則。（修正條文第三十四條至第三十六條）
10、 新增違反本自治條例相關規定之處罰。（修正條文第三十七條）
11、 違反本自治條例相關規定，經多次通知限期改善仍未改善者，得廢止道路挖掘許可。（修正條文第三十八條）







臺中市道路挖掘管理自治條例修正條文對照表
	修正名稱
	現行名稱
	說明

	臺中市道路挖掘管理自治條例
	臺中市道路挖掘管理自治條例
	未修正。

	修正條文
	現行條文
	說明

	第一章  總則
	第一章  總則
	未修正。

	第一條  為有效管理臺中市（以下簡稱本市）道路挖掘、提昇道路服務品質及維護公共安全，特制定本自治條例。
	第一條  為有效管理臺中市（以下簡稱本市）道路挖掘、提昇道路服務品質及維護公共安全，特制定本自治條例。
	未修正。

	第二條  本自治條例之主管機關為臺中市政府建設局（以下簡稱建設局），並得將道路挖掘申請之受理及許可、相關經費之核定與收費、施工及維護管理、查驗抽驗之權限，視區域特性、道路規模等情形委任建設局所屬機關或委託臺中市政府所屬各區公所執行。
	第二條  本自治條例之主管機關為臺中市政府建設局（以下簡稱建設局），並得將道路挖掘申請之受理及許可或施工及維護管理之權限，視區域特性、道路規模等情形委託臺中市政府所屬各區公所執行。
	因應建設局所屬二級機關成立，為利二級機關執行業務，參酌高雄市道路挖掘管理自治條例第二條規定，增列權限委任之規定，並視需求調整文字內容。


	第三條  本自治條例用詞定義如下：
  一、管線埋設人：指電力、電信（含軍警專用電信）、自來水、排水、污水、輸油、輸氣、交通控制設施、社區共同天線電視設備、有線電視等需要利用管道或管線之機關（構）、團體或個人。
  二、道路挖掘管理資訊系統：指建設局為管理公共管線而蒐集道路挖掘資料，並結合地理資訊系統所建置，可供進行網路申請道路挖掘管理及相關資訊查詢之資訊應用系統。
	第三條  本自治條例用詞定義如下：
  一、管線埋設人：指電力、電信（含軍警專用電信）、自來水、排水、污水、輸油、輸氣、交通控制設施、社區共同天線電視設備、有線電視等需要利用管道或管線之機關（構）、團體或個人。
  二、道路挖掘管理資訊系統：指建設局為管理公共管線而蒐集道路挖掘資料，並結合地理資訊系統所建置，可供進行網路申請道路挖掘管理及相關資訊查詢之資訊應用系統。
	未修正。

	第四條  道路挖掘分類如下：
一、緊急性挖掘：指道路及其附屬設施、地下公共設施管線（路）因臨時重大損壞、故障或其他特殊狀況須立即挖掘道路者。
二、計畫性挖掘：指管線埋設人年度籌辦之專案工程須挖掘道路者。
三、一般性挖掘：指前二款以外之事由申請挖掘道路者。
     前項道路挖掘分為明挖及非明挖之施工方式。但公共管線之新設、更換及維修等工程應優先採用非明挖技術方式施工。
	第四條  道路挖掘分類如下：
一、緊急性挖掘：指道路及其附屬設施、地下公共設施管線（路）因臨時重大損壞、故障或其他特殊狀況須立即挖掘道路者。
二、計畫性挖掘：指管線埋設人年度籌辦之專案工程須挖掘道路者。
三、一般性挖掘：指前二款以外之事由申請挖掘道路者。
     前項道路挖掘分為明挖及非明挖之施工方式。但公共管線之新設、更換及維修等工程應優先採用非明挖技術方式施工。
	未修正。

	第五條  管線埋設人應於建設局所定期限內將所屬地下管線資料及平面、斷面位置圖等有關圖資繳交建設局建置公共設施管線資料庫。
      前項有關公共設施管線圖資維護管理作業要點由建設局另定之。
	第五條  管線埋設人應將所屬地下管線資料及平面、斷面位置圖等有關圖資送交建設局建置公共設施管線資料庫。
前項資料未繳交或繳交資料不完全者，建設局應通知限期繳交。
   第一項有關公共設施管線圖資維護管理作業要點由建設局另定之。
	一、明定管線埋設人應於建設局所定期限內繳交相關圖資。
二、因本自治條例第五章罰則第三十四條第一項規定已明定先通知違規之管線埋設人限期改善，屆期未改善者再予以處罰，為避免重複通知，爰刪除第二項規定。


	第二章  道路挖掘之申請
	第二章  道路挖掘之申請
	未修正。

	第六條  管線埋設人辦理道路挖掘應使用道路挖掘管理資訊系統向建設局提出申請，經許可後，始得施工；其因配合公共建設工程辦理遷移或埋設管線者，得併同該工程提出申請。
  　　建設局辦理道路修復工程時，管線埋設人應配合工程辦理人孔、手孔蓋下地或減量，無法配合時，得由建設局代為辦理，其應繳納之相關費用由管線埋設人負擔。
  　　有多種管線工程需於同一道路挖掘時，建設局得協調各相關管線埋設人同時辦理。
    　管線埋設人於道路進行人孔、手孔蓋開啟或關閉，應先申請建設局許可，始得辦理。
      道路挖掘範圍橫跨二條道路以上或長度超過一個街廓時，管線埋設人應擬訂分期分段施工方案及分段施工進度表，並按其施工進度分期分段施工。     
	第六條  管線埋設人辦理道路挖掘應使用道路挖掘管理資訊系統向建設局提出申請，經許可後，始得施工；其因配合公共建設工程辦理遷移或埋設管線者，得併同該工程提出申請。
建設局辦理道路修復工程時，管線埋設人應配合工程辦理人孔、手孔蓋下地或減量，無法配合時，得由建設局代為辦理，其應繳納之相關費用由管線埋設人負擔。
有多種管線工程需於同一道路挖掘時，建設局得協調各相關管線埋設人同時辦理。
管線埋設人於道路進行人孔、手孔蓋開啟或關閉，應先申請建設局核准，始得辦理。
	1、 「核准」統一修正為「許可」。
二、考量管線單位於計畫性及一般性挖掘時，常因挖掘長度超過二條道路或街廓，造成當地居民須長期接受噪音及空氣不良等影響，為兼顧工程與民眾觀感，故將工程以分期、分段方式設計施工，挖掘一段道路後立即回填夯實，爰參考高雄市道路挖掘管理自治條例第八條規定增定之。

	第七條  申請緊急性挖掘者，應於施工前通報建設局，並於通報後三個工作天內向建設局申請補辦一般性挖掘許可。
      前項通報方式，以網路通訊為主，以電話、傳真或口頭告知方式為輔，建設局並應作成通報紀錄。
未依第一項規定提出申請者，視為未經申請許可擅自挖掘道路。
      辦理緊急性挖掘需於道路進行人孔、手孔蓋開啟或關閉者，準用第一項及第二項規定。
	第七條  申請緊急性挖掘者，應於施工前先以電話、傳真、網路通訊或口頭方式通報建設局，並於通報後三個工作天內向建設局申請補辦一般性挖掘許可。
      未依前項規定提出申請者，視為未經申請許可擅自挖掘道路。
	一、緊急性挖掘經常發生於非機關業務承辦人員上班時間，且現今均以網路申請以節省人力與時間，考量實務運作需求，增列第二項規定以網路通訊為主、其餘為輔之通報方式。
二、增列第四項規定因辦理緊急性挖掘需開啟或關閉人孔、手孔蓋者，免先申請核准並依第一項及第二項規定通報及補辦申請，以符實際。


	第八條  申請計畫性挖掘者，應於前一年十一月三十日前，填具申請書並檢附工程計畫、施工位置平面圖、道路橫斷面及管溝橫斷面圖各一式二份向建設局提出本年度計畫，逾期不再受理。
      建設局受理前項申請後，應邀集相關管線埋設人或有關機關（單位）協商管線工程辦理方式及作業時程。
	第八條  申請計畫性挖掘者，應於前一年十一月三十日前，填具申請書並檢附工程計畫、施工位置平面圖、道路橫斷面及管溝橫斷面圖各一式二份向建設局提出本年度計畫，逾期不再受理。
      建設局受理前項申請後，應邀集相關管線埋設人或有關機關（單位）協商管線工程辦理方式及作業時程。
	未修正。

	第九條  申請一般性挖掘、計畫性挖掘者，管線埋設人應利用道路挖掘管理資訊系統登入道路挖掘相關資料，填具申請書並檢附建設局所訂相關文件，向建設局提出申請。
	第九條  申請一般性挖掘、計畫性挖掘經許可者，管線埋設人應利用道路挖掘管理資訊系統登入道路挖掘相關資料，並檢附相關文件，向建設局提出申請。
	一、申請一般性挖掘、計畫性挖掘之管線埋設人，需先利用道路挖掘管理資訊系統登入道路挖掘相關資料後，再檢附相關文件向建設局提出申請，因不須經過許可便可提出，故刪除「經許可」等字樣。
二、另明定提出申請應依建設局之規定檢附相關文件。

	第三章  道路挖掘之收費
	第三章  道路挖掘之收費
	未修正。

	第十條  申請計畫性及一般性挖掘經許可者，應依建設局所定期限繳納道路挖掘許可費、道路挖掘附加路面修復費（以下簡稱修復費）及道路養護費。但人孔、手孔蓋開啟或關閉者不在此限。
前項道路挖掘許可費每一申請案件收取新臺幣一百元；修復費之收費標準如附表。
第一項費用應按申請案件逐件繳納，未依規定繳納者，建設局應駁回其申請。但民生管線案件或特殊情形經建設局許可者，不在此限。
	第十條  申請道路挖掘應依建設局所定期限繳納道路挖掘附加路面修復費（以下簡稱修復費）及道路養護費。
  　　未依前項規定繳納者，建設局應駁回其申請。但民生管線案件或特殊情形經建設局許可者，不在此限。
	一、依據規費法第七條規定徵收道路挖掘許可費而修正第一項，並酌作文字修正。
二、考量轉嫁予市民之費用不宜過多，斟酌使用者付費概念、公聽會議建議並比照臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例第八條規定，每一申請案件收取新臺幣一百元之行政規費；另辦理道路挖掘所需耗費之成本詳如成本分析，據以計算修復費之收費標準，爰修正第二項及第三項，並酌作文字修正。
三、附表之附註第一點第二款修正為「損害該車道數全寬」，俾與同點第一款標準一致。
四、附表之附註原第一點第三款配合本自治條例現行條文第十一條規定刪除而修正。

	
	第十一條  申請緊急性挖掘者，應於搶修完竣後，按附表繳納修復費。
	一、本條刪除。
二、自一百零四年三月起，建設局對於管線單位一般性挖掘即採不收取修復費用，而對其挖掘區域要求自行以車道修復辦理，因實施以來已見成效，故將緊急性挖掘一併納入。

	第十一條  修復費及道路養護費由建設局核算並一次收取，完工後按實作面積計算，多退少補。
  前項道路養護費按所計修復費加收百分之二十。但不含第四項加倍收取之費用。
經建設局許可自行刨除修復道路者，得免繳納修復費及道路養護費。
管線埋設人於道路禁止挖掘路段、時間及範圍內申請挖掘道路者，建設局得加倍收取修復費，申請展延道路挖掘期間者亦同。
	第十二條  申請計畫性及一般性挖掘者，由建設局核算修復費及道路養護費並一次收取，完工後按實作面積計算，多退少補。
前項道路養護費按所計修復費加收百分之二十。但不含第四項加倍收取之費用。
政府機關施作之道路工程、重劃區鄰接之道路工程或其他特殊情形經建設局核准自行刨除修復道路者，得免繳納修復費。
管線埋設人於道路禁止挖掘路段、時間及範圍內申請挖掘道路者，建設局得加倍收取修復費，申請展延道路挖掘期間者亦同。
	一、條次變更。
二、酌作文字修正。
三、「核准」統一修正為「許可」。



	第十二條  採用非明挖技術方式施工並符合公路法第三十條之一第五項第二款規定者，得經建設局許可免繳納修復費及道路養護費。但因施工造成路面、路基損壞或其他損害者，應負修復及保固責任。
	第十三條  採用非明挖技術方式施工並符合公路法第三十條之一第五項第二款規定者，得經建設局核准免繳納修復費。但因施工造成路面、路基損壞或其他損害者，應負保固及修復責任。
	一、條次變更。
二、「核准」統一修正為「許可」。
三、收取道路養護費係因道路挖掘行為將造成交通及空氣污染等社會成本增加，亦會使道路使用壽命大幅降低，增加後續維護成本，故於第十一條第二項明定加收修復費百分之二十作為後續道路養護之使用。因本條已明定經建設局許可免繳納修復費，道路養護費即失所附麗，爰酌作文字修正。

	第十三條  修復費及道路養護費應以臺中市管線工程統一挖補作業基金管理之。
	第十四條  修復費及道路養護費應以臺中市管線工程統一挖補作業基金管理之。
	條次變更。

	第十四條  修復費及道路養護費之用途如下：
一、代辦各類管線挖掘工程之路面修復。
二、本市轄內道路刨除、翻修、封層、查驗工程。
三、道路人孔、手孔蓋升降、標線繪製等交通改善工程。
四、各項代辦工程之管理費。
五、辦理道路及交通安全維護管理所需設備費、業務費及人事費。
六、其他有關道路及其附屬設施之維護管理。
	第十五條  修復費及道路養護費之用途如下：
一、代辦各類管線挖掘工程之路面修復。
二、市區道路刨除、翻修、封層工程。
三、道路人孔、手孔蓋升降、標線繪製等交通改善工程。
四、各項代辦工程之管理費。
五、辦理道路及交通安全維護管理所需設備費、業務費及人事費。
六、其他有關道路及其附屬設施之維護管理。
	一、條次變更。
二、修復費及道路養護費之支用範圍，道路性質除市區道路外，亦包括其他道路，故修正為「本市轄內道路」。
三、因查驗係屬道路養護之一環，故增列之。


	第四章  道路挖掘之施工管理
	第四章  道路挖掘之施工管理
	未修正。

	第十五條  下列期間內禁止道路挖掘：
一、新建或拓寬自驗收合格日起三年內。
二、翻修或改善自驗收合格日起一年內。
三、重要慶典或活動期間。
四、公告禁止挖掘期間。
五、經建設局公告劃定為共同管道實施計畫之道路範圍或共同管道建設完成之道路。
	第十六條  下列期間內禁止道路挖掘：
一、新建或拓寬自驗收合格日起三年內。
二、翻修或改善自驗收合格日起一年內。
三、重要慶典或活動期間。
四、公告禁止挖掘期間。
五、經建設局公告劃定為共同管道實施計畫之道路範圍或共同管道建設完成之道路。
	條次變更。

	第十六條  於下列情形經許可者不適用前條之規定：
一、與國家或本市重要建設有關之管線工程。
二、既有管線之緊急搶修工程。
三、重大軍事管線工程。
四、沿該道路橫向或直向至人孔、手孔之用戶聯接管線工程及其附帶直向人行道聯接管線工程。
五、道路交通控制之管線工程。
六、為完成區段性之管線系統所須辦理之管線工程。
七、足以影響公共安全之號誌或路燈用電等管線工程。
八、其他經建設局許可之管線工程。
    道路之新闢、拓寬及翻修或改善之相關資訊，公共工程主辦機關應登錄於道路挖掘管理資訊系統，並主動公開之。
	第十七條  於下列情形經核准者不適用前條之規定：
一、與國家或本市重要建設有關之管線工程。
二、既有管線之緊急搶修工程。
三、重大軍事管線工程。
四、沿該道路橫向或直向至人孔、手孔之用戶聯接管線工程及其附帶直向人行道聯接管線工程。
五、道路交通控制之管線工程。
六、為完成區段性之管線系統所須辦理之管線工程。
七、足以影響公共安全之號誌或路燈用電等管線工程。
八、其他經建設局核准之管線工程。
    道路之新闢、拓寬及翻修或改善之相關資訊，公共工程主辦機關應登錄於道路挖掘管理資訊系統，並主動公開之。
	一、條次變更。
2、 「核准」統一修正為「許可」。


	第十七條  管線埋設人取得挖掘道路許可書後，應於開工前通知有關之里辦公處，並公告於施工路段，另由道路挖掘管理資訊系統向建設局申報開工及施工情形。
管線埋設人應依挖掘道路許可書註明之許可期限、位置及面積施工。因故未於許可期限內施工或完工，應於許可期限屆滿前，以書面敘明理由並檢具相關證明文件向建設局申請展期或註銷施工許可，並以一次為限。
未於前項許可期限內申請者，挖掘道路許可書自期限屆滿時失其效力，其已繳交修復費按實際施作面積計算或核退。
	第十八條  管線埋設人取得挖掘道路許可書後，應於開工前通知有關之里辦公處，並公告於施工路段，另由道路挖掘管理資訊系統向建設局申報開工及施工情形，並依許可期限、位置及面積施工。
管線埋設人因故未於許可期限內施工或完工，應於許可期限屆滿前，以書面敘明理由並檢具相關證明文件向建設局申請展期或註銷施工許可，並以一次為限。
未於前項許可期限內申請者，挖掘道路許可書自期限屆滿時失其效力，其已繳交修復費按實際施作面積計算或核退。
	一、條次變更。
二、第一項及第二項酌作文字修正。


	第十八條  道路挖掘或管線佈設，應於上午八時三十分至下午五時三十分內施工，並完成回填及路面修復工作。但經建設局公告之主要道路應於下午四時前收工。
 前項道路挖掘情形特殊並經建設局許可者，得於其他時段施工。
      未及於規定時段內回填或修護時，應於管溝上加蓋相當強度之止滑板與道路齊平，並加強安全警示措施。
	第十九條  道路挖掘或管線佈設，應於上午八時三十分至下午五時三十分內施工，並完成回填及路面修復工作。但經建設局公告之主要道路應於下午四時前收工。
 前項道路挖掘情形特殊並經建設局核准者，得於其他時段施工。
      未及於規定時段內回填或修護時，應於管溝上加蓋相當強度之止滑板與道路齊平，並加強安全警示措施。
	1、 條次變更。
2、 「核准」統一修正為「許可」。


	第十九條  管線埋設人於申請道路挖掘前，應蒐集有關資料，勘查地上、地下設施之設置情形，其作業應符合交通工程規範、職業安全衛生法及環境保護法規等相關法令辦理。
	第二十條  管線埋設人於申請道路挖掘前，應蒐集有關資料，勘查地上、地下設施之設置情形，其作業應符合交通工程規範、職業安全衛生法及環境保護法規等相關法令辦理。
	條次變更。

	第二十條  道路挖掘施工期間，建設局得派員現場勘查施工品質、安全措施及交通安全管制設施。經發現缺失者，應即命其限期改善，屆期未改善者，得廢止道路挖掘許可，並令其停工及回復原狀。
	第二十一條  道路挖掘施工期間，建設局得派員現場勘查施工品質、安全措施及交通安全管制設施。經發現缺失者，應即命其限期改善，屆期未改善者，得廢止道路挖掘許可，並令其停工及回復原狀。
	條次變更。

	第二十一條  建設局核發之挖掘道路許可書，僅賦予道路挖掘之許可。管線埋設人於施工或保固期間，如有致人民生命、身體或財產遭受損害者，應視其情形，分別依法負其責任。
      前項情形建設局並得命其停止挖掘或廢止許可證。未依規定報請竣工查驗或查驗不合格者，亦同。
	第二十二條  建設局核發之挖掘道路許可書，僅賦予道路挖掘之許可。管線埋設人於施工或保固期間，如有致人民生命、身體或財產遭受損害者，應視其情形，分別依法負其責任。
      前項情形建設局並得命其停止挖掘或廢止許可證。未依規定報請竣工查驗或查驗不合格者，亦同。
	條次變更。

	第二十二條  道路挖掘前，管線埋設人應先測定施工地點、標定管溝寬度之定線，其施工應使用切割機按標定線平直全厚度切割路面後，再行挖掘路基及路床。
	第二十三條  道路挖掘前，管線埋設人應先測定施工地點、標定管溝寬度之定線，其施工應使用切割機按標定線平直全厚度切割路面後，再行挖掘路基及路床。
	條次變更。

	第二十三條  施工單位挖掘道路致地下管線（路）損壞時，應即通知該管線管理機關（構）派員搶修，並通報建設局。
	第二十四條  施工單位挖掘道路致地下管線（路）損壞時，應即通知該管線管理機關（構）派員搶修，並通報建設局。
	條次變更。

	第二十四條  道路挖掘產生之土石、廢棄物，管線埋設人應即運至合法土石方資源堆置處理場。
      管線(路)鋪設完畢後，管線埋設人應以機軋砂石級配料或經由建設局核定之材料回填路面，以砂石級配料回填時，應分層壓實至相對壓實度百分之九十五以上並以瀝青混凝土材質回填，其施工品質應符合相關公共工程施工綱要或規範之要求。
道路挖掘長度逾三十公尺者，管線埋設人應於挖掘路面修復後委請具有國家實驗室認證標記之機構檢測，並於路面修復後七日內，將檢測合格之試驗報告書提送建設局備查。
    建設局得隨時抽驗施工品質；抽驗相關費用由道路挖掘之管線埋設人全額負擔。
	第二十五條  道路挖掘產生之土石、廢棄物，管線埋設人應即運至合法土石方資源堆置處理場。
管線(路)鋪設完畢後，管線埋設人應以機軋砂石級配料或經由建設局核定之材料回填路面，以砂石級配料回填時，應分層壓實至相對壓實度百分之九十以上，其施工品質應符合相關公共工程施工綱要或規範之要求。
  道路挖掘長度逾三十公尺者，管線埋設人應於挖掘路面修復後委請具有國家實驗室認證標記之機構檢測，並於路面修復後七日內，將檢測合格之試驗報告書提送建設局備查。
建設局得隨時抽驗施工品質；抽驗相關費用由道路挖掘之管線埋設人全額負擔。
	一、條次變更。
二、因新闢道路砂石級配之相對壓實度為百分之九十五以上，為使道路經挖掘後合乎民眾之期許，故第二項相對壓實度酌修為百分之九十五以上，並明定回填材質。


	第二十五條  道路挖掘後之路面修復，應符合下列規定：
一、寬度六公尺(含)以下之瀝青混凝土道路，應依道路全寬度銑刨重鋪五公分厚度之面層。
二、寬度超過六公尺之瀝青混凝土道路，應依挖掘範圍內之車道全寬度銑刨重鋪五公分厚度之面層。
三、道路挖掘係施作人孔、手孔或接點至用戶間聯接管線工程且施作長度在三十公尺以下者，經建設局認有必要，除依前二款規定辦理者外，應依其挖掘長度銑刨重鋪一車道寬之原材質路面。
四、重鋪之面層材料應使用與原路面相同材質之材料，但經建設局許可，且品質優於原材料者，不在此限。重鋪後之路面平坦度以三公尺直規沿平行於路中心線之方向檢測，其任何一點高低差，面層不得超過正負零點六公分；或使用高低平坦儀以每二百公尺為一檢驗單位量測平整度標準差不得超過二點八公厘。
五、混凝土之道路應先打除一車道寬度之路面後，再依原路面材質修築平順，並為與原路面相同之修飾。
已依規定繳納修復費及道路養護費者，應依挖掘範圍進行道路修復至與路面齊平，由建設局依車道全寬度銑刨重鋪。
	第二十六條  道路挖掘後之路面修復，應符合下列規定：
一、寬度六公尺(含)以下之瀝青混凝土道路，應依道路全寬度銑刨重鋪五公分厚度之面層。
二、寬度超過六公尺之瀝青混凝土道路，應依挖掘範圍內之車道全寬度銑刨重鋪五公分厚度之面層。
三、道路挖掘係施作人孔、手孔或接點至用戶間聯接管線工程且施作長度在三十公尺以下者，經建設局認有必要，除依前二款規定辦理者外，應依其挖掘長度銑刨重鋪一車道寬之原材質路面。
四、重鋪之面層材料應使用與原路面相同材質之材料。重鋪後之路面平坦度以三公尺直規沿平行於路中心線之方向檢測，其任何一點高低差，面層不得超過正負零點六公分；或使用高低平坦儀以每二百公尺為一檢驗單位量測平整度標準差不得超過二點八公厘。
五、混凝土之道路應先打除一車道寬度之路面後，再依原路面材質修築平順，並為與原路面相同之修飾。
	一、條次變更。
二、路面及人行道所使用之材料可能因特殊設計或年代久遠而無法於重鋪時取得相同材質，故於第一項第四款增加但書規定。
三、現今實務作法多由管線埋設人進行車道修復而免繳修復費，惟若管線埋設人因無法自行辦理車道修復而需由本局代為辦理者，仍應將所破壞之道路回復至與路面齊平，俾使人車通行安全無虞，爰增列第二項規定。


	第二十六條  管線埋設人應於道路挖掘竣工後七日內至道路挖掘管理資訊系統申報竣工；並應於申報竣工完成後三十日內，將挖掘施工之寬度、深度、回填材料、分層壓實、實驗報告、完工報告書、安全防護設施及相關照片等資料製成電子檔，利用道路挖掘管理資訊系統報請建設局審查。
      建設局接獲竣工報告後，得派員進行查(抽)驗，如查(抽)驗不合格，應通知管線埋設人限期改善。
      前項有關道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點由建設局另定之。
    管線埋設人應於道路挖掘竣工後九十日內，將經其圖資管理單位確認之竣工圖檔，繳交建設局，並以建設局指定之檔案格式及精度上傳至道路挖掘管理資訊系統申報竣工。建設局並得回饋建置完成之圖資給原管線埋設人。
    
	第二十七條  管線埋設人應於道路挖掘竣工後七日內至道路挖掘管理資訊系統申報竣工；並應於申報竣工完成後三十日內，將挖掘施工之寬度、深度、回填材料、分層壓實、實驗報告、完工報告書、安全防護設施及相關照片等資料製成電子檔，利用道路挖掘管理資訊系統報請建設局審查。
      建設局接獲竣工報告後，得派員進行查(抽)驗，如查(抽)驗不合格，應限期改善。
      前項有關道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點由建設局另訂之。
      管線埋設人應於道路挖掘竣工後三十日內，將竣工圖檔送交建設局，並以建設局指定之檔案格式及精度上傳至道路挖掘管理資訊系統申報竣工。建設局並得回饋建置完成之圖資給原管線埋設人。
      未依前項規定辦理者，建設局得視情形停發後續道路挖掘申請之許可至管線埋設人改善為止。
	一、條次變更。
二、第二項至第四項酌作文字修正。
三、因本自治條例第五章罰則第三十四條第一項規定已明定管線埋設人未繳交相關圖資之處罰，為避免重複，爰刪除第五項規定。


	第二十七條  道路挖掘相關工程之管溝路面修復，應於道路挖掘次日內完成。
      前項修復應由管線埋設人依原有路面種類、品質及厚度復原。
      第一項及第二十五條規定之修復，管線埋設人應於修復完工後負責保固三年。
      施工及保固期間發生路面高低不平、龜裂或凹陷等情事，經通知限期改善未依限改善者，建設局得代為修復。但情形急迫時，建設局得逕行修復。
      前項修復所需費用由管線埋設人負擔。
	第二十八條  道路挖掘相關工程之管溝路面修復，應於道路挖掘次日內完成。
      前項修復應由管線埋設人依原有路面種類、品質及厚度復原。
      前項修復及第二十六條規定之修復，管線埋設人應於修復完工後負責路面保固一年、路基保固三年。
      保固期間發生路面高低不平、龜裂或凹陷等情事，經通知限期改善未依限改善者，建設局得代為修復。但情形急迫時，建設局得逕行修復。
    前項修護所需費用由管線埋設人負擔。
	一、條次變更。
二、第三項配合臺中市道路管理自治條例第十條規定酌作文字修正。
三、第四項因應實務需求酌作文字修正。


	第二十八條  申請計畫性挖掘者限於當年四月至九月間施工完成。但符合第十六條各款規定者，不在此限。
	第二十九條  申請計畫性挖掘者限於當年四月至九月間施工完成。但符合第十七條各款規定者，不在此限。
	條次變更。

	第二十九條  建設局核發挖掘道路許可書後，如涉及公有或私有土地產權之爭議問題時，管線埋設人應即停工，並於協調解決後始得復工。
      有前項情形時，建設局得廢止挖掘道路許可。
	第三十條  建設局核發挖掘道路許可書後，如涉及公有或私有土地產權之爭議問題時，管線埋設人應即停工，並於協調解決後始得復工。
      有前項情形時，建設局得廢止挖掘道路許可。
	條次變更。

	第三十條  管線埋設人於道路上設置附屬設施，應填具申請書檢附施工圖說，向建設局申請許可設置後，始得挖掘道路。
	第三十一條  管線埋設人於道路上設置附屬設施，應填具申請書檢附施工圖說，向建設局申請核准後，始得申請道路挖掘。
	一、條次變更。
二、「核准」統一修正為「許可」。
三、酌作文字修正。


	第三十一條  管線埋設人應確保所埋設之管線及其相關設施不影響道路之安全。
管線埋設人應擬訂年度管線檢測維護管理計畫並依該計畫訂定檢測紀錄，於年度開始前二個月內報請各管線埋設人之目的事業主管機關同意或備查，並副知建設局。
前項年度維護管理計畫至少應記載下列事項：
一、計畫概要（含工作時程、範圍、管線、設施位置圖）。
二、檢測項目及頻率。
  三、維修及改善方式（含處理程序、材料）。
	第三十二條  管線埋設人應確保所埋設之管線及其相關設施不影響道路之安全。
管線埋設人應擬訂年度管線檢測維護管理計畫並依該計畫訂定檢測紀錄，於年度開始前二個月內報請各管線埋設人之目的事業主管機關同意或備查，並副知建設局。
前項年度維護管理計畫至少應記載下列事項：
一、計畫概要（含工作時程、範圍、管線、設施位置圖）。
二、檢測項目及頻率。
  三、維修及改善方式（含處理程序、材料）。
	條次變更。

	第三十二條  管線埋設人辦理前條規定之定期檢測或自辦不定期檢測，如發現所埋設之管線、人孔、手孔蓋座及其相關設施有老舊腐蝕、破損或與路面有高低不平之情形者，應予以改善。
	第三十三條  管線埋設人辦理前條規定之定期檢測或自辦不定期檢測，如發現所埋設之管線、人孔、手孔蓋座及其相關設施有老舊腐蝕、破損或與路面有高低不平之情形者，應即改善。
	一、條次變更。
二、第一項酌作文字修正。

	第三十三條  道路挖掘管理資訊系統故障或不能使用時，管線埋設人應改以書面申請之。
	第三十四條  道路挖掘管理資訊系統故障或不能使用時，管線埋設人應改以書面申請之。
	條次變更。

	第五章  罰則
	第五章  罰則
	未修正。

	第三十四條  有下列情形之一，經建設局通知限期改善，屆期未改善者，處管線埋設人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並再命其限期改善；屆期仍未改善者，得按次處罰：
一、未依第五條第一項或第二十六條第四項規定繳交相關圖資或繳交不完全。
二、未依第二十四條第二項、第二十五條第一項、第二項或第二十七條第二項規定施工或修復。
      管線埋設人違反前項規定，同一申請案達二次或不同申請案同一年度內達五次者，得視其情節輕重予以停止道路挖掘施工六個月以上一年以下。
	第三十五條  有下列規定情形之一，經建設局限期改善，屆期未改善者，處管線埋設人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並再命其限期改善；屆期仍未改善者，得按次處罰：
一、未依第五條、第十八條第一項、第二十七條、第三十一條規定繳交相關圖資及文件。
二、未依第二十一條、第二十五條、第二十六條、第二十八條規定施工。
三、施工品質查(抽)驗不符臺中市道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點之要求。
      管線埋設人違反前項規定，同一申請案達二次或不同申請案同一年度內達五次者，得視其情節輕重予以停止道路挖掘施工六個月以上一年以下。
	一、條次變更。
二、酌作文字修正，具體明定處罰之構成要件，以符合明確性原則。
三、原條文三十五條第一項第一款規定中違反原第十八條第一項規定者移列至第三十七條第二款處罰。
四、刪除原條文第三十五條第一項第三款規定並重新規定於第三十七條第三款。
五、第三十條規定之重點在於設置附屬設施應向建設局申請許可後，始得挖掘道路，並非繳交相關圖資，爰將違反該條規定者移列至第三十五條第一款處罰。
六、原第二十一條關於施工缺失未改善者，已有命其限期改善、廢止道路挖掘許可、停工及回復原狀等法律效果，爰刪除第一項第二款「第二十一條」處罰之規定。

	第三十五條  有下列情形之一者，處管線埋設人或行為人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，其得補辦手續者，命其限期補辦手續及補繳相關費用；不得補辦手續者，命其限期改善；屆期不補辦、補繳或改善者，得按次處罰：
一、未依第六條第一項、第四項、第七條第一項或第三十條規定申請許可即挖掘道路。
二、未依第十七條第二項規定於許可期限、位置及面積施工。
三、未於第十八條第一項規定時間內施工。
四、未依第十八條第三項規定加蓋止滑板或加強安全警示措施。
	第三十六條  未依第六條、第七條規定申請及第十八條第二項、第十九條規定核准期限、時間、位置施工，處管線埋設人或行為人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，其得補辦手續者，命其限期補辦手續及補繳相關費用；不得補辦手續者，命其限期回復原狀；屆期不補辦、補繳或回復原狀者，得按次處罰。
	一、條次變更。
二、酌作文字修正，具體明定處罰之構成要件，以符合明確性原則。


	第三十六條  違反第三十一條第二項或第三十二條第一項規定，經建設局通知限期改善，屆期未改善者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
	第三十七條  違反第三十二條、第三十三條規定，經建設局通知限期改善，屆期未改善者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
	一、條次變更。
二、酌作文字修正，具體明定處罰之構成要件，以符合明確性原則。


	第三十七條  有下列情形之一者，處管線埋設人新臺幣二萬元以上八萬元以下罰鍰，並命其限期改善；屆期未改善者，得按次處罰：
一、未依第六條第五項規定分期分段施工。
二、未依第十七條第一項規定公告施工訊息於施工路段，或未由道路挖掘管理資訊系統向建設局申報開工及施工情形。
三、違反第二十六條第二項規定。
	
	一、本條新增。
二、考量管線埋設人未依規定分期分段施工、未公告施工訊息於施工路段、未由道路挖掘管理資訊系統向建設局申報開工及施工情形與施工品質經查(抽)驗不合格未限期改善等情事，影響民眾日常生活、對公共工程品質之觀感或建設局業務運作，將違反相關規定者予以處罰。


	第三十八條  違反第十七條第二項、第二十四條第二項、第二十五條第一項、第二項或第二十七條第二項規定，經建設局通知限期改善達三次仍未改善者，建設局得廢止道路挖掘許可，並代為回復道路原狀，其所需費用由管線埋設人、承攬人或行為人負擔。
	第三十八條  逾越第三十五條、第三十六條期限，仍未改善者，建設局得代為回復原狀，其所需費用由管線埋設人、承攬人或行為人負擔，並限期繳納，逾期未繳納移送強制執行。
	一、明定未依許可或相關規定施工或修復者，未改善次數達三次，建設局得廢止道路挖掘許可，以維護道路安全及民眾觀感。
二、餘酌作文字修正。


	第六章  附則
	第六章  附則
	未修正。

	第三十九條  申請於建設局管理之公園、綠地或其他公共設施用地挖掘者，準用本自治條例第二章至第四章規定辦理。
	第三十九條  申請於建設局管理之公園、綠地或其他公共設施用地挖掘者，準用本自治條例規定辦理。
	因本自治條例有罰則規定，基於處罰法定原則，罰則不宜以「準用」之立法方式為規範，爰修正本條，明定僅準用第二章至第四章規定。

	第四十條  除公路法、市區道路條例另有規定外，本自治條例未規定之事項，應依臺中市道路管理自治條例及臺中市使用道路辦理活動施工管理自治條例等相關規定辦理。
	第四十條  除公路法、市區道路條例另有規定外，本自治條例未規定之事項，應依臺中市道路管理自治條例及臺中市使用道路辦理活動施工管理自治條例等相關規定辦理。
	未修正。

	第四十一條  本自治條例所需書表格式，由建設局另定之。
	第四十一條  本自治條例所需書表格式，由建設局另定之。
	未修正。

	第四十二條  本自治條例自公布日施行。
	第四十二條  本自治條例自公布日施行。
	未修正。










 

















附表(修正後)：
修復費按下列項目及每平方公尺單價（新臺幣/元）計收：
	收費類別
	(一)於非禁挖路段、時間及範圍內開挖
	(二)於禁挖路段、時間及範圍內開挖
	(三)許可證展延十日以上者(除民生案件外)加收費用
	(四)許可證展延三十日以上者(除民生案件外) 加收費用
	

	項 次
	項目
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	備註

	1
	刨除五公分厚瀝青混凝土路面
	一百四十元
	一百四十元
	二百八十元
	二百八十元
	二百一十元
	二百一十元
	二百八十元
	二百八十元
	路面刨除費用

	2
	加封五公分厚瀝青混凝土路面
	三百六十元
	三百六十元
	七百二十元
	七百二十元
	五百四十元
	五百四十元
	七百二十元
	七百二十元
	瀝青混凝土路面修復封層費用

	3
	十公分厚瀝青混凝土路面修復
	一千一百二十五元
	一千一百二十五元
	二千二百五十元
	二千二百五十元
	一千六百八八元
	一千六百八八元
	二千二百五十元
	二千二百五十元
	

	4
	十五公分厚瀝青混凝土路面修復
	一千四百五十五元
	一千四百五十五元
	二千九百元
	二千九百元
	二千一八十三元
	二千一八十三元
	二千九百元
	二千九百元
	

	5
	十公分厚水泥混凝土路面修復
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	水泥混凝土路面修復費用

	6
	十五公分厚水泥混凝土路面修復
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	

	7
	二十公分厚水泥混凝土路面修復
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	

	8
	三十公分厚碎石路面修復
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	碎石路面修復費用

	9
	地磚人行道路面修復
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	地磚人行道路面修復費用

	10
	孔蓋調降及掩埋(孔蓋寬度或直徑≧45公分)
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	瀝青混凝土路面修復封層費用

	11
	孔蓋調降及掩埋(孔蓋寬度或直徑<45公分)
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	瀝青混凝土路面修復封層費用


附註：各項目面積（平方公尺）計算方式如下：
一、挖掘面積計算：
（一）路面沿道路縱向挖掘者：
應按損害該車道數全寬加收封層費。挖掘路段如需刨除既有瀝青混凝土路面，應按封層面積加收刨除費。
（二）路面沿道路橫向挖掘者：
      依損害該車道數全寬乘三點五公尺計收封層費及刨除費。
（三）以非明挖工法施工者，挖掘面積以工作井寬度沿管線方向依第（一）、（二）目寬度及長度計算方式核算。
二、管溝面積計算：
      管溝寬度以實際挖掘寬度兩側各加十公分為管溝寬度；管溝長度以實際挖掘長度計算。
































附表(修正前)：
附加路面修復費按下列項目及每平方公尺單價（新臺幣/元）計收：
	收費類別
	(一)於非禁挖路段、時間及範圍內開挖
	(二)於禁挖路段、時間及範圍內開挖
	(三)許可證展延十日以上者(除民生案件外)加收費用
	(四)許可證展延三十日以上者(除民生案件外) 加收費用
	

	項 次
	項目
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	備註

	1
	刨除五公分厚瀝青混凝土路面
	一百四十元
	一百四十元
	二百八十元
	二百八十元
	二百一十元
	二百一十元
	二百八十元
	二百八十元
	路面刨除費用

	2
	加封五公分厚瀝青混凝土路面
	三百六十元
	三百六十元
	七百二十元
	七百二十元
	五百四十元
	五百四十元
	七百二十元
	七百二十元
	瀝青混凝土路面修復封層費用

	3
	十公分厚瀝青混凝土路面修復
	一千一百二十五元
	一千一百二十五元
	二千二百五十元
	二千二百五十元
	一千六百八八元
	一千六百八八元
	二千二百五十元
	二千二百五十元
	

	4
	十五公分厚瀝青混凝土路面修復
	一千四百五十五元
	一千四百五十五元
	二千九百元
	二千九百元
	二千一八十三元
	二千一八十三元
	二千九百元
	二千九百元
	

	5
	十公分厚水泥混凝土路面修復
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	水泥混凝土路面修復費用

	6
	十五公分厚水泥混凝土路面修復
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	

	7
	二十公分厚水泥混凝土路面修復
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	

	8
	三十公分厚碎石路面修復
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	碎石路面修復費用

	9
	地磚人行道路面修復
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	地磚人行道路面修復費用

	10
	孔蓋調降及掩埋(孔蓋寬度或直徑≧45公分)
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	瀝青混凝土路面修復封層費用

	11
	孔蓋調降及掩埋(孔蓋寬度或直徑<45公分)
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	瀝青混凝土路面修復封層費用


附註：各項目面積（平方公尺）計算方式如下：
一、挖掘面積計算：
（一）路面沿道路縱向挖掘者：
應按損害該車道數全寬加收封層費。挖掘路段如需刨除既有瀝青混凝土路面，應按封層面積加收刨除費。
（二）路面沿道路橫向挖掘者：
      依施工長度乘三點五公尺計收封層費及刨除費。
（三）配合本府各項慶典活動需要或因自來水管線漏水、瓦斯管線漏氣等，須立即搶修，施工面積在四平方公尺以下者，其寬度應按實做路面修復最大寬度兩側各加十公分計收。
（四）以非明挖工法施工者，挖掘面積以工作井寬度沿管線方向依第（一）、（二）目寬度及長度計算方式核算。
二、管溝面積計算：
      管溝寬度以實際挖掘寬度兩側各加十公分為管溝寬度；管溝長度以實際挖掘長度計算。





























臺中市道路挖掘管理自治條例
[bookmark: _GoBack]第一章    總則
第一條　  為有效管理臺中市(以下簡稱本市)道路挖掘、提昇道路服務品質及維護公共安全，特制定本自治條例。
第二條　  本自治條例之主管機關為臺中市政府建設局（以下簡稱建設局），並得將道路挖掘申請之受理及許可、相關經費之核定與收費、施工及維護管理、查驗抽驗之權限，視區域特性、道路規模等情形委任建設局所屬機關或委託臺中市政府所屬各區公所執行。
第三條　  本自治條例用詞定義如下：
一、管線埋設人：指電力、電信（含軍警專用電信）、自來水、排水、污水、輸油、輸氣、交通控制設施、社區共同天線電視設備、有線電視等需要利用管道或管線之機關 (構)、團體或個人。
二、道路挖掘管理資訊系統：指建設局為管理公共管線而蒐集道路挖掘資料，並結合地理資訊系統所建置，可供進行網路申請道路挖掘管理及相關資訊查詢之資訊應用系統。
第四條　  道路挖掘分類如下：
一、緊急性挖掘：指道路及其附屬設施、地下公共設施管線(路)因臨時重大損壞、故障或其他特殊狀況須立即挖掘道路者。
二、計畫性挖掘：指管線埋設人年度籌辦之專案工程須挖掘道路者。
三、一般性挖掘：指前二款以外之事由申請挖掘道路者。
前項道路挖掘分為明挖及非明挖之施工方式。但公共管線之新設、更換及維修等工程應優先採用非明挖技術方式施工。
第五條    管線埋設人應於建設局所定期限內將所屬地下管線資料及平面、斷面位置圖等有關圖資繳交建設局建置公共設施管線資料庫。
前項有關公共設施管線圖資維護管理作業要點由建設局另定之。
第二章    道路挖掘之申請
第六條    管線埋設人辦理道路挖掘應使用道路挖掘管理資訊系統向建設局提出申請，經許可後，始得施工；其因配合公共建設工程辦理遷移或埋設管線者，得併同該工程提出申請。
  　　建設局辦理道路修復工程時，管線埋設人應配合工程辦理人孔、手孔蓋下地或減量，無法配合時，得由建設局代為辦理，其應繳納之相關費用由管線埋設人負擔。
  　　有多種管線工程需於同一道路挖掘時，建設局得協調各相關管線埋設人同時辦理。
    管線埋設人於道路進行人孔、手孔蓋開啟或關閉，應先申請建設局許可，始得辦理。
    道路挖掘範圍橫跨二條道路以上或長度超過一個街廓時，管線埋設人應擬訂分期分段施工方案及分段施工進度表，並按其施工進度分期分段施工。
第七條　  申請緊急性挖掘者，應於施工前通報建設局，並於通報後三個工作天內向建設局申請補辦一般性挖掘許可。
前項通報方式，以網路通訊為主，以電話、傳真或口頭告知方式為輔，建設局並應作成通報紀錄。
未依第一項規定提出申請者，視為未經申請許可擅自挖掘道路。
辦理緊急性挖掘需於道路進行人孔、手孔蓋開啟或關閉者，準用第一項及第二項規定。
第八條　  申請計畫性挖掘者，應於前一年十一月三十日前，填具申請書並檢附工程計畫、施工位置平面圖、道路橫斷面及管溝橫斷面圖各一式二份向建設局提出本年度計畫，逾期不再受理。
建設局受理前項申請後，應邀集相關管線埋設人或有關機關（單位）協商管線工程辦理方式及作業時程。
第九條    申請一般性挖掘、計畫性挖掘者，管線埋設人應利用道路挖掘管理資訊系統登入道路挖掘相關資料，填具申請書並檢附建設局所訂相關文件，向建設局提出申請。
第三章    道路挖掘之收費
第十條    申請計畫性及一般性挖掘經許可者，應依建設局所定期限繳納道路挖掘許可費、道路挖掘附加路面修復費（以下簡稱修復費）及道路養護費。但人孔、手孔蓋開啟或關閉者不在此限。
前項道路挖掘許可費每一申請案件收取新臺幣一百元；修復費之收費標準如附表。
第一項費用應按申請案件逐件繳納，未依規定繳納者，建設局應駁回其申請。但民生管線案件或特殊情形經建設局許可者，不在此限。
第十一條    修復費及道路養護費由建設局核算並一次收取，完工後按實作面積計算，多退少補。
前項道路養護費按所計修復費加收百分之二十。但不含第四項加倍收取之費用。
經建設局許可自行刨除修復道路者，得免繳納修復費及道路養護費。
管線埋設人於道路禁止挖掘路段、時間及範圍內申請挖掘道路者，建設局得加倍收取修復費，申請展延道路挖掘期間者亦同。
第十二條   採用非明挖技術方式施工並符合公路法第三十條之一第五項第二款規定者，得經建設局許可免繳納修復費及道路養護費。但因施工造成路面、路基損壞或其他損害者，應負修復及保固責任。
第十三條    修復費及道路養護費應以臺中市管線工程統一挖補作業基金管理之。
第十四條    修復費及道路養護費之用途如下：
一、代辦各類管線挖掘工程之路面修復。
二、本市轄內道路刨除、翻修、封層、查驗工程。
三、道路人孔、手孔蓋升降、標線繪製等交通改善工程。
四、各項代辦工程之管理費。
五、辦理道路及交通安全維護管理所需設備費、業務費及人事費。
六、其他有關道路及其附屬設施之維護管理。
第四章    道路挖掘之施工管理
第十五條    下列期間內禁止道路挖掘：
一、新建或拓寬自驗收合格日起三年內。
二、翻修或改善自驗收合格日起一年內。
三、重要慶典或活動期間。
四、公告禁止挖掘期間。
五、經建設局公告劃定為共同管道實施計畫之道路範圍或共同管道建設完成之道路。
第十六條    於下列情形經許可者不適用前條之規定：
一、與國家或本市重要建設有關之管線工程。
二、既有管線之緊急搶修工程。
三、重大軍事管線工程。
四、沿該道路橫向或直向至人孔、手孔之用戶聯接管線工程及其附帶直向人行道聯接管線工程。
五、道路交通控制之管線工程。
六、為完成區段性之管線系統所須辦理之管線工程。
七、足以影響公共安全之號誌或路燈用電等管線工程。
八、其他經建設局許可之管線工程。
道路之新闢、拓寬及翻修或改善之相關資訊，公共工程主辦機關應登錄於道路挖掘管理資訊系統，並主動公開之。
第十七條    管線埋設人取得挖掘道路許可書後，應於開工前通知有關之里辦公處，並公告於施工路段，另由道路挖掘管理資訊系統向建設局申報開工及施工情形。
管線埋設人應依挖掘道路許可書註明之許可期限、位置及面積施工。因故未於許可期限內施工或完工，應於許可期限屆滿前，以書面敘明理由並檢具相關證明文件向建設局申請展期或註銷施工許可，並以一次為限。
未於前項許可期限內申請者，挖掘道路許可書自期限屆滿時失其效力，其已繳交修復費按實際施作面積計算或核退。
第十八條    道路挖掘或管線佈設，應於上午八時三十分至下午五時三十分內施工，並完成回填及路面修復工作。但經建設局公告之主要道路應於下午四時前收工。
      前項道路挖掘情形特殊並經建設局許可者，得於其他時段施工。
    未及於規定時段內回填或修護時，應於管溝上加蓋相當強度之止滑板與道路齊平，並加強安全警示措施。
第十九條    管線埋設人於申請道路挖掘前，應蒐集有關資料，勘查地上、地下設施之設置情形，其作業應符合交通工程規範、職業安全衛生法及環境保護法規等相關法令辦理。
第二十條    道路挖掘施工期間，建設局得派員現場勘查施工品質、安全措施及交通安全管制設施。經發現缺失者，應即命其限期改善，屆期未改善者，得廢止道路挖掘許可，並令其停工及回復原狀。
第二十一條    建設局核發之挖掘道路許可書，僅賦予道路挖掘之許可。管線埋設人於施工或保固期間，如有致人民生命、身體或財產遭受損害者，應視其情形，分別依法負其責任。
    前項情形建設局並得命其停止挖掘或廢止許可證。未依規定報請竣工查驗或查驗不合格者，亦同。
第二十二條    道路挖掘前，管線埋設人應先測定施工地點、標定管溝寬度之定線，其施工應使用切割機按標定線平直全厚度切割路面後，再行挖掘路基及路床。
第二十三條    施工單位挖掘道路致地下管線(路)損壞時，應即通知該管線管理機關(構)派員搶修，並通報建設局。
第二十四條    道路挖掘產生之土石、廢棄物，管線埋設人應即運至合法土石方資源堆置處理場。
管線(路)鋪設完畢後，管線埋設人應以機軋砂石級配料或經由建設局核定之材料回填路面，以砂石級配料回填時，應分層壓實至相對壓實度百分之九十五以上並以瀝青混凝土材質回填，其施工品質應符合相關公共工程施工綱要或規範之要求。
道路挖掘長度逾三十公尺者，管線埋設人應於挖掘路面修復後委請具有國家實驗室認證標記之機構檢測，並於路面修復後七日內，將檢測合格之試驗報告書提送建設局備查。
    建設局得隨時抽驗施工品質；抽驗相關費用由道路挖掘之管線埋設人全額負擔。
第二十五條    道路挖掘後之路面修復，應符合下列規定：
一、寬度六公尺(含)以下之瀝青混凝土道路，應依道路全寬度銑刨重鋪五公分厚度之面層。
二、寬度超過六公尺之瀝青混凝土道路，應依挖掘範圍內之車道全寬度銑刨重鋪五公分厚度之面層。
三、道路挖掘係施作人孔、手孔或接點至用戶間聯接管線工程且施作長度在三十公尺以下者，經建設局認有必要，除依前二款規定辦理者外，應依其挖掘長度銑刨重鋪一車道寬之原材質路面。
四、重鋪之面層材料應使用與原路面相同材質之材料，但經建設局許可，且品質優於原材料者，不在此限。重鋪後之路面平坦度以三公尺直規沿平行於路中心線之方向檢測，其任何一點高低差，面層不得超過正負零點六公分；或使用高低平坦儀以每二百公尺為一檢驗單位量測平整度標準差不得超過二點八公厘。
五、混凝土之道路應先打除一車道寬度之路面後，再依原路面材質修築平順，並為與原路面相同之修飾。
已依規定繳納修復費及道路養護費者，應依挖掘範圍進行道路修復至與路面齊平，由建設局依車道全寬度銑刨重鋪。
第二十六條    管線埋設人應於道路挖掘竣工後七日內至道路挖掘管理資訊系統申報竣工；並應於申報竣工完成後三十日內，將挖掘施工之寬度、深度、回填材料、分層壓實、實驗報告、完工報告書、安全防護設施及相關照片等資料製成電子檔，利用道路挖掘管理資訊系統報請建設局審查。
      建設局接獲竣工報告後，得派員進行查(抽)驗，如查(抽)驗不合格，應通知管線埋設人限期改善。
      前項有關道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點由建設局另定之。
    管線埋設人應於道路挖掘竣工後九十日內，將經其圖資管理單位確認之竣工圖檔，繳交建設局，並以建設局指定之檔案格式及精度上傳至道路挖掘管理資訊系統申報竣工。建設局並得回饋建置完成之圖資給原管線埋設人。    
第二十七條    道路挖掘相關工程之管溝路面修復，應於道路挖掘次日內完成。
      前項修復應由管線埋設人依原有路面種類、品質及厚度復原。
      第一項及第二十五條規定之修復，管線埋設人應於修復完工後負責保固三年。
      施工及保固期間發生路面高低不平、龜裂或凹陷等情事，經通知限期改善未依限改善者，建設局得代為修復。但情形急迫時，建設局得逕行修復。
      前項修復所需費用由管線埋設人負擔。
第二十八條    申請計畫性挖掘者限於當年四月至九月間施工完成。但符合第十六條各款規定者，不在此限。
第二十九條    建設局核發挖掘道路許可書後，如涉及公有或私有土地產權之爭議問題時，管線埋設人應即停工，並於協調解決後始得復工。
有前項情形時，建設局得廢止挖掘道路許可。
第三十條    管線埋設人於道路上設置附屬設施，應填具申請書檢附施工圖說，向建設局申請許可設置後，始得挖掘道路。
第三十一條    管線埋設人應確保所埋設之管線及其相關設施不影響道路之安全。
      管線埋設人應擬訂年度管線檢測維護管理計畫並依該計畫訂定檢測紀錄，於年度開始前二個月內報請各管線埋設人之目的事業主管機關同意或備查，並副知建設局。
  前項年度維護管理計畫至少應記載下列事項：
一、計畫概要（含工作時程、範圍、管線、設施位置圖）。
二、檢測項目及頻率。
三、維修及改善方式(含處理程序、材料)。
第三十二條    管線埋設人辦理前條規定之定期檢測或自辦不定期檢測，如發現所埋設之管線、人孔、手孔蓋座及其相關設施有老舊腐蝕、破損或與路面有高低不平之情形者，應予以改善。
第三十三條    道路挖掘管理資訊系統故障或不能使用時，管線埋設人應改以書面申請之。
第五章    罰則
第三十四條    有下列規定情形之一，經建設局通知限期改善，屆期未改善者，處管線埋設人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並再命其限期改善；屆期仍未改善者，得按次處罰：
一、未依第五條第一項或第二十六條第四項規定繳交相關圖資或繳交不完全。
二、未依第二十四條第二項、第二十五條第一項、第二項或第二十七條第二項規定施工或修復。
管線埋設人違反前項規定，同一申請案達二次或不同申請案同一年度內達五次者，得視其情節輕重予以停止道路挖掘施工六個月以上一年以下。
第三十五條    有下列情形之一者，處管線埋設人或行為人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，其得補辦手續者，命其限期補辦手續及補繳相關費用；不得補辦手續者，命其限期改善；屆期不補辦、補繳或改善者，得按次處罰：
一、未依第六條第一項、第四項、第七條第一項或第三十條規定申請許可即挖掘道路。
二、未依第十七條第二項規定於許可期限、位置及面積施工。
三、未於第十八條第一項規定時間內施工。
四、未依第十八條第三項規定加蓋止滑板或加強安全警示措施。
第三十六條     違反第三十一條第二項或第三十二條第一項規定，經建設局通知限期改善，屆期未改善者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
第三十七條     有下列情形之一者，處管線埋設人新臺幣二萬元以上八萬元以下罰鍰，並命其限期改善；屆期未改善者，得按次處罰：
一、未依第六條第五項規定分期分段施工。
二、未依第十七條第一項規定公告施工訊息於施工路段，或未由道路挖掘管理資訊系統向建設局申報開工及施工情形。
三、違反第二十六條第二項規定。
第三十八條    違反第十七條第二項、第二十四條第二項、第二十五條第一項、第二項或第二十七條第二項規定，經建設局通知限期改善達三次仍未改善者，建設局得廢止道路挖掘許可，並代為回復道路原狀，其所需費用由管線埋設人、承攬人或行為人負擔。
第六章    附則
第三十九條     申請於建設局管理之公園、綠地或其他公共設施用地挖掘者，準用本自治條例第二章至第四章規定辦理。
第四十條    除公路法、市區道路條例另有規定外，本自治條例未規定之事項，應依臺中市道路管理自治條例及臺中市使用道路辦理活動施工管理自治條例等相關規定辦理。
第四十一條    本自治條例所需書表格式，由建設局另定之。
第四十二條    本自治條例自公布日施行。



附表：
修復費按下列項目及每平方公尺單價（新臺幣/元）計收：
	收費類別
	(一)於非禁挖路段、時間及範圍內開挖
	(二)於禁挖路段、時間及範圍內開挖
	(三)許可證展延十日以上者(除民生案件外)加收費用
	(四)許可證展延三十日以上者(除民生案件外) 加收費用
	

	項 次
	項目
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	備註

	1
	刨除五公分厚瀝青混凝土路面
	一百四十元
	一百四十元
	二百八十元
	二百八十元
	二百一十元
	二百一十元
	二百八十元
	二百八十元
	路面刨除費用

	2
	加封五公分厚瀝青混凝土路面
	三百六十元
	三百六十元
	七百二十元
	七百二十元
	五百四十元
	五百四十元
	七百二十元
	七百二十元
	瀝青混凝土路面修復封層費用

	3
	十公分厚瀝青混凝土路面修復
	一千一百二十五元
	一千一百二十五元
	二千二百五十元
	二千二百五十元
	一千六百八八元
	一千六百八八元
	二千二百五十元
	二千二百五十元
	

	4
	十五公分厚瀝青混凝土路面修復
	一千四百五十五元
	一千四百五十五元
	二千九百元
	二千九百元
	二千一八十三元
	二千一八十三元
	二千九百元
	二千九百元
	

	5
	十公分厚水泥混凝土路面修復
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	六百五十元
	水泥混凝土路面修復費用

	6
	十五公分厚水泥混凝土路面修復
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	八百七十一元
	

	7
	二十公分厚水泥混凝土路面修復
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	

	8
	三十公分厚碎石路面修復
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	四百八十四元
	碎石路面修復費用

	9
	地磚人行道路面修復
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	八百四十五元
	地磚人行道路面修復費用

	10
	孔蓋調降及掩埋(孔蓋寬度或直徑≧45公分)
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	八千元
	瀝青混凝土路面修復封層費用

	11
	孔蓋調降及掩埋(孔蓋寬度或直徑<45公分)
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	五千元
	瀝青混凝土路面修復封層費用


附註：各項目面積（平方公尺）計算方式如下：
一、挖掘面積計算：
（一）路面沿道路縱向挖掘者：
應按損害該車道數全寬加收封層費。挖掘路段如需刨除既有瀝青混凝土路面，應按封層面積加收刨除費。
（二）路面沿道路橫向挖掘者：
      依損害該車道數全寬乘三點五公尺計收封層費及刨除費。
（三）以非明挖工法施工者，挖掘面積以工作井寬度沿管線方向依第（一）、（二）目寬度及長度計算方式核算。
二、管溝面積計算：
      管溝寬度以實際挖掘寬度兩側各加十公分為管溝寬度；管溝長度以實際挖掘長度計算。

