臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法部分條文修正草案總說明
臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法(以下簡稱本辦法)本府業以一百年四月二十七日府授法規字第一○○○○七三二四二號令訂定發布施行，嗣分別於一百年十二月二十二日及一百零三年五月十九日修正在案。本府為務實合理執行建築法之廣告物管理，檢視本辦法正面式、騎樓式、屋頂樹立廣告設置等相關規定，爰予檢討修正其相關規定，以符實需，其修正重點如下:
1、 正面式招牌廣告覆蓋建築物窗戶時，增列但書明定由建築師檢討簽證符合建築技術規則相關規定者不受限，及增訂設置於雨遮上方、外牆透空框架之招牌廣告物之規定。(修正條文第三條)
2、 修正設置於騎樓柱四周及其內牆廣告物突出尺寸之規定。(修正條文第五條)
3、 考量建築物實務情況，修正屋頂樹立廣告物得於斜屋頂設置，及表面積之限制規定。(修正條文第七條)
4、 修正住宅區廣告物不得使用閃爍式燈光照明之種類及於但書明定樓高在三十公尺以上不受限制規定。(修正條文第十條)
5、 修正廣告物圖說審查經臺中市都市設計審議委員會審議通過者，依其決議辦理，得不受本辦法之限制。(修正條文第十一條)
臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法部分條文修正草案條文對照表
	修正條文
	現行條文
	說明

	第三條  正面式招牌廣告之設置，應符合下列規定：

一、縱長超過二公尺者，應申請雜項執照。
二、下端距離地面淨距離不得低於三公尺，並不得低於騎樓下面樑底線，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。
三、設置於建築物各樓層者，不得覆蓋窗戶，消防避難出口或其他開口。但窗戶經建築師簽證符合建築技術規則通風採光及緊急進口設置規定者，不在此限。
四、突出牆面不得超過五十公分。
五、設置於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，上端不得高於屋頂突出物一公尺，且自屋頂版面起算不得超過九公尺。
六、設置於雨遮上方者縱長不得超過一點五公尺，且不得超出雨遮範圍，並不受第二款之限制。
七、設置於透空框架內者，除屋頂突出物之透空遮墻、立體構架外，得於其上下或側邊設置，但其表面積合計不得大於透空之二分之一。
	第三條  正面式招牌廣告之設置，應符合下列規定：

一、縱長超過二公尺者，應申請雜項執照。
二、下端距離地面淨距離不得低於三公尺，並不得低於騎樓下面樑底線，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。
三、設置於建築物各樓層者，不得覆蓋窗戶，消防避難出口或其他開口。
四、突出牆面不得超過五十公分。
五、設置於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，上端不得高於屋頂突出物一公尺，且自屋頂版面起算不得超過九公尺。
	一、因應建物外牆日趨多元的設計型態，在不違背招牌廣告及樹立廣告管理辦法第十四條之條件下，增列第三款但書，開放窗戶經建築師簽證符合建築技術相關規定者得不受限。 
二、因應多元的設計型態，參照本府都市發展局九十八年度第二次建築法規小組會議及一○二年度第三次複核會議決議，增列第六款及第七款，雨遮上方及透空框架內廣告物之型式及其設置規範。

	第五條  騎樓招牌廣告之設置，應符合下列規定：

一、設置於建築物騎樓內或騎樓版下之側懸式或懸吊式招牌，下端距離地面淨距離不得低於三公尺，厚度不得超過五十公分。
二、設置於建築物騎樓柱面四周，不得突出該柱各面超過二十公分，騎樓淨寬應達二點五公尺以上。
三、設置於騎樓內側牆面之正面式招牌廣告，不得突出騎樓內側牆面超過二十公分，下端距離地面淨距離不得低於二點一公尺。但設置位置牆面未開口且左右兩側邊緣為弧型或內嵌入牆面者，下端距離地面淨距離不受二點一公尺限制。
	第五條  騎樓招牌廣告之設置，應符合下列規定：

一、設置於建築物騎樓內或騎樓版下之側懸式或懸吊式招牌，下端距離地面淨距離不得低於三公尺，厚度不得超過五十公分。
二、設置於建築物騎樓柱面四周，不得突出柱面超過三十公分，騎樓淨寬應達二點五公尺以上。
三、設置於騎樓內側牆面之正面式招牌廣告，不得突出騎樓內側牆面超過十五公分，下端距離地面淨距離不得低於二點一公尺。但設置位置牆面未開口且左右兩側邊緣為弧型或內嵌入牆面者，下端距離地面淨距離不受二點一公尺限制。
	一、為釐清騎樓柱設置廣告物突出限制是為規範柱之各面而非柱之前後面合計突出尺寸，爰修正第二款文字為該柱各面，且考量實際廣告看板施作技術，將原突出柱前後面合計不得超過三十公分放寬為各面尺寸二十公分。
二、修正第三款設置於突出尺寸限制為二十公分，以與第二款一致。

	第七條  設置於屋頂之樹立廣告，應符合下列規定：

一、高度超過三公尺者，應申請雜項執照。
二、應自女兒牆上方留設一點五公尺以上淨距離供逃生避難使用。但自女兒牆退縮一點五公尺且自屋頂版面挑高二公尺以上設置者，或設置於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，不在此限。
三、廣告物面板總長度，不得大於屋頂層周邊總長度之二分之ㄧ。
四、設置之高度自屋頂版面起算不得超過九公尺。
五、設置於斜屋頂版面上，得不受第二款之限制。
六、設置之高度自地面起算超過二十公尺者，應依規定裝設安全避雷措施，高度超過四十五公尺者，應設置航空障礙燈。
七、不得影響消防安全及防火避難。
	第七條  設置於屋頂之樹立廣告，應符合下列規定：

一、高度超過三公尺者，應申請雜項執照。
二、臨接建築線部分，應自女兒牆上方留設一點五公尺以上淨距離供逃生避難使用。但自女兒牆退縮一點五公尺且自屋頂版面挑空二公尺以上設置者，或設置於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，不在此限。
三、廣告物面板表面積，不得大於臨接建築線女兒牆長度及臨接境界線女兒牆長度八分之ㄧ之和與九公尺之乘積。固定於女兒牆或屋頂版面時，表面積應自屋頂版面起計算；採透空框架者，表面積應計至框架外緣。
四、設置之高度自屋頂版面起算不得超過九公尺。
五、斜屋頂版面上不得設置。
六、設置之高度自地面起算超過二十公尺者，應依規定裝設安全避雷措施，高度超過四十五公尺者，應設置航空障礙燈。
七、不得影響消防安全及防火避難。
	一、參考內政部營建署九十三年十一月三十日內授營建管字第○九三○○八七九二四號解釋函案由一決議，屋頂樹立廣告當留設一點五公尺之淨距離，而無臨接建築線或不臨接建築線之分，爰刪除第二款臨接建築線部分之文字，避與內政部營建署決議衝突。
二、挑空係平面空間之用字，為使條文更加精確，修正第二款文字為挑高。
三、為減少計算疑義，參酌臺北市廣告物暫行管理規則第二十九條第四款及臺南市廣告物管理自治條例第十八條第一款之規定，簡化第三款尺寸計算方式。
四、採納業界需求，並參考內政部營建署一○四年四月三十日內授營建管字第一○四○○二一九六七號函釋，對斜屋頂設置樹立廣告並無限制，爰予開放。另因斜屋頂無女兒牆及逃生避難之需，爰免依第二款留設淨距離。

	第十條  招牌廣告及樹立廣告設置於住宅區三樓以上或高度超過十公尺者，不得使用閃爍式燈光照明、電視牆、電腦顯示板。但建築物臨接寬度在三十公尺以上道路且樓高在三十公尺以上，於屋頂設置廣告物者，不在此限。
	第十條  招牌廣告及樹立廣告設置於住宅區三樓以上或高度超過十公尺者，不得使用閃爍式燈光照明。但建築物臨接寬度在三十公尺以上道路，於屋頂設置樹立廣告物者，不在此限。
	一、為減少住宅區光害，參酌本府都市發展局一○二年度第三次建築法規小組會議決議，於閃爍式燈光照明增列電視牆及電腦顯示板。

二、為提升住宅區低樓層之居住品質，於但書增訂樓高限制，並參酌建築技術規則第二十三條、二十四條及一百六十四條之建築物高度相關規範，制定高度為三十公尺。
三、考量於屋頂上之廣告物非全為樹立廣告而亦有設置於屋突之招牌廣告，爰刪除樹立二字，使規範俾臻完整。

	第十一條  招牌廣告及樹立廣告設置許可審查程序分為圖說審查及竣工查驗。圖說審查合格者，准予施工，並應於三個月內辦理竣工查驗。竣工查驗合格者，發給廣告物許可證。
    因實際需要，明列不合本辦法之事項，提案經都市設計委員會審議通過者，得不受本辦法之限制。
	第十一條  招牌廣告及樹立廣告設置許可審查程序分為圖說審查及竣工查驗。圖說審查合格者，准予施工，並應於三個月內辦理竣工查驗。竣工查驗合格者，發給廣告物許可證。
	參酌本府都市發展局一○一年度第六次復核會議，在不違反招牌廣告及樹立廣告管理辦法之情形下，針對本辦法開放得以都市設計審議之機制，增訂第二項之規定，以提升城市美學。


臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法部分條文修正草案
第三條    正面式招牌廣告之設置，應符合下列規定：

一、縱長超過二公尺者，應申請雜項執照。
二、下端距離地面淨距離不得低於三公尺，並不得低於騎樓下面樑底線，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。
三、設置於建築物各樓層者，不得覆蓋窗戶、消防避難出口或其他開口。但窗戶經開業建築師簽證符合建築技術規則通風採光及緊急進口設置規定者，不在此限。
四、突出牆面不得超過五十公分。
五、設置於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，上端不得高於屋頂突出物一公尺，且自屋頂版面起算不得超過九公尺。
六、設置於雨遮上方者縱長不得超過一點五公尺，且不得超出雨遮範圍，並不受第二款之限制。

七、設置於透空框架內者，除屋頂突出物之透空遮墻、立體構架外，得於其上下或側邊設置，但其表面積合計不得大於透空之二分之一。
第五條    騎樓招牌廣告之設置，應符合下列規定：

一、設置於建築物騎樓內或騎樓版下之側懸式或懸吊式招牌，下端距離地面淨距離不得低於三公尺，厚度不得超過五十公分。
二、設置於建築物騎樓柱面四周，不得突出該柱各面超過二十公分，騎樓淨寬應達二點五公尺以上。
三、設置於騎樓內側牆面之正面式招牌廣告，不得突出騎樓內側牆面超過二十公分，下端距離地面淨距離不得低於二點一公尺。但設置位置牆面未開口且左右兩側邊緣為弧型或內嵌入牆面者，下端距離地面淨距離不受二點一公尺限制。
第七條    設置於屋頂之樹立廣告，應符合下列規定：

一、高度超過三公尺者，應申請雜項執照。
二、應自女兒牆上方留設一點五公尺以上淨距離供逃生避難使用。但自女兒牆退縮一點五公尺且自屋頂版面挑高二公尺以上設置者，或設置於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，不在此限。
三、廣告物面板總長度，不得大於屋頂層周邊總長度之二分之ㄧ。
四、設置之高度自屋頂版面起算不得超過九公尺。
五、設置於斜屋頂版面上，得不受第二款之限制。
六、設置之高度自地面起算超過二十公尺者，應依規定裝設安全避雷措施，高度超過四十五公尺者，應設置航空障礙燈。
七、不得影響消防安全及防火避難。
第十條    招牌廣告及樹立廣告設置於住宅區三樓以上或高度超過十公尺者，不得使用閃爍式燈光照明、電視牆、電腦顯示板。但建築物臨接寬度在三十公尺以上道路且樓高在三十公尺以上，於屋頂設置廣告物者，不在此限。
第十一條    招牌廣告及樹立廣告設置許可審查程序分為圖說審查及竣工查驗。圖說審查合格者，准予施工，並應於三個月內辦理竣工查驗。竣工查驗合格者，發給廣告物許可證。

因實際需要，明列不合本辦法之事項，提案經都市設計委員會審議通過者，得不受本辦法之限制。
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