臺中市政府水利局防止管線挖損作業規範第六點修正總說明
臺中市政府水利局防止管線挖損作業規範於一百零七年八月十五日以中市水污工字第一○七○○六二一五四號發布。茲為提升公共工程進度，有條件開放假日開挖作業，爰修正第六點，其修正重點如下：除推管段、路面刨封作業，假日禁止開挖作業。但經機關書面同意者，不在此限。
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臺中市政府水利局防止管線挖損作業規範第六點修正對照表
	修正規定
	現行規定
	說　明

	6、 監造及施工廠商於開挖作業時應辦理事項如下：
(1) 開挖作業全程錄影：現場應架設錄影設備，監造人員、工地主任應常駐工地現場且入鏡。
(2) 職安人員應於每日施工前進行危害告知，並召開會議，告知開挖機具操作員、開挖指揮員及其他有關人員既設管線位置，了解既設管線圖資內容，並紀錄拍照即時回傳本局。
(3) 挖土機需具備一員開挖指揮員。
(4) 開挖現場應備妥二氧化碳滅火器、瓦斯止氣夾、自來水快速接頭及氣體偵測器。
(5) 管線位置或深度不明確時，應通知管線單位到場確認，並預留約一公尺空間，前後先行開挖，該區域採平斗式挖土機搭配人工開挖。
(6) 開挖時發現混凝土包覆管線情形，施工廠商應通知管線單位到場協助釐清管線。
(7) 施工廠商應指定露天開挖作業主管常駐工地指揮勞工作業，並為防止損壞危險地下管線危害勞工，應妥為規劃該機械之施工方法。
(8) 開挖作業時，工地主任、監造人員、露天開挖作業主管及職安人員均應在場，因故短暫離開工作崗位時應指派代理人留駐現場監督。
(9) 災害發生時應確實管制車輛人員進出，並視情況建立封鎖線。
(10) 除推管段、路面刨封作業，假日禁止開挖作業。但經機關書面同意者，不在此限；本要點實施前，工程契約規定履約期限以日曆天計算者，施工廠商得檢具事證，以書面向本局申請展延工期。
	6、 監造及施工廠商於開挖作業時應辦理事項如下：
(1) 開挖作業全程錄影：現場應架設錄影設備，監造人員、工地主任應常駐工地現場且入鏡。
(2) 職安人員應於每日施工前進行危害告知，並召開會議，告知開挖機具操作員、開挖指揮員及其他有關人員既設管線位置，了解既設管線圖資內容，並紀錄拍照即時回傳本局。
(3) 挖土機需具備一員開挖指揮員。
(4) 開挖現場應備妥二氧化碳滅火器、瓦斯止氣夾、自來水快速接頭及氣體偵測器。
(5) 管線位置或深度不明確時，應通知管線單位到場確認，並預留約一公尺空間，前後先行開挖，該區域採平斗式挖土機搭配人工開挖。
(6) 開挖時發現混凝土包覆管線情形，施工廠商應通知管線單位到場協助釐清管線。
(7) 施工廠商應指定露天開挖作業主管常駐工地指揮勞工作業，並為防止損壞危險地下管線危害勞工，應妥為規劃該機械之施工方法。
(8) 開挖作業時，工地主任、監造人員、露天開挖作業主管及職安人員均應在場，因故短暫離開工作崗位時應指派代理人留駐現場監督。
(9) 災害發生時應確實管制車輛人員進出，並視情況建立封鎖線。
(10) 除推管段、路面刨封作業，假日禁止開挖作業。本要點實施前，工程契約規定履約期限以日曆天計算者，施工廠商得檢具事證，以書面向本局申請展延工期。
	為提升工程施工進度，有條件開放假日開挖作業，爰修正第十款。






臺中市政府水利局防止管線挖損作業規範第六點修正規定
6、 監造及施工廠商於開挖作業時應辦理事項如下：
(1) 開挖作業全程錄影：現場應架設錄影設備，監造人員、工地主任應常駐工地現場且入鏡。
(2) 職安人員應於每日施工前進行危害告知，並召開會議，告知開挖機具操作員、開挖指揮員及其他有關人員既設管線位置，了解既設管線圖資內容，並紀錄拍照即時回傳本局。
(3) 挖土機需具備一員開挖指揮員。
(4) 開挖現場應備妥二氧化碳滅火器、瓦斯止氣夾、自來水快速接頭及氣體偵測器。
(5) 管線位置或深度不明確時，應通知管線單位到場確認，並預留約一公尺空間，前後先行開挖，該區域採平斗式挖土機搭配人工開挖。
(6) 開挖時發現混凝土包覆管線情形，施工廠商應通知管線單位到場協助釐清管線。
(7) 施工廠商應指定露天開挖作業主管常駐工地指揮勞工作業，並為防止損壞危險地下管線危害勞工，應妥為規劃該機械之施工方法。
(8) 開挖作業時，工地主任、監造人員、露天開挖作業主管及職安人員均應在場，因故短暫離開工作崗位時應指派代理人留駐現場監督。
(9) 災害發生時應確實管制車輛人員進出，並視情況建立封鎖線。
(10) [bookmark: _GoBack]除推管段、路面刨封作業，假日禁止開挖作業。但經機關書面同意者，不在此限；本要點實施前，工程契約規定履約期限以日曆天計算者，施工廠商得檢具事證，以書面向本局申請展延工期。
