[bookmark: _GoBack]臺中市建築物施工管制辦法部分條文修正條文
第三條　　起造人依建築法第五十四條規定申報開工應檢附下列書件：
一、建築工程開工申報書一份。
二、建造執照或雜項執照正本。
三、營造業承攬建築工程開工查報表一份。
四、經承造人專任工程人員簽章之施工計畫書及圖說二份。
五、承攬營造業最近一個月內之基本資料。
六、職業安全衛生管理人員之證書及勞工保險證明文件或僱用證明文件。
七、申報日前七日內之工地現場照片。
八、其他依法令規定或都發局指定應檢附書件。
建築工程使用塔式起重機者，應將塔式起重機之施工計畫書(含作業範圍)納入前項第四款規定之施工計畫書，並應於施工前取得臺中市政府交通局(以下簡稱交通局)審查交通維持計畫核可函；未使用塔式起重機者，應檢具切結書。
屬拆除執照併建造執照申報開工案，不得於開工前先行拆除舊有建築物。
拆除老舊含石棉之建材，其拆除施工計畫書應明定拆除前之施工勘查、施工中對環境及施工人員之污染防護及施工後之清除處理。
下列建築基地除第一項規定書件外，並應檢附施工圍籬綠美化計畫及圖說：
一、實施都市計畫地區面前道路寬度達二十公尺以上、臨接長度二十五公尺以上且建築物層數在六層以上者。
二、應辦理都市設計審議者。
三、依都市計畫法令或建築法令規定得獎勵容積者。
四、辦理容積移轉之接受基地。
五、應實施環境影響評估者。
前項綠美化施工圍籬得以彩繪、設置綠化植栽或其他美化方式規劃設計，其綠美化面積應達沿街面安全圍籬面積百分之五十以上。
[bookmark: _Hlk527121177]第九條　　前條第一項所定期間屆滿之日適逢國定例假日者，非屬指定必須派員勘驗之樓層，且距前次混凝土澆置逾十四日或核准縮短工程進度勘驗期間者，得提前於例假日前一日，檢附註明混凝土澆置時間之施工切結文件等相關資料，申報勘驗；或於該假期間先行傳送勘驗申報書，並於假期結束次一上班日檢附相關書件補辦申報勘驗。
第十六條　　承造人應向營建賸餘土石方資訊服務中心申報營建賸餘土石方（以下簡稱餘土）種類、數量及去處；有運至公共工程之工地處理者，都發局應副知公共工程主辦單位。
承造人應於每月十日前，檢附前月餘土處理完成證明文件報都發局備查；餘土處理完成後，應於基礎勘驗申報後三十日內，將處理完成證明文件報都發局備查。
第十八條　　建築物施工時，其建築材料、施工機具及廢棄物應在其安全圍籬內堆放。基地地下室全部開挖者，並應詳訂施工計畫，採取分段施工或架設施工構臺。但基地情形特殊且無其他替代方法可以施工時，其施工機具需臨時使用道路時，應報經交通局核准。
[bookmark: _Hlk527121349]第十九條　　建築工地施工時，應為下列各款措施，防止物體墜落及物料、灰塵向外飛散：
一、設置施工架：六層以上建築物施工時，應使用鋼管施工架，施工架柱腳底，應襯厚木底板或採取其他防沉陷措施。採用鋼骨構造無施工架施工之建築物，四周牆面開口需設置安全防護措施及網格不大於十五公釐之護網；其他有關安全防護措施之設置規定，應依職業安全衛生法相關規定辦理。
二、設置護網或帆布護籬：位於建築工程二層以上之施工架外部應置二十號以上鍍鋅鐵絲網或一點三公釐徑尼龍塑膠網，網格不得大於十五公釐，搭接長度不得小於二十公分；帆布護籬應使用厚零點二二公釐以上之帆布。
三、設置斜籬：五層以上建築物施工，施工架斜籬應使用框架式以九公釐厚夾版或一點二公釐厚鋼板，每五層至少設置一處，其突出施工架寬度至少二公尺。斜籬設置處遇有障礙物時，應予以避開。
四、設置垃圾導管或加設防護裝置之垃圾滑槽。但利用電梯孔、管道間清運垃圾者，不在此限。
五、拆除工程應於施工前評估物料飛散範圍，並於使用道路範圍內設置必要高度之鋼板圍籬區隔。經評估使用道路範圍不足以防範公共安全，得提具道路交通維護計畫報交通局核准，增加使用道路範圍。
工地負責人、工地主任或專任工程人員對施工架、固定式起重機等假設工程，應依職業安全衛生法及相關法規之規定實施自主檢查。
[bookmark: _Hlk527121724]第二十八條之一　　海上颱風警報第一次發布後一日內，承造人應做好防止施工物件飛落或傾倒等安全措施，並填具防颱作業工地自主檢查表留存工地備查；經都發局以行動應用軟體(App)推播之一定規模工地，須另依限檢附現場照片回報。
地震震度達四級以上地區之施工中建築物，於地震前七日內有澆置混凝土行為者，起造人、承造人、監造人應針對該樓層結構安全檢測，並將共同出具之安全證明書或公會鑑定報告送都發局備查。
[bookmark: _Hlk527121783]經都發局以行動應用軟體(App)推播須回報之工地，應於規定期限內回報。
第三十條　　損鄰事件發生後，應由雙方自行協調，協調不成經受損房屋所有權人(以下簡稱受損戶)向都發局請求處理時，都發局應於文到七日內通知工程起造人、監造人、承造人、營造業之專任工程人員及受損戶會同勘查損壞情形，經會勘認定係因施工而損壞者，應予列管，並依下列程序處理：
一、無危害公共安全之虞者得准予繼續施工，並責由承造人直接與受損戶協調損害修復賠償事宜及加強維護安全措施；承造人、監造人及營造業之專任工程人員應親自或指派專人處理協調事宜。但監造人無法當場認定，應暫時停工並於七日內提出書面報告，經都發局核准後始得繼續施工。
二、經監造人或都發局委派之專業技師認定有危害公共安全之虞者，應立即停工，承造人及監造人應依建築法相關規定，辦理有關公共安全措施，並向都發局提出報告。
經勘查無法認定係因施工損壞或鄰房房屋邊緣線與工地開挖境界線間之水平距離大於開挖深度三倍以上者，除受損戶洽請鑑定單位鑑定屬施工所致損壞者外，不予列管。
損鄰事件會勘後，起造人或承造人應於七日內與受損戶進行協商並作成紀錄；達成協議者，應繕具和解書函請都發局解除列管。
第三十一條　　施工損鄰爭議事件，得向都發局申請損鄰爭議協調。
損鄰事件之協調處理程序如下：
一、現場會勘後七日內，爭議雙方未達成協議時，由雙方合意擇定鑑定單位委託申請受損房屋損害鑑定；未達成合意者，任一方得自行擇定鑑定單位委託鑑定。鑑定費用由委託人先行代繳，經鑑定確因該施工造成者，其費用由承造人負擔，並得併損壞鄰房賠償費用提存法院。
二、鑑定後仍不能自行達成協議者，得由任一方向都發局申請建築爭議事件審議。但鄰房受損部分不屬於合法建築物或鄰房之所有權人、使用人無正當理由而拒絕第二十九條之調查者，得不予受理申請審議。
第三十二條　　建築爭議事件審議之程序如下：
一、申請人應檢具申請文件、歷次協調紀錄、爭議當事人之意見理由、鑑定報告及其他有關處理資料，向都發局申請建築爭議事件審議或由都發局逕提建築爭議事件評審委員會（以下簡稱評審會）審議。
二、都發局應於受理申請一個月內召開評審會審議。
三、評審會開會時，應由都發局通知起造人、承造人、監造人、營造業之專任工程人員及受損戶列席說明陳述意見，並得通知鑑定單位派員列席報告。
四、爭議人經通知而拒不出席者，得由評審會就所提書面資料逕予審議決議，爭議當事人不得異議。
五、爭議事件經評審會認為有必要時，得推請委員組成專案小組再予協調或調查處理，並擬具書面意見提會討論。
六、經評審會協調，雙方未達成協議，且經鑑定安全無虞者，得由評審會決議依鑑定單位鑑定之受損房屋所需修復費用賠償。起造人或承造人經依損壞鄰房賠償費用提存法院數額表(如附表)分段累計確定數額後，以受損戶名義提存於法院，得向主管機關申請解除列管；受損戶如有爭議，應循司法途徑解決。
第三十四條　　經列管之施工損鄰事件，應載明於該建築工程之建造執照或拆除執照檔案備註欄，並暫緩核發使用執照或拆除竣工證明。
有下列情形之一者，得解除列管：
一、起造人或承造人依評審會決議之賠償費用，以受損戶為受擔保利益人或受清償人向法院提存。
二、經評審會決議不負賠償責任。
三、起造人或承造人已履行賠償責任。
四、依第三十一條第二項第二款不予受理申請審議。
五、爭議雙方已循司法途徑解決，且起造人或承造人業以結構安全鑑定報告修復金額，依損壞鄰房賠償費用提存法院數額表規定比例計算後提存。
[bookmark: _Hlk522172244]損鄰事件調解成立或爭議雙方已循司法途徑解決者，再申請建築爭議事件審議，不予受理。
審議程序進行中，雙方另循司法途徑解決時，都發局得停止審議程序。
[bookmark: _Hlk522172325]第四十一條　　本辦法所需書表格式，除其他法令另有規定者外，由都發局定之。
依本辦法應向都發局申報之書表，得以網路(電子化)方式申報，並以電子檔案歸檔。
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