
附表一　 臺中市鋼鐵業燒結工場空氣污染物排放標準
	項目
	排放標準
	備註

	粒狀污染物
	重量濃度
(mg/Nm3)
	20
	

	硫氧化物(SOx)
(以SO2表示)
	ppm
	50
	

	
	克/公斤燒結礦
	0.50
	依「公私場所固定污染源空氣污染物排放量申報管理辦法」之規定每季登錄硫氧化物排放量及燒結礦產量資料為計算基準

	氮氧化物(NOx)
(以NO2表示)
	ppm
	65
	

	
	克/公斤燒結礦
	0.39
	依「公私場所固定污染源空氣污染物排放量申報管理辦法」之規定每季登錄氮氧化物排放量及燒結礦產量資料為計算基準

	戴奧辛
	ng-TEQ/Nm3
	0.4
	排放標準之濃度以毒性當量(TEQ)表示，係由測得附表八所列各項戴奧辛污染物濃度乘以其國際毒性當量因子(I-TEF)之總和計算之



附表二　 臺中市鋼鐵業煉焦工場空氣污染物排放標準
	污染源
	項目
	排放標準
	施行日期

	煉焦爐加料及出焦期
	粒狀污染物
	重量濃度
(mg/Nm3)
	10
	102年1月1日

	煉焦爐排氣設備
	粒狀污染物
	重量濃度
(mg/Nm3)
	20
	

	
	硫氧化物(SOx)
(以SO2表示)
	ppm
	50
	

	
	氮氧化物(NOx)
(以NO2表示)
	ppm
	120
	




附表三　　臺中市鋼鐵業高爐工場空氣污染物排放標準
	污染源
	項目
	排放標準
	施行日期

	高爐出鐵間
	粒狀污染物
	重量濃度
(mg/Nm3)
	10
	102年1月1日

	熱風爐
排氣設備
	粒狀污染物
	重量濃度
(mg/Nm3)
	25
	

	
	硫氧化物(SOx)
(以SO2表示)
	ppm
	30
	

	
	氮氧化物(NOx)
(以NO2表示)
	ppm
	65
	




附表四　　臺中市鋼鐵業轉爐工場空氣污染物排放標準
	污染源
	項目
	排放標準
	施行日期

	廢氣集塵排放口
	粒狀污染物
	重量濃度
(mg/Nm3)
	25
	102年1月1日

	二次集塵排放口
	粒狀污染物
	重量濃度
(mg/Nm3)
	10
	




附表五　　臺中市鋼鐵業電弧爐空氣污染物排放標準
	污染源
	項目
	排放標準
	備註

	集塵設備排放口
	粒狀污染物
	重量濃度
(mg/Nm3)
	新設污染源
	10
	

	
	
	
	既存污染源
	15
	

	
	戴奧辛
	ng-TEQ/Nm3
	新設污染源
	0.4
	排放標準之濃度以毒性當量(TEQ)表示，係由測得附表八所列各項戴奧辛污染物濃度乘以其國際毒性當量因子(I-TEF)之總和計算之

	
	
	
	既存污染源
	0.4
	












附表六　　臺中市鋼鐵業熱軋工場空氣污染物排放標準
	污染源
	項目
	排放標準
	備註
	施行日期

	鋼胚加熱爐廢氣
	硫氧化物
	新設污染源
	氣體燃料 70ppm
液體燃料 200ppm
固體燃料 200ppm 
	混合燃料以下列公式計算其排放限值：
排放限值=AX+BY+CZ
A:氣體燃料之硫氧化物排放標準
B:液體燃料之硫氧化物排放標準
C:固體燃料之硫氧化物排放標準
X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率
Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率
Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率
	102年1月1日

	
	
	既存污染源
	氣體燃料 80ppm
液體燃料 240ppm
固體燃料 240ppm
	
	

	
	氮氧化物
	新設污染源
	氣體燃料 100ppm
液體燃料 180ppm
固體燃料 180ppm 
	混合燃料以下列公式計算其排放限值：
排放限值=AX+BY+CZ
A:氣體燃料之氮氧化物排放標準
B:液體燃料之氮氧化物排放標準
C:固體燃料之氮氧化物排放標準
X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率
Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率
Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率
	

	
	
	既存污染源
	氣體燃料 120ppm
液體燃料 200ppm
固體燃料 200ppm
	
	




附表七  臺中市鋼鐵業原物料貯存場所空氣污染物排放標準
	污染物種類
	排放標準
	施行日期
	備註

	粒狀物
	(1) 0.3 K1D kg/m3
(2) 0.05 K1D kg/m3
	1.排放標準(1)自發布日施行
2. 排放標準(2)自108年1月1日施行
	1.排放濃度計算式：(1-β) x K1 x D
2. K1 = 0.06 kg/T
3.防制措施種類及防制效率(β)：
(1)封閉式建築物：98%
(2)噴灑化學穩定劑加阻隔牆或防風柵欄：95%
(3)防塵布加阻隔牆或防風柵欄：90%
(4)阻隔牆或防風柵欄：75%
(5)噴灑化學穩定劑：80%
(6)覆蓋(防塵布)：70%
(7)覆蓋(防塵網)：50%
(8)灑水(1次/2小時)：75%
(9)灑水(1次/4小時)：50%
4.防制措施採灑水、覆蓋或濆灑化學穩定劑者，其防制面積應達堆置區面積90%以上，採阻隔牆或防風柵欄者，其高度應達設計或實際堆置高度1.5倍以上，始認定其防制效率。



附表八  國際毒性當量因子
I-TEF(International Toxicity Equivalency Factor)
	戴奧辛污染物
	國際毒性當量因子

	2,3,7,8-TeCDD
1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
OCDD
	1.0
0.5
0.1
0.1
0.1
0.01
0.001

	2,3,7,8-TeCDF
1,2,3,7,8,PeCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
OCDF
	0.1
0.05
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.01
0.01
0.001

	其他PCDDs及PCDFs
	0


備註：TeCDD：tetrachlorinated dibenzo-p-dioxin
PeCDD：pentachlorinated dibenzo-p-dioxin
HxCDD：hexachlorinated dibenzo-p-dioxin
HpCDD：heptachlorinated dibenzo-p-dioxin
OCDD：octachlorinated dibenzo-p-dioxin
PCDDs：polychlorinated dibenzodioxins
TeCDF：tetrachlorinated dibenzofuran
PeCDF：pentachlorinated dibenzofuran
HxCDF：hexachlorinated dibenzofuran
HpCDF：heptachlorinated dibenzofuran
OCDF：octachlorinated dibenzofuran
PCDFs：polychlorinated dibenzofurans
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