附表二

	違反事實
	裁罰依據
	裁罰基準

	
	
	違反項目
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次起

	違反第六十三條規定，建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施。
	第八十九條
	安全圍籬及防護措施不符規定
	處六仟元罰鍰並限期二日內改善。
	處一萬二仟元罰鍰並勒令停工限期改善
	處二萬元罰鍰並勒令停工限期改善
	處三萬元罰鍰並勒令停工限期改善

	
	
	未設置工程告示牌
	處三仟元罰鍰並限期二日內改善。
	處六仟元罰鍰並限期改善
	處二萬元罰鍰並勒令停工限期改善
	處三萬元罰鍰並勒令停工限期改善

	違反第六十四條規定，建築物施工時，其建築材料及機具之堆放，不得妨礙交通及公共安全。
	第八十九條
	機具材料放置位堆放於安全圍籬內者。
	處一萬二仟罰鍰並限期二日內改善。
	處二萬四仟元罰鍰並勒令停工限期改善
	處三萬元罰鍰並勒令停工限期改善
	處三萬元罰鍰並勒令停工限期改善

	
	
	騎樓未依規定打通
	處六仟元罰鍰並限期三日內改善。
	處一萬二仟元罰鍰並勒令停工限期改善
	處二萬元罰鍰並勒令停工限期改善
	處三萬元罰鍰並勒令停工限期改善

	違反第六十五條規定，凡在建築工地使用機械施工者，應遵守左列規定：

一、不得作其使用目的以外之用途，並不得超過其性能範圍。

二、應備有掣動裝置及操作上所必要之信號裝置。

三、自身不能穩定者，應扶以撐柱或拉索。
	第八十九條

	作其使用目的以外之用途，並不得超過其性能範圍。
	處一萬二仟罰鍰並勒令停工。
	處二萬四仟元罰鍰並勒令停工
	處三萬元罰鍰並勒令停工
	處三萬元罰鍰並勒令停工

	
	
	應備有掣動裝置及操作上所必要之信號裝置。

自身不能穩定者，應扶以撐柱或拉索。
	處六仟元罰鍰並勒令停工立即改善
	處一萬二仟元罰鍰並勒令停工立即改善
	處二萬元罰鍰並勒令停工立即改善
	處三萬元罰鍰並勒令停工立即改善

	違反第六十六條規定，二層以上建築物施工時，其施工部分距離道路境界線或基地境界線不足二

公尺半者，或五層以上建築物施工時，應設置防止物體墜落之適當圍籬。
	第八十九條


	安全防範措施不符者
	處六仟元罰鍰並限期二日內改善。
	處一萬二仟元罰鍰並勒令停工限期改善
	處二萬元罰鍰並勒令停工限期改善
	處三萬元罰鍰並勒令停工限期改善

	違反第六十七條規定，主管建築機關對於建築工程施工方法或施工設備，發生激烈震動或噪音及灰塵散播，有妨礙附近之安全或安寧者，得令其作必要之措施或限制其作業時間。
	第八十九條


	未依規定時間內施工者
	處一萬二仟罰鍰並勒令停工。
	處二萬四仟元罰鍰並勒令停工
	處三萬元罰鍰並勒令停工
	處三萬元罰鍰並勒令停工

	違反第六十八條規定，承造人在建築物施工中，損及道路，溝渠等公共設施
	第八十九條


	承造人在建築物施工中，損及道路，溝渠等公共設施
	處六仟元罰鍰並限期改善。
	處一萬二仟元罰鍰並勒令停工限期改善
	處二萬元罰鍰並勒令停工限期改善
	處三萬元罰鍰並勒令停工限期改善

	違反第六十九條規定，建築物在施工中，鄰接其他建築物施行挖土工程時，對該鄰接建築物應視需要作防護其傾斜或倒壞之措施。
	第八十九條


	挖土深度在一公尺半以上者未設置防護措施
	處一萬二仟罰鍰並勒令停工限期二日改善。
	處二萬四仟元罰鍰並勒令停工
	處三萬元罰鍰並勒令停工
	處三萬元罰鍰並勒令停工

	1. 本基準表裁罰金額罰鍰以新臺幣元計算。

2. 處分對象為建築物起造人或承造人。

3. 同一工地違反同一項目三次以上者，承造人移付營造業懲戒委員會審議。


