
臺中市漁筏監理自治條例
                             中華民國101年1月17日府授法規字第1010008227號令制定公布
第1條 　　臺中市（以下簡稱本市）為落實本市漁筏之監理，特制定本     自治條例。
第2條 　　本自治條例之『主管機關』為臺中市政府農業局（以下簡稱本府農業局）。
第三條　　漁筏係指以下列方式建造專供漁業用之筏：
　　　　　一、以標稱直徑不超過四百五十公釐塑膠管所編紮之塑膠管
              筏。
　　　　　二、在塑膠管筏外再以玻璃纖維強化塑膠積層包裹之筏。
　　　　　三、符合第九條規定以玻璃纖維強化塑膠積層而成之筏。
第四條　　本自治條例用詞，定義如下：
　　　　　一、全長（L）：指漁筏兩端水平之最大長度，單位為公尺。
　　　　　二、有效長度（Le）：指漁筏不計前後翹起部分，筏管底部     
              平直部分之長度，單位為公尺。
　　　　　三、筏管外徑（Do）：指漁筏所用筏管之實際外徑，並非標
              稱直徑，單位為公釐。
　　　　　四、筏管內徑（Di）：指漁筏所用筏管之實際內徑，單位為    
              公釐。
　　　　　五、筏管數量（N）：指漁筏所用筏管之總數，其單位為支。
　　　　　六、筏寬（B）：指漁筏之最大寬度，單位為公尺。
　　　　　七、推進機：指固定裝置於漁筏，供推進用之機器。
　　　　　八、舷外機：指未永久固定裝置於漁筏，得隨時拆卸移置於  
              岸上供推進用之機器。
　　　　　九、動力漁筏：指裝用推進機或舷外機之漁筏。
　　　　　十、非動力漁筏：指未裝用推進機或舷外機之漁筏。
　　　　　十一、推進機重量(We)：指漁筏所裝用推進機或舷外機之重 
              量，單位為公斤。
　　　　　十二、推進機室重量(Wer)：指漁筏上用以圍蔽所裝用推進機
              或舷外機之機室重量，單位為公斤。
　　　　　十三、推進機距筏長中點之距離(d)：指推進機或舷外機所安
              裝之位置距漁筏有效長度中點之距離，單位為公尺。
　　　　　十四、漁筏依浮力容許之最大載重排水量：指漁筏依浮力係
              數之限制，所容許之最大載重排水量，單位為公斤。
　　　　　十五、漁筏依強度准許之最大載重排水量：指漁筏因受筏管
              拉力強度之限制，所准許之載重排水量，單位為公斤。
　　　　　十六、漁筏之空載排水量：指漁筏尚未裝載油、水、人員、
              漁具及魚貨前之排水量。（僅包括筏管、甲板、推進機   
              或舷外機及推進機室時之排水量）單位為公斤。
　　　　　十七、漁筏之載重量(DW)：指漁筏可裝載油、水、人員、漁    
              具及魚貨等之重量，單位為公斤。
　　　　　十八、漁筏建造：指漁筏依核准之圖說新建，或經核准變更
              漁筏全長或筏寬、筏管直徑、筏管數。
　　　　　十九、漁筏改造：指漁筏在原核准尺寸不影響結構下，變更
              部分設備或筏管破損修護、換裝推進機或舷外機。
第五條　　漁筏限在距海岸未逾十二浬之海域，或江河湖泊等內陸水道  
      內作業。
第六條　　漁筏建造或改造，應由漁筏所有人檢附設計與建(改)造等有 
      關圖說及計算書，向本府農業局申請核准後，始得施工建造或改
      造。
第七條　　依第三條第一款規定以塑膠管筏建造之漁筏，其建造應符合 
      下列基準：
　　　    一、所有筏管兩端應以塞頭膠封。筏管與塞頭之材質，應符  
              合國家標準CNS 12698 管筏用聚氯乙烯硬質塑膠管之規 
              定。
　　　　　二、漁筏之全長不得超過二十四公尺，寬不得超過五點五公  
              尺。
　　　　　三、塑膠管之標稱直徑不得超過四百五十公釐。
　　　　　四、筏管內部以充以發泡材料為原則。計算漁筏依浮力容許  
              之最大載重排水量時，充有發泡材料者其浮力係數（C）
              得以零點九計算；未充有發泡材料者其浮力係數僅得以
              零點七計算。
　　　　　五、綑紮筏管用之尼龍線，其拉力強度應在每平方公分一千 
              二百公斤以上。
　　　　　六、塑膠管筏之建造設計，應依該漁筏各項重量預定之分布
              情況，詳細計算其最大彎曲力矩，並使因此最大彎曲力
              矩所生之拉應力不超過每平方公分一百公斤。未作詳細
              計算者，得推定除推進機及推進機室之重量係屬集中應
              力外，其餘重量係平均分配於筏管之有效長度內，波長
　　　　　　　則假定與有效長度相等。其計算之公式如下：
　　　　　　 (一)筏管准許承受之最大彎曲力矩，依附件一之公式一計　
　　　　　　　　 算。
　　　　　　 (二)漁筏依筏管准許承受之最大彎曲力矩所准許之滿載 
                 排水量，依附件一之公式二及公式三計算。
             (三)漁筏依浮力容許之最大滿載排水量，依附件一之公式
　　　　　　　 　四計算。
             (四)筏管總重，依附件一之公式五計算。
             (五)筏甲板重量，依附件一之公式六計算。
             (六)推進機室重量，依附件一之公式七計算。
             (七)漁筏空載時之排水量，依附件一之公式八計算。但其　
　　　　　　　 　滿載排水量應以本款第二目及第三目，漁筏依強度所
　　　　　　　　 准許之滿載排水量，及漁筏依浮力容許之最大滿載排
　　　　　　　　 水量等三值中取其最小值。
　　　　　　 (八)漁筏之載重量，依附件一之公式九計算。
　　　　　七、漁筏之載重量應足敷實際作業之需要。
第八條　　依第三條第二款規定在塑膠管筏外再以玻璃纖維強化塑膠積
      層包裹建造之漁筏，其建造應符合下列基準：
　　　　　一、建造時應符合前條塑膠管筏建造之基準。但筏管內部得
              免充發泡材料，在計算漁筏依浮力容許之最大載重排水
              量時，其浮力係數（C）仍得以零點九計算。
　　　　　二、在積層時應注意結構應力之連續性，不得使積層產生急 
              驟之直角轉彎。
第九條　　依第三條第三款之規定以玻璃纖維強化塑膠積層而成建造之
      漁筏，其建造應符合下列之基準：
　　　　　一、筏之設計與建造圖說，應經合格製造廠之技師簽證負責。
　　　　　二、筏全長不得超過十六公尺；筏之最大寬度不得超過四公 
              尺。
　　　　　三、筏甲板面與外底外表間之最大深度不得超過一點零五公 
              尺。
　　　　　四、甲板與外底間之空間應全部以發泡材料充填並不得有艙 
              室可資利用。
　　　　　五、裝設有舷牆，應在平直甲板緊接各舷邊舷牆上設洩水口，
              每舷最小總面積應依附件一公式十計算。
第十條　　動力漁筏之推進機或舷外機應妥善安裝於機座，並經試車確 
      定漁筏無不當之震動。
第十一條　  漁筏應配備有下列安全設備：
　　　　　  一、救生衣每人一件。
　　　　　  二、動力漁筏應裝置環照白燈一盞。
　　　　　  三、全長在十二公尺以上之動力漁筏應裝置左右舷燈。
　　　　　  四、非動力漁筏應備有白燈一盞，或防水之白光手電筒一把。
　　　　　  五、動力漁筏應備有號笛一具。但全長未滿十二公尺之動力漁筏得以哨笛代之。
　　　　　  六、非動力漁筏應備有號笛或哨笛一具。
第十二條　  漁筏在建造或改造完成後，所有人應檢附本府農業局或造船技師或經認可之檢驗機構出具之特別檢查報告表，向本府農業局申請核發漁筏監理執照。
　　　　　  前項漁筏監理執照之格式如附件二，特別檢查報告表之格式附件三。
第十三條　  動力漁筏所有人應自發照日起每屆滿二年之前後三個月內施行定期檢查，非動力漁筏所有人應自發照日起每屆滿三年之前後三個月內施行定期檢查。
            定期檢查由本府農業局人員或造船技師或經認可之檢驗機構檢查，由造船技師或經認可之檢驗機構檢查者，應填具定期檢查報告表，於十五日內送本府農業局審核登載於漁筏監理執照。
            前項定期檢查報告表之格式如附件四。
第十四條　  漁筏未施行定期檢查，或未將定期檢查報告表送本府農業局登載者，其漁筏監理執照失效。
　　　　　  漁筏未執有有效之漁筏監理執照，不得航行。
第十五條　  漁筏出海作業時限、最低配置船員人數及安裝主機馬力最高限制，依本府農業局公告之基準為之。
第十六條　  漁筏應予編號並標示於筏首之兩側。
第十七條　  漁筏應限於漁業使用，不得從事載客、載貨或未經核准事項之行為。
第十八條　  漁筏監理執照所載事項有變更時，所有人應於變更之日起十五日內，向本府農業局申請變更登記。
第十九條    漁筏滅失、報廢或拆解時，所有人應自知悉或發生之日起三十日內，檢附相關證明向本府農業局申請註銷登記，並繳銷其執照。
　　　　　  不申請註銷及繳銷者，本府農業局應通知限期辦理，逾期不辦理者，逕行註銷之。
第二十條    申請核發、換發或補發漁筏監理執照或變更漁筏監理執照登載事項者，應繳納規費，其費額如附件五。
第二十一條    違反第十四條第一項或第十五條至第十八條規定之一    者，處漁筏所有人新臺幣一千元以上三千元以下罰鍰，並命其限期改善；逾期不改善或有妨礙或危及航行安全者，應立即停止航行。
第二十二條    本自治條例自公布日施行。
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