附件一  塑膠管筏建造設計公式
	公式
	項目
	計算公式

	公式一
	筏管准許承受之最大彎力矩
	Mmax=π(Do4-Di4)/32 Do*10-2kg-m

	公式二
	漁筏依筏管准許承受之最大彎力矩所准許之滿載排水量
	△m1=8N*Le*Mmax/(Le+2d)(Le-2d)-We-Wer kg

	公式三
	
	△m2= 8N* Mma/Le+4d(We-Wer)/Le-We-Wer kg

	公式四
	漁筏依浮力容許之最大滿載排水量
	△F=0.805C*N*Le*Do2*10-2kg

	公式五
	筏管總重
	Wp=1140N*L(Do2-Di2) *10-2kg

	公式六
	筏甲板重量
	Wd=0.54L*B*t2 kg

(註：t2為甲板厚度，其單位為公釐。如甲板係採柳安木以外之木材時，0.54之值得以實際所採用材料之比重代替之。)

	公式七
	推進機室重量
	Wer=0.54t*B*(2lerh+2bh+lerb)

(註：ler、b、h分別為推進機室之長、寬、高，其單位為公尺，t3為推進機室圍板之厚度，其單位為公釐。如圍板係採柳安木以外木材時，0.54之值得以實際所採用材料之比重代替之。)

	公式八
	漁筏空載時之排水量
	△L=We+Wer+Wd+Wp kg

	公式九
	漁筏之載重量
	DW=(△m1、△m2及△F三值中之最小者)-△L kg

	公式十
	漁筏每一舷邊洩水口之最小面積
	A=0.91-0.00091L+0.0364hL

單位：平方公尺。L為筏之全長，單位：公尺；h為舷牆高度，單位：公尺。


