附表
	特定場所現場人數限制量調整增減表

	項次
	項目
	調增條件
	調減條件
	調整值

	1
	營業項目


	舞廳(場)
	
	增原值八分之一

	
	
	三溫暖
	
	增原值八分之一

	2
	樓層位置
	
	地下層
	減原值四分之一

	
	
	
	場所位於高層建築物內(不含避難層)
	減原值四分之一

	
	
	
	非避難層(不含地下層)
	減原值八分之一

	
	
	場所全部位於避難層
	
	增原值八分之一

	3
	消防設備


	增設自動滅火設備(如自動撒水設備、水霧滅火設備等)
	
	增原值四分之一

	
	
	增設緊急狀況時能恢復原有照明及緊急廣播功能之轉換裝置。

依法設有火警自動警報設備者，應以連動方式設置之。
	
	增原值四分之一

	
	
	增設室內排煙設備
	
	增原值八分之一

	
	
	增設具閃滅功能或兼具音聲引導功能之出口標示燈
	
	增原值十六分之一

	
	
	增設火警自動警報設備及緊急廣播設備
	
	增原值八分之一

	
	
	增設滅火器達樓地板面積每五十平方公尺(含未滿)有一滅火效能值
	
	增原值十六分之一

	
	
	增設手動報警設備
	
	增原值十六分之一

	
	
	增設避難器具(含增加至原設置數量之一．五倍)
	
	增原值十六分之一

	4
	有無開口樓層
	
	無開口樓層(不含地下層)
	減原值八分之一

	
	
	
	單一出入口
	減原值四分之一

	
	
	各樓層有二個出入口且符合二方向避難原則
	
	增原值十六分之一

	
	
	各樓層有三個出入口且符合二方向避難原則
	
	增原值八分之一

	
	
	各樓層有四個出入口且符合二方向避難原則
	
	增原值四分之一

	5
	防火管理
	依規實施防火管理制度

(含防火管理人、消防防護計畫、自衛消防編組演練之提報)
	
	增原值十六分之一

	
	
	內部無使用任何火源
	
	增原值四分之一

	
	
	窗戶無廣告物及鐵窗等遮蔽物
	
	增原值十六分之一

	
	
	經政府機構認可領有公共場所防火標章
	
	增原值四分之一

	備註：

ㄧ、營業項目依消費屬性、各類場所消防安全設備設置標準用途分類認定之。

二、出入口定義:每一出入口寬度達一．二公尺及高度達一．八公尺以上者。

三、二方向避難原則定義：該場所之樓面居室任一點至各出入口之步行路徑重複部分長度，不得大於建築技術規則設計施工編第九十三條規定之最大容許步行距離二分之一。

四、「樓層位置」項目內調減條件重複時，採從一從嚴計算。

五、「樓層位置」及「有無開口樓層」項目內調增條件重複時，採從一從寬計算。


