
臺中市鋼鐵業空氣污染物排放標準
中華民國101年5月24日府授法規字第1010086855號令訂定發布
第一條　　本標準依空氣污染防制法第二十條第二項規定訂定之。
第二條　　本標準主管機關為臺中市政府環境保護局。

第三條　　本標準之用詞，定義如下：

一、鋼鐵業：指從事生產各種鋼鐵產品且具第二款至第七款工場設備之一者。

二、燒結工場：指藉由高溫將鐵礦砂、焦炭與其他礦石混合燒結成塊製程之工場。

三、煉焦工場：指將冶金煤混合、破碎、攪拌後，使產生高溫膠結反應以生產焦炭製程之工場。

四、高爐工場：指將塊鐵礦、燒結礦、焦炭及助熔劑等原料由爐頂加入爐內，由爐下部鼓風嘴鼓入高溫熱風，使其產生還原及熔融反應以生產鐵水製程之工場。

五、轉爐工場：指在鐵水中加入助熔劑、合金、廢鋼等並吹入氧氣，將鐵水中的碳、錳等雜質脫除，以生產鋼液的精煉製程之工場。

六、電弧爐：指利用電弧產生的熱量熔煉礦石和金屬的工業爐。

七、熱軋工場：指以軋輥將熱鋼胚軋製成鋼板、條鋼、線材、鋼捲等製程之工場。

八、煉鐵爐頂加料：指煉鐵設備由頂部投入煉鐵原料之行為。

九、出鐵：指由煉鐵設備取出鐵水或將鐵水直接鑄模行為。

十、高爐出鐵間：指高爐工場從事出鐵作業行為之場所。

十一、煉焦爐出焦期：指煉焦完成後，在煉焦爐團邊以機械裝置將焦炭由爐體推入軌道冷卻車內之過程。

十二、煉焦加料期：指將煤由煉焦爐團頂端進料口置入之過程。

十三、煉鋼加料期：指自煉鋼設備爐蓋開啟加料至爐蓋關閉後三分鐘之期間。

十四、煉鋼出鋼期：指自煉鋼設備開始傾斜出鋼時至恢復直立位置後三分鐘之期間。

十五、二次集塵：指處理非熔煉期(加料、出鋼期)所逸散之煙塵之集塵系統。

十六、戴奧辛：指兩個氧原子連結一對苯環類化合物之多氯二聯苯戴奧辛（Polychlorinated dibenzo-p-dioxins)及一個氧原子連結一對苯環類化合物之多氯二聯苯呋喃（Polychlorinated dibenzofurans）。

十七、國際毒性當量因子：I-TEF(International Toxicity Equivalency Factor)，國際上計算戴奧辛濃度之毒性權重。

十八、ng：奈克，相等於10-9公克。

十九、毒性當量：TEQ（Toxicity Equivalency Quantity of 2,3,7,8-tetrachlorinated dibenzo-p-dioxin），計算戴奧辛毒性濃度之方式。

二十、Nm3:凱氏溫度二七三度及一大氣壓下每立方公尺體積。

二十一、K1：排放係數，單位為公斤/公噸。
二十二、β：防制效率，單位為%。
二十三、D：堆置密度，單位為公噸/立方公尺。
二十四、封閉式建築物：指有外牆及屋頂包覆之建築物，除依法設置之通風口外，其餘開口部分隨時保持關閉。

二十五、防塵網：指製作成網狀，具抑制粒狀污染物逸散功能之設施。

二十六、防塵布：指以布料、帆布或塑膠布等材料製作，具抑制粒狀污染物逸散功能之設施。
二十七、化學穩定劑：指能夠增加逸散性粒狀污染物質黏滯性或凝聚性之粒化劑、乳膠劑或其他化學藥劑。

二十八、阻隔牆：指全部使用非鏤空材料製作之圍牆。

二十九、防風柵欄：指離地高度八十公分以上使用網狀鏤空材料，其餘使用非鏤空材料製作之柵欄。
第四條　　本標準所稱既存污染源、新設污染源之認定如下：

一、既存污染源：指本標準發布日前已完成建造、建造中或完成工程發包之污染源。但因有關設備之更換或擴增致單一污染物排放量增加達已核發之操作許可證記載之該污染物年許可排放量百分之十以上者，以新設污染源認定之。

二、新設污染源：指本標準發布日後設立之污染源。

第五條　　鋼鐵業空氣污染物排放標準如下：

一、燒結工場排放標準如附表一。

二、煉焦工場排放標準如附表二。

三、高爐工場排放標準如附表三。

四、轉爐工場排放標準如附表四。

五、電弧爐排放標準如附表五。

六、熱軋工場排放標準如附表六。

七、原物料貯存場所排放標準如附表七；未採附表七之防制措施者，應檢具空氣污染物防制設施種類、構造及防制效率科學驗證資料，每二年報請主管機關核可後為之。
第六條　　鋼鐵業於環境影響說明書或環境影響評估報告書中承諾之固定污染源排放濃度較本標準嚴者，其排放濃度不得高於該承諾值。

第七條　　本標準有關排放管道濃度值計算均以凱氏溫度二七三度及一大氣壓下未經稀釋之乾燥排氣體積為計算基準，污染物濃度依下列計算式校正之：
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C：指經含氧百分率基準校正之污染物濃度，單位為依附表內所測定項目之單位。

Cs：指依測定方法測得，未經含氧百分率基準校正之污染物濃度，單位為依附表內所測定項目之單位。

On：排氣中含氧百分率之基準值，單位為百分比。

Os：指排氣中含氧百分率實測值，單位為百分比。其大於二十者，以百分之二十計算。

燒結工場燒結機排氣含氧百分率以百分之十五為基準，其他燃燒過程排氣中氧氣百分率以百分之六為基準，非燃燒過程以未經稀釋之乾燥氣體排氣體積為基準。

第八條　　本標準除另定施行日期者外，自發布日施行。
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