執行消防水源檢查安全注意事項
1. 各分隊編排水源檢查勤務時，依分隊及轄區狀況，以2人執行勤務、以後勤車出勤為原則。
2. 編排水源檢查之時段，應避開交通尖峰時段，選擇汽車流量較少時段；然因車流較大，汽車速度普遍較快，尤應特別注意安全。
3. 天候惡劣(如颱風來襲)時，避免編排檢查勤務；勤務期間遇下雨或道路能見度較低，駕駛人視線受影響，易生意外，得適時取消勤務(變更時應於勤務分配表註記)。
4. 檢查地下式消防栓時，請將車輛停放於檢查者後方（來車方向路邊）之適當位置，並於車身後方適當位置擺放交通錐及警示燈，以警示駕駛人注意安全。
5. 實施檢查時，另一人實施安全警戒，隨時注意來車及周邊狀況。
6. 打開地下式消防栓箱蓋時，注意手腳掌、指，離開箱框範圍，避免受箱蓋壓傷。 
7. 開啟消防栓時，應站在出水口側面，慢速開啟，排出管內空氣，視水流出後，再以較大水量試水，檢視地上式，尤應注意頭部應避開傳動帽上方。
8. 執行勤務時，應攜帶無線電，以利遇有緊急狀況之聯繫。

9. 注意執勤人員保健，出勤天氣寒冷，注意添加衣物；酷暑時，適時補充水分，預防中暑發生。

10. 新進（實習）人員，應經見習熟悉後，始可操作檢查，避免意外發生。

