[bookmark: _GoBack]臺中市污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點
1、 臺中市政府（以下簡稱本府）為執行污水下水道用戶接管工程（以下簡稱接管工程），排除後巷因違章建築（以下簡稱違建）致施作空間不足情形，特訂定本要點。
2、 接管工程所需後巷最小施作空間如下：
(一)後巷為單側排水者：寬度至少七十五公分，高度至少一層樓，且自原有地面線以下深度至少一百五十公分。
(二)後巷為雙側排水者：寬度至少一百五十公分，高度至少一層樓，且自原有地面線以下深度至少一百五十公分。
3、 臺中市政府水利局（以下簡稱水利局）於後巷施作接管工程前，應召開施工說明會。
4、 用戶應自行興闢留設後巷最小施作空間，並應負責相關修復工程。
5、 接管工程因後巷有違建且符合下列情形之一者，應執行違建拆除作業：
(一) 用戶已逾越期限，仍未依第四點規定自行興闢留設後巷最小施作空間。
(二) 經水利局個案勸導後，用戶仍未依前點規定自行興闢留設後巷最小施作空間，致無法埋設管線，影響周邊用戶接管權利。
前項違建拆除作業，應由水利局依臺中市違章建築執行原則相關規定，專案簽報本府核定後，移請臺中市政府都市發展局（以下簡稱都發局）配合接管工程期程併同辦理。
6、 前點違建拆除作業權責分工如下（如附表）：
(一)水利局調閱建築物地籍圖、使用執照圖及使用分區圖，並會同臺中市各區公所辦理現場會勘作業。
(二) 都發局依相關法令辦理違建之認定及拆除作業。
(三) 臺中市政府警察局於執行違建拆除作業時，協助維持現場秩序。
(四) 水利局應將拆除作業所需機具及人力費用，納入用戶接管工程經費中併同編列。
前點拆除作業處理流程如附表。
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	[bookmark: _Hlk10870503]宣導溝通階段
	1.
[bookmark: _Hlk10870516]設計及前置調查
	1.1 水利局於接管工程設計階段召開用戶接管說明會，說明接管範圍及預計期程。
1.2 接管工程發包後，水利局應辦理施工說明會，並依據法令、施工原則及後續處理流程向用戶宣導。
1.3 水利局調查用戶排水方向，並製作「後巷施作空間不足調查清冊」。
	水利局
	

	
	2.
會勘認定及通知用戶自行改善

	2.1水利局依「後巷施作空間不足調查清冊」向都發局調閱地籍圖、使用執照圖及使用分區圖等資料。
2.2水利局、臺中市各區公所（以下簡稱區公所）會同用戶辦理淨空確認說明會或淨空確認現場會勘，告知用戶自行興設留闢最小施作空間、指定期限及後續處理流程，並製作紀錄，倘配合自行改善者須填寫切結書。
2.3都發局配合派員說明違建查報及拆除相關規定。
	水利局
	都發局
區公所

	
	
	2.4未出席淨空確認說明會或淨空確認現場會勘之用戶，水利局應依法送達改善通知書。
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	3.1 「後巷施作空間不足調查清冊」所載之用戶如逾指定期限或經個案勸導後，仍未自行興設留闢最小施作空間之用戶，由區公所進行違建查報。
3.2 經都發局認定屬違建者，應寄發違建認定通知書，並限期改善。
	水利局
	都發局
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	4.
專案簽核及公告強制拆除
	4.1水利局應就認定違建且未依限改善之用戶造冊，並專案簽請本府核定後，移請都發局執行違建拆除作業。
4.2都發局應依專案所列拆除清冊，公告強制拆除期限。
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	5.
執行拆除
	5.1水利局於拆除期限前通知各相關機關及用戶，並於公告拆除日由都發局執行拆除作業。
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	5.2水利局確認接管工程已符合所需後巷最小施作空間後，應即進場施作。
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