
臺中市建築基地臨接尚未闢築完成出入通路及排水系統處理準則草案總說明

為處理本市建築基地臨接尚未完成道路闢建及排水系統拓築，申請建築執照審查時有其凖據，並規範建築基地之出入通路及排水，爰訂定臺中市建築基地臨接尚未闢築完成出入通路及排水系統處理準則草案。本準則共計六條，其要點說明如下：

一、本凖則之立法依據。(草案第一條)

二、建築基地出入通路之機能。(草案第二條)

三、建築基地出入通路與排水之規定。(草案第三條)

四、建築基地以現有巷道為出入通路之規定。(草案第四條) 
五、臺中市建築管理自治條例內免臨接道路之建築申請案，及建築基地以現有巷道為其主要出入口，其出入通路與排水之規定。(草案第五條)。
六、本準則施行日期。(草案第六條)

臺中市建築基地臨接尚未闢築完成出入通路及排水系統處理準則草案對照表
	名稱
	說明

	臺中市建築基地臨接尚未闢築完成出入通路及排水系統處理準則
	法規名稱

	條文
	說明

	第一條　本準則依臺中市建築管理自治條例(以下簡稱本自治條例)第十五條第二項規定訂定之。
	依據本自治條例第十五條第一項規定建
築基地臨接之計畫道路或經指定(示)建
築線之現有巷道，其鋪面、排水溝等公
共設施尚未闢築完成者，申請建築應依
規定辦理其出入通路及排水系統之拓築
。第二項規定授權訂定出入通路及排水
系統之拓築。

	第二條　未完成道路闢建之建築基地，應至少開闢一條可通達基地主要出入口之出入通路，以供通行；如設置車道應比照辦理。
	為保障建築物出入通行之機能，明定未
完成道路闢建一條出入通路通達基地之
主要出入口，如有設置車道，應比照辦
理，以維人車通行之需求。

	第三條　以經指定建築線且未完成闢建之計畫道路為出入通路者，應符合下列規定：
一、新建建築物應於建築工程放樣勘驗前，自行開闢完成施工道路及依實際需要之臨時排水系統，其道路開闢寬度規定如下：
(一)建築物為五樓以下時，應自行開闢完成之施工道路為三點五公尺以上。
(二)建築物為六樓以上時，應自行開闢完成之施工道路應為四公尺以上。
二、申請使用執照前，應完成排水系統並連接至現有或公共排水，並完成出入通路路面鋪設或符合本凖則第四條規定者。
	一、配合劃設消防車輛救災活動空間指
導原則所定道路寬度之規定，爰明
定新建五樓以下或六樓以上建築物，
應分別自行開闢完成三點五公尺以上或四公尺以上之施工道路，以便
統一執行。
二、為確保出入通路之開闢，明定應於
申請使用執照前，完成排水系統及
路面鋪設。

三、依七十一年九月二十一日台內營字
第一零一八五七號函略以：「按建
築基地鄰接之都市計畫道路尚未開，
合於都市計畫法第十七條第二項但書之規定者，得由主管建築機關指
定建築線，准予建築。至申請建造
執照應檢附證件，建築法第三十條、第三十一條、第三十二條亦為明定，得免檢附該鄰地所有權人之土地使用同意書。」；另依八十六年一月
七日八十六營署建字第五零二零二號函會議紀錄案由二決議：「依建
築法第四十九條規定，在尚未闢築
或拓寬之道路兩旁申請建造建築物
者，應依主管建管機關指定之建築
線退讓，得免附未闢築或拓寬之道
路用地之土地同意書，但該建築物
於施工中或建築完成後如必須用尚
未開闢(徵收)之-路用地做為進出
之通道者，涉關私權範圍，應請自
行協調處理。」故有關以經指定建
築線且未完成闢建之道路為出入通
路者，因涉私權範圍由起造人自行
負責協調處理，其出入通路及排水
系統所經土地免檢附土地權利證明文件。

	第四條　經指定建築線之道路尚未開闢，建築物總樓地板面積六百六十平方公尺以上，以其他現有巷道為出入通路，其寬度應在三點五公尺以上，並鋪設路面、完成公共排水溝及水電可接通輸送。
以現有巷道為出入通路，依法免設停車空間者，或有特殊情況者，經本府都市發展局同意，前項寬度得減為二公尺以上。
	一、有關現有巷道之認定及其寬度之指
定建築線，本自治條例已有相關規
定據以辦理。惟經指定建築線之道
路尚未開闢，以其他現有巷道為出
入通路，如該現有巷道尚未鋪設路
面並完成公共排水溝，可能造成日
後建築物出入通行及排水之因難，
爰規定建築物總樓地板面積在六百六十平方公尺以上者，該出入通路
寬度應在三點五公尺以上，並鋪設
路面完成公共排水溝及水電可接通輸送。
二、以現有巷道為出入通路，建築基地
依法免設停車空間者，前項寬度得
減為二公尺。

	第五條　依本自治條例規定得免臨接道路之申請案件，或建築物總樓地板面積未達六百六十平方公尺，以現有巷道為其進出通路者，其排水應由土地所有權人、起造人自行解決，並依建築法第二十六條第二項規定負其責任。
	規範建築物總樓地板面積在六百六十平
方公尺以下，以現有巷道為主要進出通
路之排水系統及本自治條例內可免臨接
道路之建築基地，其出入通路與排水系
統 ，應依建築法第二十六條第二項規
定，建築物起造人、或設計人、或監造
人、或承造人，如有侵害他人財產，或
肇致危險或傷害他人時，應視其情形，
分別依法負其責任。

	第六條　本凖則自發布日施行。
	本準則之施行日期


臺中市建築基地臨接尚未闢築完成出入通路及排水系統處理準則草案

第一條　　本準則依臺中市建築管理自治條例(以下簡稱本自治條例)第十五條第二項規定訂定之。
第二條　　未完成道路闢建之建築基地出入通路之開闢，應至少一條可通達基地之主要出入口，以供通行；如設置車道應比照辦理。
第三條　　經指定建築線且未完成闢建之道路為出入通路者，應符合下列規定：
一、新建建築物應於建築工程放樣勘驗前，自行開闢完成施工道路及依實際需要之臨時排水系統，其道路開闢寬度規定如下：
(一)建築物為五樓以下時，應自行開闢完成之施工道路為三點五公尺以上。

(二)建築物為六樓以上時，應自行開闢完成之施工道路應為四公尺以上。
二、申請使用執照前應施工完成排水系統並連接至現有或公共排水，並完成出入通路路面鋪設或符合本凖則第四條規定者。
第四條　　經指定建築線之道路尚未開闢，建築物總樓地板面積在六百六十平方公尺以上，以其他現有巷道為出入通路，其寬度應在三點五公尺以上，並鋪設路面、完成公共排水溝及水電可接通輸送。
以現有巷道為出入通路，依法免設停車空間者，或有特殊情況者，經本府都市發展局同意，前項寬度得減為二公尺以上。
第五條　　依本自治條例規定得免臨接道路之申請案件，或建築物總樓地板面積未達六百六十平方公尺，以現有巷道為其進出通路者，其進出通路及排水應由土地所有權人、起造人自行解決，並依建築法第二十六條第二項規定負其責任。
第六條　　本凖則自發布日施行。
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