	督導小組

交通部公路總局第二區養護工程處　　工務段：

臺中縣政府工務局：

臺中縣環保局：

臺中縣警察局：

　　　　分局：

　　　鄉鎮市公所：

臺中縣交通旅遊局：
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	項號
	申請挖掘單位：

申請挖掘目的：使用公路用地挖掘道路（埋設、搶修、更換、撿修、遷移）　　　　　　地下管線或管道

挖掘地點：台中縣　　　　鄉鎮市　　　　　路街　　　巷（　　中　　線）自　　　　　　　起至　　　　　　止

挖掘內容：長度　　　　公尺，寬度　　　　公尺，深度　　　　公尺，面積　　　　平方公尺
	臺中縣挖掘道路埋設公共管線聯合督導查核表           　　　　　　　　　　　　　　　　　   年　　月　　日

	
	□符合規定

□不符合規定　說明：

□限期　　日改善，檢附改善前、中、後照片備查

□依相關規定處罰　說明：

□其他
	管線工程挖掘道路，不論何時收工均應於當日完成回填作業及清除廢料，如不能回填者，應於管溝上覆蓋相當強度之止滑鋼板，並豎立日夜明顯警告標誌及安全措施，以維交通安全。
	管溝路面修復作業完成後，應清洗開挖面周界五十公尺之路面塵土以維護道路清潔，並拍照作成紀錄備查。
	施工時應採取適當防護措施，避免噪音污染及污水漫流，棄料廢土應隨挖隨運，避免塵土飛揚污染路面。
	施工段起訖點前適當安全距離依規定設置施工安全標誌，沿線依「道路交通標誌標線號誌設置規則」及核定之交通維持計畫（公車路線及站牌分布情形、行人通行動線、交通管制配合措施）等規定設置交通安全維護措施，例如交通警戒標誌、交通錐、反光拒馬、圍籬、護欄、閃光警示燈、日夜間警告標誌或派專人引導指揮及路口幾何佈設、號誌、停車等。
	管溝路面臨時修復作業應均勻舖灑透層於亡回填夯實之管溝表面，再舖設五公分厚粗級配瀝青混凝土，其寬度應比挖掘寬度兩邊各增加十公分，並使用十至十二噸之壓路機滾壓路面使其密實並與原有路面齊平。
	管溝回填之碎石級配料厚度於車道不得少於五十公分，於人行道不得少於二十公分；管線上方與碎石級配料間應舖設約三十公分厚之粗砂。
	管溝回填作業應先抽乾積水再以符合規定之材料分層回填夯壓，每層回填厚度不得超過三十公分，壓實度應達百分之九十五以上。
	施工是否已備妥交通安全設施、路面切割機、挖土機、壓路機、夯實機及灑水車等施工設備；檢查管位置、深度及警示帶。
	工程告示牌依規定格式於施工段起訖點設置，應註明工程名稱、施工單位、許可證號碼、施工期限暨每日施工時段、承包廠商及緊急聯絡人電話號碼。
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