臺中市政府建設局
公園及行道樹巡檢維護人員作業要點
   中華民國102年9月30日安全維護會報通過
  中華民國102年 10 月 16 日中市建政字第1020108913號訂定
一、臺中市政府建設局（以下簡稱本局）為加強本市公園及行道樹設施之安全及各項設施的管理，特訂定本作業要點。
二、本要點規範之巡檢範圍包括臺中市東區、南區、西區、北區、中區、北屯區、西屯區、南屯區等八個行政區區內之公園、二十二條園道及道路行道樹。
三、本作業要點所用名詞釋義如下：

  （一）公園：指依法劃設之公園、綠地、兒童遊樂場、園道、廣場及本局經管之綠地、綠帶。

  （二）行道樹：指本市轄管省道及市區道路所栽植之喬木及灌木。。

四、巡檢人員應每日按實填具巡檢日報表（含巡檢照片），並於每日簽到時繳交前一日之巡檢日報表。
五、巡檢日報表應含日期、巡檢地點、巡檢項目、缺失地點缺失說明、權責單位、建議處理及巡檢人員簽章。
六、各巡檢人員的權責範圍與內容應由承辦科（隊）及承辦人員做最妥適的安排與規劃。
七、巡檢除包括公園、園道內之所有設施，如遊具、體建器具、步道、水池、地墊、燈具、廁所等項目外，尚應巡視園內是否發生治安問題（如發現毒品、針具）或危害公共安全事宜，若有應記錄至巡檢日報表，由承辦人查報後函轉警察機關處理，請其協助。
八、每次巡檢中如發現有立即危險（如樹倒、斷枝及設備損壞等）情形，立即以電話、簡訊或Line通知本局承辦人員，並由承辦人員派工維修改善。
九、公園內設施損壞未修復前，應設置警示帶或危險警示標示，防止民眾靠近。
十、檢視兒童遊樂設施時，應特別注意器材有無突出地面、螺絲釘外露、鬆脫，焊接點及環扣有無做好安全處理，鍵孔有無突出或銹損等情形。
十一、巡檢人員巡檢時應檢視下列各項遊樂設施有無缺失，並記錄在巡檢日報表，交由承辦人簽辦維護。
（一）隧道：
1、焊接點是否牢固未鬆脫。
 2、鋼架是否平穩未腐蝕。
（二）翹翹板：
1、兩端著地點是否鬆軟或設有緩衝物。
2、木板是否斷裂、變形。
  3、支架及栓扣有無牢固。
  4、扶手是否鬆脫。
  5、螺栓帽是否突出。
（三）攀登架：
1、鋼管焊接是否牢固未腐蝕。
2、地面有無平坦鬆軟。

（四）平衡木：
  1、放置有無穩固。
  2、支柱安全有無斷裂危險。
  3、平衡木正面是否平整。
（五）輪胎：
  1、輪胎裝置是否固定妥當。
  2、輪胎表面皮是否平整無破損。
  3、輪胎內槽是否有積水或有無髒亂之物。
（六）迴轉地球：
1、輪軸是否穩固。
2、鐵鍊、鋼管是否有銹損。
3、底台是否有破裂、鬆落。
4、是否有足夠的潤滑劑。
（七）鞦韆：

1、座位質料是否鬆軟。
2、扶手處鍵孔是否太大。
3、鞦韆一組以兩個為原則，是否保持安全距離。
4、座椅是否掉落、破損、鬆脫、或有尖銳之角。
5、地面有無保護墊或物。
（八）滑梯：
1、著地處地面有無做安全維護設施。
  2、滑板有無平順。

3、爬椅椅階是否有破裂或鬆脫。
十二、巡檢時若發現遊民滯留或睡躺在園內，應報給承辦人員知悉並請社會局作妥善安置處理。
十三、公園、園道設施是否老舊或危險，遊具、體健器具及地墊，應由專業人員來作定期安全檢查並更換，惟巡檢人員可從使用年限或外觀作第一步判斷，並記錄在巡檢日報表中回報承辦人員。
十四、巡檢時應注意園內噴灌、照明設備、電線、地磚有無外露或破損等情形，應於每次巡檢時記錄。。

十五、巡檢人員應檢視公園步道或綠地是否有坑洞、濕滑或堆積雜物。
十六、巡檢時發現公園及行道樹之植栽有罹病（蟲）害或有危木應立即通報承辦人。
十七、巡檢時發現各項設施所設置或張貼的相關安全宣導標語，有破損傾倒或文字模糊不清應回報。
十八、巡檢時發現喬灌木、草皮及植栽未定期修剪或環境髒亂、廁所未清掃，應記錄並回報承辦人員。
十九、巡檢時應注意公園委外保全公司的保全人員，是否有在班執行保全工作。

二十、巡檢時注意保全公司是否有依本局審查通過人員名冊派工保全，如有擅自更換未審查核定人員執行保全工作，應記錄於巡檢日報表，並向本局承辦人員通報。

二十一、本局公園管理科及景觀工程科應對巡檢人員之工作狀況，不定期辦理抽測，考核執行成果。

二十二、本局巡檢人員執行本要點成效卓著者，得予獎勵；違反本要點規定者，依情節按有關規定予以簽辦懲處。

二十三、巡檢人員除應依臺中市公園及行道樹管理自治條例規定辦理外，悉依本要點規定辦理。
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