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申請書電子檔下載方式：都市發展局首頁 > 便民服務 > 表單與說明文件下載  > 廣告物類        104.05.20第二版

[image: image7.bmp]臺中市招牌廣告設置許可自主檢視表（政府機關簡化版）
	機關名稱：                     
設置地點：
　    區　　　   路街　　 段　　   巷　　弄　　號　　 樓 

	檢         視        資        料

	項次
	項  目
	書件編號
	內容
	有
	無
	備       註

	一
	申請書
	Sd1

	申請機關資料填載、廣告物資料填載、機關用印
	
	
	

	二
	廣告物標準圖說
	Sd2-1

Sd2-2

Sd2-3

Sd2-4
	廣告物型式
	
	
	廣告物類型選定（機關用印）

	三
	竣工照片
	Sd3
	1.竣工位置照片

廣告物遠景1張
廣告物近景1張

2.許可證用照片

黏貼一張照片、浮貼兩張照片(以相片紙輸出)
	
	
	1.確認廣告物設置位置

2.廣告物本體不能有被其他物件遮蓋


	四
	其他文件
	-
	都市設計審查審定書彩色影本
	
	
	經都市設計審議者應檢附


※註一：本版本適用範圍：設置於政府各級機關及所屬各單位（不含國營企業）之公有建築物的廣告物，此範圍外均適用民眾簡化版。
※註二：標準圖說適用範圍：正面式招牌廣告：廣告物面板含外框支架，縱長二公尺以下。 
側懸式招牌廣告：廣告物面板含外框支架，縱長六公尺以下。
騎樓正面式及騎樓懸吊式招牌廣告：廣告物面板含外框支架，縱長二公尺以下。
騎樓柱面式招牌廣告：廣告物面板含外框支架，突出柱面距離小於十五公分。
雨遮或透空框架樑上樹立式廣告(不含屋頂樹立廣告)：廣告物面板含外框支架，縱長小於一點五公尺。
※註三：本表由申請人送件前自行檢視勾選“(“，檢附文件影本應加註『影本與正本相符』並由檢附人蓋章。

〜臺中市政府都市發展局  關心您〜
廣告物管理科  地址：403臺中市西區民權路99號        
電話：04-22289111轉64501
              傳真：04-2206816
   臺中市招牌廣告設置許可申請書（政府機關簡化版）  Sd1
申請日期：    年   月   日
	申請事項
	□申請新設置       □申請面板變更         □申請重新設置   (請打()

	機關名稱
（請加註負責人）
	     
	電 話
	

	地址
	　　   縣市　　      eq \o(\s\up 6(鄉鎮),\s\do 2(市區))　　        　路街　  段　     巷　  弄　  號　   樓

	廣告物類型
	□正面式     設置       處          
	□騎樓正面式    設置       處                                

□騎樓懸吊式    設置       處

	
	□側懸式     設置       處
	□樹立式        設置       處

	廣告內容
	
	工程造價
	                 元

	設置地點
	　　　區　　　路街　段　　巷　　弄　　號　　樓 

	設置期間
	□自中華民國　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日。
□自立書之日起至本局核發招牌廣告及樹立廣告許可證法定有效期限。

	廣告物安全責任施工保證
	使用期間廣告物如非屬不可抗拒之天然災害或蓄意破壞者外，發生任何意外肇致危險或傷害他人時，由申請機關自負法律責任。

	委託審查機關名稱
	
	擬辦
	

	委託審查意見
	
	
	

	備註
	
	
	

	此致
臺中市政府都市發展局
申請機關　                 　(機關用印)



※註一：粗框部分申請人免填。

臺中市正面式招牌廣告標準圖說（政府機關簡化版） Sd2-1
	正面式招牌廣告圖說
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	詳細尺寸

	
	1.縱長(A)          cm

2.橫寬(B+B1)       cm   

3.突出牆面(C)      cm  

4.距離地面(D)

                   cm

	
	構造及材質

	
	構

造
	燈 箱 廣 告

□1.角鐵焊製骨架

□2.其他             

                    

	
	
	電子顯示板

□1.鍍鋅鋼板+骨架

□2.鋁板框架+骨架
□3.其他             

                   

	
	材

質
	□1.PC中空板

□2.軟性PVC無接縫

材質

□3.壓克力板

□4.烤漆板

□5.電子顯示板
□6.內藏燈管

□7.外加LED燈光

□8.其他             

                    

	法      規      檢      討     表
	合格
	不合格
	未設置

	1.下端距地面淨距離不得小於三公尺，並不得低於騎樓下面樑底緣，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。
	
	
	

	2.設置於建築物各樓層者，不得覆蓋窗戶，消防避難出口或其他開口。
	
	
	

	3.突出牆面不得超過五十公分。
	
	
	

	4.設置於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，上端不得高於屋頂突出物一公尺，且自屋頂版面起算不得超過九公尺。
	
	
	

	5.招牌廣告及樹立廣告材質應注意安全性。
	
	
	

	6.其照明方式採外架照明者，燈具不得突出建築線二公尺，下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺，用電裝置設備應符合屋內線路裝置規則規定。
	
	
	

	7.招牌廣告及樹立廣告設置於住宅區三樓以上或高度超過十公尺者，不得使用閃爍式霓虹燈或閃光燈等照明。但建築物臨接寬度在三十公尺以上道路，於屋頂設置樹立廣告物者，不在此限。
	
	
	

	8.廣告招牌燈之裝設，應依建築技術規則建築設備編第十四條之規定辦理。
	
	
	

	9.招牌廣告及樹立廣告未設置於其他法令禁止設置之處所。
	
	
	

	附註:

1. 建物所有權倘非機關所有，應先取得所有權人同意後方可設置，設置處所使用權倘有爭議等事項，由機關自行負責。

2. 招牌廣告施設位置需為合法建築物（構造物），倘設置於非合法構造者，原經核准許可證自失其效力。


備註：法規檢討項目合格或不合格者請打「v」， 未設置請標「/」。 
臺中市側懸式招牌廣告標準圖說（政府機關簡化版） Sd2-2
	側懸式招牌廣告圖說
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側懸式電子顯示板不適用本標準圖說，倘需設置請依規二階段申請許可。
	詳細尺寸

	
	1.縱長(A)          cm

2.厚度(B)          cm   

3.突出牆面(C)      cm  

4.距離地面高度(D)

                   cm

	
	構造及材質

	
	構

造
	燈 箱 廣 告

□1.角鐵焊製骨架

□2.其他             

                    

	
	材

質
	□1.PC中空板

□2.軟性PVC無接縫

材質

□3.壓克力板

□4.烤漆板

□5.內藏燈管

□6.外加LED燈光

□7.其他             

                    

	法      規      檢      討     表
	合格
	不合格
	未設置

	1.下端距離地面淨距離不得低於三公尺，不得突出建築物牆(柱)面超過一點五公尺。但位於車道上方者，下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。
	
	
	

	2.厚度不得超過五十公分。
	
	
	

	3.招牌廣告及樹立廣告材質應注意安全性。
	
	
	

	4.其照明方式採外架照明者，燈具不得突出建築線二公尺，下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺，用電裝置設備應符合屋內線路裝置規則規定。
	
	
	

	5.招牌廣告及樹立廣告設置於住宅區三樓以上或高度超過十公尺者，不得使用閃爍式霓虹燈或閃光燈等照明。但建築物臨接寬度在三十公尺以上道路，於屋頂設置樹立廣告物者，不在此限。
	
	
	

	6.廣告招牌燈之裝設，應依建築技術規則建築設備編第十四條之規定辦理。
	
	
	

	7.招牌廣告及樹立廣告未設置於其他法令禁止設置之處所。
	
	
	

	附註:

1. 建物所有權倘非機關所有，應先取得所有權人同意後方可設置，設置處所使用權倘有爭議等事項，由機關自行負責。

2. 招牌廣告施設位置需為合法建築物（構造物），倘設置於非合法構造者，原經核准許可證自失其效力。


備註：法規檢討項目合格或不合格者請打「v」， 未設置請標「/」。 
臺中市騎樓正面式、懸吊式招牌廣告標準圖說（政府機關簡化版） Sd2-3
	騎樓正面式、懸吊式招牌廣告圖說
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	詳細尺寸

	
	1.縱長(A)          cm

2.橫寬(B)          cm   

3.厚度(C)      cm  

4.距離地面高度(D)

                   cm

	
	構造及材質

	
	構

造
	燈 箱 廣 告

□1.角鐵焊製骨架

□2.其他             

                    

	
	
	電子顯示板

□1.鍍鋅鋼板+骨架

□2.鋁板框架+骨架
□3.其他             

                   

	
	材

質
	□1.PC中空板

□2.軟性PVC無接縫

材質

□3.壓克力板

□4.烤漆板

□5.電子顯示板
□6.內藏燈管

□7.外加LED燈光

□8.其他             

                    

	法      規      檢      討     表
	合格
	不合格
	未設置

	1.設置於建築物騎樓內或騎樓版下之側懸式或懸吊式招牌，下端距離地面淨距離不得低於三公尺，厚度不得超過五十公分。
	
	
	

	2.設置於騎樓內側牆面之正面式招牌廣告，不得突出騎樓內側牆面超過十五公分，下端距離地面淨距離不得低於二點一公尺。但設置位置牆面未開口且左右兩側邊緣為弧型或內嵌入牆面者，下端距離地面淨距離不受二點一公尺限制。
	
	
	

	3.建築物騎樓透空框架樑下設置懸吊式廣告物，如騎樓維持淨高規定，且應由建築師簽證負責，得比照騎樓懸吊式廣告物申請廣告物許可。（依據：本府一零二年二月七日召開「一零二年度第三次建築建造執照復核會議」紀錄）
	
	
	

	4.招牌廣告及樹立廣告材質應注意安全性。
	
	
	

	5.其照明方式採外架照明者，燈具不得突出建築線二公尺，下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺，用電裝置設備應符合屋內線路裝置規則規定。
	
	
	

	6.招牌廣告及樹立廣告設置於住宅區三樓以上或高度超過十公尺者，不得使用閃爍式霓虹燈或閃光燈等照明。但建築物臨接寬度在三十公尺以上道路，於屋頂設置樹立廣告物者，不在此限。
	
	
	

	7.廣告招牌燈之裝設，應依建築技術規則建築設備編第十四條之規定辦理。
	
	
	

	8.招牌廣告及樹立廣告未設置於其他法令禁止設置之處所。
	
	
	

	附註:

1. 建物所有權倘非機關所有，應先取得所有權人同意後方可設置，設置處所使用權倘有爭議等事項，由機關自行負責。
2. 招牌廣告施設位置需為合法建築物（構造物），倘設置於非合法構造者，原經核准許可證自失其效力。


備註：法規檢討項目合格或不合格者請打「v」， 未設置請標「/」。 
臺中市騎樓柱面式招牌廣告標準圖說（政府機關簡化版）Sd2-4
	騎樓柱面式招牌廣告圖說

	


	詳細尺寸

	
	1.縱長(A)          cm

2.橫寬(B =B1+B2+B3+B4)               

□B1：             cm

□B1+B2：          cm

□B1+B2+B3：       cm

□B1+B2+B3+B4：    cm 3.厚度(C)          cm  

4.騎樓淨寬度(D)

                   cm

	
	構造及材質

	
	構

造
	燈 箱 廣 告

□1.角鐵焊製骨架

□2.其他             

                    

	
	材

質
	□1.PC中空板

□2.軟性PVC無接縫

材質

□3.壓克力板

□4.烤漆板

□5.電子顯示板
□6.內藏燈管

□7.外加LED燈光

□8.其他             

                    

	法      規      檢      討     表
	合格
	不合格
	未設置

	1.設置於建築物騎樓柱面四周，不得突出柱面超過三十公分，騎樓淨寬應達二點五公尺以上。
	
	
	

	2.招牌廣告及樹立廣告材質應注意安全性。
	
	
	

	3.其照明方式採外架照明者，燈具不得突出建築線二公尺，下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺，用電裝置設備應符合屋內線路裝置規則規定。
	
	
	

	4.招牌廣告及樹立廣告設置於住宅區三樓以上或高度超過十公尺者，不得使用閃爍式霓虹燈或閃光燈等照明。但建築物臨接寬度在三十公尺以上道路，於屋頂設置樹立廣告物者，不在此限。
	
	
	

	5.廣告招牌燈之裝設，應依建築技術規則建築設備編第十四條之規定辦理。
	
	
	

	6.招牌廣告及樹立廣告未設置於其他法令禁止設置之處所。
	
	
	

	附註:

1. 建物所有權倘非機關所有，應先取得所有權人同意後方可設置，設置處所使用權倘有爭議等事項，由機關自行負責。
2. 招牌廣告施設位置需為合法建築物（構造物），倘設置於非合法構造者，原經核准許可證自失其效力。


備註：法規檢討項目合格或不合格者請打「v」， 未設置請標「/」。 
臺中市雨遮或透空框架樑上樹立式招牌廣告標準圖說（政府機關簡化版） Sd2-5
	雨遮或透空框架樑上樹立式招牌廣告圖說
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	詳細尺寸

	
	1.縱長(A)          cm

2.橫寬(B)          cm   

3.厚度(C)          cm  

4.凸出雨遮上方高度(D)

                   cm

	
	構造及材質

	
	構

造
	燈 箱 廣 告

□1.角鐵焊製骨架

□2.其他             

                    

	
	
	電子顯示板

□1.鍍鋅鋼板+骨架

□2.鋁板框架+骨架
□3.其他             

                   

	
	材

質
	□1.PC中空板

□2.軟性PVC無接縫

材質

□3.壓克力板

□4.烤漆板

□5.電子顯示板
□6.內藏燈管

□7.外加LED燈光

□8.其他             

                    

	法      規      檢      討     表
	合格
	不合格
	未設置

	1.有關設置於合法雨遮等合法構造物上之廣告物，其屬性得比照樹立廣告物申請辦理。惟突出雨遮上方高度不得超過一點五公尺。(依據：本府九十八年六月七日召開「臺中市九十八年度第二次建築法規小組會議」紀錄)
	
	
	

	2.建築物透空框架樑上設置樹立式廣告物得比照「臺中市九十八年度第二次建築法規小組會議」決議：其屬性得比照樹立廣告物申請辦理。惟突出雨遮上方高度不得超過一點五公尺。（依據：本府一零二年二月七日召開「一零二年度第三次建築建造執照復核會議」紀錄）
	
	
	

	3.招牌廣告及樹立廣告材質應注意安全性。
	
	
	

	4.其照明方式採外架照明者，燈具不得突出建築線二公尺，下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺，用電裝置設備應符合屋內線路裝置規則規定。
	
	
	

	5.招牌廣告及樹立廣告設置於住宅區三樓以上或高度超過十公尺者，不得使用閃爍式霓虹燈或閃光燈等照明。但建築物臨接寬度在三十公尺以上道路，於屋頂設置樹立廣告物者，不在此限。
	
	
	

	6.廣告招牌燈之裝設，應依建築技術規則建築設備編第十四條之規定辦理。
	
	
	

	7.招牌廣告及樹立廣告未設置於其他法令禁止設置之處所。
	
	
	

	附註:

1. 建物所有權倘非機關所有，應先取得所有權人同意後方可設置，設置處所使用權倘有爭議等事項，由機關自行負責。

2. 招牌廣告施設位置需為合法建築物（構造物），倘設置於非合法構造者，原經核准許可證自失其效力。


備註：法規檢討項目合格或不合格者請打「v」， 未設置請標「/」。 
      臺中市招牌廣告竣工照片（政府機關簡化版）  Sd3
	
	竣工位置照片
請浮貼照片二張
廣告物遠景一張
廣告物近景一張
	

	廣告許可證照片
請黏貼照片一張及浮貼照片二張


附件一





縱長(A)





寬(B)=B1+B2+B3+B4








騎樓柱面式





騎樓柱面式





騎樓柱面式





騎樓柱面式





騎樓柱面式





騎樓淨寬度(D)


  ≧250公分





 騎 樓





厚度(C)


≦15公分





厚度(C)


≦15公分





縱長(A)





縱長(A)





寬(B)=B1+B2+B3+B4








建築線








PAGE  

