  臺中市政府農業局公有林造林作業規範
1、 施工說明：臺中市政府農業局(以下稱本局)為達到環境保護、經濟可行、及社會公平的永續森林經營，辦理公有林造林，於每個案號招標文件上明訂日期，由招標單位派員於施工現場舉辦引導勘查之施工說明會，說明施工規範及契約規定，同時在作業現場確認施工界址並製成現場施工說明會記錄。如不願或不能配合引導勘查者，可自行前往，不另派員引導勘查。未來得標廠商如無先行現場勘查者，應確實遵循合約規定履約，不得有任何異議。 
2、 造林作業：
1、 整地：
(一)、選定造林基地前，先行評估基地內是否有應保護之原生樹種，廠商在承包期間應給予保留並加以撫育。
(二)、以橫坡方式整地造林為原則，但如遇空地內陡坡或殘林過多，致整地困難時，經核實後，始得按地形以順坡整地造林。林木下層雜草皆需刈除，廢棄物及其他妨礙施工之雜物一律清除，並載運至合法棄置場。
(三)、如於山坡地整地時如有以挖土機等重型機械進行整地，由得標廠商申請簡易水土保持計畫書，又工作施工時，嚴禁使用殺草劑等藥劑，如有發現使用情形，該次作業費用不予發給。
(四)、整地工作應由現場監工人員指導，將區域內之什草、蔓藤、竹類、枯立木、病害木、無利用價值之胸徑6公分（含）以下障礙木、違規作物等予以砍除或伐除，可撫育成林之天然樹木(如原有楠木類等)則應予保留撫育。構成之植列寬1.5公尺以上，植列內什草刈留高度10公分左右，伐除後所留竹木樹頭高度不得高於地面20公分。列間什草刈留高度20公整地時如發現岩盤或不宜施作區等，須於施工期間由廠商提出書面報告，報請機關同意調整不宜施作區。

2、 苗木配撥、運苗及保管工作：
(1)、 新植及補植苗木由本局配撥或得標廠商提供(膠袋苗或盆苗），如由廠商提供，於新植前須於施作造林地辦理苗木檢驗工作。

(2)、 新植及當年度補植所需苗木，於整地、新植作業開工後提出申請，經本局確認後，新植苗木按契約面積計算栽植數量後增加5%~10%配撥(考慮載運過程植栽損失)；補植苗木按契約面積及補植率計算補植數量後配撥。如有剩餘苗木(如因新植面積減少等)，乙方應按本項各款規定妥善保管，以供應後續補植之需。

(3)、 後續各年度補植苗木，於補植前按實際需求數量提出申請，經本局確認後，在補植率範圍內配撥。

(4)、 包裝苗木時不得傷根及重疊外，並避免強日曝曬，苗木搬運時苗木須直放於容器內，並不得重疊臥裝，搬運費用及其他工具費用已列計於造林承包費用內，由得標廠商負責。

(5)、 苗木運往造林地前務須充分灌水，裝苗時不得破壞膠袋或容器內土壤，亦不得損壞苗木，苗木主根過長時，應加修剪，在運苗前或運苗中途更不得將膠袋或容器取出並棄去土壤，僅以裸根苗運往栽植。栽植時在植穴掘竣後，用刀片將膠袋或容器割開，小心取出苗木（應儘量不使苗木散開），栽植後將塑膠袋集中堆放，若發現有遺漏散置於造林地內之塑膠袋，視為未完工。

(6)、 所有本局配撥苗木不得轉售圖利，得標廠商未按上列各項妥加處理，致苗木損毀枯萎情形嚴重者得標應負一切賠償之責。
三、栽植
(1)、 植穴直徑、栽植深度及行距、株距應符合契約規定，栽植後植穴土壤要踏實。
(2)、 如屬不良苗或弱勢苗，應更換健壯之苗木才可栽植。
(3)、 如障礙木過多，無法按規定行距整地或植列內遇樹頭或岩石保留木，無法按規定株距栽植時，得因地制宜增減尺度，但每公頃栽植株數不得少於規定栽植株數。
(4)、 栽植後應全面進行苗木支架固定作業，竹支架一端需確實固定於土壤(若於石礫地上或土層淺薄之地區則以穩固為原則)，並須用棉布條與苗木固定之，並視林木生長狀況由監工人員指示適度調整鬆綁。
(5)、 栽植後之容器，不可任意丟棄及不得污染環境，不移除者，視同未完工。
4、 補植：補植率以契約規定為主。若成活情形符合規定，未必需要全數核撥補植苗，故廠商必須將補植苗木申請單送機關，由負責之監工人員親至現場勘查、確實所需補植苗木數量，由機關核撥所需苗木。
5、 刈草
(1)、 生態敏感地區採孔刈或條刈方式，除草高度維持10-20公分。
(2)、 刈草須依照原種植之橫行或縱行，順等高線，水平條割。需先將苗木周圍之雜草清除，以利辨識苗木位置，避免損傷造林苗木，且植穴內之雜草應割除乾淨。
(3)、 使用割草機刈草時，應督促廠商作業人員避免傷及林木基部，並不得使用除草劑，違者依契約規定罰款。如有特殊情形需使用除草劑，應報請機關同意後方可使用。
(4)、 承包廠商應加強現場人員樹種辨識能力，辦理技術訓練講習，避免誤刈造林木或其他應保護樹種。
(5)、 小花蔓澤蘭、銀合歡、銀膠菊、菟絲子及無根藤、香澤蘭及刺軸含羞木等危害植物須一併清（拔）移除。
(6)、 如發現有纏繞於造林苗木及原生林木上之蔓藤植物應由地際處切斷，否則驗收一律不予合格，視為漏刈。樹苗如遭遇蔓藤纏繞必須清除蔓藤連根拔除。
(7)、 造林地內遭濫植作物應砍除，如再萌芽及竹類侵入部分應視同雜草刈除。

6、 病蟲害及天然災害
(1)、 確實掌握造林地之全盤情況，若造林木發生枯死，或生長停滯，無成林希望或罹患病蟲害、動物危害等，應隨時報告。
(2)、 發現造林木病蟲害或生長異常(如葉片黃化、非冬季落葉等)時，應立即將造林木被害情形拍照並說明病徵，通知機關並應定期、定點拍照監測。

(3)、 發生天然災害時，應於災害後7個日曆天內儘速將被害原因（事）、時間（時）、地點（地）、數量及毀損情形（物），檢具相關照片陳報機關，並配合後續復舊工作之進行。

7、 澆水

(1)、 每次澆水應澆至每株苗木根部充分濕潤為主。

(2)、 施作前廠商應主動通知監工人員到現場監工、紀錄及拍照存證。
(3)、 造林基地生育環境惡劣及新植階段方得施行本工項，如風衝地、海岸造林地或其他特殊區域者。
八、修枝工作：

(一)、修優勢側枝及枝條：使用枝剪或銳利鐮刀、小鋸子將林木側枝自樹幹密接處平滑切除，修枝高度需達樹高1/3以上。

(二)、高度及方式：

1.由下而上修剪枝條，切口由上而下緊貼樹幹鋸除，切口須平滑。

2.修枝高度以下倘有分叉已成主幹型式者則不予以修除；上述分叉後其基部直徑未達5公分者，均予以修除。

3.修枝高度以下之枝條，直徑5公分以下者，均予以修除。

4.修枝高度以下之其餘殘枝（包含已枯死之枝條、分叉）、生長不良之分叉，亦予以修除。

5.另有未盡事宜，原則上請現場監工本於林業修枝之原理、原則指示廠商辦理。

(三)、修枝切口及方式：

1.(針葉樹隆肉明顯之修枝位置)

(1) 枝條直徑小於3公分，採用A及B方法修枝。以切口平滑整齊為原則。

(2) 枝條直徑大於3公分，宜採用B或C方法，A為錯誤位置，以求切口容易癒合。

(3) D皆屬錯誤之位置（詳見下圖）。

附圖：(圖片來源：育林手冊，林務局出版)
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2. (針葉樹隆肉不明顯之修枝位置)：

   隆肉不明顯枝條之修剪，其正確之修枝方式應為自A位置 

   切鋸，B、C皆屬不良（詳見下圖）。
附圖：(圖片來源：育林手冊，林務局出版)
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3.（闊葉樹之修枝位置）：

(1) 找出樹幹與枝條接合處的枝皮樑脊部位為樹幹和枝條接合處隆起之皺皮。

(2) 找出枝條基部之枝瘤，即枝條基部之輕微隆起部位。

(3) 在枝條的樑脊與枝瘤外側的位置將鋸口稍稍向外傾斜（非垂直）切鋸，避開枝瘤，切除之枝條可避免留下殘枝，並可使切口最小即圖中C處。

(4) 枝瘤不明顯時，切口的位置與樑脊的角度要與樑脊與枝條所形成的角度相同。

(5) 正確的修枝方式，傷口癒合形狀為O形，若形狀為 ()、∪、∩，即表示因樹幹及枝條的形成層受傷害，致傷口癒合組織形成不全。
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附圖：

(圖片來源：育林手冊，林務局出版)

4.修枝之注意事項：

(1) 切鋸之切口應變免過大，且須依樹種及上述規範施作。
(2) 切鋸之切口應平滑，勿呈鋸齒狀。
(3) 若所修除枝條的直徑較大則須先修從支條下方掀拒依受口，再自上方鋸切，以免撕裂樹皮。
3、 育苗作業

一、苗圃地
(1)、 整地：將指定區域內之雜草全數清除，並將圃地整平踏實，依據契約規定辦理，注意苗圃排水。
(2)、 客土：廠商提供富含有機質、肥沃、通氣性良好及無病蟲害之鬆軟砂質壤土，監工人員應查驗客土數量，並請廠商提出「採購土壤、帶土苗木之貨源自主檢查表」。
(3)、 有機介質：廠商須提出證明文件及「物品自主檢查表」，供監工人員查驗是否符合規定。
(4)、 容器檢查：廠商填具「物品自主檢查表」供監工人員查驗育苗容器直徑、高度及容器數量，是否符合契約規定，使用前經監工人員確認規格符合後方可使用，嚴禁使用舊品。
(5)、 盛土及排列：應密實並裝填滿容器（因填裝之初，土壤較鬆散），如有不足應予補充，按契約規定數排列整齊，苗床寬度1公尺，填土容器應平均分布苗床，直立放置地面整齊排列，並有防範傾倒措施。
二、病蟲害防治
(1)、 連續降雨後及悶熱天氣時，應注意苗木是否有病蟲害發生跡象。
(2)、 一旦發現病蟲害，應將病株隔離或移除。
(3)、 請廠商於噴藥前主動通知監工人員，查驗是否符合契約規定 ，廠商應填具「物品自主檢查表」，監工人員至現場確認所使用藥劑之名稱及濃度，符合者始可使用並填寫「採購物品查驗表」及「施藥紀錄表」。
(4)、 廠商作業人員噴灑藥劑時，應著防護裝備並於四周設立警告標示。
三、除草
(1)、 除草宜勤視實際需要隨時行之，草高需維持不可超過契約規定。容器苗、床面及附屬地等所有雜草需拔除，且苗圃地周圍環境應保持乾淨。
(2)、 宜趁雜草幼小時，儘速連根拔除，不僅可提高工作效率，可避免鬆動苗根。
(3)、 除草時應注意勿使幼苗動搖或連苗拔起。

(4)、 不得使用除草劑，違者依契約規定罰款。如有特殊情形需使用除草劑，應報請機關同意後方可使用。
四、施肥
(1)、 廠商施肥應於傍晚行之，晴天烈日中，不宜施肥。
(2)、 降雨後，土壤水分飽和時，不宜施肥。請廠商於施肥前填具「物品自主檢查表」並主動通知監工人員查驗，監工人員填寫「採購物品查驗表」、「施肥紀錄表」並至現場確認所使用肥料名稱及數量，符合者始能使用。
5、 疏拔
(1)、 苗木密生部分及不良苗木應分2~3次疏拔，使留存苗均勻分佈。
(2)、 疏拔時應先使床土濕潤，以手按住表土，拔起選除之苗，尤宜與除草同時行之。
(3)、 疏拔後應注意充分灌水。容器苗每一植穴以一株苗木為原則。
6、 切根：為防苗木徒長，硬化組織，促進鬚根之發生，提高移植成長率或延長移植時機，應將生長出容器外之根，用修枝剪一次剪斷，切痕需平整，該切根依契約規定施作。
七、苗木之移動
(1)、 視苗木生長情形，實施容器苗移動，移動時將容器外之根系，適度修剪。
(2)、 移動前後均須充分澆水，以防苗木枯萎。
(3)、 苗木移動時，較高者放中間，矮小的放兩側，避免影響小苗生長。
八、苗木之出栽掘取
(1)、 出栽之苗木，必須經監工人員查驗為健壯之苗木；苗株太小、彎曲生長不良之苗木，嚴禁出栽，即使是符合契約高度，若苗木太纖細或生長勢不佳，仍不宜出栽。
(2)、 搬出前應先充分灌水，至容器內土壤完全濕潤。搬運時應妥慎注意容器內之土球，不可使之鬆落。
(3)、 育苗容器內株數過多者，應擇選壯健者一株，其餘以剪定鋏剪除，主鬚根伸出容器者，予以修剪。
(4)、 造林樹種之苗木枝條，如有分叉、枝下高度太低者，包裝前應一併修剪。
(5)、 搬運時應以隨搬隨植為原則，防高溫曝曬，避免留置現場，更絕不可損傷苗木頂芽。
(6)、 配撥後之剩餘苗木應重新排列整齊。
肆、其他：本規範如需增列前述以外之事(工)項時，須報請局長核准使能實施。
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