附件二

[bookmark: _GoBack]標線型人行道繪設原則
1、 在道路上（約10至15公尺道路)
1. 只要是沒有騎樓或騎樓被佔用的道路得繪設。
2. 繪設寬度以120公分為原則，視行人通行量及道路條件再增加寬度。
3. 外側以繪設禁停黃線（7‑20時禁停)為原則（除法令規定必須繪設禁停紅線者除外)，並可視道路及交通條件，不禁止停車或劃設汽、機車停車位。
4. 標線型人行道與騎樓間得設置斜坡道提供無障礙空間。
5. 對於停車場出入口不斷點（共用空間)，但可於外側加繪黃網線，以提高行人安全。
2、 在巷道上（約6到10公尺巷道)
1. 在一個大街廓內建議繪設一個「十字形標線型人行道」，以建立有效的「消防通道」。
2. 繪設寬度以100公分為原則。
3. 外側以繪設禁停黃線為原則（除法令規定必須繪設禁停紅線者除外)，並設置標誌牌0-24時禁停。
4. 另一側得劃設汽、機車停車位。
5. 巷道可配合規劃單行道。
6. 對於停車場出入口不斷點（共用空間)，但可於
外側加繪黃網線，以提高行人安全。
7. 建議設定限速30公里。
8. 如繪設寬度100公分（含其他標線實際寬度約150公分)，宜繪設於路燈另一側，以免被路燈擋道。
9. 狹小巷弄規劃為「消防通道」，原劃設「禁停紅線」標線，如寬度為4公尺以上，亦可改繪設「標線型人行道」。
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