附件三

[bookmark: _GoBack]參考改善措施
1、 主、次要道路可採用改善措施
1. 檢討禁停紅線、改劃設禁停黃線。
2. 機慢車退出騎樓、人行道。
3. 路口10公尺禁停紅線，檢討改在5公尺外劃設機車停車位。
4. 汽車停車位，改劃設機車停車位。
5. 收費停車路段，每隔100-150公尺留設10公尺為原則，劃設禁停黃線。
6. 騎樓被占用，短期內劃設標線型人行道（及設置斜坡道），長期要打通騎樓。
7. 騎樓整平。
2、 一般道路可採用改善措施
1. 檢討禁停紅線、改劃設禁停黃線。
2. 機慢車退出騎樓。
3. 騎樓被占用，應劃設標線型人行道（及設置斜坡道）。
4. 路口10公尺禁停紅線，檢討改在5公尺外劃設機車停車位。
5. 汽車停車位，改劃設機車停車位。
6. 收費停車路段，每隔100-150公尺留設10公尺為原則，劃設禁停黃線。
3、 巷道可採用改善措施
1. 選擇6-8公尺巷道劃設標線型人行道（以劃設一個十字形標線型人行道為目標，建立有效消防通道）。
2. 檢討禁停紅線，改劃設禁停黃線。
3. 鄰近道路之巷口，檢討改在路口5公尺外，劃設機車停車位。
4. 劃設汽機車停車位。
5. 規劃實施單行道。
6. 配合消防通道需求，劃設標線型人行道。
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