臺中市大眾捷運系統車輛機具檢修規則總說明
「臺中市大眾捷運系統車輛機具檢修規則」(以下簡稱本規則)主要係規範臺中市政府(以下簡稱本府)主管之大眾捷運系統車輛機具檢修事項。本規則內容根據「大眾捷運法」第八章「附則」等章節法源精神訂定，全文計十六條，其要點如下：
1、 本規則訂定之法源依據。(第一條)
2、 本規則管轄適用範圍。(第二條)

3、 本規則所稱車輛、機具之定義。(第三條)
4、 明定車輛之檢修型式。(第四條)
5、 規範定期檢修之各級檢修工作內容。(第五條)
6、 明定車輛每日營運前應檢查之項目。(第六條)
7、 明定車輛執行臨時檢修之時機。(第七條)
8、 規範車輛主要部件執行臨時檢修時，應一同施行一級檢修以確保各機件正常。(第八條)
9、 規範營運機構之車輛檢修資料應分級、分類建檔管理。(第九條)
10、 規範營運機構應執行試車之時機及相關作業規定。(第十條)
11、 規範營運機構於車輛因故停止使用超過一個月以上者，得不施行定期檢修。(第十一條)
12、 規範營運機構於車輛停駛期間應執行適當維護，並於復行時施予必要之檢修。(第十二條)
13、 規範營運機構應訂定機具檢修等級、項目及周期等相關作業規定。(第十三條)
14、 規範營運機構應將機具檢修相關資料建檔管理。(第十四條)

15、 規範營運機構應訂定車輛、機具檢修實施作業規定由營運機構擬訂，報請本府核定後實施。(第十五條)
16、 本規則之施行日期。(第十六條)
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	臺中市大眾捷運系統車輛機具檢修規則
	法規名稱。

	條文
	說明

	第一條  本規則依大眾捷運法第五十三 條規定訂定之。
	本規則訂定之法源依據。

	第二條  本規則以臺中市政府（以下簡   稱本府）主管之大眾捷運系統營運機構(以下簡稱營運機構)為適用範圍。
	本規則適用範圍。

	第三條  本規則所稱車輛，指大眾捷運系統運送旅客之電聯車。所稱機具，指機車、工作台車及搶修之相關器具等。
	本規則所稱車輛、機具之定義。

	第四條  車輛檢修分為定期檢修及臨時檢修兩種。
	明定車輛之檢修型式。

	第五條  定期檢修分為五級，其各級檢修工作重點如下：

1、 一級檢修：以視覺、聽覺、觸覺，就有關行車主要機件、車廂及其設備等之狀態及作用施行之檢修。
2、 二級檢修：以清洗、注油、測量等方式保持動力、傳動、行駛、煞車等機件裝置外表清潔、動作圓滑、使用狀態正常之檢修。
3、 三級檢修：以局部拆卸分解施行檢驗、調整、校正、測試等方式保持動力、傳動、行駛、煞車、儀錶等機件裝置性能正常之檢修。
4、 四級檢修：對動力、傳動、行駛、煞車、儀錶、車廂、聯結器、控制、電氣輔助等主要機件之特定部分施行拆卸分解之檢修。
5、 五級檢修：對一般機件施行徹底檢查，各重要機件施行重整之檢修。
前項所列較高等級檢修應含次級檢修項目，排列序位為五級至一級，以五級為最高。
	明定定期檢修分為五級，並規範各級檢修工作內容。

	第六條  車輛於每日營運前，應就下列項目之狀態及作用施行檢查：
1、 聯結裝置。
2、 煞車裝置。
3、 行駛裝置。
4、 空調系統。
5、 車門裝置。
6、 電氣裝置。
7、 警示信號裝置。
8、 照明設備。
9、 逃生裝置。
10、 車內設備。

11、 擋風裝置。
	規範營運機構每日營運前應施行車輛檢查項目。

	第七條  車輛有下列情事之一者，應施行臨時檢修：
1、 發生事故者。
2、 發生故障或有故障之虞者。
3、 其他認為有檢修之必要者。
	明定車輛執行臨時檢修時機。

	第八條  車輛動力、傳動、行駛、懸吊、聯結及煞車裝置之主要部分，施行臨時檢修時，應同時施行一級檢修。
	規範營運機構施行車輛主要部件臨時檢修作業時應一併施行一級檢修作業。

	第九條  檢修完畢之車輛，營運機構應將檢修級別、項目、日期及施行單位等資料建檔管理。
	規範營運機構應將車輛檢修資料建檔並保存管理。


	第十條  車輛有下列情事之一者，應施行試車：
1、 施行四級檢修以上之檢修者。
2、 施行臨時檢修時認有必要者。
3、 動力、傳動、行駛裝置曾經解體修護者。
4、 新製或改造完成之車輛者。
5、 停用一年以上，復行使用者。
6、 其他認為有試車之必要者。

依前項第一款至第五款規定試車者，以試車良好為檢修完畢日期；試車應依試車報告表規定事項執行，並於試車完畢後填具試車報告。

前項試車報告表格式，由營運機構另定之。
	規範車輛應施行試車之時機及相關作業規定。

	第十一條  車輛因故停止使用一個月以上，於停用期間內，營運機構得不施行定期檢修。
	規範車輛因故停駛超過一個月以上，得不施行定期檢修。

	第十二條  車輛停用期間，營運機構應施行適當之處理，於復行使用時應施予必要之檢修。
	規範車輛停駛期間應執行適當維護，並於復行時施予必要之檢修。

	第十三條  機具檢修應定期施行，其檢修等級、項目及檢修週期，應由營運機構依機具種類另定之。
	規範營運機構應訂定機具檢修等級、項目及周期等相關作業規定。

	第十四條  檢修完畢之機具，營運機構應將檢修級別、項目、日期及施行單位等資料建檔管理。
	規範營運機構應將檢修資料建檔管理。

	第十五條  營運機構應訂定車輛、機具檢修實施作業規定，報請本府核定後實施。
	規範營運機構應訂定車輛、機具檢修實施作業規定。

	第十六條  本規則自發布日施行。
	本規則之施行日期。


臺中市大眾捷運系統車輛機具檢修規則
第一條    本規則依大眾捷運法第五十三條規定訂定之。

第二條    本規則以臺中市政府（以下簡稱本府）主管之大眾捷運系統營運機構(以下簡稱營運機構)為適用範圍。
第三條    本規則所稱車輛，指大眾捷運系統運送旅客之電聯車。所稱機具，係指機車、工作台車及搶修之相關器具等。

第四條    車輛檢修分為定期檢修及臨時檢修兩種。
第五條    定期檢修分為五級，其各級檢修工作重點如下：

1、 一級檢修：以視覺、聽覺、觸覺，就有關行車主要機件、 車廂及其設備等之狀態及作用施行之檢修。
2、 二級檢修：以清洗、注油、測量等方式保持動力、傳動、行駛、煞車等機件裝置外表清潔、動作圓滑、使用狀態正常之檢修。
3、 三級檢修：以局部拆卸分解施行檢驗、調整、校正、測試等方式保持動力、傳動、行駛、煞車、儀錶等機件裝置性能正常之檢修。
4、 四級檢修：對動力、傳動、行駛、煞車、儀錶、車廂、聯結器、控制、電氣輔助等主要機件之特定部分施行拆卸分解之檢修。
5、 五級檢修：對一般機件施行徹底檢查，各重要機件施行重整之檢修。
前項所列較高等級檢修應含次級檢修項目，排列序位為五級至一級，以五級為最高。
第六條    車輛於每日營運前，應就下列項目之狀態及作用施行檢查：
1、 聯結裝置。
2、 煞車裝置。
3、 行駛裝置。
4、 空調系統。
5、 車門裝置。
6、 電氣裝置。
7、 警示信號裝置。
8、 照明設備。
9、 逃生裝置。

10、 車內設備。

11、 擋風裝置。
第七條　  車輛有下列情事之一者，應施行臨時檢修：
一、發生事故者。
二、發生故障或有故障之虞者。
三、其他認為有檢修之必要者。
第八條　  車輛動力、傳動、行駛、懸吊、聯結及煞車裝置之主要部分，施行臨時檢修時，應同時施行一級檢修。
第九條    檢修完畢之車輛，應將檢修級別、項目、日期及施行單位等資料建檔管理。
第十條    車輛有下列情事之一者，應施行試車：
1、 施行四級檢修以上之檢修者。
2、 施行臨時檢修時認有必要者。
3、 動力、傳動、行駛裝置曾經解體修護者。
4、 新製或改造完成之車輛者。
5、 停用一年以上，復行使用者。
6、 其他認為有試車之必要者。

依前項第一款至第五款規定試車者，以試車良好為檢修完畢日期，試車應依試車報告表規定事項執行，並於試車完畢後填具試車報告。

前項試車報告表格式，由營運機構另定之。

第十一條    車輛因故停止使用一個月以上，於停用期間內，營運機構得不施行定期檢修。

第十二條    車輛停用期間，營運機構應施行適當之處理，於復行使用時應施予必要之檢修。

第十三條    機具檢修應定期施行，其檢修等級、項目及檢修週期，應由營運機構依機具種類另定之。

第十四條    檢修完畢之機具，營運機構應將檢修級別、項目、日期及施行單位等資料建檔管理。
第十五條    營運機構應訂定車輛、機具檢修實施作業規定，報請本府核定後實施。

第十六條    本規則自發布日施行。


