臺中市特殊結構建築物委託審查辦法草案總說明

按依建築法第三十四條第一項規定，直轄市、縣（市）（局）主管建築機關對於特殊結構或設備之建築物審查工程圖樣或說明書，得委託具有該項學識或經驗之專家或機關、團體為之。準此，臺中縣、市合併改制前，臺中縣訂有「臺中縣特殊結構物委託審查要點」，臺中市訂有「臺中市特殊結構建築物委託審查辦法」，資為規範依據。茲因縣市合併改制，法規整併，經檢討仍有續行規制之必要，爰以上開法規為基礎，惟查兩項法規針對應送結構外審建物規模，及委託審查單位之規定內容架構，雖大致相同，但臺中縣另規定審查費用計費方式及審查單位依序輪流審查部分與臺中市現行規定不同，因審查費用係向審查單位(非本府)繳交，為避免公定費用過高或不符各單位審查運作成本等因素，建議審查費用，宜由審查單位自行訂定為宜；是本上述考量，擬訂臺中市特殊結構建築物委託審查辦法。

本辦法，規範要點如下：

1、 明定主管機關。（第二條）

2、 應委託審查之建築物。（第三條）

3、 得受委託審查之機關、團體。（第四條）

4、 起造人自行委託審查。（第五條）

5、 受理委託審查案件辦理方式、簽章。（第六條、第七條）

6、 審查結果之通知。（第八條）

臺中市特殊結構建築物委託審查辦法草案逐條說明
	條  文
	說  明

	第一條　為辦理特殊結構建築物之結構設計委託審查，特訂定本辦法。
	本辦法之立法目的

	第二條  本辦法之主管機關為臺中市政府都市發展局（以下簡稱本局）。
	明定主管機關

	第三條　下列建築物應將其結構設計委託審查：

　一、高度超過十五層樓或五十公尺以上者。
　二、鋼筋混凝土構造除屋頂外，跨距在十五公尺以上；鋼骨構造、預力混凝土構造跨距在二十公尺以上者。
　三、地下層含基礎之總深度超過十五公尺，或地下層超過三層者。但開挖邊界線與基地境界線之最小距離大於開挖深度者，不在此限。
　四、基本結構系統非屬建築技術規則耐震設計規範與解說1.7表1.3定義之承重牆系統、構架系統、抗彎矩構架系統、二元系統者。
　五、建築基地位於都市計畫圖所劃設之活動斷層，或經本府公告之地質敏感地區，其地下層含基礎之總深度超過七公尺，或地下層超過一層者。
　六、地震災害後必須維持機能之政府機構、醫院、消防、警務、電信或電力單位，其各幢建築物總樓地板面積超過三千平方公尺者。
　七、學校、集會堂、活動中心、體育館等提供為救災執行公務或大眾庇護場所，其各幢建築物總樓地板面積超過三千平方公尺者。但學校於擬定建築計畫時經本府臺中市立中小學校校園規劃審議小組審查認定得免再行委外審查者，不在此限。
　八、其他經本局認為情況特殊並有安全顧慮者。
	應委託審查之建築物

	第四條　本辦法之委託審查以下列機關、團體為限：
　一、東海大學。
　二、逢甲大學。
　三、朝陽科技大學。
　四、中興大學。
　五、臺灣省建築師公會。
　六、臺灣省土木技師公會。
　七、臺灣省結構技師公會。
　八、其他經本局核定之機關、團體。
　　　前項機關、團體應將其審查人員報本局備查，異動時亦同。

　　　前項審查人員須具有大學專任教師、建築師或土木、結構、大地技師資格，並以參加第一項機關、團體之一為限。
	得受委託審查之機關、團體

	第五條　起造人應就前條第一項各款機關、團體之一，自行委託審查，並檢送審查所需書圖文件辦理。但建築物之結構係由擔任審查人員設計者，不得委託該審查人員所屬之機關、團體辦理審查。
　　　變更設計申請案，仍由原受委託審查機關辦理。
	起造人自行委託審查

	第六條　審查機關、團體受理特殊結構委託審查案件，依下列方式辦理：
　一、每一案件之審查人員應有五人以上，其中一人具有大地技師或現職為大地工程相關科系助理教授以上教職。
　二、除較單純之局部變更設計案件外，應舉行公開形式之會議審查，並允許自由旁聽。
　三、本局認為有必要時，得邀請審查機關、團體於審查完成後，舉行簡報說明。
　四、第二條第六款及第七款之審查，得由該結構設計人所屬公會之結構審查組織審查。
　五、委託審查之案件設計人，不得為該審查人員。
	受理委託審查案件辦理方式、簽章

	第七條　委託審查完成之案件，應由設計建築師檢送經審查人員簽字及審查機關、團體加蓋印章之鑽探報告、結構計算書、施工圖說及審查機關、團體出具之審查意見書等資料，報經本局備查，始得開工。
	受理委託審查案件辦理方式、簽章

	第八條　審查機關、團體應將審查結果函知本局。
	審查結果之通知


第九條　本辦法自發布日施行。

	
	明訂發布日期
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	條文
	臺中縣現行條文
	臺中市現行條文
	說明

	第一條　為辦理特殊結構建築物之結構設計委託審查，特訂定本辦法。
	一、本要點依據建築法第三十四條第一項規定訂定之。 
	第一條　臺中市政府(以下簡稱本府)為辦理特殊結構建築物之結構設計委託審查，特訂定本辦法。
	沿用臺中市條文

	第二條  本辦法之主管機關為臺中市政府都市發展局（以下簡稱本局）。
	
	
	明定主管機關。

	第三條　下列建築物應將其結構設計委託審查：

　一、高度超過十五層樓或五十公尺以上者。
　二、鋼筋混凝土構造除屋頂外，跨距在十五公尺以上；鋼骨構造、預力混凝土構造跨距在二十公尺以上者。
　三、地下層含基礎之總深度超過十五公尺，或地下層超過三層者。但開挖邊界線與基地境界線之最小距離大於開挖深度者，不在此限。
　四、基本結構系統非屬建築技術規則耐震設計規範與解說1.7表1.3定義之承重牆系統、構架系統、抗彎矩構架系統、二元系統者。
　五、建築基地位於都市計畫圖所劃設之活動斷層，或經本府公告之地質敏感地區，其地下層含基礎之總深度超過七公尺，或地下層超過一層者。
　六、地震災害後必須維持機能之政府機構、醫院、消防、警務、電信或電力單位，其各幢建築物總樓地板面積超過三千平方公尺者。
　七、學校、集會堂、活動中心、體育館等提供為救災執行公務或大眾庇護場所，其各幢建築物總樓地板面積超過三千平方公尺者。但學校於擬定建築計畫時經本府臺中市立中小學校校園規劃審議小組審查認定得免再行委外審查者，不在此限。
　八、其他經本局認為情況特殊並有安全顧慮者。
	二、審查對象：
　(一)高度五十公尺以上之建築物一律委託審查。
　(二)高度未達五十公尺而跨度較大、結構行為與環境特殊、高度超過九公尺之邊坡擋土結構物及地下層開挖超過三層等有安全顧慮之結構物，經主管機關認為有必要者，得委託審查。
　(三)道路、橋樑、水工結構物、公有建築下水道工程、機電設備等之有關特殊結構物部份，經主管機關認為有必要者，得委託審查。
	第二條　下列建築物應將其結構設計委託審查：
　一、高度超過十五層樓或五十公尺以上者。
　二、鋼筋混凝土構造除屋頂外，跨距在十五公尺以上；鋼骨構造、預力混凝土構造跨距在二十公尺以上者。
　三、地下層含基礎之總深度超過十五公尺，或地下層超過三層者。但開挖邊界線與基地境界線之最小距離大於開挖深度者，不在此限。
　四、基本結構系統非屬建築技術規則耐震設計規範與解說1.7表1.3定義之承重牆系統、構架系統、抗彎矩構架系統、二元系統者。
　五、建築基地位於都市計畫圖所劃設之活動斷層，或經本府公告之地質敏感地區，其地下層含基礎之總深度超過七公尺，或地下層超過一層者。
　六、地震災害後必須維持機能之政府機構、醫院、消防、警務、電信或電力單位，其各幢建築物總樓地板面積超過三千平方公尺者。
　七、學校、集會堂、活動中心、體育館等提供為救災執行公務或大眾庇護場所，其各幢建築物總樓地板面積超過三千平方公尺者。但學校於擬定建築計畫時經本府「臺中市立中小學校校園規劃審議小組」審查認定得免再行委外審查者，不在此限。
　八、其他經本府都發處認為情況特殊並有安全顧慮者。
	應委託審查之建築物。

	第四條　本辦法之委託審查以下列機關、團體為限：
　一、東海大學。
　二、逢甲大學。
　三、朝陽科技大學。
　四、中興大學。
　五、臺灣省建築師公會。
　六、臺灣省土木技師公會。
　七、臺灣省結構技師公會。
　八、其他經本局核定之機關、團體。
　　　前項機關、團體應將其審查人員報本局備查，異動時亦同。

　　　前項審查人員須具有大學專任教師、建築師或土木、結構、大地技師資格，並以參加第一項機關、團體之一為限。
	三、受委託辦理審查之機關團體(以下簡稱審查機關)：
　(一)建築學會
　(二)技師公會
　(三)大學院校
　　　本府各權責單位，依其業務各自函邀審查機關，各審查機關擔任審查人員之學、經歷資料應報本府建築主管單位備查，並經縣長核可後，刊登縣公報公告周知。異動時亦同。但審查人員以參加前項各審查機關之一為限。
	第三條　本辦法之委託審查以下列機關、團體為限：
　一、東海大學。
　二、逢甲大學。
　三、朝陽科技大學。
　四、中興大學。
　五、臺灣省建築師公會。
　六、臺灣省土木技師公會。
　七、臺灣省結構技師公會。
　八、其他經本府都市發展處核定之機關、團體。
　　　前項機關、團體應將其審查人員報本府都市發展處備查，異動時亦同。
　　　前項審查人員須具有大學專任教師、建築師或土木、結構、大地技師資格，並以參加第一項機關、團體之一為限。
	得受委託審查之機關、團體。

	第五條　起造人應就前條第一項各款機關、團體之一，自行委託審查，並檢送審查所需書圖文件辦理。但建築物之結構係由擔任審查人員設計者，不得委託該審查人員所屬之機關、團體辦理審查。
　　　變更設計申請案，仍由原受委託審查機關辦理。
	四、委託方式：
　(一)由本府各權責單位依縣公報刊載之委託審查機關順序輪流委託辦理，必要時得指定特定審查機關。
　(二)變更設計申請案，仍由原受委託審查機關辦理。
	第四條　起造人應就前條第一項各款機關、團體之一，自行委託審查，並檢送審查所需書圖文件辦理。但建築物之結構係由擔任審查人員設計者，不得委託該審查人員所屬之機關、團體辦理審查。
	起造人自行委託審查。

	第六條　審查機關、團體受理特殊結構委託審查案件，依下列方式辦理：
　一、每一案件之審查人員應有五人以上，其中一人具有大地技師或現職為大地工程相關科系助理教授以上教職。
　二、除較單純之局部變更設計案件外，應舉行公開形式之會議審查，並允許自由旁聽。
　三、本局認為有必要時，得邀請審查機關、團體於審查完成後，舉行簡報說明。
　四、第二條第六款及第七款之審查，得由該結構設計人所屬公會之結構審查組織審查。
　五、委託審查之案件設計人，不得為該審查人員。
	五、審查方式：
　(一)每一案件，審查人員應有五人以上。
　(二)除較單純之局部變更設計案件外，應以公開形式審查，並應開放自由旁聽。
　(三)對於審查通過之結構計算書及施工圖說，須加蓋審查人員圖章及審查機關、印鑑並具審查意見書。
　(四)本府認為有必要時，得於審查機關審查完成後，邀請審查機關簡報說明。
　(五)委託審查之案件係由審查人員設計者，該審查人員不得參與該案件之審查。
	第五條　審查機關、團體受理特殊結構委託審查案件，依下列方式辦理：
　一、每一案件之審查人員應有五人以上，其中一人具有大地技師或現職為大地工程相關科系副教授以上教職。
　二、除較單純之局部變更設計案件外，應舉行公開形式之會議審查，並允許自由旁聽。
　三、本府都市發展處認為有必要時，得邀請審查機關、團體於審查完成後，舉行簡報說明。
　四、第二條第六款及第七款之審查，得由該結構設計人所屬公會之結構審查組織審查。
	受理委託審查案件辦理方式、簽章。

	
	六、審查費用計算方式如下：
　(一)每一審查案件為新臺幣十五萬元加工程造價之萬分之一；結構重新設計之變更案件亦同。
　(二)局部變更案件，為新臺幣五萬元加變更工程部份造價之萬分之一。如不須召開委託審查會議審查者，為新臺幣一萬元加變更工程部份造價之萬分之一。
　(三)審查時須使用電腦校對者，其電腦費用核實計算。
	
	刪除

	
	七、審查作業程序：
　(一)審查費用由起造人支付，並由起造人逕向審查機關繳納。
　(二)建造執照審核除依照行政院民國七十二年四月二十一日臺內字第七○三九號函訂頒之改進建築管理方案第四點改進措施第一項第二款，應審核之主要項目審查合格發照外，有關由建築師簽證負責之結構部份，均列入必須抽查管理，由本府建築管理單位依第四點之委託方式於發照前辦理委託審查，經審查合格後，始得核發建造執照。
　(三)本府自辦工程，其審查費用由該工程之工程管理費項下支付。
	
	

	
	八、審查時限：審查機關應於函請委託審查文到後三個月審查完成，其有不符規定或設計錯誤等情形應一次詳細註明，通知設計人修正再審。如無法於期限內審查完成，應請審查機關個案報請本府核處。
	
	

	第七條　委託審查完成之案件，應由設計建築師檢送經審查人員簽字及審查機關、團體加蓋印章之鑽探報告、結構計算書、施工圖說及審查機關、團體出具之審查意見書等資料，報經本局備查，始得開工。
	
	第六條　委託審查完成之案件，應由設計建築師檢送經審查人員簽字及審查機關、團體加蓋印章之鑽探報告、結構計算書、施工圖說及審查機關、團體出具之審查意見書等資料，報經本府都市發展處備查，始得開工。
	受理委託審查案件辦理方式、簽章。

	第八條　審查機關、團體應將審查結果函知本局。
	
	第七條　審查機關、團體應將審查結果函知本府都市發展處。
	審查結果之通知。

	
	本要點奉縣長核定後函頒實施。
	
	


第九條　本辦法自發布日施行。


第八條　本辦法自發布日施行。

	
	施行日期。
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