臺中市高氯離子混凝土建築物善後處理辦法總說明
臺中縣、市政府現行別訂有「臺中縣高氯離子混凝土建築物善後處理辦法」，及「臺中市高氯離子混凝土建築物善後處理辦法」據以辦理轄區內高氯離子混凝土建築物善後處理管理。為因應臺中縣、市合併改制計畫，爰整併臺中縣、市現行規定，訂定「臺中市高氯離子混凝土建築物善後處理辦法」。
本辦法計八條，其重點內如次：

1、 明定法源依據及立法意旨（草案第一條）。

2、 明定高氯離子混凝土建築物定義（草案第二條）。

3、 明定適用對象（草案第三條）。

4、 明定拆除重建（草案第五條）。

5、 明定補強或防蝕處理（草案第六條）。

6、 明定優惠規定（草案第七條）。

7、 明定明定本辦法生效規定（草案第八條）。
臺中市高氯離子混凝土建築物善後處理辦法逐條說明
	條     文
	說     明

	第一條 臺中市政府（以下簡稱本府）為處理臺中市高氯離子混凝土建築物，以維公共安全，特訂定本辦法。
	立法目的。

	第二條 本辦法所稱高氯離子混凝土建築物(以下簡稱高氯離子建築物)，指建築之混凝土，經政府認可之專業鑑定機構、學校或團體(以下簡稱專業鑑定單位)鑑定，其氯離子含量超過設計環境條件下之國家標準，認定必須補強，防蝕處理或拆除重建者。
  前项经政府认可之专业鉴定机构、学校或团体，系指领得政府核颁载明有检测能力之证明者。前項經政府認可之專業鑑定機構、學校或團體，係指領得政府核頒載明有檢測能力之證明者。
	高氯離子建築物定義及專業鑑定單位。

	第三條 本辦法適用對象為中華民國八十四年一月二十三日前，已依建築法規定申報施工勘驗，領有使用執照之私有合法建築物。
	本辦法適用範圍。

	第四條 私有合法建築物所有權人，在發現建築物有白華、析晶、鋼筋腐蝕、混凝土剝落等現象時，得自行或要求該建築物之建築投資業者、承造人或監造人委託政府認可之專業鑑定單位鑑定，其經鑑定屬高氯離子建築物後，應於一個月內，備文檢附鑑定報告文件，報請本府處理。 
前项鉴定报告，应载明氯离子法定含量、检测实际含量、取样位置图说、对建筑物损坏程度及具体处理措施。前項鑑定報告，應載明氯離子法定含量、檢測實際含量、取樣位置圖說、對建築物損壞程度及具體處理措施。  第一项专业鉴定单位受理委托鉴定，应于提出鉴定报告时，副知本府。
	私有合法建築物鑑定程序及鑑定報告內容。

	第五條 建築物經鑑定須拆除重建者，本府應依建築法第八十一條規定，通知所有權人或占有人停止使用，並限期拆除，必要時並得強制拆除。
	明定建築物經鑑定須拆除重建者，本府應依建築法第八十一條規定程序辦理。

	第六條 建築物經鑑定須補強或防蝕處理者，本府應通知建築物所有權人，在一定期限內依鑑定報告完成補強或防蝕工程，並報本府備查。
	建築物經鑑定須補強或防蝕處理者，本府辦理事項。

	第七條 高氯離子建築物於補強、防蝕或拆除重建前，所有權人得申請本府發給證明，據以向稅捐稽徵機關依房屋稅相關規定，申請減免房屋稅。

  高氯離子建築物須拆除重建者，所有權人、配偶、戶籍內之直系親屬及其配偶均無自有住宅者，得依貸款人民自建國民住宅辦法所定規定，檢具前項證明，申請自建國民住宅貸款。
	明定高氯離子建築物得申請核發證明及自建國民住宅貸款。

	第八條 本辦法自發布日施行。
	施行日期。


	臺中市高氯離子混凝土建築物善後處理辦法合併條文草案對照表

	合併後名稱
	臺中縣法規名稱
	臺中市法規名稱
	說  明

	臺中市高氯離子混凝土建築物善後處理辦
法
	臺中縣高氯離子鋼筋混凝土建築物善後處理辦法
	臺中市高氯離子混凝土建築物善後處理辦
法
	名稱沿依中市名稱

	合併條文
	臺中縣現行條文
	臺中市現行條文
	說  明

	第一條 臺中市政府（以下簡稱本府）為處理臺中市高氯離子混凝土建築物，以維公共安全，特訂定本辦法。
	第一條 台中縣政府(以下簡稱本府)為處理台中縣(以下簡稱本縣)高氯離子鋼筋混凝土建築物，以維公共安全，特訂定本辦法。
	第一條 臺中市政府（

以下簡稱本府）為處理

臺中市高氯離子混凝

土建築物，以維公共安

全，特訂定本辦法。


	立法目的。

	第二條 本辦法所稱高氯離子混凝土建築物(以下簡稱高氯離子建築物)，指建築之混凝土，經政府認可之專業鑑定機構、學校或團體(以下簡稱專業鑑定單位)鑑定，其氯離子含量超過設計環境條件下之國家標準，認定必須補強，防蝕處理或拆除重建者。
  前项经政府认可之专业鉴定机构、学校或团体，系指领得政府核颁载明有检测能力之证明者。前項經政府認可之專業鑑定機構、學校或團體，係指領得政府核頒載明有檢測能力之證明者。
	第二條 本辦法所稱高
氯離子鋼筋混凝土建
築物(以下簡稱高氯離
子建築物)，指建築之
混凝土，經政府認可之
專業鑑定機構、學校或
團體(以下簡稱專業鑑
定單位)鑑定，其氯離
子含量超過設計環境
條件下之國家標準，認
定必須補強，防蝕處理
或拆除重建者。
前项经政府认可之专业鉴定机构、学校或团体，系指领得政府核颁载明有检测能力之证明者。前項經政府認可之專
業鑑定機構、學校或團
體，係指領得政府核
頒載明有檢測能力之
證明者。
	第二條 本辦法所稱高

氯離子混凝土建築物

，係指建築物之混凝土

，經政府機關認可之鑑

定機關（構）辦理鑑定

，其氯離子含量超過設

計環境條件下之國家

標準值，認定必須加勁

補強、防蝕處理或拆除

重建者。


	高氯離子建築物定義及專業鑑定單位。

	
	
	第三條 本辦法所稱主管機關為本府都市發展局。
	

	第三條 本辦法適用對象為中華民國八十四年一月二十三日前，已依建築法規定申報施工勘驗，領有使用執照之私有合法建築物。
	第三條 本辦法適用對象為中華民國八十四年六月三十日前，已依建築法規定申報施工勘驗，領有使用執照之私有合法建築物。
	第四條 本辦法之適用

以民國八十四年一月

二十三日前，任一樓層

已申報勘驗之民間興

建建築物為限。本府興

建之國民住宅，除另有

利於建築物所有權人

之處理方案外，得比照

辦理。
	本辦法適用範圍。

	
	第四條 專業鑑定單位受理鑑定時，應設置鋼筋混凝土腐蝕速率檢測系統，實施混凝土及鋼筋檢測，據以提出劣化程度判定報告及明確具體處理措施。
	
	

	第四條 私有合法建築物所有權人，在發現建築物有白華、析晶、鋼筋腐蝕、混凝土剝落等現象時，得自行或要求該建築物之建築投資業者、承造人或監造人委託政府認可之專業鑑定單位鑑定，其經鑑定屬高氯離子建築物後，應於一個月內，備文檢附鑑定報告文件，報請本府處理。 
前项鉴定报告，应载明氯离子法定含量、检测实际含量、取样位置图说、对建筑物损坏程度及具体处理措施。前項鑑定報告，應載明氯離子法定含量、檢測實際含量、取樣位置圖說、對建築物損壞程度及具體處理措施。 
 第一项专业鉴定单位受理委托鉴定，应于提出鉴定报告时，副知本府。
	第五條 私有合法建築物所有權人，在發現建築物有白華、析晶、鋼筋腐蝕、混凝土剝落等現象時，得自行或要求該建築物之建築投資業者、承造人或監造人委託政府認可之專業鑑定單位鑑定，其經鑑定屬高氯離子建築物後，應於一個月內，備文檢附鑑定報告文件，報請本府處理。 
 前项鉴定报告，应载明氯离子法定含量、检测实际含量、取样位置图说、对建筑物损坏程度及具体处理措施。前項鑑定報告，應載明氯離子法定含量、檢測實際含量、取樣位置圖說、對建築物損壞程度及具體處理措施。 
 第一项专业鉴定单位受理委托鉴定，应于提出鉴定报告时，副知本府。第一項專業鑑定單位受理委託鑑定，應於提出鑑定報告時，副知本府。
	第五條 建築物所有權

人，在發現建築物有白

華、析晶、鋼筋腐蝕、

混凝土剝落等現象時

，應自行委託政府機關

認可之鑑定機關（構）

鑑定，經鑑定屬高氯離

子混凝土建築物者，應

在三十日內備文檢附

鑑定報告文件，向主管

機關報備。

前項報告應包括混凝土監測及鋼筋檢測，據以提出劣化程度判定報告及明確處理措施。


	私有合法建築物鑑定程序及鑑定報告內容。

	第五條 建築物經鑑定須拆除重建者，本府應依建築法第八十一條規定，通知所有權人或占有人停止使用，並限期拆除，必要時並得強制拆除。
	第六條 高氯離子建築物須拆除重建者，本府應依建築法第八十一條規定，通知所有權人或占有人停止使用，並限期拆除，必要時並得強制拆除。

	第六條 經鑑定須拆除

重建之建築物，主管機

關應依照建築法第八

十一規定通知所有權

人停止使用，並限期拆

除，必要時並得強制拆

除。
	明定建築物經鑑定須拆除重建者，本府應依建築法第八十一條規定程序辦理。

	
	第七條 高氯離子建築物須拆除重建者，應依下列規定辦理： 
一、检附原领使用执照，土地权利证明文件及其它相关文件向本府报备，依不超过原有使用执照之层栋户数、各层面积、各层用途及建筑物高度于原地建造，免请领建造执照。一、檢附原領使用執      

照，土地權利證明
文件及其它相關
文件向本府報
備，依不超過原有
使用執照之層棟
戶數、各層面積、
各層用途及建築
物高度於原地建
造，免請領建造執
照。 但有关结构安全、防火、避难设施及消防设备等，仍应依法由建筑师及专业工业技师等办理，并依规定签证负责。但有關結構
安全、防火、避難
設施及消防設備
等，仍應依法由建
築師及專業工業
技師等辦理，並依
規定簽證負責。 
二、应于核准报备之日起一年内申报开工，并应于申报开工时，检具经建筑师及专业工业技师签证之工程图样、说明书及相关文件申请备查。二、應於核准報備之日
起一年內申報開
工，並應於申報開
工時，檢具經建築
師及專業工業技
師簽證之工程圖
樣、說明書及相關
文件申請備查。
于工程完竣后，依建筑法相关规定申请使用执照。於工程完竣後，依建築法相關規定申請使用執照。
	
	

	第六條 建築物經鑑定須補強或防蝕處理者，本府應通知建築物所有權人，在一定期限內依鑑定報告完成補強或防蝕工程，並報本府備查。
	第八條 高氯離子建築物須補強或防蝕處理者，本府應通知建築物所有權人，在一定期限內依鑑定報告完成補強或防蝕工程，並報本府備查。
	第七條 經鑑定可加勁

補強或防蝕處理之建

築物，主管機關應責成

建築物所有權人，在一

定期限內，依鑑定報告

處理措施完成補強或

防蝕工程。
	建築物經鑑定須補強或防蝕處理者，本府辦理事項。

	
	
	第八條 經鑑定為高氯

離子混凝土建築物，其

原相關監造人或承造

人應負之責任，主管機

關應依法移送相關懲

戒機關或單位；其涉及

刑事責任者，並移送司

法機關偵辦。
	

	第七條 高氯離子建築物於補強、防蝕或拆除重建前，所有權人得申請本府發給證明，據以向稅捐稽徵機關依房屋稅相關規定，申請減免房屋稅。

  高氯離子建築物須拆除重建者，所有權人、配偶、戶籍內之直系親屬及其配偶均無自有住宅者，得依貸款人民自建國民住宅辦法所定規定，檢具前項證明，申請自建國民住宅貸款。
	第九條 高氯離子建築物於補強、防蝕或拆除重建前，所有權人得申請本府發給證明，據以向稅捐稽徵機關依房屋稅相關規定，申請減免房屋稅。

  高氯離子建築物須拆除重建者，所有權人、配偶、戶籍內之直系親屬及其配偶均無自有住宅者，得依貸款人民自建國民住宅辦法所定規定，檢具前項證明，申請自建國民住宅貸款。
	
	明定高氯離子建築物得申請核發證明及自建國民住宅貸款。

	第八條 本辦法自發布日施行。
	第十條 本辦法自發布

日施行。
	第九條 本辦法自發布

日施行。
	施行日期。
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