臺中市違章建築拆到不堪使用之尺度認定標準草案總說明
   臺中縣（市）政府現行分別訂有「臺中縣違章建築拆除達不堪使用尺度認定標準」及「臺中市違章建築拆到不堪使用之尺度認定基準」，據以辦理違章建築拆到不堪使用之尺度認定標準。依據內政部98年9月1日台內民字第0980162925號令發佈「臺中縣（市）合併改制計畫」，自99年12月25日起臺中縣（市）合併改制為「臺中市」。為因應臺中縣（市）合併改制計畫，爰整併臺中縣（市）政府現行規定，修訂沿用合併後「臺中市違章建築拆到不堪使用之尺度認定標準」（以下簡稱本標準）。本標準共計七條，其立法重點如下：

一、立法依據。（草案第一條）

二、明定本標準之主管機關。（草案第二條）

三、明定本標準拆到不堪使用之尺度規定。（草案第三條）
四、明定未符合拆到不堪使用尺度規定得免再執行之例外規定。（草案第四、五條）
五、明定應全部拆除情形。（草案第六條）

六、實施日期。（草案第七條）

臺中市違章建築拆到不堪使用之尺度認定標準
逐條說明
	條  文
	說  明

	第一條  臺中市政府（以下簡稱本府）為執行違章建築之拆除事項，特依建築法第九十七條之二及違章建築處理辦法第三條第一項規定訂定本標準。
	立法依據。

	第二條 本標準之主管機關為臺中市政府都市發展局。
	本辦法主管機關

	第三條  違章建築拆到不堪使用之尺度規定如下：

1、 材料為鐵皮、石綿瓦、水泥等之屋頂，全部拆除。
2、 鋼筋混凝土造屋頂及樓版，於樑保留必要之拆除作業空間（不含樑寬在五十公分以下），其餘全部拆除，鋼筋鋸斷。
3、 牆壁全部拆除，如有樓梯者亦應將樓梯全部拆除。
4、 樑柱全部拆除，但鋼筋混凝土樑柱得予免拆。
5、 圍牆全部拆除。
	拆到不堪使用之尺度標準

	第四條  已將主要構造拆除，雖未符合前條標準，但確實已達不堪使用者，得免再予執行。
	主要構造拆除後確實已達不堪使用者，得免再予執行。

	第五條  除屋頂、樓板、樓梯、圍牆外，如經主管建築機關派員勘查認定其現場實際情況已達不堪使用，且符合下列任一情形者，得免再予執行：

一、基於拆除技術或拆除安全考量。

二、拆除行為有損及鄰房、合法共同壁之虞。
	免拆到不堪使用尺度之例外情形。

	第六條  違章建築經主管建築機關認定拆到不堪使用後有妨礙公共安全、公共交通或都市觀瞻者，應全部拆除。
	應全部拆除情形

	第七條  本標準自發布日施行。
	施行日期


臺中市違章建築拆到不堪使用之尺度認定標準合併條文草案對照表

	合併後名稱
	臺中縣法規名稱
	臺中市法規名稱
	說明

	臺中市違章建築拆到不堪使用尺度認定標準
	臺中縣違章建築拆除達不堪使用尺度認定標準
	台中市違章建築拆到不堪使用之尺度認定基準
	依臺中市名稱略做文字修正。

	合併條文
	臺中縣現行條文
	臺中市現行條文
	說明

	第一條  臺中市政府（以下簡稱本府）為執行違章建築之拆除事項，特依建築法第九十七條之二及違章建築處理辦法第三條第一項規定訂定本標準。
	第一條  臺中縣政府（以下簡稱本府）為執行違章建築之拆除事項，特依建築法第九十七條之二、違章建築處理辦法第三條第一項規定，訂定本標準。
	
	立法依據。

	第二條 本標準之主管機關為臺中市政府都市發展局。
	
	
	本辦法主管機關

	第三條  違章建築拆到不堪使用之尺度規定如下：

1、 材料為鐵皮、石綿瓦、水泥等之屋頂，全部拆除。
2、 鋼筋混凝土造屋頂及樓版，於樑保留必要之拆除作業空間（不含樑寬在五十公分以下），其餘全部拆除，鋼筋鋸斷。
3、 牆壁全部拆除，如有樓梯者亦應將樓梯全部拆除。
4、 樑柱全部拆除，但鋼筋混凝土樑柱得予免拆。
5、 圍牆全部拆除。
	第 二 條  本標準所稱違章建築拆除達不堪使用尺度認定，係指符合下列情形者：

一、材料為鐵皮、石棉瓦、水泥瓦、木造等之屋頂，全部拆除。

二、鋼筋混凝土造屋頂及樓板，於樑保留必要之拆除作業空間（不含樑寛在五十公分以下），其餘全部拆除，鋼筋鋸斷。

三、樑柱，全部拆除。但鋼筋混凝土樑柱得予免拆。

四、鐵皮、石棉瓦、木材等種類材料牆壁，全部拆除；其餘種類材料牆壁，拆除破壞。

五、圍牆，全部拆除。

違章建築之拆除，雖未符合前項之規定，但已將主要構造拆除，並確實達不堪使用者，或經本府派員勘查認定其現場實際情況，考量拆除技術及安全，確實無法澈底拆除者，得予免拆。
	一、

台中市違章建築拆到不堪使用之尺度規定如下：

1.

材料為鐵皮、石綿瓦、水泥等之屋頂全部拆除。

2.

鋼筋混凝土造屋頂及樓版於樑保留必要之拆除作業空間(不含樑寬在五十公分以下)，其餘全部折除，鋼筋鋸斷。

3.

牆壁全部拆除，如有樓梯者亦應將樓梯全部拆除。

4.

樑柱全部拆除，但鋼筋混凝土樑柱得予免拆。

5.

圍牆全部拆除。


	拆到不堪使用之尺度標準

	第四條  已將主要構造拆除，雖未符合前條標準，但確實已達不堪使用者，得免再予執行。
	
	二、

已將主要構造拆除雖未符合前點標準但確實已達不堪使用者得免再執行。


	主要構造拆除後確實已達不堪使用者，得免再予執行。

	第五條  除屋頂、樓板、樓梯、圍牆外，如經主管建築機關派員勘查認定其現場實際情況已達不堪使用，且符合下列任一情形者，得免再予執行：

一、基於拆除技術或拆除安全考量。

二、拆除行為有損及鄰房、合法共同壁之虞。
	第 三 條  本標準如有未盡事宜，依相關法令規定辦理。


	三、除屋頂、樓板、樓梯、圍牆外，如經該主管建築機關派員勘查認定其現場實際情況考量拆除技術及安全，確實無法徹底拆除者(如會損及鄰房、會損及合法共同壁等)，已達不堪使用，得予免拆。
	免拆到不堪使用尺度之例外情形。

	第六條  違章建築經主管建築機關認定拆到不堪使用後有妨礙公共安全、公共交通或都市觀瞻者，應全部拆除。
	
	
	應全部拆除情形

	第七條  本標準自發布日施行。
	第四條  本標準自發布日施行。
	
	施行日期
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