臺中市都市計畫公共設施保留地臨時建築使用標準總說明
一、依據93年7月14日台中市都市計畫委員會第204次會議決議內容及為配合台中縣、市合併升格為直轄市以及合併升格後之組織編制，修正本辦法部分條文。

二、本次修正辦法計1條，其重點如下：
1.配合縣市合併升格後組織編制之修訂。（第二、六、七條）
臺中市都市計畫公共設施保留地臨時建築使用標準草案逐條說明
	條文
	說明

	第一條　本標準依都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法第四條第二項規定訂定之。
	本標準之法源依據。

	第二條　本標準之主管機關為臺中市政府，執行單位為臺中市政府都市發展局（以下簡稱都發局）。
	執行審查單位。

	第三條　都市計畫公共設施保留地(以下簡稱公共設施保留地)容許臨時建築使用細目如附表。
	公共設施保留地申請容許臨時建築使用細目。

	第四條　公共設施保留地臨時建築使用之建蔽率不得超過百分之三十。
	規定建蔽率大小。

	第五條　公共設施保留地臨時建築使用之最大建築面積，除下列規定情形外，不予限制：

一、臨時建築權利人之自用住宅最大建築面積為200平方公尺。

二、簡易汽車駕駛訓練場最大建築面積為500平方公尺。

三、其他依都市計畫法第五十一條規定得使用之建築物不得增加建築面積。


	限制建築使用面積及特殊使用項目面積。

	第六條　公共設施保留地鄰近之土地使用分區種類有二種以上時，由都發局就申請基地區位之實際發展狀況及對環境影響程度最小者，認定其所鄰近之土地使用分區類別。


	鄰近土地使用分區種類認定權責機關及方式。

	第七條　公共設施保留地鄰近之土地為附表以外之其他使用分區時，由都發局就申請基地區位之實際發展狀況及對環境影響程度最小者，比照附表之土地使用分區類別認定。
	鄰近土地使用分區種類認定標準。

	第八條　申請下列臨時建築使用應附設停車空間，其面積不得少於建築面積二分之一：

一、小型游泳池、運動設施及其他供社區遊憩使用之建築物。

二、幼稚園、托兒所。

三、臨時攤販集中場。

前項建築空間及停車空間以外之申請基地應綠美化。
	明訂應附設停車空間之使用項目及面積規範。

	第九條　申請下列臨時建築使用得附設飲食、販賣場所，其面積以100平方公尺為限：

一、菇寮、花棚、養魚池及其他供農業使用之建築物。

二、小型游泳池、運動設施及其他供社區遊憩使用之建築物。


	得附設飲食及販賣場所之使用項目及面積規範。

	第十條　公共設施保留地申請臨時建築使用，基地內土方應維持平衡，開挖之深度不得超過1.5公尺，並不得建造地下室。
	申請建築使用之開挖深度及限制。

	第十一條　公共設施保留地申請臨時建築使用，應經目的事業主管機關之核准。
	

	第十二條　本標準自發布日施行。
	實施日期。


臺中市都市計畫公共設施保留地臨時建築使用標準

合併條文草案對照表

	合併後名稱
	臺中縣法規名稱
	臺中市法規名稱
	說明

	臺中市都市計畫公共設施保留地臨時建築使用標準
	-
	臺中市都市計畫公共設施保留地臨時建築使用標準
	

	合併條文
	臺中縣現行條文
	臺中市現行條文
	說明

	第一條　本標準依都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法第四條第二項規定訂定之。
	-
	第一條　本標準依都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法第四條第二項規定訂定之。
	

	第二條　本標準之主管機關為臺中市政府，執行單位為臺中市政府都市發展局（以下簡稱都發局）。
	-
	第二條 本標準之主管機關為臺中市政府，執行單位為臺中市政府都市發展處（以下簡稱都發處）。
	配合縣市合併升格為直轄市後之組織編制，修正管理單位。

	第三條 都市計畫公共設施保留地(以下簡稱公共設施保留地)容許臨時建築使用細目如附表。
	-
	第三條 都市計畫公共設施保留地(以下簡稱公共設施保留地)容許臨時建築使用細目如附表。
	

	第四條 公共設施保留地臨時建築使用之建蔽率不得超過百分之三十。
	-
	第四條 公共設施保留地臨時建築使用之建蔽率不得超過百分之三十。 
	

	第五條 公共設施保留地臨時建築使用之最大建築面積，除下列規定情形外，不予限制：

一、臨時建築權利人之自用住宅最大建築面積為200平方公尺。
二、簡易汽車駕駛訓練場最大建築面積為500平方公尺。

三、其他依都市計畫法第五十一條規定得使用之建築物不得增加建築面積。


	-
	第五條 公共設施保留地臨時建築使用之最大建築面積，除下列規定情形外，不予限制：

一、臨時建築權利人之自用住宅最大建築面積為二百平方公尺。

二、簡易汽車駕駛訓練場最大建築面積為五百平方公尺。

三、其他依都市計畫法第五十一條規定得使用之建築物不得增加建築面積。


	

	第六條　公共設施保留地鄰近之土地使用分區種類有二種以上時，由都發局就申請基地區位之實際發展狀況及對環境影響程度最小者，認定其所鄰近之土地使用分區類別。


	-
	第六條 公共設施保留地鄰近之土地使用分區種類有二種以上時，由都發處就申請基地區位之實際發展狀況及對環境影響程度最小者，認定其所鄰近之土地使用分區類別。


	配合縣市合併升格為直轄市後之組織編制，修正管理單位。

	第七條　公共設施保留地鄰近之土地為附表以外之其他使用分區時，由都發局就申請基地區位之實際發展狀況及對環境影響程度最小者，比照附表之土地使用分區類別認定。


	-
	第七條　公共設施保留地鄰近之土地為附表以外之其他使用分區時，由都發處就申請基地區位之實際發展狀況及對環境影響程度最小者，比照附表之土地使用分區類別認定。


	配合縣市合併升格為直轄市後之組織編制，修正管理單位。

	第八條 申請下列臨時建築使用應附設停車空間，其面積不得少於建築面積二分之一：

一、小型游泳池、運動設施及其他供社區遊憩使用之建築物。

二、幼稚園、托兒所。

三、臨時攤販集中場。

前項建築空間及停車空間以外之申請基地應綠美化。


	-
	第八條 申請下列臨時建築使用應附設停車空間，其面積不得少於建築面積二分之一：

一、小型游泳池、運動設施及其他供社區遊憩使用之建築物。

二、幼稚園、托兒所。

三、臨時攤販集中場。

前項建築空間及停車空間以外之申請基地應綠美化。


	

	第九條 申請下列臨時建築使用得附設飲食、販賣場所，其面積以100平方公尺為限：

一、菇寮、花棚、養魚池及其他供農業使用之建築物。

二、小型游泳池、運動設施及其他供社區遊憩使用之建築物。


	
	第九條　申請下列臨時建築使用得附設飲食、販賣場所，其面積以一百平方公尺為限：

一、菇寮、花棚、養魚池及其他供農業使用之建築物。

二、小型游泳池、運動設施及其他供社區遊憩使用之建築物。


	

	第十條 公共設施保留地申請臨時建築使用，基地內土方應維持平衡，開挖之深度不得超過1.5公尺，並不得建造地下室。


	
	第十條 公共設施保留地申請臨時建築使用，基地內土方應維持平衡，開挖之深度不得超過一．五公尺，並不得建造地下室。


	

	第十一條 公共設施保留地申請臨時建築使用，應經目的事業主管機關之核准。


	
	第十一條 公共設施保留地申請臨時建築使用，應經目的事業主管機關之核准。


	

	第十二條 本標準自發布日施行。


	
	第十二條 本標準自發布日施行。


	


附　表
	臺中市都市計畫公共設施保留地容許臨時建築使用細目表

	容許臨時建築使用細目

鄰近土地使用分區類別
	臨時建築權利人之自用住宅
	菇寮、花棚、養魚池及其他供農業使用之建築物
	小型游泳池運動設施及其他供社區遊憩使用之建築物
	幼稚園、托兒所
	簡易汽車駕駛訓練場
	臨時攤販集中場
	停車場及其他交通服務設施使用之建築物
	其他依都市計畫法第五十一條規定得使用之建築物

	住宅區
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	○
	○

	商業區
	○
	△
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	甲種工業區
	×
	△
	○
	×
	○
	×
	○
	○

	乙種工業區
	×
	△
	○
	○
	○
	×
	○
	○

	文教區
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	○
	○

	風景區
	○
	△
	○
	○
	×
	×
	○
	○

	農業區
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	保護區
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	保存區
	○
	△
	×
	○
	×
	×
	○
	○

	最大建築面積
	不得超過200平方公尺
	不予限制並詳說明第七項
	不予限制並詳說明第七項
	不予限制並詳說明第七項
	不得超過500平方公尺
	不予限制並詳說明第六、七項
	不予限制並詳說明第七項
	除准修繕外，不得增建或改建。


說明：

一、「×」代表不容許使用。

「○」代表容許使用。

「△」代表限制使用︰僅供植物植裁有關之農業使用。

二、臨時攤販集中場係含臺中市攤販管理輔導自治條例所稱之「攤販集中區」。

三、公共設施開闢時，除原有合法房屋拆除時有補償外，其餘違章建築不論有無查報拆除時均無補償。

四、公共設施保留地申請為臨時建築使用，應檢具基地現況實測圖：

(一)標示基地範圍內及鄰近地區現有相關地形、地物及設施，並套繪都市計畫圖。
(二)比例尺不得小於一千二百分之一。 

(三)須為最近三個月內所測繪者。 

(四)測量範圍應足以表達審查事項，並由專業技師簽證。
五、本細目所稱之「建蔽率」係指同一保留地之總體而言；故不得應分割而增加建築面積。






1
1

