「臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法」草案總說明
   臺中縣（市）政府現行分別訂有「臺中縣招牌廣告物及樹立廣告物管理細則」及「臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法」，據以辦理招牌廣告及樹立廣告設置；為規範招牌廣告及樹立廣告設置，及依招牌廣告及樹立廣告管理辦法第八條規定，訂定本辦法。(以下簡稱本辦法)
本辦法計七點，其重點內容如次：

1、 名稱：定為「臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法」。

2、 本辦法之訂定法令依據。（草案第一條）

3、 本辦法之主管機關及主辦單位。。（草案第二條）

4、 正面式招牌廣告之規範。（草案第三條）

5、 側懸式招牌廣告之規範。（草案第四條）

6、 騎樓招牌廣告之規範。（草案第五條）

7、 設置於地面之樹立廣告規範。（草案第六條）

8、 設置於屋頂之樹立廣告規範。（草案第七條）

9、 招牌廣告及樹立廣告內容不得妨害公共秩序及善良風俗。（草案第八條）

10、 材質應注意安全及外架照明之規範。（草案第九條）
11、 不得在住宅區三樓以上或高度超過十公尺者使用閃爍式燈光。（草案第十條）

12、 招牌廣告及樹立廣告設置許可審查程序。（草案第十一條）
13、 申請設置招牌廣告及樹立廣告圖說審查，應備文件。（草案第十二條）

14、 申請設置招牌廣告及樹立廣告竣工查驗，應備文件。（草案第十三條）

15、 應申辦雜項執照者，得併同建造執照辦理。（草案第十四條）

16、 廣告物內容變更之程序及應備文件。（草案第十五條）

17、 廣告物期限展延之程序及應備文件。（草案第十六條）

18、 標準圖樣得簡化程序之規定。（草案第十七條）

19、 取得許可應標示許可證核准日期及字號。（草案第十八條）
20、  書表格式。（草案第十九條）
21、 本辦法施行日期。（草案第二十條）

臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法分條草案對照表
	合併後名稱
	臺中縣法規名稱
	臺中市法規名稱
	 說明

	臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法
	臺中縣招牌廣告物及樹立廣告物管理細則
	臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法
	

	合併後條文
	臺中縣現行條文
	臺中市現行條文
	說明

	第一條 臺中市政府(以下簡稱本府)為規範招牌廣告及樹立廣告設置，及依招牌廣告及樹立廣告管理辦法第八條規定，訂定本辦法。
	第一條 本細則依廣告物管理辦法第二十四條規定訂定之。
	第一條 臺中市政府(以下簡稱本府)為規範招牌廣告及樹立廣告設置，及依招牌廣告及樹立廣告管理辦法第八條規定，訂定本辦法。
	法令依據。

	
	第二條 招牌廣告物及樹立廣告物之管理，除法令另有規定外，依本細則之規定辦理。
	
	立法原則不另訂定。

	第二條 本辦法之主管機關為本府都市發展局(以下簡稱都發局)。
	
	第二條 本辦法之主管機關為本府，主辦單位為本府都市發展處(以下簡稱都發處)。
	訂定本辦法之主管機關。

	第三條 正面式招牌廣告之設置，應符合下列規定：

一、縱長超過二公尺者，應申請雜項執照。

二、下端距離地面淨距離不得低於三公尺，並不得低於騎樓下面樑底線，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。

三、設置於建築物各樓層者，不得覆蓋窗戶，消防避難出口或其他開口。

四、突出牆面不得超過五十公分。

五、設置於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，上端不得高於屋頂突出物一公尺，且自屋頂版面起算不得超過九公尺。
	第三條 正面式招牌廣告物設置，應符合下列規定：

一、招牌廣告物下端距離地面淨距離不得少於三公尺，並不得低於

騎樓下面樑底緣，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。

二、同一棟建築物各樓層招牌廣告物，應設於同一水平或垂直位置。

三、建築物各樓層所設置之招牌廣告物，不得堵塞窗戶、消防避難出入口及其他依建築技術規則設置之各種開口。
	第三條 正面式招牌廣告之設置，應符合下列規定：

一、縱長超過二公尺者，應申請雜項執照。

二、下端距離地面淨距離不得低於三公尺，並不得低於騎樓下面樑底線，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。

三、設置於建築物各樓層者，不得覆蓋窗戶，消防避難出口或其他開口。

四、突出牆面不得超過五十公分。

五、設置於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，上端不得高於屋頂突出物一公尺，且自屋頂版面起算不得超過九公尺。
	定義正面式招牌廣告之規範。

	第四條 側懸式招牌廣告之設置，應符合下列規定：

一、縱長超過六公尺者，應申請雜項執照。

二、下端距離地面淨距離不得低於三公尺，不得突出建築物牆（柱）面超過一點五公尺。但位於車道上方者，下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。

三、厚度不得超過五十公分。
	第四條 側懸式招牌廣告物之設置，應符合下列規定：

一、招牌廣告物下端距地面淨距離，不得少於三公尺。但位於車道或退縮騎樓上方者，其淨距離不得少於四點六公尺或當地騎樓淨高；上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。

二、招牌廣告物之厚度，不得超過五十公分。

三、建築物各樓層之招牌廣告物，應沿柱列(線)單排集中排列。
	第四條 側懸式招牌廣告之設置，應符合下列規定：

一、縱長超過六公尺者，應申請雜項執照。

二、下端距離地面淨距離不得低於三公尺，不得突出建築物牆（柱）面超過一點五公尺。但位於車道上方者，下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。

三、厚度不得超過五十公分。
	定義側懸式招牌廣告之規範。

	第五條 騎樓招牌廣告之設置，應符合下列規定：

一、設置於建築物騎樓內或騎樓版下之側懸式或懸吊式招牌，下端距離地面淨距離不得低於三公尺，厚度不得超過五十公分。

二、設置於建築物騎樓柱面四周，不得突出柱面超過三十公分，騎樓淨寬應達二點五公尺以上。

三、設置於騎樓內側牆面之正面式招牌廣告，不得突出騎樓內側牆面超過十五公分，下端距離地面淨距離不得低於二點一公尺。但設置位置牆面未開口且左右兩側邊緣為弧型或內嵌入牆面者，下端距離地面淨距離不受二點一公尺限制。
	第五條 騎樓招牌廣告物之設置，應符合下列規定：

一、建築物騎樓內側牆或騎樓頂板下，得以側懸型或懸吊型方式設置招牌廣告物。

二、建築物騎樓柱面，不得設置有廣告性質之材質，文字或圖案。

三、懸吊型招牌廣告物下端距地面淨距離，不得少於三公尺或低於騎樓下面樑底線，其厚度不得超過三十公分。
	第五條 騎樓招牌廣告之設置，應符合下列規定：

一、設置於建築物騎樓內或騎樓版下之側懸式或懸吊式招牌，下端距離地面淨距離不得低於三公尺，厚度不得超過五十公分。

二、設置於建築物騎樓柱面四周，不得突出柱面超過三十公分，騎樓淨寬應達二點五公尺以上。

三、設置於騎樓內側牆面之正面式招牌廣告，不得突出騎樓內側牆面超過十五公分，下端距離地面淨距離不得低於二點一公尺。但設置位置牆面未開口且左右兩側邊緣為弧型或內嵌入牆面者，下端距離地面淨距離不受二點一公尺限制。
	定義騎樓招牌廣告之規範。

	第六條 設置於地面之樹立廣告，應符合下列規定：

一、空地上設置之樹立廣告，其高度超過六公尺者，應申請雜項執照。

二、設置於騎樓地或都市計畫規定應退縮建築範圍者，不得妨礙通行且不得突出建築線。

三、於騎樓地以垂直建築線方向設置者，應留設自建築線退縮四公尺後，向道路方向起算二點五公尺以上淨寬，以供行人通行，且在二點五公尺淨寬範圍內，下端距離地面淨距離不得低於三公尺，位於車道上方者，其下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺。

四、於騎樓地以平行建築線方向設置者，其垂直支撐構架應設置於距建築線一點五公尺之基地範圍內，除垂直支撐構架外，下端距離地面淨距離不得低於三公尺，位於車道上方者，其下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺。

五、高度超過六公尺者，一宗基地得設置一處，但空地面積大於六百平方公尺者，每超過六百平方公尺得增設一處。

六、建築基地內所有樹立廣告物總投影面積以三平方公尺為限，超過部分應計入建築面積。

七、設置之高度自基地地面起算不得超過十五公尺。
	第六條 樹立廣告物之設置，應符合下列規定：

一、在公私有空地或法定空地上設置之廣告物，其高度不得超過十

五公尺，並不得在騎樓退縮地設置或妨礙通行。

二、在屋頂設置之樹立廣告物不得影響消防安全及防火避難，其高

度自屋頂起計量不得超過該建築物高度，最高不得超過九公尺。但非屬飛航管制區之氣球廣告不在此限。

三、在頂樓設置之樹立廣告物，應依規定裝設避雷針、航空障礙燈。
	第六條 設置於地面之樹立廣告，應符合下列規定：

一、空地上設置之樹立廣告，其高度超過六公尺者，應申請雜項執照。

二、設置於騎樓地或都市計劃規定應退縮建築範圍者，不得妨礙通行且不得突出建築線。

三、於騎樓地以垂直建築線方向設置者，應留設自建築線退縮四公尺後，向道路方向起算二點五公尺以上淨寬，以供行人通行，且在二點五公尺淨寬範圍內，下端距離地面淨距離不得低於三公尺，位於車道上方者，其下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺。

四、於騎樓地以平行建築線方向設置者，其垂直支撐構架應設置於距建築線一點五公尺之基地範圍內，除垂直支撐構架外，下端距離地面淨距離不得低於三公尺，位於車道上方者，其下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺。

五、高度超過六公尺者，一宗基地得設置一處，但空地面積大於六百平方公尺者，每超過六百平方公尺得增設一處。

六、建築基地內所有樹立廣告物總投影面積以三平方公尺為限，超過部分應計入建築面積。

七、設置之高度自基地地面起算不得超過十五公尺。
	定義設置於地面之樹立廣告規範。

	第七條 設置於屋頂之樹立廣告，應符合下列規定：

一、高度超過三公尺者，應申請雜項執照。

二、臨接建築線部分，應自女兒牆上方留設一點五公尺以上淨距離供逃生避難使用。但自女兒牆退縮一點五公尺且自屋頂版面挑空二公尺以上設置者，或設置於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，不在此限。

三、圍閉投影面積與建築物屋頂突出物水平投影面積之和，不得超過建築面積之4分之1，且不得佔用建築物之屋頂避難平台。

五、斜屋頂版面上不得設置。

六、設置之高度自地面起算超過二十公尺者，應依規定裝設安全避雷措施，高度超過四十五公尺者，應設置航空障礙燈。

七、不得影響消防安全及防火避難。


	
	第七條 設置於屋頂之樹立廣告，應符合下列規定：

一、高度超過三公尺者，應申請雜項執照。

二、臨接建築線部分，應自女兒牆上方留設一點五公尺以上淨距離供逃生避難使用。但自女兒牆退縮一點五公尺且自屋頂版面挑空二公尺以上設置者，或設置於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，不在此限。

三、廣告物面板表面積，不得大於臨接建築線女兒牆長度及臨接境界線八分之ㄧ女兒牆長度之和與九公尺之乘積。固定於女兒牆或屋頂版面時，表面積應自屋頂版面起計算；採透空框架者，表面積應計至框架外緣。

四、設置之高度自屋頂版面起算不得超過九公尺。

五、斜屋頂版面上不得設置。

六、設置之高度自地面起算超過二十公尺者，應依規定裝設安全避雷措施，高度超過四十五公尺者，應設置航空障礙燈。

七、不得影響消防安全及防火避難。


	1、 定義設置於屋頂之樹立廣告規範。

2、 另依內政部97年4月17日內授營建管字0970051916號函之意見，將「圍閉投影面積與建築物屋頂突出物水平投影面積之和，不得超過建築面積之4分之1，且不得佔用建築物之屋頂避難平台。」加入，並刪除原第一項第三款規定。

	第八條 招牌廣告及樹立廣告內容不得妨害公共秩序及善良風俗。
	
	第八條 招牌廣告及樹立廣告內容不得妨害公共秩序及善良風俗。
	招牌廣告及樹立廣告內容不得妨害公共秩序及善良風俗。

	第九條 招牌廣告及樹立廣告材質應注意安全性。其照明方式採外架照明者，燈具不得突出建築線二公尺，下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺，用電裝置設備應符合屋內線路裝置規則規定。
	第七條 招牌廣告物及樹立廣告物之材質，應注意安全性，其照明方式採外架照明者，燈具不得突出建築線二公尺，下端距地面淨距離不得低於四‧六公尺，用電裝置設備應符合屋內線路裝置規則之規定。
	第九條 招牌廣告及樹立廣告材質應注意安全性。其照明方式採外架照明者，燈具不得突出建築線二公尺，下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺，用電裝置設備應符合屋內線路裝置規則規定。
	規範材質應注意安全及外架照明之規範。

	第十條 招牌廣告及樹立廣告設置於住宅區三樓以上或高度超過十公尺者，不得使用閃爍式燈光照明。但建築物臨接寬度在三十公尺以上道路，於屋頂設置樹立廣告物者，不在此限。
	第八條 招牌廣告物及樹立廣告物之夜間照明及燈光投射容許照度，不得妨礙居住安寧及舒適，於住宅區三層樓以上，不得設置閃爍式霓虹燈或閃光燈之廣告物。但建築物臨接寬度在三公尺以上道路，於屋頂設置樹立廣告物者，不在此限。
	第十條 招牌廣告及樹立廣告設置於住宅區三樓以上或高度超過十公尺者，不得使用閃爍式霓虹燈或閃光燈等照明。但建築物臨接寬度在三十公尺以上道路，於屋頂設置樹立廣告物者，不在此限。
	規範不得在住宅區三樓以上或高度超過十公尺者使用閃爍式燈光(因目前照明方式日新月異，故刪除「霓虹燈或閃光燈等」。

	
	第九條 本縣主管建築機關，得委託民間專業團體辦理免申請雜項執照之招牌廣告物及樹立廣告物設置申請審查業務，並應訂定契約，明定雙方權利及責任。
	
	本條文已於建築法第97條之3中規範。

	第十一條 招牌廣告及樹立廣告設置許可審查程序分為圖說審查及竣工查驗。圖說審查合格者，准予施工，並應於三個月內辦理竣工查驗。竣工查驗合格者，發給廣告物許可證。
	
	第十一條 招牌廣告及樹立廣告設置許可審查程序分為圖說審查及竣工查驗。圖說審查合格者，准予施工，並應於三個月內辦理竣工查驗。竣工查驗合格者，發給廣告物許可證。
	規範招牌廣告及樹立廣告設置許可審查程序。

	第十二條 申請設置招牌廣告及樹立廣告圖說審查，應備具申請書，並檢附下列書件，向本府或本府委託之審查機關提出： 

一、簽證表。

二、審查表。

三、設計圖及其說明。

四、設置處所之所有權證明文件或使用權同意書。

五、有公寓大廈管理條例第八條情事者，應檢附經區分所有權人會議之決議文件或社區規約；有公寓大廈管理條例第三十三條情事者，應檢附區分所有權人同意書。

六、應經都市設計審議之地區，檢附都市設計審查審定書有關廣告物設置部份資料。

七、面臨未開闢道路或既成巷道之空地上申請設置樹立廣告者，應檢附建築線指定文件。但已取得雜項執照者免附。

八、位於公共設施預定地者，應檢附切結書切結將來政府開闢公設時應無償拆除。

九、廣告塔設於建築物屋頂者，應檢附建築物結構安全證明。但已取得雜項執照者免附。

十、其他經本府公告之文件。

前項第三款設計圖及其說明應載明內容、長寬高尺寸、與建築物或申請基地之關係位置、材料、比例。
	第十條 申請設置招牌廣告物及樹立廣告物，應檢具下列文件：

一、申請書三份。

二、廣告設計圖及說明。

三、廣告設置處所之所有權證明文件或使用權同意書。

四、屬公寓大廈組織者，檢附經區分所有權人會議之決議文件。

五、應辦理營利事業登記行業，應檢附營利事業登記證正本及影本一份。

前項第二款設計圖說應載明其內容、長寬高尺寸、與建築物或申請基地之關係位置、材料、比例。
	第十二條 申請設置招牌廣告及樹立廣告圖說審查，應備具申請書，並檢附下列書件，向本府或本府委託之審查機關提出： 

一、簽證表。

二、審查表。

三、設計圖及其說明。

四、設置處所之所有權證明文件或使用權同意書。

五、有公寓大廈管理條例第八條情事者，應檢附經區分所有權人會議之決議文件或社區規約；有公寓大廈管理條例第三十三條情事者，應檢附區分所有權人同意書。

六、應經都市設計審議之地區，檢附都市設計審查審定書有關廣告物設置部份資料。

七、面臨未開闢道路或既成巷道之空地上申請設置樹立廣告者，應檢附建築線指定文件。但已取得雜項執照者免附。

八、位於公共設施預定地者，應檢附切結書切結將來政府開闢公設時應無償拆除。

九、廣告塔設於建築物屋頂者，應檢附建築物結構安全證明。但已取得雜項執照者免附。

十、其他經本府公告之文件。

前項第三款設計圖及其說明應載明內容、長寬高尺寸、與建築物或申請基地之關係位置、材料、比例。
	規範申請設置招牌廣告及樹立廣告圖說審查，應備文件。

	第十三條 申請招牌廣告及樹立廣告設置竣工查驗，應備具申請書，並檢附下列書件，向本府或本府委託之機關提出：

一、責任施工保證書。

二、現場竣工照片。

三、其他經本府公告之文件。
	
	第十三條 申請招牌廣告及樹立廣告設置竣工查驗，應備具申請書，並檢附下列書件，向本府或本府委託之機關提出：

一、責任施工保證書。

二、現場竣工照片。

三、其他經本府公告之文件。
	規範申請設置招牌廣告及樹立廣告竣工查驗，應備文件。

	第十四條 招牌廣告及樹立廣告依規定應申辦雜項執照者，得併同建造執照辦理。
	
	第十四條 招牌廣告及樹立廣告依規定應申辦雜項執照者，得併同建造執照辦理
	規範應申辦雜項執照者，得併同建造執照辦理。

	第十五條 廣告物未逾廣告物許可證有效期限，其構架之尺寸位置未變更，僅更換廣告物面板者，得無須再重新申請廣告物許可證，由原申請人檢附現況照片報請本府備查。
	
	第十五條 廣告物未逾廣告物許可證有效期限，其構架之尺寸位置未變更，僅更換廣告物面板者，得無須再重新申請廣告物許可證，由原申請人檢附現況照片報請本府備查。
	規範廣告物內容變更之程序及應備文件。

	第十六條 廣告物逾許可有效期限，重新申請設置，其構架之尺寸位置未變更者，得備具申請書，並檢附下列書件，向本府或本府委託之機關提出，直接發給廣告物許可證，不受第十一條二階段程序限制：

一、設計圖及其說明。

二、設置處所之所有權證明文件或使用權同意書。

三、有公寓大廈管理條例第八條情事者，應檢附經區分所有權人會議之決議文件或社區規約；有公寓大廈管理條例第三十三條情事者，應檢附區分所有權人同意書。

四、責任施工保證書。

五、其他經本府公告之文件。
	
	第十六條 廣告物逾許可有效期限，重新申請設置，其構架之尺寸位置未變更者，得備具申請書，並檢附下列書件，向本府或本府委託之機關提出，直接發給廣告物許可證，不受第十一條二階段程序限制：

一、設計圖及其說明。

二、設置處所之所有權證明文件或使用權同意書。

三、有公寓大廈管理條例第八條情事者，應檢附經區分所有權人會議之決議文件或社區規約；有公寓大廈管理條例第三十三條情事者，應檢附區分所有權人同意書。

四、責任施工保證書。

五、其他經本府公告之文件。
	規範廣告物逾期期限之程序及應備文件。

	第十七條 招牌廣告及樹立廣告之標準圖樣，由本府另定之。

選用前項標準圖樣設置廣告者，其圖說審查及竣工查驗得於竣工後合併辦理，並免附設計圖及其說明。
	
	第十七條 招牌廣告及樹立廣告之標準圖樣，由本府另定之。

選用前項標準圖樣設置廣告者，其圖說審查及竣工查驗得於竣工後合併辦理，並免附設計圖及其說明。
	規範標準圖樣得簡化程序之規定。

	第十八條 取得許可之招牌廣告及樹立廣告，應將許可證核准日期及字號標示於廣告物之左下角、右下角或明顯處。
	
	第十八條 取得許可之招牌廣告及樹立廣告，應將許可證核准日期及字號標示於廣告物之左下角、右下角或明顯處。
	規範取得許可應標示許可證核准日期及字號。

	
	第十一條 鄉（鎮、市）公所為形塑建築物與招牌廣告物及樹立廣告物之整體風格與和諧景觀，依地方實際情形，對一定街區範圍招牌廣告物及樹立廣告物之設置訂定規定，並報經本縣主管建築機關備查者，從其規定。
	
	本條廢止。

	第十九條 本辦法之書表格式，由本府另定之。
	
	第十九條 本辦法之書表格式，由本府另定之。
	規範書表格式。

	第二十條 本辦法自發布日施行。
	第十二條 本細則自發布日施行。
	第二十條 本辦法自發布日施行。
	規範施行日期。
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