臺中市營建賸餘土石方管理自治條例草案總說明

臺中縣、市政府現行別訂有「臺中縣營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」，及「臺中市營建剩餘土石方管理自治條例」據以辦理轄區內營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理。為因應臺中縣、市合併改制計畫，爰整併臺中縣、市現行規定，訂定「臺中市營建賸餘土石方管理自治條例」。

本自治條例計五十三條，其重點內如次：

一、明定立法意旨(草案第一條)。

二、明定用詞定義(草案第二條)。

三、明定主管機關權責劃分(草案第三條)。

四、明定營建混合物處理方式 (草案第四條)。

五、明定餘土收容或處理場所定義(草案第五條)。

六、明定建築工程餘土之管理(草案第六條至第十條)。

七、明定公共工程餘土之管理 (草案第十一條至第十九條)。
八、明定收容處理場所之設置與管理(草案第二十條至第三十八條)。
九、明定罰則(草案第三十九條至第四十九條)。
十、明定書表格式(草案第五十條)。
十一、明定公益回饋方案(草案第五十一條)。
十二、明定公布前依省頒設置之土資場排除規定(草案第五十二條)。
十三、明定生效日期(草案第五十三條)。
臺中市營建賸餘土石方管理自治條例草案逐條說明
	條文
	說明

	第一章　　總則
	

	第一條　臺中市政府（以下簡稱本府）為有效管理臺中市(以下簡稱本市)興建之建築工程、公共工程及其他民間工程等，營建事業產生之營建賸餘土石方，以維護公共安全、環境衛生及市容觀瞻，特制定本自治條例。
	明定立法意旨


	第二條　本自治條例用詞定義如下：
　一、營建賸餘土石方(以下簡稱餘土)：指建築工程、公共工程及其他民間工程施工所產生之賸餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等經暫屯、堆置可供回收、分類、加工、處理、再生利用、直接利用及填埋者。
　二、土石方資源堆置處理場(以下簡稱土資場)：指供餘土暫屯、堆置、填埋、破碎、碎解、洗選、篩選、分類、拌合、加工、煆燒或回收等收容處理再生利用功能及機具設備之場所。
　三、建築工程：指領有建築執照之私有建築工程，並包含建築物或雜項工作物之拆除工程。
　四、公共工程：指由政府機關、公立學校、公營事業興辦或機關依法核准由民間機構參與投資興辦之公共建築工程、土木工程及其拆除工程。
　五、民間工程：非屬前二款之工程及其相關拆除工程。
　　  前項第一款具污染、有害之餘土，應依環境保護法令規定辦理。
	明定本自治條例之用詞定義

	第三條　本自治條例主管機關為本府。本府各單位及本府各機關之業務權責劃分如下：
　一、都市發展局：本市土資場設置之審查與管理、建築工程(不含公共建築工程)餘土流向管制及未依土石方處理計畫處理者之處分及都市土地違規堆置、棄置餘土之查報、告發、處分。
　二、環境保護局：本市土資場設置時相關環保計畫之審查及設置後環保項目之管制；依廢棄物清理法規定對違規棄置餘土之查報、告發、處分及清除。
　三、農業局：本市土資場設置於山坡地時，有關水土保持計畫之審查及山坡地違規堆置、棄置餘土之查報、告發、處分。
　四、地政局：非都市土地違規堆置棄置餘土之查報、告發、處分。
　五、警察局：協助本府各機關或各單位排除、取締違規棄置餘土者。
　六、區公所：轄區內違規堆置、棄置、收容或處理餘土之查報，送本府各機關或各單位處理。
  七、公共工程主辦機關：自行規劃設置或由承包廠商自行設置之合法收容處理場所之審查核准、各主辦工程餘土流向管制及未依餘土處理計畫處理者之處理。

　　　民間工程餘土流向管制及未依餘土處理計畫處理者之處分，由該工程目的事業主管機關辦理。
	明定主管機關權責劃分。應組織調整修正。本條沿依中市原條文。

	第四條　營建混合物應在施工工地現場先行分離或分類後，其屬餘土者，應運至收容處理場所；未能於施工工地現場分離或分類者，應依環境保護相關法規規定辦理。
	明定營建混合物應如何處理之方式。

	第五條　餘土收容或處理場所(以下稱為收容處理場所)如下：
　一、依本自治條例設立之土資場。
　二、依本自治條例許可收容餘土之合法砂石場、磚瓦窯場(廠)、輕質骨材場(廠)、水泥廠及預拌混凝土廠。
　三、經主管機關准予備查之需土工程施工場所。
　四、其他縣(市)政府或公共工程主辦機關許可設立之收容處理場所。
　五、經本府核准窪地回填、市地重劃、砂石開採等場所。
  六、本府設置經營或委託民營土資場。
　　  前項第二款砂石場係指經目的事業主管機關核准設立，其工廠登記之產品應為砂石、其他非金屬礦物製品、石材等項目。
　　　第一項第三款至第五款場所以收容處理申請之餘土為限。

　　　第一項第五款之場所或機構，非屬本自治條例規定者，應適用其他法令之規定。　
	明定餘土收容或處理場所定義。本條沿依中市原條文

	第二章　建築工程餘土之管理
	本條沿依中市原條文

	第六條　建築工程應由起造人或承造人於工地實際產出餘土前，覓妥收容處理場所，並將其地址及名稱併餘土處理計畫，報本府備查；變更時亦同。

　　　建築工程開挖在一定深度範圍以下，其產生之餘土土質代碼為B1、B2-1、　B2-2類，並經專業工業技師及營造業專任工程人員簽證屬可直接利用物料，得由起造人或承造人以逕為交易方式交由合法砂石場、輕質骨材場、水泥廠及預拌混凝土廠處理，並不受本自治條例第三十一條之限制。但一宗建築基地產出餘土預計逕為交易達五萬立方公尺時，應先將餘土處理計畫及相關必要文件送經營建賸餘土石方收容處理場所審查委員會(以下簡稱土石方審查委員會)審查同意後始得辦理。
　　　前項合法砂石場、輕質骨材場、水泥廠及預拌混凝土廠收受有價物料應向本府報備後始得收受。
       依建築法規定免申請建築許可之工程或一定數量以下之餘土處理得予簡化管理。
　　　前四項申報作業規定、簡化管理、認定條件及其他相關事項，由本府另定建築工程賸餘土石方申報作業辦法規定之。
　　　餘土處理計畫之變更程序，依本章規定辦理。　
	明定建築工程餘土之管理

	第七條　建築工程餘土處理計畫應載明下列事項：
　一、起造人及承造人姓名、地址及聯絡電話。
　二、餘土數量、種類及處理作業時間。
　三、收容處理場所之名稱、地點。
　四、餘土運送時間、路線、處理作業方式及污染防治說明。
　五、其他經主管機關核備之必要書件。
　　　前項餘土處理計畫經備查後，始得發給運送憑證及處理紀錄表。
　　　前項運送憑證及處理紀錄表，本府得委託相關公會或機構印製、發給餘土數量由承造人之專任工程人員簽證負責；餘土按實方計算，但鬆方和實方比例經由承造人之專任工程人員簽證負責時，得以鬆方計算。
	明定建築工程餘土處理計畫應載明之事項。本條沿依中市原條文

	第八條　承運業者依餘土處理計畫運送餘土前，應先核對餘土種類、數量及運送憑證，運往指定場所，並將簽證後之餘土處理紀錄表回報承造人。
	明定承運業者依餘土處理計畫運送餘土前應辦理事項。本條沿依中市原條文

	第九條　本府得就餘土處理作業情形、承造人所提送餘土處理紀錄表及運送憑證聯予以抽查。
　　　前項抽查，本府都市發展局得視實際需要會同環保局、水土保持及其他有關機關辦理。

　　　第一項抽查作業得委託相關公會或機構辦理。
　　　經本府同意裝置具有逐車追蹤流向功能設備管制餘土流向者，得免依第一項規定辦理抽查。
　　　第一項抽查如發現餘土流向及數量與備查內容不一致時，本府應通知承造人說明釐清並將處理結果副知收容處理場所所在地之縣(市)政府。　
	明定本府抽查之依據及辦理之方式。本條沿依中市原條文

	第十條　承造人應向營建賸餘土石方資訊服務中心(以下簡稱資訊服務中心)申報餘土種類、數量及去處；如有運至公共工程之工地處理者，本府應取得工程主辦機關許可文件。
	明定承造人應辦理之工作。本條沿依中市原條文

	第三章　公共工程餘土之管理
	本條沿依中市原條文

	第十一條　公共工程挖填土石方應力求平衡及減量，並對收容處理方式整體評估及規劃，餘土應訂定處理計畫，並納入工程施工計畫管理，由工程主辦機關負責督導、查核及管制餘土之處理。

　　　工程預期總出土量達五十萬立方公尺以上者，工程主辦機關應評估自行設置、審查或特約收容處理場所。　
　　　公共工程於規劃設計時，如有賸餘或不足土石方，應依公共工程及公有建築工程營建賸餘土石方交換利用作業要點規定申報工程資訊辦理撮合交換。　
　　　公共工程餘土經工程主辦機關認定為可直接利用物料者，得經工程主辦機關審查核准逕為交易。
　　　前項逕為交易應由工程主辦機關估算其處理成本及價值，列入競標工程項目，並明定於預算及工程契約書。

　　　第四項可直接利用物料之處理，不受本自治條例規定之限制。但工程主辦機關應於發包後上網記載土質種類及數量。
	明定公共工程挖填土石方應力求平衡及減量，並對收容處理方式整體評估及規劃，餘土應訂定處理計畫，並納入工程施工計畫管理，由工程主辦機關負責督導、查核及管制餘土之處理。

	第十二條　公共工程餘土之處理，由工程主辦機關自行規劃設置、審查核准專用營建餘土處理場所或由承包廠商自行覓妥收容處理場所。並於工地實際產出餘土前，由承包廠商將其地址及名稱報工程主辦機關備查。
　　　前項由工程主辦機關自行規劃設置或由承包廠商自行覓妥收容處理場所，在本巿轄區範圍內設立者，由工程主辦機關依規定審查核准後啟用，並副知本府。
　　　前二項收容處理場所於原工程完成出土後仍有容量餘裕時，得移交管理權責由接管之工程主辦機關依前二項程序並得簡化書圖文件辦理。

　　　餘土處理計畫之變更程序，依本章規定辦理。
	明定公共工程餘土之處理應由工程主辦機關自行規劃設置、審查核准專用營建餘土處理場所或由承包廠商自行覓妥收容處理場所。本條沿依中市原條文

	第十三條　公共工程餘土之處理方式、環保工作項目、權責與違約處罰，工程主辦機關應於招標文件及工程契約書中規定，並納入工程施工管理及督導。
	明定公共工程餘土之處理方式、環保工作項目、權責與違約處罰，工程主辦機關應於招標文件及工程契約書中規定，並納入工程施工管理及督導。本條沿依中市原條文

	第十四條　公共工程承包廠商應於工地實際產生餘土前，將處理計畫送工程主辦機關審核同意，並由工程主辦機關副知處理地點之縣(市)主管機關。
　　　餘土處理計畫應載明下列事項：
　一、工程名稱、承造人及工程主辦單位名稱。
　二、餘土數量、種類及處理作業時間。
　三、收容處理場所之名稱、地點。
　四、餘土運送時間、路線、處理作業方式及污染防治說明。
　五、其他經主管機關核備之必要書件。
　　　前項餘土處理計畫經核定後，由工程主辦機關發給承包廠商運送憑證及處理紀錄表。承包廠商處理後取得收容處理場所簽收之憑證副聯，逐日送回工程主辦機關，並每月填報處理紀錄表，送工程主辦機關。
     前項運送憑證及處理紀錄表，工程主辦機關得委託相關公會或機構印製、發給。
	明定公共工程承包廠商應於工地實際產生餘土前，將處理計畫送工程主辦機關審核同意，並由工程主辦機關副知處理地點之縣(市)主管機關及餘土處理計畫應載明事項。本條沿依中市原條文

	第十五條　公共工程進行中，承包廠商應按餘土處理計畫辦理，並於每月底按運送憑證製作月報表，向資訊服務中心申報餘土之種類、數量及去處；工程主辦機關應督導承包廠商依餘土處理計畫辦理。承包廠商違規棄置餘土者，應由工程主辦機關，按契約規定扣帳、停止估驗、限期清除違規現場及回復土地原使用目的與功能，並移送環保機關及營造業主管機關依規定處理。
	明定公共工程進行中，承包廠商應辦理之事項；工程主辦機關應督導承包廠商依餘土處理計畫辦理及承包廠商違規棄置餘土者，工程主辦機關應辦理之事項。本條沿依中市原條文

	第十六條　工程主辦機關應配合建立運送餘土流向證明文件制，並不定期辦理餘土流向管制之抽查作業。工程主辦機關於承包廠商請領工程估驗款計價時，應抽查運送餘土流向證明文件與經核准之餘土處理計畫是否相符。經工程主辦機關同意裝置具有逐車追蹤流向功能設備管制餘土流向者，得免依第一項規定辦理抽查。
　　　餘土流向及數量與核准內容不一致時，工程主辦機關應查明處理，並將處理結果副知工程及收容處理場所所在地之縣(市)政府。
	明定工程主辦機關應配合建立運送餘土流向證明文件制，並不定期辦理餘土流向管制之抽查作業。本條沿依中市原條文

	第十七條　本府對於重大公共工程餘土之處理，得於工程施工中，視實際需要不定期邀集建管、環保、水土保持、警政及有關機關督導考核，如有不合規定之棄置行為，應請工程主辦機關立即改善，工程主辦機關對於違規行為未處理者，應追究責任。
　　　　工程主辦機關應於公共工程完工後，將餘土處理紀錄報請工程所在地及收容處理場所所在地縣(市)主管機關備查。
	明定本府對於重大公共工程餘土之處理，得於工程施工中，視實際需要不定期邀集建管、環保、水土保持、警政及有關機關督導考核。本條沿依中市原條文

	第十八條　為處理公共工程施工所產生之餘土，得於工程施工場所範圍內設置臨時收容處理場所。其設置計畫應由工程主辦機關核定。
	明定處理公共工程施工所產生之餘土，得於工程施工場所範圍內設置臨時收容處理場所。其設置計畫應由工程主辦機關核定。本條沿依中市原條文

	第十九條　民間參與投資之公共建設計畫，其受委託經營或收容處理場所工程餘土之處理，由主辦機關依本章規定行使工程主辦機關權責。
　　　前項餘土處理事項，主辦機關應辦事項得委託其他機關或民間團體辦理。
	明定民間參與投資之公共建設計畫，其受委託經營或收容處理場所工程餘土之處理，由主辦機關依本章規定行使工程主辦機關權責。本條沿依中市原條文

	第四章　收容處理場所之設置與管理
	本條沿依中市原條文

	第二十條　土資場應依臺中市都市計畫法施行細則及非都市土地使用管制規則規定，符合使用分區或用地編定使用。
　　　土資場應面臨八公尺以上道路或農路，基地面前道路路段寬度應為十二公尺，不足時得予以退縮，所退縮土地面積得計入基地面積。但法令另有規定者，從其規定。
       前項面臨道路或農路最小路寬，須自基地起連接至已開闢八公尺以上道路為止，均應維持八公尺寬度。
　　　土資場具有填埋功能者，僅得設置於平地或都市計劃範圍內之山坡地；設置在平地者，其面積不得小於 一公頃 ，填埋容量不得少於 一萬立方公尺 ；設置在山坡地者，其面積不得小於 三公頃 ，填埋容量不得少於 三萬立方公尺 。

　　　土資場不具填埋功能者，設置面積不得小於 一公頃 。其設置面積未達 二公頃 者，日處理量不得大於 一千立方公尺 ；設置面積在 二公頃 以上、設置於甲、乙種工業區、丁種建築用地、特定目的事業用地或專用區者，日處理量不得大於 三千立方公尺 。
	明定土資場應依臺中市都市計畫法施行細則及非都市土地使用管制規則規定，符合使用分區或用地編定使用。本條沿依中市原條文



	第二十一條　下列地區不得設置土資場：
　一、水庫集水區或河川行水區域內。
　二、水源水質水量保護區或自來水水源取水體之水平距離四百公尺範圍內。
　三、國家公園、保安林、水鳥保護區內。
　四、交通、環保、軍事、水利及其他各目的事業主管機關依法劃編應保護、管制或禁止設置者。
　五、距住宅社區、軍事營區、古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀、醫院、學校、文教設施之水平距離不得小於一百五十公尺。
　六、地質結構不良、地層破碎、活動斷層或有滑動崩塌之虞地區。
　　　前項第五款住宅社區係指於建築物辦理戶籍登記十戶以上，且達一年以上者。

　　　第一項第五款水平距離之計測，以土資場外緣地界計算至各該建築物外緣為準。但軍事營區或文化資產計算至外緣地界為準。
　　　甲、乙種工業區內之土資場得不受第一項第第五款規定限制。
	明定不得設置土資場之區域。本條沿依中市原條文

	第二十二條　本府為審查收容處理場所之設置、變更、展期、營運、轉運、註銷、封場、違規記點、一定數量以上餘土逕為交易處理、承諾處理量等事宜，應設置土石方審查委員會，其組織由本府另定之。.

      前項依自治條例設置之本府經營或委託民營收容處理場所，申請設置、變更、展期、營運、封場，由主辦機關依規申請提送本市土石方審查委員會審查。

      土資場申請設置、變更、展期、營運、封場，應向本府繳交審查費，每案費用為新臺幣二萬元，本府經營者，免繳交審查費，但主辦機關委託民營化者，應由主辦機關依契約代為繳交審查費。
	明定本府為審查收容處理場所之設置、變更、展期、營運、轉運、註銷、封場、違規記點、一定數量以上餘土逕為交易處理、承諾處理量等事宜，應設置土石方審查委員會。本條沿依中市原條文

	第二十三條　資場得經土石方審查委員會之審查同意及依環境保護法令規定之許可後收受營建混合物。
	明定資場得經土石方審查委員會之審查同意及依環境保護法令規定之許可後收受營建混合物。本條沿依中市原條文

	第二十四條　申請設置土資場，應填具申請書，並檢附下列文件，向本府提出申請：
　一、申請人身分證明文件影本。
　二、設場區位表。
　三、土地權利證明文件：含土地清冊、登記簿謄本及地籍圖謄本(範圍須著色；包括權屬類別及用地類別)，非自有之土地，應檢附土地使用權利證明文件。
　四、建築線指示(定)圖說。
　五、設置計畫書圖概要：含計畫內容(背景說明、設置目的)、場址位置及範圍、位置圖、範圍圖、區域地質圖、初步場址配置圖(比例尺不小於五千分之一)及概要說明(含場址各向度之現況照片)。
　六、其他本府規定之文件。
	明定申請設置土資場，應填具之文件及檢附之書件。本條沿依中市原條文

	第二十五條　本府於受理前條申請後，應於收件日起三十日內由土石方審查委員會完成初審；初審通過後，並由本府將設置計畫公開展覽三十日後，通知申請人辦理複審。
　　　前項審查涉及都市計畫、交通、環保或水土保持等事項，應依各相關法規規定辦理。
	明定受理申請設置土資場後應辦理之程序。

	第二十六條　前條第一項之複審，申請人應於收到複審通知後六個月內，向本府檢送下列文件：
　一、設置場地計畫書圖：含地形圖(比例尺不得小於五千分之一)、位置圖(比例尺不得小於五千分之一)、配置圖(比例尺不得小於六百分之一)、場區配置(比例尺不得小於六百分之　一)、相關機具處理設備、場地配置及作業方式。其為分區分期設置者，應分別標示其使用期限。
　二、容量計算書圖：含設計地形圖(比例尺不得小於六百分之一)、填埋前後地形斷面圖(比例尺不得小於六百分之一，不具填埋功能者免附)。
　三、污染防治措施計畫書：含空氣污染防治措施、水質污染防治措施、道路污染防治措施、噪音及震動防治措施。
　四、交通運輸計畫書圖：含場外運輸計畫及場內運輸計畫。
　五、再利用或最終處理計畫書：含設場目的、服務範圍、營運功能、營運項目、收容餘土來源、再利用或最終處理、餘土種類、營運概要、餘土改良相關機具處理設備、場區各項必要設施配置情形。
　六、營運管理計畫：含營運管理(餘土進場管制作業、成品運出或餘土轉運管制作業、餘土填埋及壓實作業、設施操作及維護、營運管理組織及管理要點)、收費制度、財務計畫。
　七、現況全景照片。
　八、公益回饋方案。
　九、對於公開展覽異議之說明。
　十、營運終止、封場之復原計畫。
　十一、其他本府規定之文件。　　　　
　　　前項文件涉及各專業技師業務事項者，應經專業技師之簽證。　

	明定受理申請設置土資場後，復審應準備之文件。本條沿依中市原條文

	第二十七條　土資場經複審通過後，由本府核發設置許可。
　　　申請人應於前項許可後一年內依核准圖說興建完成，並填具申請書，檢附下列文件向本府申請營運許可：
　一、核准圖說。
　二、建築物許可使用執照影本。
　三、完成後之現況全景照片。
　四、負責人及管理人員資料。
　五、營運保證金繳交證明。
　六、公益回饋方案。
　　　前項營運許可之申請，應經土石方審查委員會會勘審查通過後，由本府核發營運許可證。

　　　需辦理土地變更編定及興建建築物者，得扣除辦理土地變更編定及興建建築物所需時間，不計入第二項所規定一年內。
	明定土資場由本府核發設置許可後，應於許可後一年內依核准圖說興建完成，並填具申請書及檢附文件向本府申請營運許可。本條沿依中市原條文

增訂辦理土地變更編定及興建建築物者，得扣除辦理時間

	第二十八條　土資場於申請營運許可前應設置下列各項設施：
　一、辦公場所。
　二、出入口處應豎立標示牌，載明土資場名稱、核准日期文號、接受餘土種類(經許可收受營建混合物者應載明營建混合物種類)、使用期限、範圍、容量、管理人及聯絡電話。
　三、出入口車輛清洗設施及污水處理沈澱池。
　四、周圍設置寬度三公尺　以上綠帶或圍籬、圍牆等隔離設施。
　五、防止砂土飛散及導水、排水設施。
　六、遠端監控資訊及記錄設備。
　七、其他必要設施。
	明定土資場於申請營運許可前應設置之各項設施。本條沿依中市原條文

	第二十九條　本市已依法登記營運中之砂石場、磚瓦窯場(廠)、輕質骨材場(廠)、水泥廠及預拌混凝土廠收受餘土者，應填具申請書，並檢附下列文件向本府提出申請：
　一、申請人身份證明文件。
　二、餘土處理再利用之作業流程、場區設備配置圖及每日處理能量說明。
　三、暫置容量計算書。含餘土原料及成品堆置區地形圖。
　四、污染防治措施計畫。含空氣污染防治措施、水質污染防治措施、道路污染防治措施、噪音及震動防治措施。
　五、場區水土保持措施現況檢討，但非屬山坡地範圍者免附。
　六、公益回饋方案。
　七、其他本府規定之文件。
　　　前項經土石方審查委員會會勘審查通過後，視同僅具餘土資源再生處理功能之土資場，其日處理量不得大於　一千立方公尺。
　　　申請人依第二十八條及第三十六條規定辦理後，由本府核發收土許可證。
　　　依本條規定申請使用期限不得超過三年，核准使用期限屆滿者，不得再收受處理餘土。但其相關處理設備足堪使用者，得於核准期滿三個月前依本條規定申請展期，每次展期不得超過三年。
	明定本市已依法登記營運中之砂石場、磚瓦窯場(廠)、輕質骨材場(廠)、水泥廠及預拌混凝土廠收受餘土者，應填具之申請書及檢附文件向本府提出申請。本條沿依中市原條文

	第三十條　經需土工程主管機關同意收容餘土之施工場所，應由餘土產生承包廠商或承造人填具申請書，並檢附下列文件，送本府備查：
　一、需土工程計畫書或建造(雜項)執照圖說影本。
　二、需土工程所需土方容量計算書圖。
　三、需土工程承包廠商或承造人進場同意書。
　四、交通運輸計畫。
　五、其他本府規定必要之文件。
	明定經需土工程主管機關同意收容餘土之施工場所，應由餘土產生承包廠商或承造人填具申請書，並檢附文件，送本府備查。本條沿依中市原條文

	第三十一條　土資場申請使用期限不得超過五年，核准使用期限屆滿者，應停止使用。但如容量尚未飽，或拌合加工及篩選分類功能，其處理設備足堪使用者，得於核准期限屆滿三個月前申請營運展期，每次展期不得超過五年。
　　前項展期應由申請人填具申請書，並檢附下列文件向本府申請：
　一、設置營運許可文件影本。
　二、營運月報表。
　三、現況全景照片。
　四、土地權利證明文件(土地使用範圍之土地登記簿謄本及地籍圖謄本。如非自有土地者，應檢附土地使用證明文件。）

　五、營運期間違規紀錄統計表。
　　　前項展期申請除不受第二十一條第一項第五款規定限制外，應依申請展期時之相關法令規定辦理，經土石方審查委員會審查通過後，由本府核發展期許可。
	明定土資場申請使用期限及使用期限屆滿者，應停止使用；核准期限屆滿三個月前申請營運展期之要件，每次展期之期限及展期應由申請人填具申請書，並檢附文件向本府申請。本條沿依中市原條文

使用期限應再研討

	第三十二條　土資場有下列情形之一者，應於情形發生一個月內申請終止營運：
　一、核准使用之處理容量已飽和。
　二、核准使用期限屆滿未辦理展期者。
　三、經營管理人無繼續經營之意願。
　　　前項營運終止應由申請人填具申請書，並檢附下列文件向本府提出：
　一、營運許可文件影本。
　二、當月處理場所營運月報表。
　三、現況地形圖(比例尺不小於一千二百分之一)。
　四、現況全景照片。
　五、土壤檢測報告。
　六、封場計畫。
　　　前項營運終止申請，經土石方審查委員會審查其未妨礙公共安全、公共衛生、公共交通及市容觀瞻通過後，由本府將土資場營運許可註銷；並將營運保證金無息退還。
　　　土資場封場時，應履行封場計畫，並回復原規定使用。
　　　土資場有第一項第一款、第二款情形，其未依期限申請終止營運者，經本府催告一定期限仍未申請者，於回復原規定使用前，不得再依第二十四條重新申請設置。本府並得逕為強制封場。
	明定土資場應申請終止營運之情形及辦理之方式。本條沿依中市原條文

	第三十三條　本市收容處理場所應依核定計畫內容，簽發(收)下列之證明書或憑證：
　一、餘土處理後之處理證明文件。
　二、收容餘土後，簽收運送憑證。
　　　第五條第一項第一款、第二款之收容處理場所，其每月承諾處理量不得超過核准每月處理量十倍。但經本府核准者，不在此限。
	明定本市收容處理場所應依核定計畫內容，應簽發(收)之證明書或憑證。本條沿依中市原條文

	第三十四條　本市收容處理場所於製作各項證明書或憑證時，應逐案上網向資訊服務中心申報；並製作下列報表，於每月五日前送本府或公共工程主辦機關備查：
　一、收容處理同意書月報表。
　二、場內處理月報表。
　三、再利用月報表，專供填埋使用之土資場免報。
　四、營運月報表。
  五、遠端記錄影像光碟

　　　前項資料報表至少應保存五年。
　　　涉及處理外縣市之餘土時，第一項之月報表應同時檢送當地主管機關。
	明定本市收容處理場所於製作各項證明書或憑證時，應逐案上網向資訊服務中心申報；並製作相關報表，於每月五日前送本府或公共工程主辦機關備查。本條沿依中市原條文

	第三十五條　土資場位置、經營業務有變更或面積增加時，應依本自治條例規定程序重新申請。但其申請之文件或程序與原申請案相同者，其檢附文件與申請程序得予簡化，其簡化方式，由本府另定土資場申請變更簡化審查要點規定之。
	明定土資場位置、經營業務有變更或面積增加時，應依本自治條例規定程序重新申請，及可簡化之申請要件及文件。本條沿依中市原條文

	第三十六條　第五條第一項第一款、第二款之收容處理場所應按核准計畫之二年處理總量每立方公尺新臺幣五元計算，依本府通知一次繳交營運保證金。設置變更時，亦同。前項保證金，得以現金、銀行本票、保付支票、無記名政府公債、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或提供金融機構定期存款單設定質，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險為之。前項質權設定，應加註金融機構拋棄行使抵銷權之文字。營運保證金除現金外，其保證期限應至少至核准營運期限後一年。
	明定第五條第一項第一款、第二款之收容處理場所應按核准計畫之二年處理總量每立方公尺新臺幣五元計算，依本府通知一次繳交營運保證金。設置變更時，亦同。本條沿依中市原條文

	第三十七條　依第二十九條、第三十一條或第三十二條規定辦理展期、營運終止、註銷或封場者，應經土石方審查委員會現場會勘通過。
　　　前項現場會勘時，如未依核定之計畫辦理封場者，本府得動用營運保證金逕為改善。營運保證金於所有缺點改善完成後，如有賸餘款時，得由本府就違反本自治條例未繳罰鍰先行扣抵後一次無息發還；如有不足，向收容處理場所申請人、負責人或管理人追償。
	明定依第二十九條、第三十一條或第三十二條規定辦理展期、營運終止、註銷或封場者，應經土石方審查委員會現場會勘通過，及未依核定之計畫辦理封場者，本府得動用營運保證金逕為改善。本條沿依中市原條文

	第三十八條　本市收容場所營運時應妥善管理，營運時，並不得妨害公共安全、公共交通、公共衛生。
　　　本市收容處理場所各項營設施，應符合核定計畫或法令規定，本府得隨時派員檢查。
	明定本市收容場所營運時應妥善管理，營運時，並不得妨害公共安全、公共交通、公共衛生，及收容處理場所各項營設施，應符合核定計畫或法令規定，本府得隨時派員檢查。本條沿依中市原條文

	第五章　　罰則
	本條沿依中市原條文

	第三十九條　違反第六條第一項、第十二條第一項規定者，處承造人或承包廠商新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期清除或補辦手續；逾期仍未清除或補辦手續者，得連續處罰，必要時得勒令停工；涉及刑事責任者，並依相關規定移送法辦。
	明定違反第六條第一項、第十二條第一項規定者之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十條　餘土流向及數量與核准內容不一致、未依報備地點運送餘土或違規棄置餘土者，處承造人、承運人或收容處理場所負責人或管理人或違規收容場所之所有權人、使用人或管理人新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期清除或補辦手續；逾期仍未清除或補辦手續者，得連續處罰，必要時得勒令停工；涉及刑事責任者，並依相關規定移送法辦。
　　　未經許可之收容場所運送或棄置餘土者，處所有權人、使用人或管理人新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期清除；逾期仍未清除，得連續處罰。
	明定餘土流向及數量與核准內容不一致、未依報備地點運送餘土或違規棄置餘土者之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十一條　違反第十條、第十四條第一項前段、第十四條第三項、第十五條第一項前段規定者，處承造人或承包廠商新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並限期補辦手續；逾期仍未補辦手續者，得連續處罰，必要時並得勒令停工。
	明定違反第十條、第十四條第一項前段、第十四條第三項、第十五條第一項前段規定者之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十二條　違反第二十九條第四項、第三十一條第一項、第三十二條第一項規定者，處收容處理場所負責人或管理人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得限期補辦手續；逾期仍未補辦手續者，得連續處罰，必要時並得勒令停止營業。
	明定違反第二十九條第四項、第三十一條第一項、第三十二條第一項規定者之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十三條　違反第三十三條、第三十八條規定或於許可營運期間未依本府指定期限履行第二十七條第二項第五款、第六款或第二十九條第一項第六款者，處收容處理場所負責人或管理人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得限期改善或履行；逾期仍未改善或履行者，得連續處罰，必要時並得勒令停止營業或收土。
	明定違反第三十三條、第三十八條規定或於許可營運期間未依本府指定期限履行第二十七條第二項第五款、第六款或第二十九條第一項第六款者之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十四條　違反第三十四條規定者，處收容處理場所業者、承造人或承包廠商新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並得限期令其補辦手續；逾期仍未補辦手續者，得連續處罰，必要時並得勒令停止營業或收土。
	明定違反第三十四條規定之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十五條　本市收容處理場所開立不實餘土處理證明或文件，或未依規處理餘土者，處收容處理場所新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得限期改善；逾期仍未改善者，得連續處罰。
　　　前項違規情形經土石方審查委員會審查通過後予以記點，記點達三次者，應勒令停止營業一年，其賸餘許可營運期限未及一年者，應於期滿一年後始得申請營運展期或重新申請設置。並依廢棄物清理法等相關規定追究責任與處分。
	明定本市收容處理場所開立不實餘土處理證明或文件，或未依規處理餘土者之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十六條　本市收容處理場所每月收受餘土超過原核准處理量時，以每一百立方公尺處負責人新臺幣三萬元罰鍰；其餘數未達一百立方公尺者以一百立方公尺計算。
　　　前項罰鍰以新臺幣十萬元為上限。
　　　收容處理場所收受餘土每月超過原核准處理量三百立方公尺　時，其超過三百立方公尺部分應自下個月之原核准處理量扣除。

　　　當月收受餘土超過原核准月處理量達一千立方公尺或當年超過原核准年處理量達三千立方公尺時，得減少收土餘土核准量或勒令停止營業。
	明定收容處理場所每月收受餘土超過原核准處理量時之罰則。

	第四十七條　未依施工計畫開挖深度超挖平均達一公尺者，處承造人或承包廠商新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期改善；逾期仍未改善者，得連續處罰，必要時並得勒令停工。
　　　提供土地非法收受餘土或建造執照失效已變更之地形未恢復原狀者，處起造人、土地所有權人或管理人新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰。並限期清除違規現場回復原土地使用目的與功能，逾期未清除回復者，得連續處罰。
	明定未依施工計畫開挖深度超挖平均達一公尺者，及提供土地非法收受餘土或建造執照失效已變更之地形未恢復原狀者之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十八條　已依本自治條例申請而未核准前，擅自營運或收容處理餘土，處收容處理場所負責人或管理人新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並勒令停止營業；仍繼續營業者，得連續處罰。
	明定已依本自治條例申請而未核准前，擅自營運或收容處理餘土之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十九條　對於違反本自治條例之行為，民眾得敘明事實或檢具證據資料，向本府提出檢舉，本府對檢舉人得給予獎勵。

　　　前項檢舉及獎勵辦法，由本府另定之。　
	明定對於違反本自治條例之行為，民眾得向本府提出檢舉及給予獎勵。本條沿依中市原條文

	第六章　附則
	

	第五十條　本自治條例所需書表格式，由本府另定之。
	明定書表格式。本條沿依中市原條文

	第五十一條　本府於核准土資場及第二十九條第一項規定收受餘土時，得為公益回饋方案之附款。
　　　前項公益回饋方案至少應包含下列事項之其中二項：
　一、每年應無償提供其核准年處理量之一定比例協助維護市容環境。
　二、每年應提供一定金額回饋金作為改善週邊公共設施興建、社區營造或改造、公寓大廈管理輔導及地方福利事業之用。
　三、周邊公共設施維護之承諾。
	明定公益回饋方案。本條沿依中市原條文



	第五十二條　本自治條例公布前經依臺灣省營建工程賸餘土石方處理及資源堆置場設置管理要點核准設置之土石方資源堆置場，申請變更、增加處理功能或營運期滿重新申請者，除不受第二十一條第一項第五款規定限制外，應依本自治條例規定辦理。但核准使用期限屆滿申請營運展期者，得依第三十一條規定辦理。
	明定公布前依省頒設置之土資場排除規定。本條沿依中市原條文

	第五十三條　本自治條例自公布日施行。
	明定生效日期。本條沿依中市原條文


臺中市營建賸餘土石方管理自治條例和並條文草案對照表
	合併後名稱
	臺中縣法規名稱
	臺中市法規名稱
	說明

	臺中市營建賸餘土石方管理自治條例
	臺中縣營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例
	臺中市營建剩餘土石方管理自治條例
	本條沿用中市原條文

	合併條文
	臺中縣現行條文
	臺中市現行條文
	說明

	第一章　　總則
	第一章　　總則
	第一章　　總則
	

	第一條　臺中市政府（以下簡稱本府）為有效管理臺中市(以下簡稱本市)興建之建築工程、公共工程及其他民間工程等，營建事業產生之營建賸餘土石方，以維護公共安全、環境衛生及市容觀瞻，特制定本自治條例。
	第一條　為有效管理臺中縣(以下簡稱本縣)營建工程賸餘土石方，防止施工　過程造成環境污染、破壞與災害，以維護公共交通、環境衛生、市容觀　瞻、水利設施及公共安全，特制定本自治條例。
	第一條　臺中市(以下簡稱本市)為有效管理營建事業產生之營建剩餘土石方，以維護公共安全、環境衛生及市容觀瞻，特制定本自治條例。
	明定立法意旨


	
	
	第二條　於本市興建之建築工程、公共工程及其他民間工程，應依本自治條例規定辦理。
	本條條文刪除



	第二條　本自治條例用詞定義如下：
　一、營建賸餘土石方(以下簡稱餘土)：指建築工程、公共工程及其他民間工程施工所產生之賸餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等經暫屯、堆置可供回收、分類、加工、處理、再生利用、直接利用及填埋者。
　二、土石方資源堆置處理場(以下簡稱土資場)：指供餘土暫屯、堆置、填埋、破碎、碎解、洗選、篩選、分類、拌合、加工、煆燒或回收等收容處理再生利用功能及機具設備之場所。
　三、建築工程：指領有建築執照之私有建築工程，並包含建築物或雜項工作物之拆除工程。
　四、公共工程：指由政府機關、公立學校、公營事業興辦或機關依法核准由民間機構參與投資興辦之公共建築工程、土木工程及其拆除工程。
　五、民間工程：非屬前二款之工程及其相關拆除工程。
　　 前項第一款具污染、有害之餘土，應依環境保護法令規定辦理。
	第二條　本自治條例用詞，定義如下:
　ㄧ、營建工程賸餘土石方(以下簡稱餘土):指包括建築工程、公共工程及其他民間工程所產生之賸餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊及陶瓷碎片。
　二、土石方資源堆置處理場(以下簡稱土資場):　指供餘土資源暫囤、堆置、破碎、碎解、洗選、篩選、分類、拌合、加工、煆燒、回收、處理、再生利用功能及機具設備之場所。
　三、收容處理場所：指土資場、目的事業處理場所及其他經政府機關依法核准之場所等。
　四、目的事業處理場所：指經本府或公共工程主辦(管)機關審查同意，可收容處理營建賸餘土石方為原料之砂石場、預拌混凝土場。
　五、最終掩埋:指土資場依核准可容納之容積至填滿封場。
　六、封場:指土資場依核准之設置計畫處理完成。
	第三條　本自治條例用詞定義如下：
　一、營建剩餘土石方(以下簡稱餘土)：指建築工程、公共工程及其他民間工程施工所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等經暫屯、堆置可供回收、分類、加工、轉運、處理、再生利用、直接利用及填埋者。
　二、土石方資源堆置處理場(以下簡稱土資場)：指供餘土暫屯、堆置、填埋、破碎、碎解、洗選、篩選、分類、拌合、加工、煆燒、轉運或回收等收容處理再生利用功能及機具設備之場所。
　三、建築工程：指領有建築執照之私有建築工程，並包含建築物或雜項工作物之拆除工程。
　四、公共工程：指由政府機關、公立學校、公營事業興辦或機關依法核准由民間機構參與投資興辦之公共建築工程、土木工程及其拆除工程。
　五、民間工程：非屬前二款之工程及其相關拆除工程。
　　　前項第一款具污染、有害之餘土，應依環境保護法令規定辦理。
	明定本自治條例之用詞定義

	第三條　本自治條例主管機關為本府。本府各單位及本市各機關之業務權責劃分如下：
　一、都市發展局：本市土資場設置之審查與管理、建築工程(不含公共建築工程)餘土流向管制及未依土石方處理計畫處理者之處分及都市土地違規堆置、棄置餘土之查報、告發、處分。
　二、環境保護局：本市土資場設置時相關環保計畫之審查及設置後環保項目之管制；依廢棄物清理法規定對違規棄置餘土之查報、告發、處分及清除。
　三、農業局：本市土資場設置於山坡地時，有關水土保持計畫之審查及山坡地違規堆置、棄置餘土之查報、告發、處分。
　四、地政局：非都市土地違規堆置棄置餘土之查報、告發、處分。
　五、警察局：協助本府各機關或各單位排除、取締違規棄置餘土者。
　六、區公所：轄區內違規堆置、棄置、收容或處理餘土之查報，送本府各機關或各單位處理。
  七、公共工程主辦機關：自行規劃設置或由承包廠商自行設置之合法收容處理場所之審查核准、各主辦工程餘土流向管制及未依餘土處理計畫處理者之處理。

　　　民間工程餘土流向管制及未依餘土處理計畫處理者之處分，由該工程目的事業主管機關辦理。
	
	第四條　本自治條例主管機關為臺中市政府(以下簡稱本府)，本府各單位及本市各機關之業務權責劃分如下：
　一、都市發展處：本市土資場設置之審查與管理、建築工程(不含公共建築工程)餘土流向管制及未依土石方處理計畫處理者之處分。
　二、環境保護局：本市土資場設置時相關環保計畫之審查及設置後環保項目之管制；依廢棄物清理法規定對違規棄置餘土之查報、告發、處分及清除。
　三、經濟發展處：本市土資場設置於山坡地時，有關水土保持計畫之審查及山坡地違規棄置餘土之查報、告發、處分。
　四、警察局：協助本府各單位及本市各機關排除、取締違規棄置餘土者。
　五、區公所：轄區內違規棄置、收容或處理餘土之查報，送本府各單位及本市各機關處理。
　六、公共工程主辦機關：自行規劃設置或由承包廠商自行設置之合法收容處理場所之審查核准、各主辦工程餘土流向管制及未依餘土處理計畫處理者之處理。
　　　民間工程餘土流向管制及未依餘土處理計畫處理者之處分，由該工程目的事業主管機關辦理。
	明定主管機關權責劃分。本條沿依中市原條文，應組織調整修正。

	第四條　營建混合物應在施工工地現場先行分離或分類後，其屬餘土者，應運至收容處理場所；未能於施工工地現場分離或分類者，應依環境保護相關法規規定辦理。
	第三條　營建混合物得於施工工地現場先行分離，經分類後之餘土，應運至收容處理場所；未能於施工工地現場分離之營建混合物或屬營建廢棄物者，應依廢棄物清理法相關規定辦理。
	第五條　營建混合物應在施工工地現場先行分類、分離處理。但無法於施工工地現場分類、分離者，應運至具處理營建混合物功能之土資場或其他場所處理。

　　　前項分類、分離應依環境保護法規規定辦理。
	明定營建混合物應如何處理之方式

	
	
	第六條　營建混合物經分類、分離後，屬餘土性質者，得於土資場內作最終填埋或其他利用；屬廢棄物性質者或工地直接產生廢棄物者，應依環境保護相關法規處理。
	本條條文刪除



	第五條　餘土收容或處理場所(以下稱為收容處理場所)如下：
　一、依本自治條例設立之土資場。
　二、依本自治條例許可收容餘土之合法砂石場、磚瓦窯場(廠)、輕質骨材場(廠)、水泥廠及預拌混凝土廠。
　三、經主管機關准予備查之需土工程施工場所。
　四、其他縣(市)政府或公共工程主辦機關許可設立之收容處理場所。
　五、經本府核准窪地回填、市地重劃、砂石開採等場所。
  六、本府設置經營或委託民營土資場。

　　  前項第二款砂石場係指經目的事業主管機關核准設立，其工廠登記之產品應為砂石、其他非金屬礦物製品、石材等項目。
　　　第一項第三款至第五款場所以收容處理申請之餘土為限。

　　　第一項第五款之場所或機構，非屬本自治條例規定者，應適用其他法令之規定。　
	
	第七條　餘土收容或處理場所(以下稱為收容處理場所)如下：
　一、依本自治條例設立之土資場。
　二、依本自治條例許可收容餘土之合法砂　石場、磚瓦窯場(廠)、輕質骨材場(廠)、水泥廠及預拌混凝土廠。
　三、經主管機關准予備查之需土工程施工場所。
　四、其他縣(市)政府或公共工程主辦機關許可設立之收容處理場所。
　五、經本府核准窪地回填、市地重劃、砂石開採等場所。

　　　前項第二款砂石場係指經目的事業主管機關核准設立，其工廠登記之產品應為砂石、其他非金屬礦物製品、石材等項目。

　　　第一項第三款至第五款場所以收容處理申請之餘土為限。

　　　第一項第五款之場所或機構，非屬自治條例規定者，應適用其他法令之規定。
	明定餘土收容或處理場所定義。本條沿依中市原條文

	第二章　建築工程餘土之管理
	第二章　建築工程及民間工程賸餘土石方處理
	第二章　建築工程餘土之管理
	本條沿依中市原條文

	第六條　建築工程應由起造人或承造人於工地實際產出餘土前，覓妥收容處理場所，並將其地址及名稱併餘土處理計畫，報本府備查；變更時亦同。

　　　建築工程開挖在一定深度範圍以下，其產生之餘土土質代碼為B1、B2-1、　B2-2類，並經專業工業技師及營造業專任工程人員簽證屬可直接利用物料，得由起造人或承造人以逕為交易方式交由合法砂石場、輕質骨材場、水泥廠及預拌混凝土廠處理，並不受本自治條例第三十一條之限制。但一宗建築基地產出餘土預計逕為交易達五萬立方公尺時，應先將餘土處理計畫及相關必要文件送經營建賸餘土石方收容處理場所審查委員會(以下簡稱土石方審查委員會)審查同意後始得辦理。
　　　前項合法砂石場、輕質骨材場、水泥廠及預拌混凝土廠收受有價物料應向本府報備後始得收受。
       依建築法規定免申請建築許可之工程或一定數量以下之餘土處理得予簡化管理。
　　　前四項申報作業規定、簡化管理、認定條件及其他相關事項，由本府另定建築工程賸餘土石方申報作業辦法規定之。
　　　餘土處理計畫之變更程序，依本章規定辦理。　
	第四條　建築工程及民間工程餘土應覓妥收容處理場所，建築施工計畫包括　餘土處理計畫，由起造人、承造人會同監造人於申報開工時，向臺中縣政府(以下簡稱本府)申請核可；核可後應上網申報餘土流向。
	第八條　建築工程應由起造人或承造人於工地實際產出餘土前，覓妥收容處理場所，並將其地址及名稱併餘土處理計畫，報本府備查，變更時亦同。

　　　建築工程開挖在一定深度範圍以下，其產生之餘土土質代碼為B1、B2-1、B2-2類，並經專業工業技師及營造業專任工程人員簽證屬可直接利用物料，得由起造人或承造人以逕為交易方式交由合法砂石場、輕質骨材場、水泥廠及預拌混凝土廠處理，並不受本自治條例第三十一條之限制。但一宗建築基地產出餘土預計逕為交易達一定數量時，應先將餘土處理計畫及相關必要文件送經營建剩餘土石方收容處理場所審查委員會(以下簡稱土石方審查委員會)審查同意後始得辦理。
　　　依建築法規定免申請建築許可之工程或一定數量以下之餘土處理得予簡化管理。
　　　前三項申報作業規定、簡化管理、認定條件及其他相關事項，由本府另定建築工程剩餘土石方申報作業辦法規定之。

　　　餘土處理計畫之變更程序，依本章規定辦理。
	明定建築工程餘土之管理。

	
	第五條　建築工程及民間工程餘土應運至合法處理場所處理。本縣產出餘土所申報之合法處理場所以設於本縣、臺中市、苗栗縣、南投縣、彰化縣者為限。
	
	本條條文刪除



	第七條　建築工程餘土處理計畫應載明下列事項：
　一、起造人及承造人姓名、地址及聯絡電話。
　二、餘土數量、種類及處理作業時間。
　三、收容處理場所之名稱、地點。
　四、餘土運送時間、路線、處理作業方式及污染防治說明。
　五、其他經主管機關核備之必要書件。
　　　前項餘土處理計畫經備查後，始得發給運送憑證及處理紀錄表。
　　　前項運送憑證及處理紀錄表，本府得委託相關公會或機構印製、發給餘土數量由承造人之專任工程人員簽證負責；餘土按實方計算，但鬆方和實方比例經由承造人之專任工程人員簽證負責時，得以鬆方計算。
	第六條　餘土處理計畫應載明下列各項:
　一、起造人、承造人、監造人及承運廠商之姓名、地址、聯絡電話。
　二、數量、內容及處理作業時間。
　三、收容處理場所之地點及名稱、核准文件。
　四、運送時間、路線及處理作業方式。
　五、環保項目。
　　　前項處理計畫經核可後，由本府發給流向證明文件。但處理地點未在本縣轄區內者，本府應副知處理地點之縣(市)政府備查；其變更程序，亦同。
	第九條　建築工程餘土處理計畫應載明下列事項：
　一、起造人及承造人姓名、地址及聯絡電話。
　二、餘土數量、種類及處理作業時間。
　三、收容處理場所之名稱、地點。
　四、餘土運送時間、路線、處理作業方式及污染防治說明。
　五、其他經主管機關核備之必要書件。前項餘土處理計畫經備查後，始得發給運送憑證及處理紀錄表。
　　　前項運送憑證及處理紀錄表，本府得委託相關公會或機構印製、發給餘土數量由承造人之專任工程人員簽證負責；餘土按實方計算，但鬆方和實方比例經由承造人之專任工程人員簽證負責時，得以鬆方計算。
	明定建築工程餘土處理計畫應載明之事項。本條沿依中市原條文

	第八條　承運業者依餘土處理計畫運送餘土前，應先核對餘土種類、數量及運送憑證，運往指定場所，並將簽證後之餘土處理紀錄表回報承造人。
	第七條　承造人應要求承運廠商依處理計畫運送。承運廠商應先核對內容、數量及流向證明文件，運往指定之收容處理場所處理，並將簽證後之處理紀錄表回報承造人。
	第十條　承運業者依餘土處理計畫運送餘土前，應先核對餘土種類、數量及運送憑證，運往指定場所，並將簽證後之餘土處理紀錄表回報承造人。
	明定承運業者依餘土處理計畫運送餘土前應辦理事項。本條沿依中市原條文

	第九條　本府得就餘土處理作業情形、承造人所提送餘土處理紀錄表及運送憑證聯予以抽查。
　　　前項抽查，本府都市發展局得視實際需要會同環保局、水土保持及其他有關機關辦理。

　　　第一項抽查作業得委託相關公會或機構辦理。
　　　經本府同意裝置具有逐車追蹤流向功能設備管制餘土流向者，得免依第一項規定辦理抽查。
　　　第一項抽查如發現餘土流向及數量與備查內容不一致時，本府應通知承造人說明釐清並將處理結果副知收容處理場所所在地之縣(市)政府。　
	第八條　本府得於下列各階段，就所送簽證後之餘土紀錄表予以抽查:
　一、拆除工程完竣。
　二、基礎開挖之餘土應於基礎或地下室土方挖掘完畢，申請二樓樓版施工勘驗。
　三、工程完竣申領使用執照。
	第十一條　本府得就餘土處理作業情形、承造人所提送餘土處理紀錄表及運送憑證聯予以抽查。
　　　前項抽查，本府都市發展處得視實際需要會同環保局、水土保持及其他有關機關辦理。

　　　第一項抽查作業得委託相關公會或機構辦理。

　　　經本府同意裝置具有逐車追蹤流向功能設備管制餘土流向者，得免依第一項規定辦理抽查。
　　　第一項抽查如發現餘土流向及數量與核准內容不一致時，本府應通知承造人說明釐清並將處理結果副知收容處理場所所在地之縣(市)政府。　
	明定本府抽查之依據及辦理之方式。本條沿依中市原條文

	第十條　承造人應向營建賸餘土石方資訊服務中心(以下簡稱資訊服務中心)申報餘土種類、數量及去處；如有運至公共工程之工地處理者，本府應取得工程主辦機關許可文件。
	第九條　建築工程及民間工程餘土處理期間，承造人應按月向營建剩餘土石　方資訊服務中心申報餘土處理數量，本府得視實際需要會同有關機關抽查餘土處理作業情形，並核對其處理紀錄表與流向證明文件。
	第十二條　承造人應向營建剩餘土石方資訊服務中心(以下簡稱資訊服務中心)申報餘土種類、數量及去處，如有運至公共工程之工地處理者，本府應副知工程主辦單位。
	明定承造人應辦理之工作。本條沿依中市原條文

	
	第十條　建築工程及民間工程餘土處理完畢後，應由收容處理場所業者提供　處理完成證明文件，於工程申報二樓版勘驗或完工查驗時一併檢附報驗。
	
	

	第三章　公共工程餘土之管理
	第三章　公共工程餘土之管理
	第三章　公共工程餘土之管理
	本條沿依中市原條文

	第十一條　公共工程挖填土石方應力求平衡及減量，並對收容處理方式整體評估及規劃，餘土應訂定處理計畫，並納入工程施工計畫管理，由工程主辦機關負責督導、查核及管制餘土之處理。

　　　工程預期總出土量達五十萬立方公尺以上者，工程主辦機關應評估自行設置、審查或特約收容處理場所。　
　　　公共工程於規劃設計時，如有賸餘或不足土石方，應依公共工程及公有建築工程營建賸餘土石方交換利用作業要點規定申報工程資訊辦理撮合交換。　
　　　公共工程餘土經工程主辦機關認定為可直接利用物料者，得經工程主辦機關審查核准逕為交易。
　　　前項逕為交易應由工程主辦機關估算其處理成本及價值，列入競標工程項目，並明定於預算及工程契約書。

　　　第四項可直接利用物料之處理，不受本自治條例規定之限制。但工程主辦機關應於發包後上網記載土質種類及數量。
	第十一條　工程主辦機關編擬新興公共工程計畫時，應提出餘土先期規劃構想及經費概估，於辦理規劃設計時，力求挖填土石方之平衡。如有賸餘或不足土方時，得向營建剩餘土石方資訊服務中心申報土方資料與辦理撮合交換利用。本府或各工程主辦機關得進行協調處理，如協調不成得報送內政部土方協調小組協調處理。
　　　公共工程之餘土收容處理計畫，含處理方式、環保項目、權責與　罰則等，應由工程主辦機關於招標文件或工程契約書中規定，並納入工程施工管理，由工程主辦機關負責督導承包廠商對於餘土之處理，並將處理計畫副知該工程及收容處理場所之直轄市、縣(市)政府。前項工程招標文件及契約書並應規定承包廠商於出土時間之每　月底前向營建剩餘土石方資訊服務中心申報餘土流向或餘土來源及　種類、數量，工程主辦機關應於次月五日前上網查核。承包廠商應依　工程主辦機關規定將餘土紀錄表，定期送工程主辦機關備查及副知收容處理場所之直轄市、縣(市)政府。
　　　承包廠商未依第三項規定時，工程主辦機關得依工程契約書規定處理，及限期補辦手續。　
	第十三條　公共工程挖填土石方應力求平衡及減量，並對收容處理方式整體評估及規劃，餘土應訂定處理計畫，並納入工程施工計畫管理，由工程主辦機關負責督導、查核及管制餘土之處理。

　　　工程預期總出土量達五十萬立方公尺以上者，工程主辦機關應評估自行設置、審查或特約收容處理場所。　
　　　公共工程於規劃設計時，如有剩餘或不足土石方，應依公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點規定申報工程資訊辦理撮合交換。

　　　公共工程餘土經工程主辦機關認定為可直接利用物料者，得經工程主辦機關審查核准逕為交易。
　　　前項逕為交易應由工程主辦機關估算其處理成本及價值，列入競標工程項目，並明定於預算及工程契約書。

　　　第四項可直接利用物料之處理，不受本自治條例規定之限制。但工程主辦機關應於發包後上網記載土質種類及數量。
	明定公共工程挖填土石方應力求平衡及減量，並對收容處理方式整體評估及規劃，餘土應訂定處理計畫，並納入工程施工計畫管理，由工程主辦機關負責督導、查核及管制餘土之處理。本條沿依中市原條文

	第十二條　公共工程餘土之處理，由工程主辦機關自行規劃設置、審查核准專用營建餘土處理場所或由承包廠商自行覓妥收容處理場所。並於工地實際產出餘土前，由承包廠商將其地址及名稱報工程主辦機關備查。
　　　前項由工程主辦機關自行規劃設置或由承包廠商自行覓妥收容處理場所，在本巿轄區範圍內設立者，由工程主辦機關依規定審查核准後啟用，並副知本府。
　　　前二項收容處理場所於原工程完成出土後仍有容量餘裕時，得移交管理權責由接管之工程主辦機關依前二項程序並得簡化書圖文件辦理。

　　　餘土處理計畫之變更程序，依本章規定辦理。
	第十二條公共工程餘土之處理方式如下:
　ㄧ、工程主辦機關應自行設置收容處理場所。
　二、承包廠商自行設置收容處理場所。
　三、由承包廠商覓妥合法之收容處理場所。
　　　前項第一款及第二款之場地，應由工程主辦機關依規定審查核可啟用，並副知本府;其涉及水土保持及環境影響評估者，依相關法令辦理。
	第十四條　公共工程餘土之處理，由工程主辦機關自行規劃設置、審查核准專用營建餘土處理場所或由承包廠商自行覓妥收容處理場所。並於工地實際產出餘土前，由承包廠商將其地址及名稱報工程主辦機關備查。
　　　前項由工程主辦機關自行規劃設置或由承包廠商自行覓妥收容處理場所，在本巿轄區範圍內設立者，由工程主辦機關依規定審查核准後啟用，並副知本府。
　　　前二項收容處理場所於原工程完成出土後仍有容量餘裕時，得移交管理權責由接管之工程主辦機關依前二項程序並得簡化書圖文件辦理。
　　　餘土處理計畫之變更程序，依本章規定辦理。
	明定公共工程餘土之處理應由工程主辦機關自行規劃設置、審查核准專用營建餘土處理場所或由承包廠商自行覓妥收容處理場所。本條沿依中市原條文

	第十三條　公共工程餘土之處理方式、環保工作項目、權責與違約處罰，工程主辦機關應於招標文件及工程契約書中規定，並納入工程施工管理及督導。
	
	第十五條　公共工程餘土之處理方式、環保工作項目、權責與違約處罰，工程主辦機關應於招標文件及工程契約書中規定，並納入工程施工管理及督導。
	明定公共工程餘土之處理方式、環保工作項目、權責與違約處罰，工程主辦機關應於招標文件及工程契約書中規定，並納入工程施工管理及督導。本條沿依中市原條文

	第十四條　公共工程承包廠商應於工地實際產生餘土前，將處理計畫送工程主辦機關審核同意，並由工程主辦機關副知處理地點之縣(市)主管機關。
　　　餘土處理計畫應載明下列事項：
　一、工程名稱、承造人及工程主辦單位名稱。
　二、餘土數量、種類及處理作業時間。
　三、收容處理場所之名稱、地點。
　四、餘土運送時間、路線、處理作業方式及污染防治說明。
　五、其他經主管機關核備之必要書件。
　　　前項餘土處理計畫經核定後，由工程主辦機關發給承包廠商運送憑證及處理紀錄表。承包廠商處理後取得收容處理場所簽收之憑證副聯，逐日送回工程主辦機關，並每月填報處理紀錄表，送工程主辦機關。
     前項運送憑證及處理紀錄表，工程主辦機關得委託相關公會或機構印製、發給。
	第十三條　承包廠商應於工程實際產出餘土前將餘土處理計畫送工程主辦機關審核同意。前項計畫應載明下列各項：
　一、工程名稱、主辦機關名稱及承包廠商名稱。
　二、數量、內容及處理作業時間。
　三、收容處理場所之地點及名稱、核准機關、管理單位及其核准資料影本。
　四、運送時間、路線、處理作業方式及污染防治說明。
　　　第一項計畫經審核通過後，收容處理場所位於本縣轄區內者，工程主辦機關應發給流向證明文件，承包廠商始得據以實施;收容處理場所位於本縣轄區外者，該工程主辦機關應依法令辦理。
	第十六條　公共工程承包廠商應於工地實際產生餘土前，將處理計畫送工程主辦機關審核同意，並由工程主辦機關副知處理地點之縣(市)主管機關。
　　　餘土處理計畫應載明下列事項：
　一、工程名稱、承造人及工程主辦單位名稱。
　二、餘土數量、種類及處理作業時間。
　三、收容處理場所之名稱、地點。
　四、餘土運送時間、路線、處理作業方式及污染防治說明。
　五、其他經主管機關核備之必要書件。
　　　前項餘土處理計畫經核定後，由工程主辦機關發給承包廠商運送憑證及處理紀錄表。承包廠商處理後取得收容處理場所簽收之憑證副聯，逐日送回工程主辦機關，並每月填報處理紀錄表，送工程主前項運送憑證及處理紀錄表，工程主辦機關得委託相關公會或機構印製、發給。辦機關。
	明定公共工程承包廠商應於工地實際產生餘土前，將處理計畫送工程主辦機關審核同意，並由工程主辦機關副知處理地點之縣(市)主管機關及餘土處理計畫應載明事項。本條沿依中市原條文

	第十五條　公共工程進行中，承包廠商應按餘土處理計畫辦理，並於每月底按運送憑證製作月報表，向資訊服務中心申報餘土之種類、數量及去處；工程主辦機關應督導承包廠商依餘土處理計畫辦理。承包廠商違規棄置餘土者，應由工程主辦機關，按契約規定扣帳、停止估驗、限期清除違規現場及回復土地原使用目的與功能，並移送環保機關及營造業主管機關依規定處理。
	
	第十七條　公共工程進行中，承包廠商應按餘土處理計畫辦理，並於每月底按運送憑證製作月報表，向資訊服務中心申報餘土之種、數量及去處；工程主辦機關應督導承包廠商依餘土處理計畫辦理。承包廠商違規棄置餘土者，應由工程主辦機關，按契約規定扣帳、停止估驗、限期清除違規現場及回復土地原使用目的與功能，並移送環保機關及營造業主管機關依規定處理。
	明定公共工程進行中，承包廠商應辦理之事項；工程主辦機關應督導承包廠商依餘土處理計畫辦理及承包廠商違規棄置餘土者，工程主辦機關應辦理之事項。本條沿依中市原條文

	第十六條　工程主辦機關應配合建立運送餘土流向證明文件制，並不定期辦理餘土流向管制之抽查作業。工程主辦機關於承包廠商請領工程估驗款計價時，應抽查運送餘土流向證明文件與經核准之餘土處理計畫是否相符。經工程主辦機關同意裝置具有逐車追蹤流向功能設備管制餘土流向者，得免依第一項規定辦理抽查。
　　　餘土流向及數量與核准內容不一致時，工程主辦機關應查明處理，並將處理結果副知工程及收容處理場所所在地之縣(市)政府。
	第十四條　公共工程主辦機關應不定期辦理餘土流向管制之抽查作業。
　　　工程主辦機關於承包廠商請領工程估驗款計價時，應抽查運送餘土流向證明文件與經核准之處理計畫是否相符。
　　　工程主辦機關同意裝置具有逐車追蹤流向功能之設備據以管制　餘土流向者，得不辦理抽查。
　　　本府發現餘土流向及數量與核准內容不一致時，該工程主辦機關與承包廠商應負責釐清，並將處理結果副知工程及收容處理場所所在　地之直轄市、縣(市)政府。
	第十八條　工程主辦機關應配合建立運送餘土流向證明文件制，並不定期辦理餘土流向管制之抽查作業。工程主辦機關於承包廠商請領工程估驗款計價時，應抽查運送餘土流向證明文件與經核准之餘土處理計畫是否相符。經工程主辦機關同意裝置具有逐車追蹤流向功能設備管制餘土流向者，得免依第一項規定辦理抽查。
　　　餘土流向及數量與核准內容不一致時，工程主辦機關應查明處理，並將處理結果副知工程及收容處理場所所在地之縣(市)政府。
	明定工程主辦機關應配合建立運送餘土流向證明文件制，並不定期辦理餘土流向管制之抽查作業。本條沿依中市原條文

	
	第十五條　工程主辦機關應於餘土處理計畫變更時或公共工程完工後，將紀錄表副知本府。自設收容處理場所應一併檢送封場證明;其容量未飽和者，應檢附餘土處理紀錄及賸餘容量證明憑核。
　　　前項封場及賸餘容量之申請，應依第二十六條規定辦理。
	
	

	第十七條　本府對於重大公共工程餘土之處理，得於工程施工中，視實際需要不定期邀集建管、環保、水土保持、警政及有關機關督導考核，如有不合規定之棄置行為，應請工程主辦機關立即改善，工程主辦機關對於違規行為未處理者，應追究責任。
　　　　工程主辦機關應於公共工程完工後，將餘土處理紀錄報請工程所在地及收容處理場所所在地縣(市)主管機關備查。
	
	第十九條　本府對於重大公共工程餘土之處理，得於工程施工中視實際需要不定期邀集建管、環保、水土保持、警政及有關機關督導考核，如有不合規定之棄置行為，應請工程主辦機關立即改善，工程主辦機關對於違規行為未處理者，應追究責任。
　　　工程主辦機關應於公共工程完工後，將餘土處理紀錄報請工程所在地及收容處理場所所在地縣(市)主管機關備查。
	明定本府對於重大公共工程餘土之處理，得於工程施工中，視實際需要不定期邀集建管、環保、水土保持、警政及有關機關督導考核。本條沿依中市原條文

	第十八條　為處理公共工程施工所產生之餘土，得於工程施工場所範圍內設置臨時收容處理場所。其設置計畫應由工程主辦機關核定。
	
	第二十條　為處理公共工程施工所產生之餘土，得於工程施工場所範圍內設置臨時收容處理場所。其設置計畫應由工程主辦機關核定。
	明定處理公共工程施工所產生之餘土，得於工程施工場所範圍內設置臨時收容處理場所。其設置計畫應由工程主辦機關核定。本條沿依中市原條文

	第十九條　民間參與投資之公共建設計畫，其受委託經營或收容處理場所工程餘土之處理，由主辦機關依本章規定行使工程主辦機關權責。
　　　前項餘土處理事項，主辦機關應辦事項得委託其他機關或民間團體辦理。
	
	第二十一條　民間參與投資之公共建設計畫，其工程餘土之處理，由主辦機關依本章規定行使工程主辦機關權責。
　　　前項餘土處理事項，主辦機關應辦事項得委託其他機關或民間團體辦理。
	明定民間參與投資之公共建設計畫，其受委託經營或收容處理場所工程餘土之處理，由主辦機關依本章規定行使工程主辦機關權責。本條沿依中市原條文

	第四章　收容處理場所之設置與管理
	第四章　收容處理場所之設置與管理
	第四章　收容處理場所之設置與管理
	本條沿依中市原條文

	第二十條　土資場應依臺中市都市計畫法施行細則及非都市土地使用管制規則規定，符合使用分區或用地編定使用。
　　　土資場應面臨八公尺以上道路或農路，基地面前道路路段寬度應為十二公尺，不足時得予以退縮，所退縮土地面積得計入基地面積。但法令另有規定者，從其規定。
       前項面臨道路或農路最小路寬，須自基地起連接至已開闢八公尺以上道路為止，均應維持八公尺寬度。
　　　土資場具有填埋功能者，僅得設置於平地或都市計劃範圍內之山坡地；設置在平地者，其面積不得小於 一公頃 ，填埋容量不得少於 一萬立方公尺 ；設置在山坡地者，其面積不得小於 三公頃 ，填埋容量不得少於 三萬立方公尺 。
　　　土資場不具填埋功能者，設置面積不得小於 一公頃 。其設置面積未達 二公頃 者，日處理量不得大於 一千立方公尺 ；設置面積在 二公頃 以上、設置於甲、乙種工業區、丁種建築用地、特定目的事業用地或專用區者，日處理量不得大於 三千立方公尺 。
	第十六條　土資場之設置，應符合土地使用分區或用地使用。
　　　土資場基地應面臨八公尺以上道路，如道路寬度不足者，應自行退縮達八公尺，所退縮土地面積不得計入土資場基地面積。但法令另有規定者，從其規定。
　　　資場設置面積不得少於一公頃，且暫存容量不得少於一萬立方公尺，並應符合土地使用管制等相關法令規定。
　　　土資場僅具暫囤、轉運功能，且申請面積在二公頃以下者，日處理量不得超過一千立方公尺，其申請面積在二公頃以上者，日處理量不得超過二千立方公尺。
　　　土資場應有適當之處理設備，其用地應依土地使用管制相關法令規定辨理。
　　　土資場收容營建混合物回收處理，並應符合環保法令規定辦理。
	第二十二條　土資場應依都市計畫規定得設置於農業區、保護區、乙種工業區或其專用區。
　　　土資場僅具有最終填埋功能，設置在平地者，其面積不得少於一公頃，填埋容量不得少於一萬立方公尺；設置在山坡地者，其面積不得少於三公頃，填埋容量不得少於　三萬立方公尺。

　　　土資場不具填埋功能者，設置面積不得小於　一公頃。其設置面積未達二公頃　者，日處理量不得大於一千立方公尺；設置面積在二公頃以上、設置於乙種工業區或其專用區者，日處理量不得大於三千立方公尺。
	明定土資場應依臺中市都市計畫法施行細則及非都市土地使用管制規則規定，符合使用分區或用地編定使用。本條沿依中市原條文



	第二十一條　下列地區不得設置土資場：
　一、水庫集水區或河川行水區域內。
　二、水源水質水量保護區或自來水水源取水體之水平距離四百公尺範圍內。
　三、國家公園、保安林、水鳥保護區內。
　四、交通、環保、軍事、水利及其他各目的事業主管機關依法劃編應保護、管制或禁止設置者。
　五、距住宅社區、軍事營區、古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀、醫院、學校、文教設施之水平距離不得小於一百五十公尺。
　六、地質結構不良、地層破碎、活動斷層或有滑動崩塌之虞地區。
　　　前項第五款住宅社區係指於建築物辦理戶籍登記十戶以上，且達一年以上者。

　　　第一項第五款水平距離之計測，以土資場外緣地界計算至各該建築物外緣為準。但軍事營區或文化資產計算至外緣地界為準。
　　　甲、乙種工業區內之土資場得不受第一項第第五款規定限制。
	第十七條　土資場不得設置於下列地區:
　一、地質結構不良、地層破碎、活動斷層或有滑動崩塌之虞地區。
　二、重要水庫集水區、河川行水區域內。
　三、水源水質水量保護區、自來水水源取水體水平距離一千公尺範圍內。
　四、國家公園、保安林地、水鳥保護區。
　五、基地外緣地界距住宅區、醫院、文教設施及鄉村住宅區最小水平距離一百五十公尺內。
　六、農業、交通、環保、軍事、水利及其他主管機關依法劃編應保護、管制或禁止設置者。
	第二十三條　下列地區不得設置土資場：
　一、水庫集水區或河川行水區域內。
　二、水源水質水量保護區或自來水水源取水體之水平距離四百公尺範圍內。
　三、國家公園、保安林、水鳥保護區內。
　四、軍事禁限建地區。
　五、交通、環保、軍事、水利及其他各目的事業主管機關依法劃編應保護、管制或禁止設置者。
　六、距住宅社區、軍事營區、古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀、醫院、學校、文教設施之水平距離不得小於一百五十公尺。
　七、距住宅用合法建築物水平距離一百公尺範圍內。
　八、地質結構不良、地層破碎、活動斷層或有滑動崩塌之虞地區。
　　　前項第六款住宅社區係指於建築物辦理戶籍登記十戶以上，且達一年以上者。

　　　第一項第六款及第七款水平距離之計測，以土資場外緣地界計算至各該建築物外緣為準。但軍事營區或文化資產計算至外緣地界為準。
　　　乙種工業區內之土資場得不受第一項第六款、第七款規定限制。
	明定不得設置土資場之區域。本條沿依中市原條文

	第二十二條　本府為審查收容處理場所之設置、變更、展期、營運、轉運、註銷、封場、違規記點、一定數量以上餘土逕為交易處理、承諾處理量等事宜，應設置土石方審查委員會，其組織由本府另定之。.
      前項依自治條例設置之本府經營或委託民營收容處理場所，申請設置、變更、展期、營運、封場，由主辦機關依規申請提送本市土石方審查委員會審查。

      土資場申請設置、變更、展期、營運、封場，應向本府繳交審查費，每案費用為新臺幣二萬元，本府經營者，免繳交審查費，但主辦機關委託民營化者，應由主辦機關依契約代為繳交審查費。
	
	第二十四條　本府為審查收容處理場所之設置、變更、展期、營運、轉運、註銷、封場、違規記點、一定數量以上餘土逕為交易處理、承諾處理量等事宜，應設置土石方審查委員會，其組織由本府另定之。
	明定本府為審查收容處理場所之設置、變更、展期、營運、轉運、註銷、封場、違規記點、一定數量以上餘土逕為交易處理、承諾處理量等事宜，應設置土石方審查委員會。本條沿依中市原條文

	第二十三條　資場得經土石方審查委員會之審查同意及依環境保護法令規定之許可後收受營建混合物。
	
	第二十五條　土資場經營者得於許可範圍內經營下列業務：
　一、填埋處理。
　二、轉運處理(作為暫屯、回收、轉運處理)。
　三、拌合加工(加工處埋)。
　四、篩選分類(分類再利用)。

　　　土資場得經土石方審查委員會之審查同意及依環境保護法令規定之許可後收受營建混合物。
	明定資場得經土石方審查委員會之審查同意及依環境保護法令規定之許可後收受營建混合物。本條沿依中市原條文

	第二十四條　申請設置土資場，應填具申請書，並檢附下列文件，向本府提出申請：
　一、申請人身分證明文件影本。
　二、設場區位表。
　三、土地權利證明文件：含土地清冊、登記簿謄本及地籍圖謄本(範圍須著色；包括權屬類別及用地類別)，非自有之土地，應檢附土地使用權利證明文件。
　四、建築線指示(定)圖說。
　五、設置計畫書圖概要：含計畫內容(背景說明、設置目的)、場址位置及範圍、位置圖、範圍圖、區域地質圖、初步場址配置圖(比例尺不小於五千分之一)及概要說明(含場址各向度之現況照片)。
　六、其他本府規定之文件。
	第十八條　土資場之設置，申請人應檢附相關書件製成初審計畫書二十份向本府提出申請初審。初審計畫書內容應包括下列書圖：
　一、設場區位說明摘要表。
　二、土資場申請書表。
　三、法人證明文件影印本。
　四、土地權利證明文件：含土地清冊、登記簿謄本及地籍圖謄本(範圍應著色，包括權屬類別及用地類別)，非自有土地者，應附申請面積五分之一以上之土地使用權同意書；公有土地部分於複審時檢附。
　五、建築線指定(示)成果圖。
　六、設置計畫書圖概要：含計畫內容(背景說明、設置目的)、　場址位置及範圍、大比例尺之位置圖、範圍圖、區域地質圖、初步場址配置圖(比例尺不小於五千分之一)及概要說明(含場址各向度之現況照片)。
　　　第一項之初審應由本府會同相關機關，訂定初勘日期，經勘查作成初勘意見紀錄表，並於受理申請三個月內作成申請設置土資場可行性之認可。
	第二十六條　申請設置土資場，應填具申請書，並檢附下列文件，向本府提出申請：
　一、申請人身份證明文件影本。
　二、設場區位表。
　三、土地權利證明文件：含土地清冊、登記簿謄本及地籍圖謄本(範圍須著色；包括權屬類別及用地類別)，非自有之土地，應檢附土地使用權利證明文件。
　四、建築線指示(定)圖說。
　五、設置計畫書圖概要：含計畫內容(背景說明、設置目的)、場址位置及範圍、位置圖、範圍圖、區域地質圖、初步場址配置圖(比例尺不小於五千分之一)及概要說明(含場址各向度之現況照片)。
　六、其他本府規定之文件。
	明定申請設置土資場，應填具之文件及檢附之書件。本條沿依中市原條文

	第二十五條　本府於受理前條申請後，應於收件日起三十日內由土石方審查委員會完成初審；初審通過後，並由本府將設置計畫公開展覽三十日後，通知申請人辦理複審。
　　　前項審查涉及都市計畫、交通、環保或水土保持等事項，應依各相關法規規定辦理。
	
	第二十七條　本府於受理前條申請後，應於收件日起三十日內由土石方審查委員會完成初審；初審通過後，並由本府將設置計畫公開展覽三十日後，通知申請人辦理複審。
　　　前項審查涉及都市計畫、交通、環保或水土保持等事項，應依各相關法規規定辦理。
	明定受理申請設置土資場後應辦理之程序。

	第二十六條　前條第一項之複審，申請人應於收到複審通知後六個月內，向本府檢送下列文件：
　一、設置場地計畫書圖：含地形圖(比例尺不得小於五千分之一)、位置圖(比例尺不得小於五千分之一)、配置圖(比例尺不得小於六百分之一)、場區配置(比例尺不得小於六百分之　一)、相關機具處理設備、場地配置及作業方式。其為分區分期設置者，應分別標示其使用期限。
　二、容量計算書圖：含設計地形圖(比例尺不得小於六百分之一)、填埋前後地形斷面圖(比例尺不得小於六百分之一，不具填埋功能者免附)。
　三、污染防治措施計畫書：含空氣污染防治措施、水質污染防治措施、道路污染防治措施、噪音及震動防治措施。
　四、交通運輸計畫書圖：含場外運輸計畫及場內運輸計畫。
　五、再利用或最終處理計畫書：含設場目的、服務範圍、營運功能、營運項目、收容餘土來源、再利用或最終處理、餘土種類、營運概要、餘土改良相關機具處理設備、場區各項必要設施配置情形。
　六、營運管理計畫：含營運管理(餘土進場管制作業、成品運出或餘土轉運管制作業、餘土填埋及壓實作業、設施操作及維護、營運管理組織及管理要點)、收費制度、財務計畫。
　七、現況全景照片。
　八、公益回饋方案。
　九、對於公開展覽異議之說明。
　十、營運終止、封場之復原計畫。
　十一、其他本府規定之文件。　　　　
　　　前項文件涉及各專業技師業務事項者，應經專業技師之簽證。　

	第十九條　土資場之複審，由申請人於初審可行性認可後六個月內提送複審　計畫書二十份，向本府申請複審，本府會同相關機關，共同組成土資場審查小組進行會勘及審查；逾期未提出申請者，初審認可予以廢止。變更許可內容者，亦同。
　　　前項涉及水土保持及環境影響評估者，應依水土保持法及環境影響評估法等法令辦理。
　　　複審計畫書內容除第十八條規定外，應包括下列書圖：
　一、專業技師簽證表。
　二、土地權利證明文件：公有土地同意合併開發證明文件(未使用公有土地者，免附)。
　三、設置場地計畫書圖：含土地使用計畫書圖(大比例尺之地形圖、位置圖、配置圖、場區配置地籍套繪圖)。
　四、容量計算書圖：含大比例尺之設計地形圖、填埋前後地形斷面圖。
　五、污染防治措施計畫：含空氣污染、水質污染、道路污染、噪音及震動等防治措施。
　六、分期分區計畫書圖(含使用期限)。
　七、交通運輸計畫書圖：含場外及場內運輸計畫。
　八、再利用計畫概述。
　九、營運管理計畫：含營運管理(餘土進場管制作業、成品運出或餘土轉運管制作業、餘土填埋及壓實作業、設施操作及維護、營運管理組織及管理要點)、收費制度、財務計畫。
　十、其他經本府公告之文件。
　　　申請審查應委由相關專業類別之技師辦理必要簽證者，依相關法規規定辦理。經複審核可後，申請人應檢附複審修正核可文件，並裝訂成核定本二十份，始核發設置許可。
　　　前項申請人如為政府機關，或涉及水土保持及環境影響評估者，其複審資料之提出不受六個月之限制。
　　　本府應訂定複勘及書面審查日期，不包括環評、水保審查時間，應於三個月內完成審核工作。並彙整土資場審查小組意見，一次通知申請人改正，申請人應於接獲通知之日起，三個月內改正完竣，送請　再複審。逾期或再複審仍不合規定者，視為撤回。但申請人認有其必要時，得申請初、複審合併辦理，其審查流程及所需審查書圖文件依本條規定辦理。
	第二十八條　前條第一項之複審，申請人應於收到複審通知後六個月內，向本府檢送下列文件：
　一、設置場地計畫書圖：含地形圖(比例尺不得小於五千分之一)、位置圖(比例尺不得小於五千分之一)、配置圖(比例尺不得小於六百分之一)、場區配置(比例尺不得小於六百分之　一)、相關機具處理設備、場地配置及作業方式。其為分區分期設置者，應分別標示其使用期限。
　二、容量計算書圖：含設計地形圖(比例尺不得小於六百分之一)、填埋前後地形斷面圖(比例尺不得小於六百分之一，不具填埋功能者免附)。
　三、污染防治措施計畫書：含空氣污染防治措施、水質污染防治措施、道路污染防治措施、噪音及震動防治措施。
　四、交通運輸計畫書圖：含場外運輸計畫及場內運輸計畫。
　五、再利用或最終處理計畫書：含設場目的、服務範圍、營運功能、營運項目、收容餘土來源、再利用或最終處理、餘土種類、營運概要、餘土改良相關機具處理設備、場區各項必要設施配置情形。
　六、營運管理計畫：含營運管理(餘土進場管制作業、成品運出或餘土轉運管制作業、餘土填埋及壓實作業、設施操作及維護、營運管理組織及管理要點)、收費制度、財務計畫。
　七、現況全景照片。
　八、公益回饋方案。
　九、對於公開展覽異議之說明。
　十、營運終止、封場之復原計畫。
　十一、其他本府規定之文件。
　　　前項文件涉及各專業技師業務事項者，應經專業技師之簽證。
	明定受理申請設置土資場後，復審應準備之文件。本條沿依中市原條文

	第二十七條　土資場經複審通過後，由本府核發設置許可。
　　　申請人應於前項許可後一年內依核准圖說興建完成，並填具申請書，檢附下列文件向本府申請營運許可：
　一、核准圖說。
　二、建築物許可使用執照影本。
　三、完成後之現況全景照片。
　四、負責人及管理人員資料。
　五、營運保證金繳交證明。
　六、公益回饋方案。
　　　前項營運許可之申請，應經土石方審查委員會會勘審查通過後，由本府核發營運許可證。

　　　需辦理土地變更編定及興建建築物者，得扣除辦理土地變更編定及興建建築物所需時間，不計入第二項所規定一年內。
	
	第二十九條　土資場經複審通過後，由本府核發設置許可。
　　　申請人應於前項許可後一年內依核准圖說興建完成，並填具申請書，檢附下列文件向本府申請營運許可：
　一、核准圖說。
　二、建築物許可使用執照影本。
　三、完成後之現況全景照片。
　四、負責人及管理人員資料。
　五、營運保證金繳交證明。
　六、公益回饋方案。
　　　前項營運許可之申請，應經土石方審查委員會會勘審查通過後，由本府核發營運許可證。
	明定土資場由本府核發設置許可後，應於許可後一年內依核准圖說興建完成，並填具申請書及檢附文件向本府申請營運許可。本條沿依中市原條文

增訂辦理土地變更編定及興建建築物者，得扣除辦理時間

	第二十八條　土資場於申請營運許可前應設置下列各項設施：
　一、辦公場所。
　二、出入口處應豎立標示牌，載明土資場名稱、核准日期文號、接受餘土種類(經許可收受營建混合物者應載明營建混合物種類)、使用期限、範圍、容量、管理人及聯絡電話。
　三、出入口車輛清洗設施及污水處理沈澱池。
　四、周圍設置寬度三公尺　以上綠帶或圍籬、圍牆等隔離設施。
　五、防止砂土飛散及導水、排水設施。
　六、遠端監控資訊及記錄設備。
　七、其他必要設施。
	第二十一條　土資場及目的事業處理場所，除依建築法規得設置辦公場所外，應有下列各項設施：
　一、於入口處豎立標示牌，標示核准文號、核准營運功能、接受土石方種類、使用期限、範圍、管理人及聯絡電話。
　二、於土資場周圍設置綠帶、圍籬或圍牆等隔離設施。
　三、出入口設置車輛清洗設施及處理污水之沈澱池。
　四、設置防止砂土飛散及導水、排水設施。
　五、遠端監控資訊及紀錄設備。
　　　前項第二款所稱綠帶寬度至少三公尺以上，並得以原有林木予以保留或種植樹木。
	第三十條　土資場於申請營運許可前應設置下列各項設施：
　一、辦公場所。
　二、出入口處應豎立標示牌，載明土資場名稱、核准日期文號、接受餘土種類(經許可收受營建混合物者應載明營建混合物種類)、使用期限、範圍、容量、管理人及聯絡電話。
　三、出入口車輛清洗設施及污水處理沈澱池。
　四、周圍設置寬度三公尺　以上綠帶或圍籬、圍牆等隔離設施。
　五、防止砂土飛散及導水、排水設施。
　六、遠端監控資訊及記錄設備。
　七、其他必要設施。
	明定土資場於申請營運許可前應設置之各項設施。本條沿依中市原條文

	第二十九條　本市已依法登記營運中之砂石場、磚瓦窯場(廠)、輕質骨材場(廠)、水泥廠及預拌混凝土廠收受餘土者，應填具申請書，並檢附下列文件向本府提出申請：
　一、申請人身份證明文件。
　二、餘土處理再利用之作業流程、場區設備配置圖及每日處理能量說明。
　三、暫置容量計算書。含餘土原料及成品堆置區地形圖。
　四、污染防治措施計畫。含空氣污染防治措施、水質污染防治措施、道路污染防治措施、噪音及震動防治措施。
　五、場區水土保持措施現況檢討，但非屬山坡地範圍者免附。
　六、公益回饋方案。
　七、其他本府規定之文件。
　　　前項經土石方審查委員會會勘審查通過後，視同僅具餘土資源再生處理功能之土資場，其日處理量不得大於　一千立方公尺。
　　　申請人依第二十八條及第三十六條規定辦理後，由本府核發收土許可證。
　　　依本條規定申請使用期限不得超過三年，核准使用期限屆滿者，不得再收受處理餘土。但其相關處理設備足堪使用者，得於核准期滿三個月前依本條規定申請展期，每次展期不得超過三年。
	第二十二條　依法登記營運中之砂石場、預拌混凝土場有處理餘土能力之場所，其申請收受餘土資源加工處理，應備妥下列文件一式二十份，向本府申請許可：
　一、申請書。
　二、申請人證明文件。
　三、砂石場、預拌混凝土場證明文件(含營利事業登記證、公司執照及工廠登記證等)。
　四、餘土處理再利用之作業流程、場區設備配置圖及每日處理能量說明。
　五、暫置容量計算書(含餘土原料及成品堆置區地形圖)。
　六、依水土保持技術規範檢視場區水土保持措施(非屬山坡地範圍者，免附)。
　七、其他經本府公告之文件。
　　　經會同土資場審查小組會勘審核通過後，其原料堆置區視同具有資源再生處理功能之土資場，申請人應檢附最新資料並裝訂成核定本二十份及營運保證金，始得核發啟用許可。
　　　第一項申請案，其日處理量不得超過一千立方公尺。
　　　第二項營運保證金依第二十四條第三項規定辦理。
　　　目的事業處理場所申請基地面積不受第十六條第三項規定限制。
	第三十一條　本市已依法登記營運中之砂石場、磚瓦窯場(廠)、輕質骨材場(廠)、水泥廠及預拌混凝土廠收受餘土者，應填具申請書，並檢附下列文件向本府提出申請：
　一、申請人身份證明文件。
　二、餘土處理再利用之作業流程、場區設備配置圖及每日處理能量說明。
　三、暫置容量計算書。含餘土原料及成品堆置區地形圖。
　四、污染防治措施計畫。含空氣污染防治措施、水質污染防治措施、道路污染防治措施、噪音及震動防治措施。
　五、場區水土保持措施現況檢討，但非屬山坡地範圍者免附。
　六、公益回饋方案。
　七、其他本府規定之文件。
　　　前項經土石方審查委員會會勘審查通過後，視同僅具餘土資源再生處理功能之土資場，其日處理量不得大於　一千立方公尺。
　　　申請人依第三十條及第三十八條規定辦理後，由本府核發收土許可證。

　　　依本條規定申請使用期限不得超過三年，核准使用期限屆滿者，不得再收受處理餘土。但其相關處理設備足堪使用者，得於核准期滿三個月前依本條規定申請展期，每次展期不得超過三年。
	明定本市已依法登記營運中之砂石場、磚瓦窯場(廠)、輕質骨材場(廠)、水泥廠及預拌混凝土廠收受餘土者，應填具之申請書及檢附文件向本府提出申請。本條沿依中市原條文

	第三十條　經需土工程主管機關同意收容餘土之施工場所，應由餘土產生承包廠商或承造人填具申請書，並檢附下列文件，送本府備查：
　一、需土工程計畫書或建造(雜項)執照圖說影本。
　二、需土工程所需土方容量計算書圖。
　三、需土工程承包廠商或承造人進場同意書。
　四、交通運輸計畫。
　五、其他本府規定必要之文件。
	
	第三十二條　經需土工程主管機關同意收容餘土之施工場所，應由餘土產生承包廠商或承造人填具申請書，並檢附下列文件，送本府備查：
　一、需土工程計畫書或建造(雜項)執照圖說影本。
　二、需土工程所需土方容量計算書圖。
　三、需土工程承包廠商或承造人進場同意書。
　四、交通運輸計畫。
　五、其他本府規定必要之文件。
	明定經需土工程主管機關同意收容餘土之施工場所，應由餘土產生承包廠商或承造人填具申請書，並檢附文件，送本府備查。本條沿依中市原條文

	第三十一條　土資場申請使用期限不得超過五年，核准使用期限屆滿者，應停止使用。但如容量尚未飽，或拌合加工及篩選分類功能，其處理設備足堪使用者，得於核准期限屆滿三個月前申請營運展期，每次展期不得超過五年。
　　前項展期應由申請人填具申請書，並檢附下列文件向本府申請：
　一、設置營運許可文件影本。
　二、營運月報表。
　三、現況全景照片。
　四、土地權利證明文件(土地使用範圍之土地登記簿謄本及地籍圖謄本。如非自有土地者，應檢附土地使用證明文件。）
　五、營運期間違規紀錄統計表。
　　　前項展期申請除不受第二十一條第一項第五款規定限制外，應依申請展期時之相關法令規定辦理，經土石方審查委員會審查通過後，由本府核發展期許可。
	第二十條　土資場及目的事業處理場所申請使用營運期限不得超過十年，核准使用期限屆滿者，應停止使用。但如容量尚未飽和或加工及篩選分類功能，其處理設備足堪使用者，得於核准期限屆滿三個月前申請營運展期，每次展期不得超過十年，以展期ㄧ次為限；申請人並應檢附　下列資料二十份向本府申請展期：
　一、申請書。
　二、設置營運許可文件影本。
　三、營運月報表。
　四、現況全景照片。
　五、土地權利或使用證明文件(土地使用範圍之土地登記簿謄本　及地籍圖謄本。如非自有之私有土地應檢附土地使用同意書：公有土地，應檢附土地使用證明文件)。
　　　前項展期審查，由本府會同相關機關進行會勘及審查，核可後核　發展期許可。
	第三十三條　土資場申請使用期限不得超過五年，核准使用期限屆滿者，應停止使用。但如容量尚未飽和或具有轉運處理、拌合加工及篩選分類功能其處理設備足堪使用者，得於核准期限屆滿三個月前申請營運展期，每次展期不得超過五年。
　　　前項展期應由申請人填具申請書，並檢附下列文件向本府申請：
　一、設置營運許可文件影本。
　二、營運月報表。
　三、現況全景照片。
　四、土地權利證明文件(土地使用範圍之土地登記簿謄本及地籍圖謄本。如非自有土地者，應檢附土地使用證明文件。)。
　五、營運期間違規紀錄統計表。
　　　前項展期申請除不受第二十三條第一項第六款及第七款規定限制外，應依申請展期時之相關法令規定辦理，經土石方審查委員會審查通過後，由本府核發展期許可。
	明定土資場申請使用期限及使用期限屆滿者，應停止使用；核准期限屆滿三個月前申請營運展期之要件，每次展期之期限及展期應由申請人填具申請書，並檢附文件向本府申請。本條沿依中市原條文

使用期限應再研討

	第三十二條　土資場有下列情形之一者，應於情形發生一個月內申請終止營運：
　一、核准使用之處理容量已飽和。
　二、核准使用期限屆滿未辦理展期者。
　三、經營管理人無繼續經營之意願。
　　　前項營運終止應由申請人填具申請書，並檢附下列文件向本府提出：
　一、營運許可文件影本。
　二、當月處理場所營運月報表。
　三、現況地形圖(比例尺不小於一千二百分之一)。
　四、現況全景照片。
　五、土壤檢測報告。
　六、封場計畫。
　　　前項營運終止申請，經土石方審查委員會審查其未妨礙公共安全、公共衛生、公共交通及市容觀瞻通過後，由本府將土資場營運許可註銷；並將營運保證金無息退還。
　　　土資場封場時，應履行封場計畫，並回復原規定使用。
　　　土資場有第一項第一款、第二款情形，其未依期限申請終止營運者，經本府催告一定期限仍未申請者，於回復原規定使用前，不得再依第二十四條重新申請設置。本府並得逕為強制封場。
	第二十五條　收容處理場所核准處理容量已飽和、經營管理人無繼續經營意願、使用期限屆滿者、依據收容處理場所月報表研判或經現場會勘　認定，不宜再收容處理者，工程完竣時，應備妥下列文件一式二十份，向本府提出營運終止或註銷登記申請：
　一、申請書。
　二、申請者證明文件。
　三、核准啟用函正本。
　四、土資場現況實測地形圖及照片。
　五、當月營運月報表或處理紀錄表等相關文件資料。
　六、賸餘堆置容量計算書。
　　　經現場會勘審查核可及回復原編定類別使用後，廢止收容處理　場所營運許可，並無息發還營運保證金；審查不合格者，本府得動用營運保證金辦理改善。營運保證金於所有缺點改善完畢後，如有賸餘款時，一次無息發還；如有不足，向土資場申請人、負責人或管理人追償。
　　　收容處理場所具填埋功能者，封場時，覆蓋五十公分以上之土壤。
	第三十四條　土資場有下列情形之一者，應於情形發生一個月內申請終止營運：
　一、核准使用之處理容量已飽和。
　二、核准使用期限屆滿未辦理展期者。
　三、經營管理人無繼續經營之意願。
　　　前項營運終止應由申請人填具申請書，並檢附下列文件向本府提出：
　一、營運許可文件影本。
　二、當月處理場所營運月報表。
　三、現況地形圖(比例尺不小於一千二百分之一)。
　四、現況全景照片。
　五、土壤檢測報告。
　六、封場計畫。
　　　前項營運終止申請，經土石方審查委員會審查其未妨礙公共安全、公共衛生、公共交通及市容觀瞻通過後，由本府將土資場營運許可註銷；並將營運保證金無息退還。
　　　土資場封場時，應履行封場計畫，並回復原規定使用。
　　　土資場有第一項第一款、第二款情形，其未依期限申請終止營運者，經本府催告一定期限乃未申請者，於回復原規定使用前，不得再依第二十六條重新申請設置。本府並得逕為強制封場。
	明定土資場應申請終止營運之情形及辦理之方式。本條沿依中市原條文

	第三十三條　本市收容處理場所應依核定計畫內容，簽發(收)下列之證明書或憑證：
　一、餘土處理後之處理證明文件。
　二、收容餘土後，簽收運送憑證。
　　　第五條第一項第一款、第二款之收容處理場所，其每月承諾處理量不得超過核准每月處理量十倍。但經本府核准者，不在此限。
	第二十六條　收容處理場所應備妥有關營運及管理之相關申報資料，以供本府定期或不定期之查察。
	第三十五條　本市收容處理場所應依核定計畫內容，簽發(收)下列之證明書或憑證：
　一、餘土處理後之處理證明文件。
　二、收容餘土後，簽收運送憑證。
　　　第七條第一項第一款、第二款之收容處理場所，其每月承諾處理量不得超過核准每月處理量十倍。但經本府核准者，不在此限。
	明定本市收容處理場所應依核定計畫內容，應簽發(收)之證明書或憑證。。本條沿依中市原條文

	第三十四條　本市收容處理場所於製作各項證明書或憑證時，應逐案上網向資訊服務中心申報；並製作下列報表，於每月五日前送本府或公共工程主辦機關備查：
　一、收容處理同意書月報表。
　二、場內處理月報表。
　三、再利用月報表，專供填埋使用之土資場免報。
　四、營運月報表。
  五、遠端記錄影像光碟

　　　前項資料報表至少應保存五年。
　　　涉及處理外縣市之餘土時，第一項之月報表應同時檢送當地主管機關。
	第二十四條　收容處理場所收受餘土，應由場地管理單位簽發處理紀錄表，並應於每月五日前統計土石方處理種類與數量製成月報表送本府備查。
　　　具轉運處理或資源再生處理功能者，其轉運及再利用處理資料，應逐日記錄，於每月五日前，月報表送本府主管機關備查，並於每月底上網申報餘土處理、轉運及再利用資料。
　　　收容處理場所如有收容本縣轄區外餘土時，其月報表應同時副　知當地縣(市)政府。
　　　收容處理場所應由場地管理單位將監控資訊及紀錄影像光碟　二份，一份由各土資場自行保存五年，一份併月報資料於每月五日前報送本府備查。
　　　收容處理場所每月申報之總量超過管制，收容處理場所業者應於本府發文日起三十日期限內說明。
	第三十六條　本市收容處理場所於製作各項證明書或憑證時，應逐案上網向資訊服務中心申報；並製作下列報表，於每月五日前送本府或公共工程主辦機關備查：
　一、收容處理同意書月報表。
　二、場內處理月報表。
　三、轉運再利用月報表，專供填埋使用之土資場免報。
　四、營運月報表。
　　　前項資料報表至少應保存五年。
　　　涉及處理外縣市之餘土時，第一項之月報表應同時檢送當地主管機關。
	明定本市收容處理場所於製作各項證明書或憑證時，應逐案上網向資訊服務中心申報；並製作相關報表，於每月五日前送本府或公共工程主辦機關備查。本條沿依中市原條文

	第三十五條　土資場位置、經營業務有變更或面積增加時，應依本自治條例規定程序重新申請。但其申請之文件或程序與原申請案相同者，其檢附文件與申請程序得予簡化，其簡化方式，由本府另定土資場申請變更簡化審查要點規定之。
	
	第三十七條　資場位置、經營業務有變更或面積增加時，應依本自治條例規定程序重新申請。但其申請之文件或程序與原申請案相同者，其檢附文件與申請程序得予簡化，其簡化方式，由本府另定土資場申請變更簡化審查要點規定之。
	明定土資場位置、經營業務有變更或面積增加時，應依本自治條例規定程序重新申請，及可簡化之申請要件及文件。本條沿依中市原條文

	第三十六條　第五條第一項第一款、第二款之收容處理場所應按核准計畫之二年處理總量每立方公尺新臺幣五元計算，依本府通知一次繳交營運保證金。設置變更時，亦同。前項保證金，得以現金、銀行本票、保付支票、無記名政府公債、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或提供金融機構定期存款單設定質，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險為之。前項質權設定，應加註金融機構拋棄行使抵銷權之文字。營運保證金除現金外，其保證期限應至少至核准營運期限後一年。
	第二十三條　土資場取得設置許可後，應依規定申請水土保持施工許可證始　得施工(非屬山坡地範圍者，免)。依核准圖說興建完成後，應檢附相關單位核准文件、完成後現況全景照片、管理人資料及設置許可函所要求事項完成證明等資料彙整成冊一式二十份，並繳交營運保證金後，於設置許可後一年內，向原申請核准機關申報勘驗核可後啟用；逾期未提出申請者，審查單位得廢止許可。
　　　前項勘驗由受理機關邀集土資場審查小組進行會勘審查。
　　　第一項之繳交營運保證金，以經核准計畫三年處理量乘以每立方公尺新臺幣五元之總金額計算。申請人得繳納現金、銀行本票、保付支票、無記名政府公債、設定質權之銀行定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀，或出具銀行之書面連帶保證、保險公司之保證保險單為之。
　　　前項土資場所提供之銀行書面保證或質權設定之銀行定期存款單，應加註拋棄行使抵銷權。　
	第三十八條　第七條第一項第一款、第二款之收容處理場所應按核准期限所核准年處理總量每立方公尺新臺幣五元計算，依本府通知一次繳交營運保證金。設置變更時，亦同。
　　　前項保證金，得以現金、銀行本票、保付支票、無記名政府公債、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或提供金融機構定期存款單設定質，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險為之。
　　　前項質權設定，應加註金融機構拋棄行使抵銷權之文字。營運保證金除現金外，其保證期限應至少至核准營運期限後一年。
	明定第五條第一項第一款、第二款之收容處理場所應按核准計畫之二年處理總量每立方公尺新臺幣五元計算，依本府通知一次繳交營運保證金。本條沿依中市原條文

	第三十七條　依第二十九條、第三十一條或第三十二條規定辦理展期、營運終止、註銷或封場者，應經土石方審查委員會現場會勘通過。
　　　前項現場會勘時，如未依核定之計畫辦理封場者，本府得動用營運保證金逕為改善。營運保證金於所有缺點改善完成後，如有賸餘款時，得由本府就違反本自治條例未繳罰鍰先行扣抵後一次無息發還；如有不足，向收容處理場所申請人、負責人或管理人追償。
	
	第三十九條　依第三十一條、第三十三條或第三十四條規定辦理展期、營運終止、註銷或封場者，應經土石方審查委員會現場會勘通過。
　　　前項現場會勘時，如未依核定之計畫辦理封場者，本府得動用營運保證金逕為改善。營運保證金於所有缺點改善完成後，如有剩餘款時，得由本府就違反本自治條例未繳罰鍰先行扣抵後一次無息發還；如有不足，向收容處理場所申請人、負責人或管理人追償。
	明定依第二十九條、第三十一條或第三十二條規定辦理展期、營運終止、註銷或封場者，應經土石方審查委員會現場會勘通過，及未依核定之計畫辦理封場者，本府得動用營運保證金逕為改善。本條沿依中市原條文

	第三十八條　本市收容場所營運時應妥善管理，營運時，並不得妨害公共安全、公共交通、公共衛生。
　　　本市收容處理場所各項營設施，應符合核定計畫或法令規定，本府得隨時派員檢查。
	第二十七條　本府得委託收容處理場所業者成立之公會，協助辦理餘土相關管理業務。
	第四十條　本市收容場所營運時應妥善管理，不得妨害公共安全、公共交通、公共衛生。
　　　本市收容場所各項營設施，本府得隨時檢查，經檢查不符核定計畫或法令規定者，應限期改善。
	明定本市收容場所營運時應妥善管理，營運時，並不得妨害公共安全、公共交通、公共衛生，及收容處理場所各項營設施，應符合核定計畫或法令規定，本府得隨時派員檢查。本條沿依中市原條文

	第五章　　罰則
	第五章　罰則
	第五章　　罰則
	本條沿依中市原條文

	第三十九條　違反第六條第一項、第十二條第一項規定者，處承造人或承包廠商新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期清除或補辦手續；逾期仍未清除或補辦手續者，得連續處罰，必要時得勒令停工；涉及刑事責任者，並依相關規定移送法辦。
	第二十八條　違反第四條、第五條第一項或第七條至第九條規定，未經本府核可擅自處理餘土者、運至非法處理場者、未變更餘土處理計畫者、餘土未申報或申報與處理紀錄表及流向證明文件不符者，處承造人或承包廠商新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期清除違規現場或補辦手續，逾期仍未清除或補辦手續者，得按次處罰，必要時得勒令停工，並依相關規定移送處分。
	第四十一條　違反第八條第一項、第十四條第一項規定者，處承造人或承包廠商新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期清除或補辦手續；逾期仍未清除或補辦手續者，得連續處罰，必要時得勒令停工；涉及刑事責任者，並依相關規定移送法辦。
	明定違反第六條第一項、第十二條第一項規定者之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十條　餘土流向及數量與核准內容不一致、未依報備地點運送餘土或違規棄置餘土者，處承造人、承運人或收容處理場所負責人或管理人或違規收容場所之所有權人、使用人或管理人新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期清除或補辦手續；逾期仍未清除或補辦手續者，得連續處罰，必要時得勒令停工；涉及刑事責任者，並依相關規定移送法辦。
　　　未經許可之收容場所運送或棄置餘土者，處所有權人、使用人或管理人新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期清除；逾期仍未清除，得連續處罰。
	第二十九條　違反第二十四條及第二十六條規定，未將餘土處理相關月報表及監控資訊及記錄影像光碟送本府備查者、未申報餘土處理、轉運及再利用資料者，處收容處理場所負責人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期補辦手續，必要時並得勒令暫停營運至改善為止。
	第四十二條　餘土流向及數量與核准內容不一致、未依報備地點運送餘土或違規棄置餘土者，處承造人、承運人或收容處理場所負責人或管理人或違規收容場所之所有權人、使用人或管理人新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期清除或補辦手續；逾期仍未清除或補辦手續者，得連續處罰，必要時得勒令停工；涉及刑事責任者，並依相關規定移送法辦。
　　　未經許可之收容場所運送或棄置餘土者，處所有權人、使用人或管理人新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期清除；逾期仍未清除，得連續處罰。
	明定餘土流向及數量與核准內容不一致、未依報備地點運送餘土或違規棄置餘土者之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十一條　違反第十條、第十四條第一項前段、第十四條第三項、第十五條第一項前段規定者，處承造人或承包廠商新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並限期補辦手續；逾期仍未補辦手續者，得連續處罰，必要時並得勒令停工。
	
	第四十三條　違反第十二條、第十六條第一項前段、第十六條第三項、第十七條第一項前段規定者，處承造人或承包廠商新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並限期補辦手續；逾期仍未補辦手續者，得連續處罰，必要時並得勒令停工。
	明定違反第十條、第十四條第一項前段、第十四條第三項、第十五條第一項前段規定者之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十二條　違反第二十九條第四項、第三十一條第一項、第三十二條第一項規定者，處收容處理場所負責人或管理人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得限期補辦手續；逾期仍未補辦手續者，得連續處罰，必要時並得勒令停止營業。
	第三十條　違反第二十五條第一項規定，處理容量已飽和及使用期限屆滿，且未於一個月內提出封場者，處收容處理場所負責人新臺幣三萬元以　上十萬元以下罰鍰，並廢止其營運許可，令其限期補辦手續。
	第四十四條　違反第三十一條第四項、第三十三條第一項、第三十四條第一項規定者，處收容處理場所負責人或管理人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得限期補辦手續；逾期仍未補辦手續者，得連續處罰，必要時並得勒令停止營業。
	明定違反第二十九條第四項、第三十一條第一項、第三十二條第一項規定者之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十三條　違反第三十三條、第三十八條規定或於許可營運期間未依本府指定期限履行第二十七條第二項第五款、第六款或第二十九條第一項第六款者，處收容處理場所負責人或管理人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得限期改善或履行；逾期仍未改善或履行者，得連續處罰，必要時並得勒令停止營業或收土。
	
	第四十五條　第三十五條、第四十條規定或於許可營運期間未依本府指定期限履行第二十九條第二項第五款、第六款或第三十一條第一項第六款者，處收容處理場所負責人或管理人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得限期改善或履行；逾期仍未改善或履行者，得連續處罰，必要時並得勒令停止營業或收土。
	明定違反第三十三條、第三十八條規定或於許可營運期間未依本府指定期限履行第二十七條第二項第五款、第六款或第二十九條第一項第六款者之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十四條　違反第三十四條規定者，處收容處理場所業者、承造人或承包廠商新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並得限期令其補辦手續；逾期仍未補辦手續者，得連續處罰，必要時並得勒令停止營業或收土。
	第三十一條　收容處理場所每月所申報月報表收容餘土總量，超過核定管制數量時，應於本府通知之限期內提出修正後報表資料，逾期者，予以停止收容處理一個月。
　　　本府對於收容處理場所營運期間收受餘土過程，與原申請規定不符者，除清查餘土去向限期改善外，並令其停止收受餘土六個月，情節重大者，本府得廢止其營運許可。
	第四十六條　違反第三十六條規定者，處收容處理場所業者、承造人或承包廠商新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並得限期令其補辦手續；逾期仍未補辦手續者，得連續處罰，必要時並得勒令停止營業或收土。
	明定違反第三十四條規定之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十五條　本市收容處理場所開立不實餘土處理證明或文件，或未依規處理餘土者，處收容處理場所新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得限期改善；逾期仍未改善者，得連續處罰。
　　　前項違規情形經土石方審查委員會審查通過後予以記點，記點達三次者，應勒令停止營業一年，其賸餘許可營運期限未及一年者，應於期滿一年後始得申請營運展期或重新申請設置。並依廢棄物清理法等相關規定追究責任與處分。
	第三十二條　餘土之處理違反廢棄物清理法相關規定者，由環保機關依廢棄物清理法規定處理。
	第四十七條　本市收容處理場所開立不實餘土處理證明或文件，或未依規處理餘土者，處收容處理場所新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得限期改善；逾期仍未改善者，得連續處罰。
　　　前項違規情形經土石方審查委員會審查通過後予以記點，記點達三次者，應勒令停止營業一年，其剩餘許可營運期限未及一年者，應於期滿一年後始得申請營運展期或重新申請設置。並依廢棄物清理法等相關規定追究責任與處分。　　
	明定本市收容處理場所開立不實餘土處理證明或文件，或未依規處理餘土者之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十六條　本市收容處理場所每月收受餘土超過原核准處理量時，以每一百立方公尺處負責人新臺幣三萬元罰鍰；其餘數未達一百立方公尺者以一百立方公尺計算。
　　　前項罰鍰以新臺幣十萬元為上限。
　　　收容處理場所收受餘土每月超過原核准處理量三百立方公尺　時，其超過三百立方公尺部分應自下個月之原核准處理量扣除。

　　　當月收受餘土超過原核准月處理量達一千立方公尺或當年超過原核准年處理量達三千立方公尺時，得減少收土餘土核准量或勒令停止營業。
	
	第四十八條　本市收容處理場所每月收受、轉運餘土超過原核准處理量時，以每一百立方公尺處負責人新臺幣三萬元罰鍰；其餘數未達一百立方公尺者以一百立方公尺計算。
　　　前項罰鍰以新臺幣十萬元為上限。

　　　收容處理場所收受餘土每月超過原核准處理量三百立方公尺　時，其超過三百立方公尺部分應自下個月之原核准處理量扣除。
　　　當月收受、轉運餘土超過原核准月處理量達　一千立方公尺　或當年超過原核准年處理量達　三千立方公尺時，得減少收土、轉運餘土核准量或勒令停止營業。　
	明定收容處理場所每月收受餘土超過原核准處理量時之罰則。

	第四十七條　未依施工計畫開挖深度超挖平均達　一公尺者，處承造人或承包廠商新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期改善；逾期仍未改善者，得連續處罰，必要時並得勒令停工。
　　　提供土地非法收受餘土或建造執照失效已變更之地形未恢復原狀者，處起造人、土地所有權人或管理人新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰。並限期清除違規現場回復原土地使用目的與功能，逾期未清除回復者，得連續處罰。
	
	第四十九條　未依施工計畫開挖深度超挖平均達　一公尺者，處承造人或承包廠商新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期改善；逾期仍未改善者，得連續處罰，必要時並得勒令停工。
　　　提供土地非法收受餘土或建造執照失效已變更之地形未恢復原狀者，處起造人、土地所有權人或管理人新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰。並限期清除違規現場回復原土地使用目的與功能，逾期未清除回復者，得連續處罰。
	明定未依施工計畫開挖深度超挖平均達一公尺者，及提供土地非法收受餘土或建造執照失效已變更之地形未恢復原狀者之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十八條　已依本自治條例申請而未核准前，擅自營運或收容處理餘土，處收容處理場所負責人或管理人新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並勒令停止營業；仍繼續營業者，得連續處罰。
	
	第五十條　未依本自治條例申請核准前，擅自營運或收容處理餘土，處收容處理場所負責人或管理人新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並勒令停止營業；仍繼續營業者，得連續處罰。
	明定已依本自治條例申請而未核准前，擅自營運或收容處理餘土之罰則。本條沿依中市原條文

	第四十九條　對於違反本自治條例之行為，民眾得敘明事實或檢具證據資料，向本府提出檢舉，本府對檢舉人得給予獎勵。

　　　前項檢舉及獎勵辦法，由本府另定之。　
	
	第五十一條　對於違反本自治條例之行為，民眾得敘明事實或檢具證據資料，向本府提出檢舉，本府對檢舉人得給予獎勵。

　　　前項檢舉及獎勵辦法，由本府另定之。
	明定對於違反本自治條例之行為，民眾得向本府提出檢舉及給予獎勵。本條沿依中市原條文

	第六章　附則
	第六章　附則　
	第六章　附則　　　　
	

	第五十條　本自治條例所需書表格式，由本府另定之。
	第三十三條　本自治條例所規定之表格，由本府另定之。
	第五十二條　本自治條例所需書表格式，由本府另定之。
	本明定書表格式。條沿依中市原條文

	第五十一條　本府於核准土資場及第二十九條第一項規定收受餘土時，得為公益回饋方案之附款。
　　　前項公益回饋方案至少應包含下列事項之其中二項：
　一、每年應無償提供其核准年處理量之一定比例協助維護市容環境。
　二、每年應提供一定金額回饋金作為改善週邊公共設施興建、社區營造或改造、公寓大廈管理輔導及地方福利事業之用。
　三、周邊公共設施維護之承諾。
	
	第五十三條　本府於核准土資場及第三十一條第一項規定收受餘土時，得為公益回饋方案之附款。前項公益回饋方案至少應包含下列事項之其中二項：
　一、每年應無償提供其核准年處理量之一定比例協助維護市容環境。
　二、每年應提供一定金額回饋金為改善週邊公共設施興建、社區營造或改造、公寓大廈管理輔導及地方福利事業之用。
　三、周邊公共設施維護之承諾。
	明定公益回饋方案。本條沿依中市原條文

	第五十二條　本自治條例公布前經依臺灣省營建工程賸餘土石方處理及資源堆置場設置管理要點核准設置之土石方資源堆置場，申請變更、增加處理功能或營運期滿重新申請者，除不受第二十一條第一項第五款規定限制外，應依本自治條例規定辦理。但核准使用期限屆滿申請營運展期者，得依第三十一條規定辦理。
	
	第五十四條　本自治條例公布前經依臺灣省營建工程剩餘土石方處理及資源堆置場設置管理要點核准設置之土石方資源堆置場，申請變更、增加處理功能或營運期滿重新申請者，除不受第二十三條第一項第六款及第七款規定限制外，應依本自治條例規定辦理。但核准使用期限屆滿申請營運展期者，得依第三十三條規定辦理。
	明定公布前依省頒設置之土資場排除規定。本條沿依中市原條文

	第五十三條　本自治條例自公布日施行。
	第三十四條　本自治條例自公布日施行。
	第五十五條　本自治條例自公布日施行。
	明定生效日期。本條沿依中市原條文
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