臺中市營建賸餘土石方管理自治條例部分條文修正草案總說明
為有效管理於本市興建之建築工程、公共工程及其他民間工程產生之營建賸餘土石方(以下簡稱餘土)，以維護公共安全、環境衛生及市容觀瞻，於民國一０一年十二月二十二日制定本自治條例，然施行一段時日後，經檢討仍有精進空間，故研擬修正本條例部分條文規定，修正條文共六條，其修正重點如下：
一、增列砂石場日處理量不得大於三千立方公尺，另領有目的事業主管機關特殊許可證明文件之收容場所其日處理量不得大於一千立方公尺；砂石場收受可直接利用物料屬買賣行為，對於處理後之成品，非屬本局權管，故刪除應將加工處理後產生之餘土運至本市收容處理場所，並報都發局備查。（修正條文第六條）
二、水鳥保護區依野生動物保育法修正為野生動物保護區。（修正條文第二十三條）
三、增列容量計算書圖要件。（修正條文第二十八條）
四、規範核准使用期限前三個月不得再承諾收受餘土且每月處理量不得大於轉出再利用量，並將承諾未處理量清冊報都發局備查，未能於使用期限內處理完妥數量及案件，應儘速通知起造人或承造人辦理變更處理場所。（增列條文第三十三條第四項）
五、增列封場計畫須經土石方審查委員會審查通過，如設置時已檢附則免。（增列條文第三十四條第二項）
六、增列違反第三十三條第四項之罰則及核准使用期限前三個月仍承諾收受餘土，得按次處罰，必要時勒令停止營業。。（修正條文第四十四條）
臺中市營建賸餘土石方管理自治條例部分條文修正草案條文對照表
	修正條文
	現行條文
	說明

	第六條　建築工程應由起造人或承造人於工地實際產出餘土前，覓妥收容處理場所，並將其地址及名稱併同餘土處理計畫，報都發局備查；變更時，亦同。
建築工程餘土處理完成後，起造人或承造人應報都發局備查。

建築工程開挖在一定深度範圍以下，其產生之餘土土質代碼為B1、B2-1、B2-2類，並經專業工業技師及營造業專任工程人員簽證屬可直接利用物料，得由建築工地直接運往土資場或砂石場處理。砂石場收受可直接利用物料時，不受第三十一條規定之限制。
依建築法規定免申請建築許可之工程或一定數量以下之餘土處理得予簡化管理。
砂石場收受餘土土質代碼為B2-1、B2-2類之可直接利用物料時，其日處理量不得大於三千立方公尺，另領有目的事業主管機關特殊許可證明文件之收容場所其日處理量不得大於一千立方公尺。
前五項申報作業規定、簡化管理、認定條件及其他相關事項，由本府另定建築工程賸餘土石方申報作業辦法規定之。
建築工程餘土處理計畫之變更程序，依本章規定辦理。
	第六條　建築工程應由起造人或承造人於工地實際產出餘土前，覓妥收容處理場所，並將其地址及名稱併同餘土處理計畫，報都發局備查；變更時，亦同。
建築工程餘土處理完成後，起造人或承造人應報都發局備查。

建築工程開挖在一定深度範圍以下，其產生之餘土土質代碼為B1、B2-1、B2-2類，並經專業工業技師及營造業專任工程人員簽證屬可直接利用物料，得由建築工地直接運往土資場或砂石場處理。砂石場收受可直接利用物料時，不受第三十一條規定之限制。
依建築法規定免申請建築許可之工程或一定數量以下之餘土處理得予簡化管理。
  砂石場收受餘土土質代碼為B2-1、B2-2類之可直接利用物料時，應將加工處理後產生之餘土運至本市收容處理場所，並報都發局備查。
前五項申報作業規定、簡化管理、認定條件及其他相關事項，由本府另定建築工程賸餘土石方申報作業辦法規定之。
  建築工程餘土處理計畫之變更程序，依本章規定辦理。
	一、增列砂石場日處理量不得大於三千立方公尺，另領有目的事業主管機關特殊許可證明文件之收容場所其日處理量不得大於一千立方公尺。
二、特殊許可證係取得有效期限之臨時工廠登記證。
三、砂石場收受可直接利用物料屬買賣行為，對於處理後之成品，非屬本局權管，故刪除應將加工處理後產生之餘土運至本市收容處理場所，並報都發局備查。

	第二十三條  下列地區不得設置土資場：
一、水庫集水區或河川行水區域內。
二、水源水質水量保護區或自來水水源取水體之水平距離四百公尺範圍內。
三、國家公園、保安林、野生動物保護區內。
四、交通、環保、軍事、水利及其他各目的事業主管機關依法劃編應保護、管制或禁止設置者。
五、距住宅社區、軍事營區、古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀、醫院、學校、文教設施之水平距離不得小於一百五十公尺。
六、地質結構不良、地層破碎、活動斷層或有滑動崩塌之虞地區。
    前項第五款住宅社區，指於建築物辦理戶籍登記十戶以上且達一年以上者。

    第一項第五款水平距離之計測，以土資場外緣地界計算至各該建築物外緣為準。但軍事營區或文化資產計算至外緣地界為準。
  甲種、乙種工業區內之土資場得不受第一項第五款規定限制。
	第二十三條  下列地區不得設置土資場：
一、水庫集水區或河川行水區域內。
二、水源水質水量保護區或自來水水源取水體之水平距離四百公尺範圍內。
三、國家公園、保安林、水鳥保護區內。
四、交通、環保、軍事、水利及其他各目的事業主管機關依法劃編應保護、管制或禁止設置者。
五、距住宅社區、軍事營區、古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀、醫院、學校、文教設施之水平距離不得小於一百五十公尺。
六、地質結構不良、地層破碎、活動斷層或有滑動崩塌之虞地區。
  前項第五款住宅社區，指於建築物辦理戶籍登記十戶以上且達一年以上者。

  第一項第五款水平距離之計測，以土資場外緣地界計算至各該建築物外緣為準。但軍事營區或文化資產計算至外緣地界為準。
    甲種、乙種工業區內之土資場得不受第一項第五款規定限制。
	依行政院環境保護署104年8月24日環署廢字第1040067449號函修正，以符合野生動物保育法及相關規定。



	第二十八條　前條第一項之複審，申請人應於收到複審通知後六個月內，向都發局檢送下列文件：

一、設置場地計畫書圖，含地形圖(比例尺不得小於五千分之一)、位置圖(比例尺不得小於五千分之一)、配置圖(比例尺不得小於六百分之一)、場區配置(比例尺不得小於六百分之　一)、相關機具處理設備、場地配置及作業方式。其為分區分期設置者，應分別標示其使用期限。

二、容量計算書圖(堆置容量、日處理量及年運轉量)，含設計地形圖(比例尺不得小於六百分之一)、填埋前後地形斷面圖(比例尺不得小於六百分之一，不具填埋功能者免附)。

三、污染防治措施計畫書，含空氣污染防治措施、水質污染防治措施、道路污染防治措施、噪音及震動防治措施。

四、交通運輸計畫書圖，含場外運輸計畫及場內運輸計畫。

五、再利用或最終處理計畫書，含設場目的、服務範圍、營運功能、營運項目、收容餘土來源、再利用或最終處理、餘土種類、營運概要、餘土改良相關機具處理設備、場區各項必要設施配置情形。

六、營運管理計畫，含營運管理(餘土進場管制作業、成品運出或餘土轉運管制作業、餘土填埋及壓實作業、設施操作及維護、營運管理組織及管理要點)、收費制度、財務計畫。

七、現況全景照片。

八、公益回饋方案。

九、對於公開展覽異議之說明。

十、營運終止、封場之復原計畫。

十一、其他都發局規定之文件。
前項文件涉及各專業技師業務事項者，應經專業技師之簽證。

未依第一項規定期限送請都發局複審者，應重新辦理初審作業。
	第二十八條　前條第一項之複審，申請人應於收到複審通知後六個月內，向都發局檢送下列文件：

一、設置場地計畫書圖，含地形圖(比例尺不得小於五千分之一)、位置圖(比例尺不得小於五千分之一)、配置圖(比例尺不得小於六百分之一)、場區配置(比例尺不得小於六百分之　一)、相關機具處理設備、場地配置及作業方式。其為分區分期設置者，應分別標示其使用期限。

二、容量計算書圖，含設計地形圖(比例尺不得小於六百分之一)、填埋前後地形斷面圖(比例尺不得小於六百分之一，不具填埋功能者免附)。
三、污染防治措施計畫書，含空氣污染防治措施、水質污染防治措施、道路污染防治措施、噪音及震動防治措施。

四、交通運輸計畫書圖，含場外運輸計畫及場內運輸計畫。

五、再利用或最終處理計畫書，含設場目的、服務範圍、營運功能、營運項目、收容餘土來源、再利用或最終處理、餘土種類、營運概要、餘土改良相關機具處理設備、場區各項必要設施配置情形。

六、營運管理計畫，含營運管理(餘土進場管制作業、成品運出或餘土轉運管制作業、餘土填埋及壓實作業、設施操作及維護、營運管理組織及管理要點)、收費制度、財務計畫。

七、現況全景照片。

八、公益回饋方案。

九、對於公開展覽異議之說明。

十、營運終止、封場之復原計畫。

十一、其他都發局規定之文件。
前項文件涉及各專業技師業務事項者，應經專業技師之簽證。

未依第一項規定期限送請都發局複審者，應重新辦理初審作業。
	增列容量計算書圖要件。

	第三十三條  土資場申請使用期限不得超過五年，核准使用期限屆滿者，應停止使用。但如容量尚未飽和或拌合加工及篩選分類功能，其處理設備足堪使用者，應於核准期限屆滿六個月前申請營運展期，每次展期不得超過五年。

前項展期之申請應由申請人填具申請書，並檢附下列文件向都發局提出：

一、設置營運許可文件影本。
二、營運月報表。
三、現況全景照片。
四、土地權利證明文件(土地使用範圍之土地登記簿謄本及地籍圖謄本。如非自有土地者，應檢附土地使用證明文件。）
五、營運期間違規紀錄統計表。

前項展期申請除不受第二十三條第一項第五款規定限制外，應依申請展期時之相關法令規定辦理，並經土石方審查委員會審查通過後，由都發局核發展期許可。
核准使用期限前三個月不得再承諾收受餘土且每月處理量不得大於轉出再利用量，並將承諾未處理量清冊報都發局備查，未能於使用期限內處理完妥數量及案件，應儘速通知起造人或承造人辦理變更處理場所。
	第三十三條  土資場申請使用期限不得超過五年，核准使用期限屆滿者，應停止使用。但如容量尚未飽和或拌合加工及篩選分類功能，其處理設備足堪使用者，應於核准期限屆滿六個月前申請營運展期，每次展期不得超過五年。

前項展期之申請應由申請人填具申請書，並檢附下列文件向都發局提出：

一、設置營運許可文件影本。
二、營運月報表。
三、現況全景照片。
四、土地權利證明文件(土地使用範圍之土地登記簿謄本及地籍圖謄本。如非自有土地者，應檢附土地使用證明文件。）
五、營運期間違規紀錄統計表。

前項展期申請除不受第二十三條第一項第五款規定限制外，應依申請展期時之相關法令規定辦理，並經土石方審查委員會審查通過後，由都發局核發展期許可。
	一、增列第四項。

二、規範核准使用期限前三個月不得再承諾收受餘土且每月處理量不得大於轉出再利用量。

	第三十四條  土資場有下列情形之一者，應於情形發生一個月內申請終止營運：
一、核准使用之處理容量已飽和。
二、核准使用期限屆滿未辦理展期。
三、經營管理人無繼續經營之意願。
四、經勒令停止營運者。

  前項營運終止應由申請人填具申請書，並檢附下列文件向都發局提出：
一、營運許可文件影本。
二、當月處理場所營運月報表。
三、現況地形圖(比例尺不小於一千二百分之一)。
四、現況全景照片。
五、土壤檢測報告。
六、封場計畫，須經土石方審查委員會審查通過，如設置時已檢附則免。
前項營運終止申請，經土石方審查委員會審查其未妨礙公共安全、公共衛生、公共交通及市容觀瞻通過後，由都發局將土資場營運許可註銷；並將營運保證金無息退還。
土資場封場時，應履行封場計畫，並回復原規定使用。
土資場有第一項第一款、第二款或第四款情形，其未依期限申請終止營運，經都發局催告一定期限仍未申請者，於回復原規定使用前，不得再依第二十六條重新申請設置。都發局並得逕為強制封場。
	第三十四條  土資場有下列情形之一者，應於情形發生一個月內申請終止營運：
一、核准使用之處理容量已飽和。
二、核准使用期限屆滿未辦理展期。
三、經營管理人無繼續經營之意願。
四、經勒令停止營運者。

  前項營運終止應由申請人填具申請書，並檢附下列文件向都發局提出：
一、營運許可文件影本。
二、當月處理場所營運月報表。
三、現況地形圖(比例尺不小於一千二百分之一)。
四、現況全景照片。
五、土壤檢測報告。
六、封場計畫。
前項營運終止申請，經土石方審查委員會審查其未妨礙公共安全、公共衛生、公共交通及市容觀瞻通過後，由都發局將土資場營運許可註銷；並將營運保證金無息退還。
土資場封場時，應履行封場計畫，並回復原規定使用。
土資場有第一項第一款、第二款或第四款情形，其未依期限申請終止營運，經都發局催告一定期限仍未申請者，於回復原規定使用前，不得再依第二十六條重新申請設置。都發局並得逕為強制封場。
	一、第二項增列封場計畫須經土石方審查委員會審查通過，如設置時已檢附則免。
二、因原台中縣轄之土資場設置時未檢附封場計畫，故營運終止所檢附之封場計畫須經土石方審查委員會審查同意，另原台中市轄之土資場於設置時已檢附，故免再審查。


	第四十四條　違反第三十一條第四項、第三十三條第一項申請期限、第四項規定者，處收容處理場所新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰；核准使用期限前三個月仍承諾收受餘土，得按次處罰，必要時勒令停止營業。
	第四十四條　違反第三十一條第四項、第三十三條第一項申請期限規定者，處收容處理場所新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰。
	一、增列違反第三十三條第四項之罰則。

二、為加強管理，防止使用期限前三個月仍承諾收受餘土，故增列核准使用期限前六個月仍承諾收受餘土，得按次處罰，必要時勒令停止營業。
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