[bookmark: _GoBack]臺中市中區建築物附設停車位設置辦法草案總說明
臺中市中區行政區都市計畫為日治時代所規劃，道路狹窄，加以建築老舊，停車不易，公共設施缺乏，因該區幅員較小 (面積約為八十八公頃，其最遠距離為一點四公里)，為解決上開問題，停車空間不足部分擬以建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一規定集中留設，以解該區停車困境，並依建築技術規則總則編第三條之二第一項規定，爰擬具「臺中市中區建築物附設停車位設置辦法」草案(以下簡稱本辦法)。本辦法共計六條，其要點說明如下：
一、本辦法之立法依據。(草案第一條)
二、本辦法之主管機關。 (草案第二條)
三、本辦法之適用範圍。(草案第三條)。
四、中區建築物設置停車空間之範圍認定方式。(草案第四條)
五、停車空間設置之相關規定。(草案第五條)
六、本辦法施行日期。(草案第六條) 。





臺中市中區建築物附設停車空間設置辦法草案逐條說明
	名    稱
	說    明

	臺中市中區建築物附設停車空間設置辦法
	自治法規名稱

	條    文
	說    明

	第一條　為促進臺中市中區行政區(以下簡稱中區)之再生與復甦，解決停車不易問題，依建築技術規則總則編第三條之二第一項規定訂定本辦法。
	依據建築技術規則總則編第三條之二第一項第四款規定：「直轄市、縣（市）主管建築機關為因應當地發展特色及地方特殊環境需求，得就下列事項另定其設計、施工、構造或設備規定，報經中央主管建築機關核定後實施：四、建築物停車空間。但都市計畫法令有規定者，從其規定。」，故為臺中市中區建築物附設停車問題，特訂定之。

	第二條　本辦法之主管機關為臺中市政府都市發展局。
	本辦法之主管機關。

	第三條  建築物於中區申請建造執照或變更使用執照時，依都市計畫或建築技術規則規定設置之停車空間，除申請新建建造執照之建築基地外，得依本辦法申請設置。 
	一、本辦法之適用範圍。
二、為避免新建建築物建築時增加中區範圍內之停車需求使用強度，故本案適用範圍應以建築物申請增、改建及變更使用為主，亦更能符合第1條之中區再生及復甦之精神。

	第四條  除建築物單一用途為住宅者外，建築物所需附設之停車空間可設置在中區範圍內之下列土地或建築物：
一、未申請建築執照基地範圍之空地。
二、領有使用執照之基地。
三、同時申請建築許可之基地。
住宅用途之建築物，其可設置範圍為距離建築基地五百公尺內之前項所列土地或建築物，該距離之計算以二建築基地境界線最近二點作直線測量。
	一、按建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一第一款規定：「停車空間應設置在同一基地內。但二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照者，得經起造人之同意，將停車空間集中留設。」，而中區區幅員較小，面積約為八十八公頃，其最遠距離為一點四公里，如為商業使用之建築物故可視為同一街廓。
二、公車站牌設置原則以五百公尺一站，系因考量行人步行距離而設置，故本案擬參照上開精神，純住宅之建築基地可設置停車空間範圍，以基地境界線範圍五百公尺內為原則。

	第五條  依本辦法設置之停車空間應依下列規定辦理：
一、不得設置於臺中市政府交通局核准設立之路外停車場內。
二、不得任意變更或有圍閉使用之情形。
三、需取得該土地及建築物所有權人同意書。
四、於領有使用執照之基地內新增或變更停車空間，應同時辦理建築物變更使用申請。
五、停車空間土地應套繪列管，並於使用執照上註記。
	一、設置停車空間之相關規定。
二、空地停車應套繪列管，不得任意變更或取消。

	第六條  本辦法自發布日施行。
	本辦法施行日期。




臺中市中區建築物附設停車位設置辦法草案              
第一條　　為促進臺中市中區行政區(以下簡稱中區)之再生與復甦，解決停車不易問題，依建築技術規則總則編第三條之二第一項規定訂定本辦法。
第二條　　本辦法之主管機關為臺中市政府都市發展局。
第三條　　建築物於中區申請建造執照或變更使用執照時，依都市計畫或建築技術規則規定設置之停車空間，除申請新建建造執照之建築基地外，得依本辦法申請設置。 
第四條　　除建築物單一用途為住宅者外，建築物所需附設之停車空間可設置在中區範圍內之下列土地或建築物：
一、未申請建築執照基地範圍之空地。
二、領有使用執照之基地。
三、同時申請建築許可之基地。
住宅用途之建築物，其可設置範圍為距離建築基地五百公尺內之前項所列土地或建築物，該距離之計算以二建築基地境界線最近二點作直線測量。
第五條　　依本辦法設置之停車空間應依下列規定辦理：
1、 不得設置於臺中市政府交通局核准設立之路外停車場內。
2、 不得任意變更或有圍閉使用之情形。
3、 需取得該土地及建築物所有權人同意書。
4、 於領有使用執照之基地內新增或變更停車空間，應同時辦理建築物變更使用申請。
5、 停車空間土地應套繪列管，並於使用執照上註記。
第六條  本辦法自發布日施行。
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1     臺中市 中區建 築物附設停車 位 設置 辦法 草 案 總說 明   臺中 市中區行政區都市計畫為日 治 時代所規劃，道路狹窄，加以建 築老舊，停車不易，公共設施缺乏， 因 該區幅員較小   ( 面積約為八十八公 頃 ，其最遠距離為一點四公里 ) ， 為解 決上開問題，停車空間不足部分擬 以建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一規定集中留設，以解該 區停車困境 ，並依建築技術規則總則編第三條之二第一項規定 ，爰擬 具 「臺 中市中區建築物附設停車位設置辦法 」 草案 ( 以 下簡稱本辦法 ) 。本 辦 法 共計 六 條，其要點說明如下：   一、本辦法之立法依據。 ( 草案第一條 )   二、本辦法之主管機關。   ( 草案第二條 )   三、本辦法之適用範圍。 ( 草案第三條 ) 。   四、 中區建 築物設置停車 空間 之 範 圍 認定方式 。 ( 草案第四條 )   五、 停 車空間設置之相關規定。 ( 草 案第五條 )   六 、 本辦法施行日期。 ( 草案第 六 條 )  。      

