臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法
     中華民國100年4月27日府授法規字第1000073242號令訂定發布
第一條    臺中市政府(以下簡稱本府)為規範招牌廣告及樹立廣告之設置，依招牌廣告及樹立廣告管理辦法第八條規定，訂定本辦法。

第二條    本辦法之主管機關為本府都市發展局(以下簡稱本局)。

第三條    正面式招牌廣告之設置，應符合下列規定：

一、縱長超過二公尺者，應申請雜項執照。

二、下端距離地面淨距離不得低於三公尺，並不得低於騎樓下面樑底線，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。

三、設置於建築物各樓層者，不得覆蓋窗戶，消防避難出口或其他開口。

四、突出牆面不得超過五十公分。

五、設置於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，上端不得高於屋頂突出物一公尺，且自屋頂版面起算不得超過九公尺。

第四條    側懸式招牌廣告之設置，應符合下列規定：

一、縱長超過六公尺者，應申請雜項執照。

二、下端距離地面淨距離不得低於三公尺，不得突出建築物牆（柱）面超過一點五公尺。但位於車道上方者，下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。

三、厚度不得超過五十公分。

第五條    騎樓招牌廣告之設置，應符合下列規定：

一、設置於建築物騎樓內或騎樓版下之側懸式或懸吊式招牌，下端距離地面淨距離不得低於三公尺，厚度不得超過五十公分。

二、設置於建築物騎樓柱面四周，不得突出柱面超過三十公分，騎樓淨寬應達二點五公尺以上。

三、設置於騎樓內側牆面之正面式招牌廣告，不得突出騎樓內側牆面超過十五公分，下端距離地面淨距離不得低於二點一公尺。但設置位置牆面未開口且左右兩側邊緣為弧型或內嵌入牆面者，下端距離地面淨距離不受二點一公尺限制。

第六條    設置於地面之樹立廣告，應符合下列規定：

一、空地上設置之樹立廣告，其高度超過六公尺者，應申請雜項執照。

二、設置於騎樓地或都市計畫規定應退縮建築範圍者，不得妨礙通行且不得突出建築線。

三、於騎樓地以垂直建築線方向設置者，應留設自建築線退縮四公尺後，向道路方向起算二點五公尺以上淨寬，以供行人通行，且在二點五公尺淨寬範圍內，下端距離地面淨距離不得低於三公尺，位於車道上方者，其下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺。

四、於騎樓地以平行建築線方向設置者，其垂直支撐構架應設置於距建築線一點五公尺之基地範圍內，除垂直支撐構架外，下端距離地面淨距離不得低於三公尺，位於車道上方者，其下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺。

五、高度超過六公尺者，一宗基地得設置一處。但空地面積大於六百平方公尺者，每超過六百平方公尺得增設一處。

六、建築基地內所有樹立廣告物總投影面積以三平方公尺為限，超過部分應計入建築面積。

七、設置之高度自基地地面起算不得超過十五公尺。

第七條    設置於屋頂之樹立廣告，應符合下列規定：

一、高度超過三公尺者，應申請雜項執照。

二、臨接建築線部分，應自女兒牆上方留設一點五公尺以上淨距離供逃生避難使用。但自女兒牆退縮一點五公尺且自屋頂版面挑空二公尺以上設置者，或設置於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，不在此限。

三、圍閉投影面積與建築物屋頂突出物水平投影面積之和，不得超過建築面積之四分之一，且不得占用建築物之屋頂避難平台。

四、斜屋頂版面上不得設置。

五、設置之高度自地面起算超過二十公尺者，應依規定裝設安全避雷措施，高度超過四十五公尺者，應設置航空障礙燈。

六、不得影響消防安全及防火避難。

第八條    招牌廣告及樹立廣告內容不得妨害公共秩序及善良風俗。
第九條    招牌廣告及樹立廣告材質應注意安全性。其照明方式採外架照明者，燈具不得突出建築線二公尺，下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺，用電裝置設備應符合屋內線路裝置規則規定。

第十條    招牌廣告及樹立廣告設置於住宅區三樓以上或高度超過十公尺者，不得使用閃爍式燈光照明。但建築物臨接寬度在三十公尺以上道路，於屋頂設置樹立廣告物者，不在此限。

第十一條    招牌廣告及樹立廣告設置許可審查程序分為圖說審查及竣工查驗。圖說審查合格者，准予施工，並應於三個月內辦理竣工查驗。竣工查驗合格者，發給廣告物許可證。

第十二條    申請設置招牌廣告及樹立廣告圖說審查，應備具申請書，並檢附下列書件，向本局或本局委託之專業團體提出：

一、簽證表。

二、審查表。

三、設計圖及其說明。

四、設置處所之所有權證明文件或使用權同意書。

五、有公寓大廈管理條例第八條情事者，應檢附經區分所有權人會議之決議文件或社區規約；有公寓大廈管理條例第三十三條情事者，應檢附區分所有權人同意書。

六、應經都市設計審議之地區，檢附都市設計審查審定書有關廣告物設置部分資料。

七、面臨未開闢道路或既成巷道之空地上申請設置樹立廣告者，應檢附建築線指定文件。但已取得雜項執照者免附。

八、位於公共設施預定地者，應檢附切結書切結將來政府開闢公共設施時應無償拆除。

九、廣告塔設於建築物屋頂者，應檢附建築物結構安全證明。但已取得雜項執照者免附。

十、其他經本局公告之文件。

前項第三款設計圖及其說明應載明內容、長寬高尺寸、與建築物或申請基地之關係位置、材料、比例。

第十三條    申請招牌廣告及樹立廣告設置竣工查驗，應備具申請書，並檢附下列書件，向本局或本局委託之專業團體提出：

一、責任施工保證書。

二、現場竣工照片。

三、其他經本局公告之文件。

第十四條    招牌廣告及樹立廣告依規定應申辦雜項執照者，得併同建造執照辦理。

第十五條    廣告物未逾廣告物許可證有效期限，其構架之尺寸位置未變更，僅更換廣告物面板者，得無須再重新申請廣告物許可證，由原申請人檢附現況照片報請本局備查。

第十六條    廣告物逾許可有效期限，重新申請設置，其構架之尺寸位置未變更者，得備具申請書，並檢附下列書件，向本局或本局委託之專業團體提出，直接發給廣告物許可證，不受第十一條二階段程序限制：

一、設計圖及其說明。

二、設置處所之所有權證明文件或使用權同意書。

三、有公寓大廈管理條例第八條情事者，應檢附經區分所有權人會議之決議文件或社區規約；有公寓大廈管理條例第三十三條情事者，應檢附區分所有權人同意書。

四、責任施工保證書。

五、其他經本局公告之文件。

第十七條    招牌廣告及樹立廣告之標準圖樣，由本局另定之。

選用前項標準圖樣設置廣告者，其圖說審查及竣工查驗得於竣工後合併辦理，並免附設計圖及其說明。

第十八條    取得許可之招牌廣告及樹立廣告，應將許可證核准日期及字號標示於廣告物之左下角、右下角或明顯處。

第十九條    本辦法之書表格式，由本局另定之。

第二十條    本辦法自發布日施行。
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