附表一房屋重建單價標準表                           
（一）基準單價表（元/m2）

	      層樓

構造
	平房
	二層

樓房
	三層

樓房
	四層

樓房
	五層

樓房
	六層

樓房
	七層

樓房
	備註

	鋼骨或鋼筋(骨)混凝土造
	上級
	10,400
	11,000
	12,600
	13,200
	13,900
	14,500
	15,100
	七層樓以上以七層樓單價計算

	
	中級
	10,100
	10,650
	11,350
	12,900
	13,550
	14,150
	14,750
	

	
	下級
	9,800
	10,300
	11,100
	12,600
	13,200
	13,800
	14,400
	

	加

強

磚

造
	上級
	9,500
	10,400
	11,400
	12,500
	
	
	
	四層樓以上以四層樓單價計算

	
	中級
	9,100
	10,200
	11,150
	12,250
	
	
	
	

	
	下級
	8,700
	10,000
	10,900
	12,000
	
	
	
	

	磚

石

、

木

造
	上級
	8,700
	9,600
	
	
	
	
	
	二層樓以上以二層樓單價計算

	
	中級
	8,400
	9,250
	
	
	
	
	
	

	
	下級
	8,100
	8,900
	
	
	
	
	
	

	鋼

鐵

架

造
	上級
	6,000
	6,600
	
	
	
	
	
	二層樓以上以二層樓單價計算

	
	中級
	5,700
	6,300
	
	
	
	
	
	

	
	下級
	5,400
	6,000
	
	
	
	
	
	

	土造、土磚石混合造
	上級
	8,700
	
	
	
	
	
	
	一層樓以上以一層樓單價計算

	
	中級
	8,500
	
	
	
	
	
	
	

	
	下級
	8,300
	
	
	
	
	
	
	

	竹

造
	上級
	6,700
	
	
	
	
	
	
	一層樓以上以一層樓單價計算

	
	中級
	6,400
	
	
	
	
	
	
	

	
	下級
	6,100
	
	
	
	
	
	
	


附註：1、上級、中級、下級按基準單價分級評定表評定之。

      2、騎樓、陽台以表列單價五折計算。
附表一房屋重建單價標準表

（二）基準單價分級評定表

	      等級

項目
	上級
	中級
	下級

	（一）
	外牆
	花崗石、大理石、檜木牆面，美術牆或同級材質
	斬假石、杉木牆面、洗石子、磁磚、清水磚或同級材質
	水泥粉光、什木牆

	（二）
	內牆
	花崗石、大理石、檜木板，美術壁材或同級材質
	噴漆或部份壁紙、麗光板、壁布、洗石子、

磁磚或同級材質
	白灰粉刷、水泥粉光

	（三）
	天花板
	特殊設計天花板或同級材質
	三夾板噴漆、吸音板、麗光板或同級材質
	白灰粉刷、油漆

	（四）
	地板
	花崗石、大理石、櫸木地板或同級材質
	磨石子、花磚、塑膠磚、地毯或同級材質
	水泥粉光

	（五）
	門窗
	不銹鋼捲門、上等檜木門窗或同級材質
	1. 鋁門窗

2. 電動鐵捲門

3. 木門窗

4. 塑鋼門窗
	手動鐵捲門、夾板門窗、水泥窗

	（六）
	附帶設備
	高級衛生器材
	一般衛生器材
	無衛生設備


附註：下級以外之簡陋房屋，分級評定表項目中有一項為「無」者按同類房屋下級單價九折核估，有二項為「無」者按八折核估，有三項為「無」者按七折核估，有四項為「無」者按六折核估，有五項以上為「無」者按五折核估。

      基準單價分級評定計算方式：

補償費單價（元/平方公尺）＝上級基準單價×上級項目數/6＋中級基準

單價×中級項目數/6＋下級基準單價×下級項目數/6
