（1） 水肥中心可容納投入水質標準如下： 
	（1）
	水溫：攝氏四十五度。

	（2）
	氫離子濃度指數：pＨ值五~九。

	（3）
	硫化物(以Ｓ-２計算)：九十毫克／公升。

	（4）
	生化需氧量BOD(五天攝氏二十度)：一二、○○○毫克／公升。

	（5）
	化學需氧量COD：二四、○○○毫克／公升。

	（6）
	懸浮固體：不限。

	（7）
	礦物：十毫克／公升。
動植物：三十毫克／公升。

	（8）
	酚類：五毫克／公升。

	（9）
	氰化物：二毫克／公升。

	（10）
	總汞：０．０五毫克／公升。

	（11）
	總磷：不限。

	（12）
	鎘：一毫克／公升。

	（13）
	鉛：一毫克／公升。

	（14）
	總鉻：二毫克／公升。

	（15）
	鉻(六價)：０．六毫克／公升。

	（16）
	砷：０．六毫克／公升。

	（17）
	銅：十三毫克／公升。

	（18）
	鋅：六十五毫克／公升。

	（19）
	鐵(溶解性)：十毫克／公升。

	（20）
	錳(溶解性)：十毫克／公升。

	（21）
	鎳：十毫克／公升。

	（22）
	銀：二毫克／公升。

	（23）
	陰離子界面活性劑：八十毫克／公升。

	（24）
	硼：十毫克／公升。

	（25）
	硒：五毫克／公升。

	（26）
	氟鹽：一百五十毫克／公升。



