臺中市一定規模以下建築物申請免辦理變更使用執照辦法第五條修正草案總說明
臺中市一定規模以下建築物申請免辦理變更使用執照辦法經一百年七月十二日府授法規字第一○○○一三一○八七號令發布施行迄今。迭經一百零二年十二月六日府授法規字第一○二○二三六四七九號令修正在案。
嗣為配合內政部及教育部輔導「國民中、小學校設置非營利幼兒園及公立幼兒園放寬一定規模以下之免辦理變更使用」，擬將建築物地上一層及直上層樓地板面積合計未達五百平方公尺者，納入該一定規模以下免辦理變更使用之範圍，以有效簡化行政程序，爰配合增訂「建築物避難層及直上層原核定使用類組為D類第3組或D類第4組變更為F類第3組，樓地板面積合計未達五百平方公尺者，且無須依第六條規定向都發局提出申請。」免辦理變更使用之規定(第五條第一項第十六款)

臺中市一定規模以下建築物申請免辦理變更使用執照辦法第五條修正草案條文對照表

	修正條文
	現行條文
	說明

	第五條  建築物使用變更符合下列情形之一者，得申請免辦理變更使用執照：
一、臺中市休閒娛樂服務業之營業場所同類同組使用項目變更。
二、建築物避難層變更為D類第5組、D類第2組、E類、F類第2組、F類第3組、H類第1組、H類第2組使用，其變更使用面積未達三百平方公尺或非供公眾使用。
三、建築物避難層直上層變更為D類第5組、F類第2組、F類第3組、H類第1組、H類第2組使用，其變更使用面積未達二百平方公尺並與同戶避難層面積合計未達三百平方公尺。
四、建築物避難層變更為D類第1組，其變更使用面積未達一百五十平方公尺。
五、符合建築物使用類組及變更使用辦法第三條附表三建築物變更使用原則表規定，辦理變更使用執照所有項目均免檢討之類組，其建築物避難層變更使用面積未達三百平方公尺。
六、建築物於民國八十八年十月五日前已完成分戶，並經戶政機關增編門牌且於地政機關完成個別產權登記，經建築師檢討簽證符合規定。
七、供防空避難設備使用之樓地板面積未達二百平方公尺，於不妨礙防空避難功能原則下兼作非營業性之建築物附屬設施使用，經都發局會同臺中市政府警察局審查核准。
八、避難層出入口變更或非屬承重牆之外牆穿孔尺寸長及寬小於二十公分，並符合公寓大廈管理條例及建築技術規則規定。
九、建築物變更為G類第2組或G類第3組。
十、非屬承重牆且申請範圍總樓地板面積小於五百平方公尺之專有部分分戶牆變更。
十一、第八款以外非屬承重牆之外牆變更。
十二、專有部分範圍之樓梯及樓板變更。但不包括原有安全梯或特別安全梯。
十三、因室內裝修致消防設備、步行距離、走廊構造及寬度之變更。
十四、樑、柱穿孔或小樑變更。
十五、法定空地停車空間之汽車或機車車位之變更。
十六、建築物避難層及直上層原核定使用類組為D類第3組或D類第4組變更為F類第3組，樓地板面積合計未達五百平方公尺者，且無須依第六條規定向都發局提出申請。
前項建築物之使用類組應依建築物使用類組及變更使用辦法第二條第二項附表二建築物使用類組使用項目舉例認定之。
	第五條  建築物使用變更符合下列情形之一者，得申請免辦理變更使用執照：
一、臺中市休閒娛樂服務業之營業場所同類同組使用項目變更。
二、建築物避難層變更為D類第5組、D類第2組、E類、F類第2組、F類第3組、H類第1組、H類第2組使用，其變更使用面積未達三百平方公尺或非供公眾使用。
三、建築物避難層直上層變更為D類第5組、F類第2組、F類第3組、H類第1組、H類第2組使用，其變更使用面積未達二百平方公尺並與同戶避難層面積合計未達三百平方公尺。
四、建築物避難層變更為D類第1組，其變更使用面積未達一百五十平方公尺。
五、符合建築物使用類組及變更使用辦法第三條附表三建築物變更使用原則表規定，辦理變更使用執照所有項目均免檢討之類組，其建築物避難層變更使用面積未達三百平方公尺。
六、建築物於民國八十八年十月五日前已完成分戶，並經戶政機關增編門牌且於地政機關完成個別產權登記，經建築師檢討簽證符合規定。
七、供防空避難設備使用之樓地板面積未達二百平方公尺，於不妨礙防空避難功能原則下兼作非營業性之建築物附屬設施使用，經都發局會同臺中市政府警察局審查核准。
八、避難層出入口變更或非屬承重牆之外牆穿孔尺寸長及寬小於二十公分，並符合公寓大廈管理條例及建築技術規則規定。
九、建築物變更為G類第2組或G類第3組。
十、非屬承重牆且申請範圍總樓地板面積小於五百平方公尺之專有部分分戶牆變更。
十一、第八款以外非屬承重牆之外牆變更。
十二、專有部分範圍之樓梯及樓板變更。但不包括原有安全梯或特別安全梯。
十三、因室內裝修致消防設備、步行距離、走廊構造及寬度之變更。
十四、樑、柱穿孔或小樑變更。
十五、法定空地停車空間之汽車或機車車位之變更。
前項建築物之使用類組應依建築物使用類組及變更使用辦法第二條第二項附表二建築物使用類組使用項目舉例認定之。
	1、 依內政部106年3月27日內授營建管字第一○六○八○四四六三號函(附件2)檢送研商「國民中、小學校設置非營利幼兒園及公立幼兒園放寬一定規模以下之免辦理變更使用」會議紀錄結論二規定，以第一樓層、第二樓層樓地板面積合計未達五百平方公尺者，納入該一定規模之範圍，以有效簡化行政程序。
2、 依據建築物使用類組及變更使用辦法(以下簡稱辦法)第三條及附表三建築物變更使用原則表規定，建築物原使用類組D3組、D4組有關小學、國中之教室、教學大樓等相關教學場所變更為F3組之幼兒園使用，檢討項目僅有停車空間及公共建築物無障礙設施等2項，且尚有免予檢討規定如下：
  (一)停車空間檢討：查學校與幼稚園、托兒所(幼兒園)依上開建築技術規則規定，屬同一檢討標準，如當地都市計畫法令符合該辦法規定時，即得免予檢討。
  (二)公共建築物無障礙設施檢討：查F3組之幼兒園樓地板面積在五百平方公尺以上者，依建築技術規則建築設計施工編第一百七十條規定，方屬既有公共建築物適用範圍，故一○二年一月一日修正施行前原核定之國中、國小教室等建築物變更為未達五百平方公尺之幼兒園(非既有公共建築物)時，尚無需檢討「公共建築物無障礙設施」項目。
3、 綜上，爰增訂第一項第十六款之規定。




臺中市一定規模以下建築物申請免辦理變更使用執照辦法第五條修正草案
第5條 ○○建築物使用變更符合下列情形之一者，得申請免辦理變更使用執照：
一、臺中市休閒娛樂服務業之營業場所同類同組使用項目變更。
二、建築物避難層變更為D類第5組、D類第2組、E類、F類第2組、F類第3組、H類第1組、H類第2組使用，其變更使用面積未達三百平方公尺或非供公眾使用。
三、建築物避難層直上層變更為D類第5組、F類第2組、F類第3組、H類第1組、H類第2組使用，其變更使用面積未達二百平方公尺並與同戶避難層面積合計未達三百平方公尺。
四、建築物避難層變更為D類第1組，其變更使用面積未達一百五十平方公尺。
五、符合建築物使用類組及變更使用辦法第三條附表三建築物變更使用原則表規定，辦理變更使用執照所有項目均免檢討之類組，其建築物避難層變更使用面積未達三百平方公尺。
六、建築物於民國八十八年十月五日前已完成分戶，並經戶政機關增編門牌且於地政機關完成個別產權登記，經建築師檢討簽證符合規定。
七、供防空避難設備使用之樓地板面積未達二百平方公尺，於不妨礙防空避難功能原則下兼作非營業性之建築物附屬設施使用，經都發局會同臺中市政府警察局審查核准。
八、避難層出入口變更或非屬承重牆之外牆穿孔尺寸長及寬小於二十公分，並符合公寓大廈管理條例及建築技術規則規定。
九、建築物變更為G類第2組或G類第3組。
十、非屬承重牆且申請範圍總樓地板面積小於五百平方公尺之專有部分分戶牆變更。
十一、第八款以外非屬承重牆之外牆變更。
十二、專有部分範圍之樓梯及樓板變更。但不包括原有安全梯或特別安全梯。
十三、因室內裝修致消防設備、步行距離、走廊構造及寬度之變更。
十四、樑、柱穿孔或小樑變更。
十五、法定空地停車空間之汽車或機車車位之變更。
十六、建築物避難層及直上層原核定使用類組為D類第3組或D類第4組變更為F類第3組，樓地板面積合計未達五百平方公尺者，且無須依第六條規定向都發局提出申請。
前項建築物之使用類組應依建築物使用類組及變更使用辦法第二條第二項附表二建築物使用類組使用項目舉例認定之。
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