臺中市特定場所現場人數管理辦法草案總說明
本市火災預防自治條例已於一百年十二月八日公布施行，針對特定場所現場人數管理，已明定於第五、六條據以規範，其中第六條第五項規定：「特定場所現場人數限制量之申報程序、應備文件、審核方式、調整條件及其他應遵行之事項，由本府消防局另定之。」爰依據上開自治條例之授權規定，訂定本市特定場所現場人數管理辦法計十條，其要點如下： 
一、訂定依據。（第一條）
二、本管理辦法之主管機關。（第二條)

三、特定場所現場人數之定義。(第三條)

四、特定場所現場人數限制量之計算方式。（第四條）

五、特定場所現場人數限制量申報程序及審核方式。（第五條）

六、特定場所現場人數標示牌及現場人數已滿告示牌之內容。（第六條）

七、特定場所現場人數管理方式。（第七條）

八、查核特定場所現場人數管理作業之時機及方式。（第八條）

九、相關書表格式由主管機關另定之。（第九條）

十、施行日期。（第十條）

臺中市特定場所現場人數管理辦法草案逐條說明

	條文
	說明

	第一條　本辦法依據臺中市火災預防自治條例第六條第五項規定訂定之。

	本辦法訂定依據。

	第二條　本辦法之主管機關為臺中市政府消防局（以下簡稱消防局）。
	依據火災預防自治條例第二條規定，消防局為自治條例之主管機關，本辦法係依據自治條例授權訂定之，故敘明消防局為本辦法之主管機關。

	第三條　本辦法所稱現場人數為特定場所之在場人數合計。


	一、本條文所稱特定場所，係指火災預防自治條例第三條第一項第二款規定範圍，為歌廳、舞廳（場）、夜總會、俱樂部、視聽歌唱場所（KTV、卡拉OK 等）、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院、三溫暖。

二、有關特定場所現場人數之定義，為特定場所之在場人數合計，包含顧客人數、從業員工人數及其他實際在場人數之合計。

	第四條　特定場所現場人數限制量以該場所樓地板面積合計除以三平方公尺，並得依附表一條件調整計算之，經調整後之數值，如非整數者，其小數點部分採無條件進位計算。
	一、本條規定係說明特定場所現場人數限制量之計算方式。依據火災預防自治條例五條第一項規定，特定場所現場人數計算，以特定場所之樓地板面積合計除以三平方公尺所得之數為人數限制量。
二、另為鼓勵特定場所管理權人強化場所相關防火避難安全措施，爰參酌各類場所消防安全設備設置標準及建築技術規則等相關規定，增訂附表一相關現場人數調整條件，如營業項目、樓層位置、消防安全設備設置情形、有無開口樓層及防火管理等。
三、主管機關核准現場人數限制量，以該場所樓地板面積合計除以三平方公尺，為主要原則，並得視該場所相關強化防火避難安全措施，依附表一予以調整，經調整後之數值，如無法整除者，其小數點部分，放寬採無條件進位計算。

	第五條　經營特定場所之管理權人，應向消防局申報核定現場人數限制量；其核定之現場人數限制量如計算條件有變動時，致須重新核算限制量時，應於計算條件變動後三日內向消防局申報變更，如無申報變更者，視同未申報。
經營特定場所之管理權人應備具相關書表及佐證資料向消防局申報現場人數限制量。
	1、 本條管理權人之用語，係適用消防法第二條定義規定，指依法令或契約對各該場所有實際支配管理權者。

2、 管理權人應向消防局申報特定場所現場人數限制量，其申報期限乃依據火災預防自治條例第十一條規定，100年12月8日前已營業之特定場所，應於100年12月8日後六個月內向本府消防局申報之。
3、 另經核定之現場人數限制量，如該場所樓地板面積合計值、附表一之調整項目等計算條件有變動時，致須重新核算限制量時，應於計算條件變動後三日內向消防局申報變更，如無申報變更者，視同未辦理申報。

	第六條　特定場所現場人數標示牌及現場人數已滿告示牌，其規格、標示字樣及內容依附表二規定設置。
	規範特定場所現場人數標示牌及現場人數已滿告示牌之規格、標示字樣及材質等內容。

	第七條　特定場所應建立即時掌握現場人數之機制，並配合本府實施查核作業。

	為建立特定場所現場人數管理機制，爰規定特定場所管理權人應由本人或指定人員，透過器材或設備即時掌握現場人數，並配合本府實施現場人數清點等查核作業。 

	第八條　消防局實施消防安全檢查、本府實施聯合稽查或警察臨檢特定場所時，得查核現場人數管理情形，必要時，請警察機關派員協助查核作業。
臺中市政府協助查核特定場所之現場人數時，如有現場人數超出人數限制量之情事，應將查核結果移由消防局查處。
	一、本條文係規範查核特定場所現場人數管理之時機及執行方式。
二、消防局實施消防安全檢查、本府實施聯合稽查或警察臨檢特定場所時，基於維護公共安全之緣由，各目的事業主管機關均可查核現場人數管理情形，如查核過程中有涉及人身安全等情事，得請警察機關派員協助查核工作。

三、臺中市政府各目的事業主管機關於查核特定場所之現場人數時，如該場所發生現場人數超出人數限制量情形，應將查核結果移由消防局查處。

	第九條　本辦法所需書表格式，由消防局另定之。
	本辦法規定之申報表、查核結果等相關書表格式由主管機關另定之。

	第十條　本辦法自發布日施行。
	列明施行時間。


附表一
	特定場所現場人數限制量調整增減表

	項目
	調增條件
	調減條件
	調整值

	營業項目

(依消費屬性、消防設備設置分類調整值)
	舞廳(場)
	
	+D

	
	三溫暖
	
	+D

	樓層位置
	
	地下層
	-A

	
	
	場所位於高層建築物內(不含避難層)
	-A

	
	
	非避難層(不含地下層)
	-B

	
	場所全部位於避難層
	
	+B

	消防設備

(設置規範應依各類場所消防安全設備設置標準並依規執行檢修申報)
	增設自動滅火設備(如自動撒水設備、水霧滅火設備等)
	
	+A

	
	增設緊急狀況時能恢復原有照明及緊急廣播功能之轉換裝置。

如依法設有火警自動警報設備者，應以連動方式設置之。
	
	+A

	
	增設室內排煙設備
	
	+B

	
	增設具閃滅功能或兼具音聲引導功能之出口標示燈
	
	+C

	
	增設火警自動警報設備及緊急廣播設備
	
	+B

	
	增設滅火器達樓地板面積每五十平方公尺(含未滿)有一滅火效能值
	
	+C 

	
	增設手動報警設備
	
	+C 

	
	增設避難器具(含增加至原設置數量之1.5倍)
	
	+C 

	有無開口樓層
	
	無開口樓層(不含地下層)
	-B

	
	
	單一出入口
	-A

	
	特定場所各樓層有二個出入口且符合二方向避難原則
	
	+C



	
	特定場所各樓層有三個出入口且符合二方向避難原則
	
	+B



	
	特定場所各樓層有四個出入口且符合二方向避難原則
	
	+A



	防火管理
	依規實施防火管理制度

(含防火管理人、消防防護計畫、自衛消防編組演練之提報)
	
	+C

	
	場所內部無使用任何火源
	
	+A

	
	窗戶無廣告物及鐵窗等遮蔽物
	
	+C

	
	場所所在位置經政府機構認可領有公共場所防火標章
	
	+A

	備註：

1、 現場人數係指特定場所之在場人數合計。

2、 經增減後之人數限制量數值，如非整數者，其小數點部分採無條件進位計算。

3、 出入口定義:每一出入口達1.2公尺及高度達1.8公尺以上者。

4、 二方向避難原則定義：該場所之樓面居室任一點至各出入口之步行路徑重複部分長度，不得大於建築技術規則設計施工編第九十三條規定之最大容許步行距離二分之一。

5、 「樓層位置」項目內調減條件重複時，採從一從嚴計算。

6、 「樓層位置」及「有無開口樓層」項目內調增條件重複時，採從一從寬計算。

7、 表列代號意旨:

A：對於人員疏散極有影響，增減原值1/4。

B：對於人員疏散有影響，增減原值1/8。

C：對於人員疏散略有影響，增減原值1/16。

D：視營業項目，增減原值1/8。


附表二 

1、 現場人數限制量標示牌：長50公分、寬25公分；黃底黑字（標楷體）；字體大小為3公分乘以3公分以上；材質應具耐候性及耐久性，所書寫文字清晰易見且不易磨滅之壓克力板或具同等性能以上之材質。

	特定場所名稱：

	特定場所總樓地板面積：

	現場人數限制量：


2、 現場已滿告示牌：長50公分、寬25公分，白底紅字（標楷體），「客滿」字體大小為5公分乘以5公分以上；其餘為3公分乘以3公分以上；材質應為具耐候性及耐久性，所書寫文字清晰易見且不易磨滅之壓克力板或具同等性能以上之材質。

	

	客滿    請稍待一會兒

	

	現場人數限制量為     人
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