（附表一）房屋重建單價標準表
1、 基準單價（元／㎡）
	     層  數
構  造
	平     房
	二 層 樓 房
	三 層 樓 房
	四 層 樓 房
	五 層 樓 房（含 以 上）

	鋼筋混凝土造
	上
	9170
	9800
	11180
	11540
	12330

	
	中
	8820
	9470
	10835
	11180
	11980

	
	下
	8490
	9170
	10530
	10835
	11620

	加強磚造
	上
	8490
	9170
	10180
	10530
	11180

	
	中
	7860
	8820
	9820
	10180
	10835

	
	下
	7180
	8490
	9530
	9820
	10530

	磚石木造
	上
	7860
	8490
	9170
	
	

	
	中
	7180
	7860
	8490
	
	

	
	下
	6530
	7180
	7860
	
	

	鋼鐵造
	上
	6530
	7160
	
	
	

	
	中
	5890
	6530
	
	
	

	
	下
	5310
	5890
	
	
	

	土造土磚石混合造
	上
	7860
	
	
	
	

	
	中
	7180
	
	
	
	

	
	下
	6530
	
	
	
	

	竹    造
	上
	5900
	
	
	
	

	
	中
	5220
	
	
	
	

	
	下
	4570
	
	
	
	


附註：１上中下按房屋標準單價分級評定表評定之。
　　　2 本表單價係連棟中間戶之單價若為連棟邊戶則按其單價加百分之五若為獨立戶則加百分之十。
　　　3 磚造房屋主要外牆為半塊磚者照上列標準九折計算。
      4 陽台騎樓以表列單價五折計算。
      5電話工具遷移補助費，以電信局規定價格補助之。
二、單價分級標準：
	        等     級
 項     目
	上              級
	中              級
	下              級

	外             牆
	磁磚部分大理石或檜木牆面
	假石、杉木牆面、洗石子
	水泥粉光、什木牆

	內             牆
	檜木版、美術壁材或壁布
	噴漆或部分壁紙
	白灰粉刷、水泥粉光

	天     花      板
	特殊設計天花板
	三夾板噴漆、吸音板、美化板、蔗板
	白灰粉刷、油漆

	地             板
	部分大理石或木地板磨石子
	磨石子花磚、塑膠磚（地板）
	水泥粉光

	門             窗
	上等檜木門窗、鋁門窗、鋼窗
	木門窗、鐵捲門
	夾板門、木窗、水泥窗

	附   帶   設   備
	高級衛生器材
	一般衛生器材
	無衛生設備


三、其他：
　　（一）中央系統之空調冷凍設備、昇降機及高壓受電一次測之電壓11.4KW上之自設變電設備等，得按構造並參照帳簿所記附屬設備費及憑證核實查估予以補償。
　　（二）各種建築物之標準樓層高度為三公尺，凡各層高度相差一公尺者，始計為超高或偏低其單價計算公式如下：
                              （樓板高度－標準高度×60﹪×評定單價）                                          
         超高單價＝評定單價＋                                                                
                                        標準高度                         
                               （標準高度－樓板高度×60﹪×評定單價）                                          
         超低單價＝評定單價＋                                                                
                                        標準高度                                                                 
   （三）建築物夾層之單價比照各級之單價八成計算其高度未達二‧一公尺之夾層閣樓按五成計算，地下室以全額計算。
　（四）建築簡陋房屋，而其裝修有以下情形者列為等外房屋，正面外牆、內牆為粗造紅磚面，不加水泥粉光或使用魚鱗板、天花板未加粉刷，地板為泥土或三合土，門窗為廢棄木等，此項簡陋房屋其有一項為等外者按同類房屋最低標準價格九折核估，有二項為等外者按八折核估，有三項為等外者按七折核估，有四項為等外者按六折核估，有五項以上為等外者按五折核估。
　　（五）構造二種以上房屋之評價標準，依照該房屋總層數分別按其構造別評定單價。
　　（六）本表未列類之房屋或特殊建築物，按實查估工料費造價專案核定。
　　（七）鋼筋混凝土加強空心磚比照鋼筋混凝土加強磚造評價之，預力混凝土造，各種預鑄構造分別比照鋼筋混凝土造、鐵造評價之。
　　（八）天然氣瓦斯管線設備，依天然氣公司規定價格補助之。
（附表二）附屬雜項建造物重建單價表
一、棚類：
　　（一）磚木柱瓦頂每平方公尺一千九百元。
　　（二）磚木柱鐵皮頂或膠頂每平方公尺四百六十元。
　　（三）鋼架石棉瓦：每平方公尺一千二百七十元。
　　（四）烤漆浪型版頂：每平方公尺一千七百元。
二、曬穀場：
　　（一）水泥地面每平方公尺三百二十元。
　　（二）柏油地面每平方公尺二百四十元。
三、畜舍類：
　　（一）土造或○‧五（１／２）Ｂ磚造每平方公尺四千四百六十元。
　　（二）簡易每平方公尺一千七百六十元。
四、水塔：
    （一）磚造─二立方公尺以下每座七千五百元。二立方公尺以上每座一萬三千七百七十元。
　　（二）ＲＣ造─Ａ腳柱高三公尺以內每立方公尺九千八百十元。Ｂ腳柱高超過三公尺以上每立方公尺一萬三千一百四十元。Ｃ設於屋頂者每立方公尺六千五百元。
　　（三）鐵架造︱每座六千五百元。
五、香菇寮：
　（一）具特殊設備者每平方公尺一千三百八十元。
　　（二）普通者每平方公尺七百九十元。
六、水、竹造籬笆：
    （一）高度超過一‧六公尺以上者每公尺三百二十元，一‧六公尺以下每公尺二百九十元。
七、簡易房舍：
　　（一）頂壁皆由夾板或膠板構成者每平方公尺一千六百元。
　　（二）夾板或膠板頂壁石棉瓦每平方公尺一千九百元。
　　（三）瓦頂或石棉瓦頂，壁夾板或膠板每平方公尺二千一百二十元。
八、各用水標的之深水井：
　　（一）二‧五公分（一吋）每三十公分六百五十元。
　　（二）五公分（二吋）每三十公分七百七十元。
　　（三）七‧六公分（三吋）每三十公分九百四十元。
　　（四）一○公分（四吋）每三十公分一千十元。
　　（五）一二‧七公分（五吋）每三十公分一千九十元。
　　（六）一五‧二公分（六吋）每三十公分一千一百七十元。
　　（七）二○‧三公分（八吋）每三十公分一千五百六十元。
　　（八）二五‧四公分（十吋）每三十公分一千六百九十元。
　　（九）三○‧四公分（十二吋）每三十公分一千八百二十元。
　　（十）三五‧四公分（十四吋）每三十公分二千三百四十元。
　　（十一）四○‧六公分（十六吋）每三十公分二千六百元。
　　（十二）四十五公分每三十公分二千八百三十元。
　　（十三）六十公分每三十公分三千九十元。
　　（十四）九十公分每三十公分三千三百四十元。
　　（十五）一百十公分每三十公分三千六百元。
　　（十六）一百二十公分每三十公分三千八百六十元。
　　（十七）一百三十公分每三十公分四千一百二十元。
　　（十八）一百五十公分每三十公分四千六百三十元。
以上所列井徑以內徑為標準：而（一）─（十一）項之單價係以塑膠管為準，若遇鐵管以上材質之水井，其單價應再加一成二計算。
九、假山（包括水池、園景等）
　　（一）十五平方公尺以下（包括十五平方公尺）每平方公尺四千八百五十元。
　  （二）十五平方公尺以上至三十平方公尺（包括三十平方公尺），除十五平方公尺部分依第一款計算外，其餘每平方公尺四千三百八十元。
　　（三）三十平方公尺以上，除三十平方公尺部分依第一、二款計算外，其餘每平方公尺四千一百五十元。
十、養魚池挖土方：（刪除）
十一、灌溉用ＰＶＣ管：
	規           格
	單       價（元/M）
	規              格
	單      價（元/M）

	五           吋
	            二百元
	一‧二          吋
	           四十元

	四           吋
	一百八十元             
	一              吋
	           三十元 

	三           吋
	      一百一十二元
	3/4             吋
	           二十元

	二‧五        吋
	          七十七元   
	1/2             吋
	           二十元

	二           吋
	        六十元
	3/8             吋
	             十元

	一‧五        吋
	            五十元
	              
	


十二、駁崁：（高度由地面量起）
　　（一）漿砌卵石：每平方公尺五百七十元。
　　（二）乾砌卵石：每平方公尺三百二十元。
十三、水肥池：
　　（一）磚造每立方公尺二千一百元。
　　（二）漿砌卵石每立方公尺一千六百三十元。
　　（三）鋼筋混凝土造每立方公尺四千二百十元。
　　（四）化糞池：
　　　1.十人份(0.8m×1.1m×1m)每座一萬二千二百八十元。
        2.二十人份(1.6m×1.1m×1m)每座一萬四千九百二十元。
        3.三十人份(2.4m×1.1m×1m)每座一萬七千五百五十元。
        4.四十人份(3.2m×1.1m×1m)每座二萬一千六十元。
    5.五十人份(4.0m×1.1m×1m)每座二萬四千五百元。
6.十人份以上者，每立方公尺以五千四百元計算。
十四、磨石子地磚：每平方公尺九百十元。
十五、鐵架牌樓遷移補助費：
    （一）高度未達四公尺，寬度未達七公尺，每座一萬三千一百四十元。
　　（二）高度四公尺以上，寬度七公尺以上，每座一萬六千三百八十元。
　　（三）寬度每增加一公尺，依右列單價增加一成計算。
　　（四）寬度每減少一公尺，依右列單價減少一成計算。
十六、稻穀烘乾機及農用鍋爐遷移補助費每座補助二萬三千四百元。
十七、室外大門遷移補助費：
　　（一）電動每公尺補助五千八百五十元。
　　（二）手動每公尺補助四千一百四十元。
十八、鋼筋混凝土管：（下一頁）
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	m/m
	元
	 元
	  元
	  元
	  元
	  元
	  元 
	m/m
	m
	㎏
	㎏

	200
	760 
	80
	910
	90
	1100
	110
	1100
	27
	2.5
	116
	11

	250
	890
	90
	1210
	110
	1380
	130
	1300
	28
	2.5
	146
	13

	300
	1060
	100
	1440
	140
	1750
	180
	1550
	30
	2.5
	187
	13

	350
	1240
	120
	1740
	180
	2110
	210
	1870
	32
	2.5
	230
	20

	400
	1350
	140
	1890
	190
	2440
	240
	2040
	35
	2.5
	288
	24

	450
	1600
	180
	2220
	260
	2870
	350
	2400
	38
	2.5
	350
	39

	600
	1820
	210
	2540
	300
	3280
	400
	2740
	42
	2.5
	427
	47

	650
	2610
	310
	3650
	440
	4690
	560
	3920
	60
	2.5
	612
	61

	700
	3470
	420
	4870
	580
	6250
	760
	5210
	68
	2.5
	828
	82

	800
	4330
	520
	6070
	730
	7810
	940
	6500
	66
	2.5
	1078
	110

	900
	5560
	670
	7790
	940
	9720
	1170
	8340
	75
	2.5
	1378
	140

	1000
	6790
	1010
	9160
	1380
	11870
	1770
	10170
	82
	2.5
	1673
	200

	1100
	8000
	1210
	10800
	1620
	14000
	2100
	12000
	88
	2.5
	1970
	240

	1200
	9390
	1410
	12690
	1900
	16450
	2460
	14100
	95
	2.5
	2318
	290

	1350
	12380
	
	16700
	
	19810
	
	18550
	103
	2.5
	2820
	

	1500
	14870
	
	20080
	
	23560
	
	22310
	112
	2.5
	3403
	

	1650
	17480
	
	23570
	
	27800
	
	26210
	120
	2.5
	4003
	

	1800
	20110
	
	27150
	
	31760
	
	30170
	127
	2.5
	4781
	



























（附表三）圍牆重建單價表（元／平方公尺）
圍牆造價∥長度×高度（公尺）×單位面積造價（元／平方公尺）……………Ａ式
但Ａ式之單位面積造價∥構造金額＋粉刷金額＋加強柱金額＋其他金額……Ｂ式
Ｂ式之各項金額由下表查填：
	構            造
	粉            刷
	加    強     柱
	其            他

	砌紅磚12公分厚）
	560
	水  泥   粉  光
	160
	磚    柱    造
	160
	鋼筋混凝土壓頂樑
	160

	砌紅磚24公分厚）
	980
	洗  石   子  類
	400
	鋼筋混凝土柱
	280
	牆頂蓋琉璃瓦
	1380


	空心磚10公分厚）
	640
	噴水泥拉毛粉刷
	240
	預鑄混凝土鑄
	160
	
	


	空心磚20公分厚）
	900
	普通水泥斬石子
	480
	
	
	
	


	砌空磚留孔堆砌（10公分厚）
	400
	白水泥斬石子
	820
	
	
	
	


	混凝土塊板
	480
	漆各種漆料清水磚牆面
	170
	
	
	
	

	砌    石    塊
	900
	清水磚牆坎縫
	160
	
	
	
	


	土          造
	560
	
	
	
	
	
	


	砌    卵    石
	560
	
	
	
	
	
	


	砌    花    磚
	1220
	
	
	
	
	
	


	鋼    鐵    條
	640
	
	
	
	
	
	


	鋼筋混凝土造
	1220
	
	
	
	
	
	



附註：一、上表金額均含基礎之工料、丈量高度時由地面量起。
      二、粉刷係單面價格，如雙面粉刷時應以表列價格×２填列。
      三、構造為二種或二種以上材料併用時依其比率乘表列金額相加得構造金額粉刷亦同。


