附表
	項目
	缺失事項
	扣點額度

	1 
	監造廠商及施工廠商未依臺中市政府水利局工程災害緊急應變作業流程進行通報或處置。
	十點

	2 
	開挖作業未全程錄影。
	十點

	3 
	職安人員未於每日施工前進行危害告知，並召開會議，告知開挖機具操作員、開挖指揮員及其他有關人員既設管線位置，了解既設管線圖資內容，並紀錄拍照即時回傳本局。
	五點

	4 
	挖土機未具備一員開挖指揮員。
	十點

	5 
	開挖現場未備妥二氧化碳滅火器、瓦斯止氣夾、自來水快速接頭及氣體偵測器。
	五點

	6 
	開挖時發現管線位置或深度不明確、混凝土包覆管線情形，施工廠商未通知管線單位到場確認管線，逕行開挖作業致管線損毀。
	十點

	7 
	開挖作業時，工地主任、監造人員、露天開挖作業主管或職安人員未在工地現場，且未指派代理人留駐現場監督。
	十點

	8 
	災害發生時，未確實管制車輛人員進出、設立封鎖線。
	五點

	9 
	其他可歸責於廠商情事。
	視情節輕重每次扣罰五至十點

	監造廠商未督導施工廠商遵守本規範規定應辦事項者，依施工廠商扣點額度計罰。
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