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現場災害回報
工程災害類型:
(1) 重大工安意外，造成人員傷亡。
(2) 道路崩塌或下陷致人車無法通行。
(3) 施工不慎造成維生管線受損造成民眾不便(例:自來水管破裂、電力管線損壞、瓦斯漏氣等)。

現場狀況
回報
承辦
人員
事件發生後10分鐘內以通訊軟體-LINE回傳以下資訊：
(1) 案件名稱
(2) 通報人
(3) 發生位置及時間
(4) 災害情形及人員狀態(誤損管線類型、尺寸及人員傷亡情形，如∮80mm瓦斯塑膠管)
(5) 現場處置(幾點幾分已止氣(漏)或是現場已佈設交維(管制)設施等)
(6) 是否通報管線或相關權責單位
(7) 承辦人已前往現場，約XX分鐘會到
(8) 現場照片
災害狀況控制為止(末次通報)
每隔1小時回傳1次通報單
事件發生後30分鐘內傳送第一次通報單(含現場照片)
監造單位提送檢討報告
(事件發生後4小時內)
科室
主管
現場緊急應變處理原則
(1) 迅速通報聯絡
(2) 人身生命安全優先搶救
(3) 交通管制與災區分隔警示
(4) 避免二次災害發生
(5) 支援單位之協調與配合
(6) 現場拍照及錄影存證
事件發生現場人員(監造單位或工地主任)立即電話通知承辦人員及科室主管
通知相關單位
協助處理

外援單位

轄區警察局            
轄區消防局
附近醫院            
警察局交通警察大隊    
自來水公司台中服務所  
電力公司轄區服務所    
電力公司台中市營業處  
中華電信轄區服務中心  
欣中天然氣公司
欣林天然氣公司
欣彰天然氣公司        
臺中市政府勞工局      
臺中市政府水利局                          
臺中市勞動檢查處        










前往現場




業務督導長官





災害事故等級劃分
第一級:事故輕微不影響工程施工進度及工期，且無人員傷亡。
第二級:災害事故影響施工進度致延誤工期，或有人員受傷。
第三級:災害造成人員重傷或死亡。






