臺中市雨水下水道暫掛纜線管理辦法

100年9月1日府授法規字第1000171217號令發布
101年4 月5日府授法規字第1010054423號令修正
第一條    臺中市政府（以下簡稱本府）為管理有線電視及電信纜線暫掛雨水下水道，特訂定本辦法。
第二條    本辦法之主管機關為本府水利局（以下簡稱水利局）。
第三條    有線電視及電信業者（以下簡稱業者）於本府所轄道路範圍申請挖掘道路埋設纜線管道，有下列情形之一者，得依本辦法租用雨水下水道暫掛纜線：

一、申請路段位於指定禁止挖掘之區域。

二、申請路段無共同管道、寬頻管道建置。

第四條    業者申請纜線暫掛雨水下水道，應填具租用申請表並檢附下列文件，向水利局提出：

一、
國家通訊傳播委員會核發之有線電視營運許可證、特許執照或建設許可證正本及影本三份；正本經核對與影本相符後，當場退還。

二、佈設路線圖及使用雨水下水道位置圖，並應標註佈設長度。

三、施工計畫書(含平面圖、既有附掛線路平面圖、設計斷面圖、引上管及設置位置詳圖等施工圖說)。

申請租用案件經審查合格者，由水利局通知限期簽訂租用契約並辦理公證或認證，逾期視同棄權。

第五條    業者暫掛纜線應遵守下列規定：

一、側溝、排水箱涵部分：

(一)倒虹吸管、預鑄水泥管、長度超過十二公尺之連接管、寬度小於四十公分或深度小於六十公分之排水溝及產業道路之側溝，均不得附掛。

(二)纜線不得穿越排水、排洪設施之閥門、閘門、舌閥等。

(三)暫掛纜線應佈設於側溝蓋版底下方二十公分內、連接管頂點下方管內徑百分之十五水平線以內之管壁範圍內、箱涵在箱涵頂版底下方箱涵內淨高百分之二十水平線以內且不得超過四十公分之側牆或頂版。

(四)每一連接管單邊側壁僅允許二條纜線穿過，並以先行完成訂約者為優先。

(五)暫掛纜線應以不銹鋼膨脹螺絲螺栓及線夾固定，固定前須使用緊線器拉緊纜線，以不得下垂為原則，亦不得破壞結構體影響承載強度。

(六)側溝、箱涵之頂版、側牆未經許可不得直接穿越。

二、明渠部分：

(一)纜線沿河岸頂部向下依序附掛。遇橋樑阻擋時則沿橋台下方整齊貼壁曲折通過。

(二) 手孔及接線箱應置於岸頂。

三、纜線及附屬配件之維護由業者自行負責。

四、業者纜線暫掛路段以國家通訊傳播委員會核准之經營地區為限。每一業者在同一雨水下水道僅得佈設銅纜、光纜各一條。

五、雨水下水道之人孔、清潔孔、進出水孔不得穿越。

六、纜線應標示業者名稱及證照字號。

未依前項規定暫掛者，由水利局通知限期改善。
第六條    暫掛纜線不得影響雨水下水道之清疏﹔必要時，水利局得通知業者立即改善。

第七條    纜線暫掛雨水下水道，其收費方式依下列規定計算：

一、租金：每條纜線每公尺每月租金單價按新臺幣一元乘以纜線直徑（單位：英吋）收取；纜線直徑不足一英吋者以一英吋計，租期不足一個月以一個月計算。

二、寬頻管道用戶引上管暫掛雨水下水道者，其收費標準比照寬頻管道計收。

三、保證金：依所收取租金百分之十計算。但得於續約時，依年度維護成效，按原保證金額百分之三十範圍內酌予增收。

前項費用應於租約簽訂時以預收方式一次繳清。
第八條    纜線暫掛雨水下水道租用期間以一年為限，續租時應備齊第四條第一項各款文件提出申請。同意續租者，依本辦法規定辦理續租手續，不同意續租者限期拆除。

第九條   租用期間因工程需要須暫時遷移纜線時，水利局應於一個月前通知限期遷移暫掛之纜線。遇突發事故需緊急處理時，並應隨時通知。

業者未於通知期限遷移纜線，水利局得逕行剪除，所需費用由保證金支付，不足部分由業者負擔。

暫掛纜線依前項規定應予拆遷或剪除時，如業者不欲繼續承租時，視為終止契約，應按比例無息退還未到期之租金。

第十條    租用期間因辦理道路新闢、拓寬、改善或排水系統、河岸景觀改善、交通系統更新改善等工程時，業者應依水利局通知期限，無條件配合預埋管道並遷移纜線。業者未於通知期限內遷移並配合預埋管道，水利局得逕行剪除，所需費用由保證金支付，不足部分由業者負擔。

第十一條    有下列情形之一且未於通知期限內改善者，視為違規暫掛：

一、於雨水下水道設置纜線以外之任何物品。

二、未完成簽訂租用契約或租用契約已失效力。

三、暫掛纜線有礙排水功能或市容觀瞻。

四、違反第五條第一項規定。

前項違規暫掛，水利局得逕行剪除，所需費用由保證金支付，不足部分由業者負擔。

第十二條    業者每月至少應檢視維護纜線一次，並應於每月二十五日前將當月維護成果及次月維護時程表送水利局備查。水利局並得隨時派員抽查。

第十三條    本辦法所需各項書表格式及租用契約書，由水利局另定之。

第十四條    本辦法自發布日施行。
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