
臺中市立中小學校園規劃審議小組設置及作業要點修正總說明

　　「臺中市立中小學校園規劃審議小組設置及作業要點」（以下簡稱本要點）前於一百年三月三十一日以府授教秘字第一○○○○五八二七九號函訂定，並於一百零四年三月二十七日以府授人企字第一○四○○七○五六五號函修正。校園規劃審議事項於一百零五年三月一日起由本府都市設計審議委員會予以審議，為符合校園整體規劃與永續發展，並達成審議作業時效，故將校園規劃設計回歸校園規劃小組審議，為使作業臻於嚴謹及完善，爰予修正，其修正要點如下：
1、 新增本府轄管高級中等學校為本要點適用對象，故修正法規名稱，以明確適用對象。
2、 酌作文字修正。（修正規定第一點、第二點、第三點、第七點、第八點、第九點）
3、 校園規劃審議小組審議內容增加及酌修部分文字。（修正規定第四點）
4、 於委員總人數不變，新增臺中市政府水利局主管一人及減少具興建校舍經驗校長一人；修正校園規劃審議小組委員由召集人遴聘(派)及由本府都市設計審議委員會指派委員。（修正規定第五點）
臺中市立中小學校園規劃審議小組設置及作業要點修正對照表
	修正名稱
	現行名稱
	說明

	臺中市立高級中等以下學校校園規劃審議小組設置及作業要點
	臺中市立中小學校園規劃審議小組設置及作業要點
	新增本府轄管高級中等學校為本要點適用對象，故修正法規名稱，以明確適用對象。

	修正規定
	現行規定
	說明

	1、 臺中市政府（以下簡稱本府）為辦理所轄高級中等以下學校（以下簡稱學校）校園之規劃審議，特設臺中市立高級中等以下學校校園規劃審議小組（以下簡稱本小組），並訂定本要點。
	1、 臺中市政府（以下簡稱本府）為加強各市立中、小學校園之規劃審議，特設臺中市立中小學校園規劃審議小組（以下簡稱本小組），並訂定本要點。
	新增本府轄管高級中等學校為本要點適用對象，爰配合法規名稱修正，酌作部分文字修正。

	2、 學校營繕工程規劃設計事宜，除應依政府採購法相關規定辦理外，並依本要點規定辦理。
	2、 市立各中、小學營繕工程規劃事宜，除應依政府採購法相關規定辦理外，並依本要點規定辦理。
	配合本要點名稱修正，酌作文字修正。

	3、 本小組審議對象為新設學校興建工程，或學校校舍之重（改）建工程金額逾新臺幣五千萬元，或校舍總樓地板面積一千平方公尺以上之新（改）建工程。
	3、 本小組審議對象為新設中、小學校舍興建工程及各中、小學教室金額逾新臺幣五千萬元之重（改）建工程。
	部分標點符號及酌作文字修正。

	四、本小組審議內容如下：
(1) 
規劃部分：

1. 學校環境基本資料調查分析 (含上位計畫及前期計畫說明、氣候水文、都市計畫、補充測量、土壤試驗、地質調查(含可得之設計參數及建議工法)、其他補充調查、試驗或勘測報告、交通概況、人文環境分析)。
2. 未來發展與需求評估(依建物使用人數或相關規定審議建物量體及空間設計原則、使用年限)。
3. 校園整體配置規劃內容（含工程材料方案評估比較、構造物形式及工法評估比較、特殊構造物方案評估比較、構造物耐震對策評估、構造物防蝕對策評估、基地高程及雨、污水規劃排放方式）。
4. 工程規劃內容(含規劃設計、結構外審、加強山坡地雜項執照審議、都市設計審議、地質敏感區調查評估、拆除執照、建築執照等應送審時程、施工工期、使用執照、試運轉及代操作維護時程)。
5. 
法令之檢討(區域計畫法或都市計畫法等相關土地使用管制規定、建築法規、水利法規、水土保持法規及地質法規等)。
6. 規劃預期之效益與願景(建造成本經費預估（含計算書）、經費籌措、分配年度(應考慮物價可能波動之風險)、與相似案件造價比較說明、大宗資材價格(砂石、鋼筋、H型鋼、預拌混凝土與瀝青混凝土等))。
7. 校園維護管理方案。
8. 其他。
(2) 設計部分：

1. 申請文件：

(1) 申請書。
(2) 都市設計委託書。

(3) 土地登記謄本。

(4) 地籍套繪圖。

(5) 都市計畫圖。

(6) 
建築師簽證負責表。
2. 工程概述（含基地位置、基地分析、基地現況（相鄰建築景觀評估）、本期工程內容及範圍）。
3. 都市計畫及相關法令檢討（含都市計劃及相關法令檢討）、面積檢討（含綠敷地面積、退縮線檢討）。
4. 設計說明：
(1) 設計構想。
(2) 
開放空間及環境聯繫。

(3) 無障礙設施說明。

(4) 景觀計畫。

(5) 資源回收及垃圾處理計畫。

(6) 土方平衡設計原則。

(7) 社區開放計畫。

(8) 
立面色彩計畫。

(9) 未來維護管理計畫。

(10) 
校園防災計畫。

(11) 停車計畫（出入口、交通影響）。

(12) 動線分析（人行、車行、服務）。

(13) 
永續校園設計構想。
(14)
設計準則(條列細部設計準則、鋪面計畫、防水計畫、排水計畫、照明計畫、動線計畫、無障礙空間計畫、景觀及植栽計畫、色彩計畫、公共藝術計畫、監測計畫、緊急應變計畫、營建剩餘土石方處理計畫、營建廢棄物處理計畫、管理維護計畫)及綱要規範(章名及章碼)。
(15)採購策略及分標原則之研訂。
(16)土地使用權利證明(含私有土地使用同意書)。
(17)綠建築及智慧建築指標(含預定達綠建築、智慧綠建築等級，以及為達該標準所採設計方式)。

5. 設計圖說：
(1) 全區設計圖說。
(2) 現況配置圖。

(3) 各層平面圖。

(4) 各向立面圖。

(5) 
剖面圖。

(6) 透視圖或模型。
(7)結構系統規劃、開挖擋土措施圖、施工中交通動線規劃圖及施工期間所涉公共管線圖。
(8)機電設備系統規劃書(含照明、電力、弱電、給排水、空調、消防等相關設備使用範圍及需求、負荷計算(概估)、各系統圖及其設備配置圖)。
	4、 本小組任務如下：
(1) 規劃部分：
1. 學校環境基本資料調查分析【含位置、地質、交通概況、氣候水文與人文環境分析等】。
2. 未來發展與需求評估。

3. 校園整體配置規劃內容。

4. 工程規劃內容。

5. 法令之檢討。

6. 規劃預期之效益與願景。

7. 校園維護管理方案。

8. 其他。
(2) 設計部分：
1. 申請文件：
(1) 申請書。
(2) 都市設計委託書。

(3) 土地登記謄本。

(4) 地籍套繪圖。

(5) 都市計畫圖。

(6) 建築師簽証負責表。
2. 工程概述（含基地位置、基地分析、基地現況（相鄰建築景觀評估）、本期工程內容及範圍）。
3. 都市計畫及相關法令檢討（含都市計劃及相關法令檢討）、面積檢討（含綠敷地面積、退縮線檢討）。
4. 設計說明：
(1) 設計構想。
(2) 開放空間及環境聯繫。

(3) 無障礙設施說明。

(4) 景觀計畫。

(5) 資源回收及垃圾處理計畫。

(6) 土方平衡設計原則。

(7) 社區開放計畫。

(8) 立面色彩計畫。

(9) 未來維護管理計畫。

(10) 校園防災計畫。

(11) 停車計畫（出入口、交通影響）。

(12) 動線分析（人行、車行、服務）。

(13) 永續校園設計構想。
5. 設計圖說：
(1) 全區設計圖說。
(2) 現況配置圖。

(3) 各層平面圖。

(4) 各向立面圖。

(5) 剖面圖。

(6) 透視圖或模型。
	本小組審議內容增加及酌作文字修正。

	5、 本小組置召集人兼委員一人，由臺中市政府教育局(以下簡稱教育局)局長兼任，副召集人兼委員一人，由教育局副局長兼任，另置委員十五人，分由下列人員兼任：

(1) 教育局主管一人。
(2) 臺中市政府建設局主管一人。
(3) 臺中市政府都市發展局主管一人。
   (四)臺中市政府水利局主管一人。
   (五)具有結構設計等學識及實務經驗之專家二人，校園規劃、設計及施工等學識及實務經驗之專家三人。
   (六)具有都市計畫及建築管理學識及經驗之專家五人。
   (七)具興建校舍經驗校長一人。
前項第五款及第七款委員由召集人遴聘(派)。
第一項第六款由本府都市設計審議委員會指派委員三人參與審議，另二人由召集人遴聘(派)。
本小組委員任期一年，連聘得連任，委員出缺時得補聘，其繼任委員之任期至原任期屆滿之日為止。
	5、 本小組置召集人兼委員一人，由本府教育局局長兼任，副召集人兼委員一人，由本府教育局副局長兼任，另置委員十五人，分由下列人員兼任：
(1) 本府教育局主管一人。

(2) 本府建設局主管一人。

(3) 本府都市發展局主管一人。

(4) 具有校園規劃、設計及施工等學識及實務經驗之專家五人。

(5) 具有都市計畫及建築管理學識及經驗之專家五人。

(6) 具興建校舍經驗校長二人。
前項第四款至第六款委員由市長遴聘。
本小組委員任期一年，連聘得連任，委員出缺時得補聘，其繼任委員之任期至原任期屆滿之日為止。
	1、 修正機關名稱為全銜。

2、 於委員總人數不變，新增臺中市政府水利局主管一人及減少具興建校舍經驗校長一人；修正校園規劃審議小組委員由召集人遴聘(派)及由臺中市政府都市設計審議委員會指派委員。


	6、 本小組會議由召集人召集之，並為會議主席。召集人因故缺席時，由副召集人代理之，召集人及副召集人因故缺席時，由出席委員中互推一人代理之。

工程主辦學校校長、受委託之規劃設計建築師應列席。
	6、 本小組會議由召集人召集之，並為會議主席。召集人因故缺席時，由副召集人代理之，召集人及副召集人因故缺席時，由出席委員中互推一人代理之。
工程主辦學校校長、受委託之規劃設計建築師應列席。
	本點未修正。

	7、 新建校舍總樓地板面積一千平方公尺以上或進行校區整體開發之公有建築物，應於核發建造執照或建築設計許可前，提經本小組審議通過。

經審議通過之規劃設計案，於申請核發建造執照或建築設計許可時，得報請本府都市設計審議委員會備查，免再審議。
非都市計畫區內之學校，得免送本府都市設計審議委員會審議。
	7、 新建校舍面積一千五百平方公尺以上或進行校區整體開發之公有建築物，應於核發建造執照或建築設計許可前，提經本府都市設計委員會審議通過。
本小組召開審查會時，由本府都市設計委員會指派委員參與審查。
經審議通過之規劃設計案，於申請核發建造執照或建築設計許可時，得報請本府都市設計委員會備查，免再審議。
非都市計畫區內之學校，得免送本府都市設計委員會審議。
	酌作文字修正。

	8、 本小組置執行秘書一人，由教育局業務主管兼任，負責相關秘書作業。
	8、 本小組置執行秘書一人，由本府教育局業務主管兼任，負責相關秘書作業。
	酌作文字修正。

	9、 學校辦理第三點規定之各項校舍工程，應責成受委託之建築師事務所提列規劃設計建議書、工程概算及校舍配置平面圖，送本小組簽請召集人召開會議討論。
	9、 市立各中、小學辦理第三點規定之各項校舍工程，應責成受委託之建築師事務所提列規劃設計建議書、工程概算及校舍配置平面圖，送本小組簽請召集人召開會議討論。
	酌作文字修正。

	10、 本小組應於開會前七日將議程及有關資料送達各委員，各委員得先行審核擬具意見提交會議討論。但緊急性之臨時會議，不在此限。
	10、 本小組應於開會前七日將議程及有關資料送達各委員，各委員得先行審核擬具意見提交會議討論。但緊急性之臨時會議，不在此限。
	本點未修正。

	11、 各工程主辦學校或工程委辦單位應依本小組決議事項，交受委託建築師納入修正，據以規劃細部設計。
	11、 各工程主辦學校或工程委辦單位應依本小組決議事項，交受委託建築師納入修正，據以規劃細部設計。
	本點未修正。

	12、 本小組兼任人員均為無給職。
	12、 本小組兼任人員均為無給職。
	本點未修正。


1

