臺中市固定污染源六價鉻排放標準
中華民國101年5月24日府授法規字第1010086882號令訂定發布
第一條　　本標準依空氣污染防制法第二十條第二項規定訂定之。
第二條　　本標準之主管機關為臺中市政府環境保護局。
第三條　　本標準用詞定義如下：
一、周界：指公私場所所使用或管理之界線。
二、ng：奈克，相等於10-9克。
三、Nm3：凱氏溫度二七三度(273K)及一大氣壓下每立方公尺體積。
第四條　　臺中市固定污染源六價鉻排放標準如下：
一、排放管道為500 ng/Nm3。

二、周界為5 ng/Nm3。
第五條　　本標準適用製程類別為電弧爐煉鋼製程、廢棄物焚化爐製程、燃煤鍋爐、金屬二級冶煉製程及含鉻電鍍製程。
第六條　　本標準相關之檢測方法及品質管制事項，依中央主管機關之規定辦理。
前項檢測方法中央主管機關未公告前，排放管道採用符合US EPA SW846 Method 0061之採樣方法，周界採用符合US EPA 68-D-00-264之採樣方法，分析方法得採用US EPA Method 7199分析之。
第七條　　本標準自發布日後六個月施行。
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