臺中市推行建築基地綠化執行要點
中華民國一百年一月二十六日府授都建字第○九九一○○三五四五號函頒發，本要點僅適用改制前原臺中縣轄區

一、臺中市政府(以下簡稱本府)為促進都市綠化，增進市容觀瞻，特訂定本要點。
二、本要點適用範圍為九十九年十二月二十五日改制前之臺中縣轄區內之下列建築基地：
(一)高層建築物基地及山坡地建築基地內之空地。
(二)實施容積管制地區依綜合設計鼓勵規定留設之開放空間及法定空地。
(三)實施都市計畫地區依當地都市計畫土地使用管制要點規定留設之前、後、側院。
(四)都市計畫範圍內面積在一千五百平方公尺以上之建築基地，整體規劃建築所留設之空地。
(五)新開闢之學校及機關用地。
三、第二點之開放空間、庭院及空地，應栽植花、草，樹木予以綠化，其綠化工程應納入建築設計圖說於請領建造執造時一併核定之。
四、綠化工程之設計，其栽植花、木及地被植物之種類由起造人及設計人參考附表自由選定之。
五、本府都市發展局為增進市容觀瞻，得視當地之實際需要，整體規劃後選定栽植花、木及地被植物之種類供起造人及設計人參考。
六、應予綠化之開放空間、庭院及空地，其不透水舖面所占之面積應在二分之一以下，但屋頂、室內及地下開放空間不在此限。
七、開放空間應於出入口之明顯處所設置標示牌，載明其位置、範圍及提供公眾使用等文字。標示牌應採用耐久、美觀之材料製作，尺寸為寬度六十公分，長度九十公分。
八、下列各款建築物經本府核定後，得不適用本要點全部或一部之規定：

(一)紀念性之建築物。

(二)地面下之建築物。

(三)臨時性之建築物。

(四)海港、碼頭、鐵路車站、航空站等範圍內之雜項工作物。

(五)興闢公共設施，在拆除剩餘建築基地內依規定期限改建或增建之建築物。                                                        

(六)其他類似前五款之建築物或雜項工作物。
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